ЗАПРОС ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЦЕН 
ОКПД2 27.40.2 Поставка светильников для внутреннего освещения помещений АО «Ленгидропроект»

	АО «Ленгидропроект» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков «ОКПД2 27.40.2 Поставка светильников для внутреннего освещения помещений АО «Ленгидропроект»».

Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках оказываемых услуг) приведены в Технических требованиях настоящего мониторинга (запроса).
1.1 Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения.
1.2 Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке по форме приложения №1 к Техническим требованиям и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:
1. дату направления предложения;
2. полное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);
3. юридический адрес, почтовый адрес, ИНН [для юридических лиц] / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии) [для физических лиц];
4. контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;
5. цену предложения в рублях (без учета НДС).
1.3 Срок подачи технико-коммерческих предложений: до 10.00 10.08.2026г.
1.4 Предложения должны быть направлены путем загрузки на ЭТП и в виде сканированной электронной копии в адрес ответственного лица: SeligerskaiaGIu@lhp.ru, рабочий телефон: +7 (812) 346-92-21.
1.5 [bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1]Технико-коммерческие предложения участниками мониторинга должны быть поданы в соответствии с установленными Заказчиком требованиями проведения мониторинга.
































Технические требования на поставку МТР

 ОКПД2 27.40.2 Поставка светильников для внутреннего освещения помещений АО «Ленгидропроект»






























1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc123106593][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения


1.1. [bookmark: _Toc123106594][bookmark: _Ref124436228][bookmark: _Ref124436247]Наименование закупаемой продукции (Товара)  
ОКПД2 27.40.2 Поставка светильников для внутреннего освещения помещений АО «Ленгидропроект»,

1.2. [bookmark: _Ref124436524][bookmark: _Ref124436254][bookmark: _Ref124436522][bookmark: _Ref124436256][bookmark: _Toc123106596][bookmark: _Ref124436252][bookmark: _Ref124436520]Цель использования закупаемой продукции
Для производственных нужд Заказчика и пополнения аварийно-восстановительного запаса.

2. [bookmark: _Toc54279835][bookmark: _Ref124436270][bookmark: _Toc123106598][bookmark: _Toc51921656][bookmark: _Toc54785616][bookmark: _Ref124436268][bookmark: _Ref124436266]Требования к продукции
     2.1. Требования к объемам и срокам поставки.
[bookmark: _Toc54785618][bookmark: _Toc123106599]     2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc123106600][bookmark: _Toc75446576]Таблица №1. Перечень и объем закупаемой продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Светильник светодиодный для установки в потолочных системах Армстронг
	шт.
	150



[bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Ref124436282][bookmark: _Ref124436286][bookmark: _Toc123106601][bookmark: _Ref124436284][bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc123106602][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица №2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	6. [bookmark: _Ref124436511][bookmark: _Ref124436511]
	ОКПД2 27.40.2 Поставка светильников для внутреннего освещения помещений АО «Ленгидропроект»»
	с даты, следующей за датой заключения Договора
	в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора



[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
	2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582_Копия_1][bookmark: _Toc123106603_Копия_1]Таблица №3. Требования к продукции.
ОКПД2 27.40.2 Поставка светильников  для внутреннего освещения помещений АО «Ленгидропроект»,


	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	‍
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	
 Согласие с требованием

	Предоставление ответа на запрос ТКП по форме Приложения № 1 к настоящим техническим требованиям.

	        1.1.
	Светильник светодиодный для установки в потолочных системах «Армстронг»
	
	

	1.1.1.
	

Общие параметры
	Световой поток, Лм - не менее 4800 (включительно)
	
	

	1.1.2.
	
	Цветовая температура источника света, К - не менее 4000 (включительно) и не более 4500(включительно)
	
	

	1.1.3.
	
	Номинальное напряжение питания, В – не менее 176 (включительно) и не более 265 (включительно)
	
	

	1.1.4
	
	Номинальная потребляемая мощность, Вт – не более 40 (включительно)
	
	

	1.1.5.
	
	Пульсации светового потока - не более 1% (включительно)
	
	

	1.1.6.
	
	Коэффициент/индекс цветопередачи, Ra – не менее 80 (включительно)
	
	

	1.1.7.
	
	КСС – Д, угол излучения - 120 ° (включительно)
	
	

	1.1.8.
	
	Класс защиты - не ниже IP 40 (включительно)
	
	

	1.1.9
	
	Тип рассеивателя – опал
	
	

	‍1.1.10.
	
	Производитель - Российская Федерация
	
	

	‍1.1.11
	
	Драйвер в комплекте, встроенный - наличие
	
	

	‍1.1.12
	
	Провод с клемниками без вилки - наличие
	
	

	1.1.13.
	Ресурс работы
	Средний ресурс работы, ч – не менее 99 000 (включительно)
	
	

	1.1.14.
	
Габариты продукции
	Габариты, мм - 595 x 595
	
	

	1.1.15.
	
	Высота, мм - не более 42 (включительно)
	
	

	1.1.16.
	Способ крепления продукции
	Встраивается в потолочные системы «Армстронг»
	
	

	   2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	       2.1
	Место поставки и разгрузки продукции

	город Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 22, литера А, склад Заказчика (1 этаж). Часы работы склада Заказчика с понедельника по четверг с 9 ч 00 мин до 16 ч 00 мин, в пятницу с 9 ч 00 мин до 15 ч 00 мин.
	
	

	3.
	
Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	
	

	3.1.
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев. При этом, гарантийный срок не может быть менее срока, установленного предприятием изготовителем. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/УПД
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1
	Передать одновременно с продукцией непосредственно Покупателю следующие документы
	[bookmark: _Toc123106606]а) счет - 1 экз.;
[bookmark: _Toc123106607]б) счёт-фактуру - 1 экз.;
[bookmark: _Toc123106608]в) товарную накладную (ТОРГ-12)/универсальный передаточный документ (УПД) - 2 экз.;
[bookmark: _Toc123106609]г) инструкция на русском языке —  1 экз.;
[bookmark: _Toc123106610]д) гарантийный талон  — 1 экз. ;
[bookmark: _Toc123106611]е) сертификаты соответствия ТР ТС на Товар - 1 экз ;
ж) паспорт Товара  - 1 экз.
	
	

	       4.2.
	Комплектация продукции
	В соответствии с Таблицей №1 настоящих технических требований.

	
	

	5.
	
Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	
	

	       5.1.
	Технический регламент
	1) Товар должен соответствовать «ТР ТС 020/2011. Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств».
2) Товар должен соответствовать «ТР ТС 004/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности низковольтного оборудования»
3) Упаковка должна соответствовать «ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки»
	
	

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	

6.1
	

Иные требования
	Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов

	
	

	6.2
	
	Товар должен поставляться в чистой, не имеющей повреждений и обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения упаковке фирмы-изготовителя
	
	

	6.3
	
	
Товар должен иметь необходимые сертификаты, маркировки, наклейки в соответствии с законодательством Российской Федерации и стандартам международной электротехнической комиссии (МЭК)
	
	

	‍7.
	
Условия оплаты

	
	

	7.1.
	Общее требование
	
Авансирование не предусмотрено

	
	


2.2.1. Состав заявки на мониторинг цен:
	В составе заявки на мониторинг цен необходимо представить Технико-коммерческое предложение по форме приложения № 1 к настоящим Техническим требованиям. 
Приложение №1 
к Техническим требованиям

	Форма «Технико-коммерческое предложение»
начало формы


На официальном бланке участника

Технико-коммерческое предложение

	Исходящий №
	

	от
	

	
	(дата)




	[bookmark: _Toc123106595_Копия_1]Изучив Технические требования Заказчика в рамках настоящего мониторинга «ОКПД2 27.40.2 Поставка светильников для внутреннего  освещения помещений АО «Ленгидропроект»»
.

	(полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН)
	

	
	,

	(юридический адрес)
	

	
	,

	(почтовый адрес)
	

	
	,


(контактные данные номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица)
согласен со всеми условиями Технических требований, включая установленные (предложенные Заказчиком) сроки изготовления и поставки Товара, условия оплаты и сообщаю следующее:

Сводная таблица стоимости продукции
	№
п/п
	
Наименование услуг
	Ед.
изм-я

	Кол-во
	Цена за единицу без учета НДС, руб. коп.
	Стоимость без учета НДС, руб. коп.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	[bookmark: _Toc123106595_Копия_2]ОКПД2 27.40.2 Поставка светильников для внутреннего освещения помещений АО «Ленгидропроект».

	1.
	Светильник светодиодный для потолочных систем «Армстронг»
	шт.
	150
	
	

	Итого, без НДС, руб. коп.:
	
	



	

	



	

	(должность)

	
	

	(подпись)
	(расшифровка подписи)
М..П.



	конец формы



