Запрос технико-коммерческих предложений

для проведения мониторинга цен 

«ОКПД 2 26.20.40.190 Поставка комплектующих для компьютерной техники для нужд АО "Ленгидропроект"
АО «Ленгидропроект» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков «ОКПД 2 26.20.40.190 Поставка комплектующих для компьютерной техники для нужд АО "Ленгидропроект".

Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках оказываемых услуг) приведены в Технических требованиях настоящего мониторинга (запроса).

1. Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения.

2. Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке по форме приложения №1 к Техническим требованиям и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:

· дату направления предложения;

· полное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);

· юридический адрес, почтовый адрес, ИНН [для юридических лиц] / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии) [для физических лиц];
· контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;

· цену предложения в рублях (без учета НДС).

3. Срок подачи технико-коммерческих предложений: до 9:00 12.08.2026 г. 
Запрос ТКП
«ОКПД 2 26.20.40.190 Поставка комплектующих для компьютерной техники для нужд АО "Ленгидропроект"
(Лот № 0037-ЭКСП ДИТ-2026-ЛГП)
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1. Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции
«ОКПД 2 26.20.40.190 Поставка комплектующих для компьютерной техники для нужд АО "Ленгидропроект"» (Лот 0037-ЭКСП ДИТ-2026-ЛГП).
1.2. Цель использования закупаемой продукции
Обеспечение АО «Ленгидропроект» необходимыми ИТ материалами.
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции 
	Единица измерения
	Количество/

Объем

	1
	2
	4
	5

	1
	20 ТБ Жесткий диск Seagate SkyHawk AI [ST20000VE002] или эквивалент
	шт.
	10

	2
	Видеокарта ASUS GeForce RTX 5070 DUAL OC Edition [DUAL-RTX5070-O12G] или эквивалент
	шт.
	5

	3
	ИБП FinePower CEE-E 1500VA или эквивалент
	шт.
	20


2.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2 26.20.40.190 Поставка комплектующих для компьютерной техники для нужд АО "Ленгидропроект"
	дата, следующая за датой заключения Договора
	в течение 28 (Двадцать восемь) календарных дней, с даты следующей за датой заключения договора  



3. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции: ОКПД 2 26.20.40.190 Поставка комплектующих для компьютерной техники для нужд АО "Ленгидропроект"
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчик**
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик


	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (параметры эквивалентности)
	Предложение по техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции (указываются в столбце 6 настоящей Таблицы
	Предоставление в составе заявки Технического предложения с подтверждением готовности соблюдения требования.

	Способ подтверждения: указание наименования продукции и технических характеристик

	1.1
	20 ТБ Жесткий диск Seagate SkyHawk AI [ST20000VE002] или эквивалент
	

	1.1.1
	Общие параметры устройства
	Тип: жесткий диск
	-
	-
	

	1.1.2
	
	Объем HDD: не менее 20 ТБ
	-
	-
	

	1.1.3
	
	Объем кэш-памяти: не менее 256 МБ
	-
	-
	

	1.1.4
	
	Скорость вращения шпинделя: не менее 7200 об/мин
	-
	-
	

	1.1.5
	
	Максимальная скорость передачи данных: не менее 285 Мбайт/сек
	-
	-
	

	1.1.6
	
	Интерфейс: SATA III
	-
	-
	

	1.1.7
	
	Пропускная способность интерфейса: не менее 6 Гбит/с
	-
	-
	

	1.1.8
	
	Оптимизация под RAID-массивы: есть
	-
	-
	

	1.1.9
	
	Технология записи: CMR
	-
	-
	

	1.1.10
	
	С гелиевым наполнением: есть
	-
	-
	

	1.1.11
	
	Число циклов позиционирования-парковки: не менее 600000
	-
	-
	

	1.1.12
	
	Максимальное энергопотребление: не более 7.5 Вт
	-
	-
	

	1.1.13
	
	Энергопотребление в режиме ожидания: не более 3.5 Вт
	-
	-
	

	1.1.14
	
	Минимальная рабочая температура: 5 °C
	-
	-
	

	1.1.15
	
	Максимальная рабочая температура: 65 °C
	-
	-
	

	1.2
	Видеокарта ASUS GeForce RTX 5070 DUAL OC Edition [DUAL-RTX5070-O12G] или эквивалент
	

	1.2.1
	Общие параметры устройства
	Тип: видеокарта
	-
	-
	

	1.2.2
	
	Графический процессор: GeForce RTX 5070
	-
	-
	

	1.2.3
	
	Техпроцесс: не мене 5 нм
	-
	-
	

	1.2.4
	
	Штатная частота работы видеочипа: не менее 2325 МГц
	-
	-
	

	1.2.5
	
	Турбочастота: не менее 2572 МГц
	-
	-
	

	1.2.6
	
	Количество универсальных процессоров (ALU): не менее 6144
	-
	-
	

	1.2.7
	
	Число текстурных блоков: не менее 192
	-
	-
	

	1.2.8
	
	Число блоков растеризации: не менее 80
	-
	-
	

	1.2.9
	
	Поддержка трассировки лучей: есть
	-
	-
	

	1.2.10
	
	Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра): не менее 48
	-
	-
	

	1.2.11
	
	Тензорные ядра: не менее 192
	-
	-
	

	1.2.12
	
	Объем видеопамяти: не менее 12 ГБ
	-
	-
	

	1.2.13
	
	Тип памяти: GDDR7
	-
	-
	

	1.2.14
	
	Разрядность шины памяти: не менее 192 бит
	-
	-
	

	1.2.15
	
	Максимальная пропускная способность памяти: не менее 672 Гбайт/сек
	-
	-
	

	1.2.16
	
	Эффективная частота памяти: не менее 28000 МГц
	-
	-
	

	1.2.17
	
	Тип и количество видеоразъемов: не менее 3 x DisplayPort, HDMI
	-
	-
	

	1.2.18
	
	Версия HDMI: 2.1b
	-
	-
	

	1.2.19
	
	Версия DisplayPort: 2.1b
	-
	-
	

	1.2.20
	
	Количество подключаемых одновременно мониторов: не менее 4
	-
	-
	

	1.2.21
	
	Максимальное разрешение: не менее 7680x4320 (8K Ultra HD)
	-
	-
	

	1.2.22
	
	Интерфейс подключения: PCIe 5.0
	-
	-
	

	1.2.23
	
	Форм-фактор разъема подключения: PCIe x16
	-
	-
	

	1.2.24
	
	Количество линий PCI Express: 16
	-
	-
	

	1.2.25
	
	Разъемы дополнительного питания: 16 pin (12V-2x6)
	-
	-
	

	1.2.26
	
	Рекомендуемый блок питания: 750 Вт
	-
	-
	

	1.2.27
	
	Тип охлаждения: активное воздушное
	-
	-
	

	1.2.28
	
	Тип и количество установленных вентиляторов: не менее 2 осевых
	-
	-
	

	1.2.29
	
	Радиатор жидкостного охлаждения: нет
	-
	-
	

	1.2.30
	
	Подсветка элементов видеокарты: нет
	-
	-
	

	1.2.31
	
	Синхронизация RGB подсветки: нет
	-
	-
	

	1.2.32
	
	LCD дисплей: нет
	-
	-
	

	1.2.33
	
	Переключатель BIOS: есть
	-
	-
	

	1.3
	ИБП FinePower CEE-E 1500VA или эквивалент
	

	1.3.1
	Общие параметры устройства
	Тип: ИБП
	-
	-
	

	1.3.2
	
	Полная выходная мощность: не менее 1500 ВА
	-
	-
	

	1.3.3
	
	Эффективная выходная мощность: не менее 900 Вт
	-
	-
	

	1.3.4
	
	Мин. входное напряжение: 165 В
	-
	-
	

	1.3.5
	
	Макс. входное напряжение: 295 В
	-
	-
	

	1.3.6
	
	Мин. входная частота: 45 Гц
	-
	-
	

	1.3.7
	
	Макс. входная частота: 55 Гц
	-
	-
	

	1.3.8
	
	Стабильность выходного напряжения: не менее 10 %
	-
	-
	

	1.3.9
	
	Мин. выходная частота: 50 Гц
	-
	-
	

	1.3.10
	
	Макс. выходная частота: 60 Гц
	-
	-
	

	1.3.11
	
	Тип формы напряжения: модифицированная синусоида
	-
	-
	

	1.3.12
	
	Время работы: не менее 5 мин (900Вт)
	-
	-
	

	1.3.13
	
	Время переключения на батарею: не более 10 мс
	-
	-
	

	1.3.14
	
	Виды защиты: защита от высоковольтных импульсов, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки
	-
	-
	

	1.3.15
	
	Количество и тип выходных разъемов питания: не менее 4 шт х CEE 7 (евророзетка)
	-
	-
	

	1.3.16
	
	Количество выходных разъемов питания (UPS): не менее 4 шт
	-
	-
	

	1.3.17
	
	Дополнительные разъемы: USB
	-
	-
	

	1.3.18
	
	Расположение разъемов на корпусе: вертикальное
	-
	-
	

	1.3.19
	
	Тип батареи: свинцово-кислотная
	-
	-
	

	1.3.20
	
	Время зарядки: не более 8 ч
	-
	-
	

	1.3.21
	
	Напряжение и емкость батареи: 12V/8Ah
	-
	-
	

	1.3.22
	
	Возможность замены батарей: есть
	-
	-
	

	1.3.23
	
	Горячая замена батарей: нет
	-
	-
	

	1.3.24
	
	Количество батарей: не более 2 шт
	-
	-
	

	1.3.25
	
	Подключение внешних батарей: нет
	-
	-
	

	1.3.26
	
	Наличие батареи в комплекте: есть
	-
	-
	

	1.3.27
	
	Класс защиты корпуса: IP20
	-
	-
	

	1.3.28
	
	Холодный старт: есть
	-
	-
	

	1.3.29
	
	Дисплей: нет
	-
	-
	

	1.3.30
	
	Уровень шума: не более 45 дБ
	-
	-
	

	1.3.31
	
	Температура эксплуатации: от 0 до +40 °С
	-
	-
	

	2
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Требования к месту поставки и разгрузки продукции
	Место поставки Товара: город Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 22, литера А.
Часы работы склада Покупателя с понедельника по четверг с 9 ч 00 мин до 16 ч 00 мин, в пятницу с 9 ч 00 мин до 15 ч 00 мин.
Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок, и длительного хранения.

Поставщик обязан сообщить Покупателю условия длительного хранения поставленного Товара (допускается определение условий хранения в сопроводительных документах)
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	2.2
	Требования к упаковке и маркировке
	- Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
-Товар должен поставляться в чистой, не имеющей повреждений и обеспечивающей защиту Товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения упаковке фирмы-изготовителя.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	3
	Прочие требования к поставляемой продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Требования к техническим характеристикам:
	-Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, выпущен не ранее 2024 г.
- Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать установленным в России государственным стандартам или техническим условиям заводов-изготовителей, либо другой нормативно-технической документации применительно к Товару или требованиям, указанным в прилагаемой к договору спецификации, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения Товара.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	4
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на Товар, должен составлять не менее 12 месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/УПД.
	Конкретное предложение Участника по сроку гарантии на продукцию
	-//-
	-//-

	4.2
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	а) сертификат качества и \ или сертификат соответствия и другие сопроводительные документы (гигиенический сертификат и т.п.);
б) оригинал счета;
в) счет-фактура/;
г) товарная накладная (ТОРГ-12)/ универсальный передаточный документ (УПД
д) инструкция по эксплуатации на русском языке;
е) паспорт качества (сертификат)
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	5
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Соответствие стандартам
	Упаковка должна соответствовать «ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки»
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	6
	Требования к оплате продукции
	
	
	

	6.1
	Условия оплаты
	Авансирование не предусмотрено.
	Согласие с требованием
	
	


** Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.
Если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности».
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

1..1. 2.1. В составе заявки необходимо предоставить:
1)
Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими Техническими требованиями по форме, представленной в документации о закупке.

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются
ПОДГОТОВИЛ:
Начальник ОРИСиЦКС

____________/Д.В. Токарев
«____» __________ 2026 г.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник ООПЗП


____________ /О.И. Родионова
«____» __________ 2026 г.
Приложение № 1

к Техническим требованиям

	Форма «Технико-коммерческое предложение»

начало формы


На официальном бланке участника

Технико-коммерческое предложение

	Исходящий №
	

	от
	

	
	(дата)


	Изучив Технические требования Заказчика в рамках настоящего мониторинга ОКПД 2 26.20.40.190 Поставка комплектующих для компьютерной техники для нужд АО "Ленгидропроект".

	(полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН)
	

	
	,

	(юридический адрес)
	

	
	,

	(почтовый адрес)
	

	
	,


(контактные данные номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица)
Сообщаем следующее:

Сводная таблица стоимости 

	№

п/п
	Наименование 
	Ед. 

изм-я


	Кол-во
	Цена за единицу без учета НДС, руб. коп.
	Стоимость без учета НДС, руб. коп.

	1
	2
	3
	4
	
	

	1. 
	«ОКПД 2 26.20.40.190 Поставка комплектующих для компьютерной техники для нужд АО "Ленгидропроект"

	1.1.
	
	шт.
	
	
	

	1.2
	
	шт.
	
	
	

	…
	
	шт.
	
	
	

	Итого, без НДС, руб.коп.:
	


	

	Сумма прописью без НДС


Одновременно сообщаем, что согласны со всеми условиями Технических требований, включая предложенные условия оплаты.

	

	(должность)

	
	

	(подпись)
	(расшифровка подписи)

М..П.


� Характеристики должны быть указаны в единицах измерения, установленными Заказчиком (столбец 3 Таблицы 3) и выражаться в абсолютной (твердой) величине (без указания диапазона значений (слов: более, менее, от , до и т.д.), кроме случаев, если такие характеристики установлены в диапазоне производителем Товара)








4

