
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 42.99.19.142. Поставка сборного ограждения ЩОВБ Саратовской ГЭС 


1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 42.99.19.142. Поставка сборного ограждения ЩОВБ Саратовской ГЭС.

1.2. Цель использования закупаемой продукции
1.2.1. Поставка сборного ограждения ЩОВБ Саратовской ГЭС необходима для выполнения реконструкции мостика обслуживания на отм +37.000 филиала ПАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС».

[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]2. Требования к продукции

[bookmark: _Toc75446574]2.1. Требования к объемам и срокам поставки

[bookmark: _Toc75446575]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Обозначение
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Типовая секция ограждения (изделие №1)
	2085-14-001 л.21
	шт
	95
	Требования по антикоррозионной защите изделий  в Таблице 3. Требования к продукции

	2.
	Труба 48х3 длиной 1100 мм
	-
	шт
	902
	

	3.
	Уголок 63х63х5 длиной 11 700мм
	-
	шт
	221
	



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Сборное ограждение
	С даты подписания договора сторонами
	Не позднее 60 календарных дней с даты подписания договора










2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Покупателя
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.1.
	Общая масса сборного ограждения, не более, т
	16,2
	
	

	1.2.
	Антикоррозионное покрытие
	1. Первая степень обезжиривания по ГОСТ 9.402-2004.
2. Грунт-эмаль эпоксидная двухкомпонентная, марка "Penguard Express MIO" в 1 слой, цвет красно-коричневый, толщина сухого остатка не менее 120мкм.
3. [bookmark: _GoBack]Эмаль двухкомпонентная акрил-полиуретановая химического отверждения "Hardtop XP" в 1 слой, цвет серый, толщина сухого остатка не менее 50мкм.
	
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1.
	Место поставки
	РФ, 413865, Саратовская обл., г.  Балаково, территория Саратовской ГЭС
	
	

	2.2.
	Время поставки продукции
	В рабочие дни: с понедельника по четверг с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, в пятницу не позднее 12-00 (по местному времени).
	
	

	2.2.
	Информация о транспорте
	Для оформления допуска на территорию филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» информация о транспорте предоставляется Покупателю не позднее чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	3.1.
	Срок гарантии 
	Не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД)
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, на русском языке, оформленные надлежащим образом:
- паспорт на сборное ограждение; 
- документ о качестве металлических конструкций сборного ограждения с приложением сертификатов качества металлопроката;
- иные документы в соответствии с п.3.3. Договора.
	
	

	5.
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	
	

	5.1.
	Поставщик обязан обеспечить поставку металлоконструкций своими силами и за счет собственных средств. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлеченными к исполнению договора третьими лицами.
	
	

	6.
	Прочие требования к продукции
	
	

	6.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	

	6.2
	Поставка продукции выполняется в таком объёме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных изделий, расходных материалов и изделий
	
	




3. Приложение
1. Чертеж 2085-14-001 л.21.
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