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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку полипропиленовых мешков для нужд АО «Почта России»























Москва, 2026

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	Покупатель, Общество
	Акционерное общество Почта России», АО «Почта России»

	2.
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором

	3.
	Стороны
	Покупатель и Поставщик

	4.
	ТЗ
	Техническое задание

	5.
	Товар, Мешок
	Мешок полипропиленовый 

	6. 
	УПД
	Универсальный передаточный документ



2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)
Полное наименование: поставка полипропиленовых мешков для нужд АО «Почта России».
Цель закупки: обеспечение структурных подразделений Общества полипропиленовыми мешками для бесперебойной и качественной работы. 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к товару
Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

3.2. Спецификация поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество Товара

	1.
	Мешок полипропиленовый 550х900 мм
	штука
	20 500



3.3. Основные характеристики товара
Характеристики Товара должны соответствовать Техническим требованиям к полипропиленовым мешкам, утвержденным АО «Почта России» 16.07.2025 г. (Приложение №1 к настоящему ТЗ).

3.4. Комплектность товара
Не установлена.

3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования
к Товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
· ГОСТ 32522-2013 «Мешки тканые полипропиленовые. Общие технические условия»;
· ГОСТ 30090-93 «Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия»; 
· ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

3.6. Объем гарантий и гарантийный срок
[bookmark: _GoBack]Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/УПД.
Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с требованиями ТЗ в течение гарантийного срока. При обнаружении в период гарантийного срока дефектов Товара Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар Товаром надлежащего качества в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Маркировка Товара должна быть выполнена в соответствии с п. 5.4. ГОСТ 32522-2013 «Мешки тканые полипропиленовые. Общие технические условия».
Транспортная маркировка Товара должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Упаковка Товара должна быть выполнена в соответствии с п. 5.5. ГОСТ 32522-2013 «Мешки тканые полипропиленовые. Общие технические условия».
Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность, предохранять от механических и атмосферных воздействий во время транспортировки и хранения. 
6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки Товара
6.1.1. Срок поставки Товара: 60 (шестьдесят) календарных дней c даты заключения договора. 
6.1.2. Место поставки Товара: г. Москва, пос. Марушкинское, квартал №63, домовладение 1, строение 2 (ЛЦ Внуково 2).
6.2. Условия поставки Товара
6.2.1. Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1.1. настоящего ТЗ, единоразово, в объеме, указанном в п. 3.2. настоящего ТЗ. Поставщик уведомляет Покупателя о дате и времени поставки Товара по указанной в договоре электронной почте не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента его поставки.
6.2.2. Покупатель посредством направления сообщения по электронной почте, указанной в договоре, подтверждает Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится.
6.2.3. Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:45 часов.
6.2.4. Доставка Товара до места, определенного покупателем, разгрузка, подъем товара до помещений покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Порядок сдачи и приемки
Приемка Товара осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с внутренними документами АО «Почта России». Не позднее чем за 1 (один) рабочий день Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки Товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.
Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Товара и получения документов, указанных в п. 7.2. настоящего ТЗ.
Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем после подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.
7.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик поставляет Товар Покупателю с оформленными сопроводительными документами:
-	товарной накладной формы ТОРГ-12/УПД;
-	документами, подтверждающими качество товара и его безопасность, если товар подлежит обязательной сертификации;
-	счет-фактурой.[footnoteRef:1] [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.] 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
Транспортировка Товара осуществляется в соответствии с п. 10
ГОСТ 32522-2013 «Мешки тканые полипропиленовые. Общие технические условия».
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Хранение Товара осуществляется в соответствии с п. 10 ГОСТ 32522-2013 «Мешки тканые полипропиленовые. Общие технические условия».
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не установлены.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Способы утилизации Товара и упаковки не должны наносить вреда окружающей среде и должны быть определены производителем.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Товар должен соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения

	Номер страницы

	1.
	Технические требования к полипропиленовым мешкам
	






Приложение № 1
к Техническому заданию на поставку полипропиленовых мешков для нужд АО «Почта России»

Технические требования к полипропиленовым мешкам,
утвержденные АО «Почта России»
1. Основные параметры и характеристики
1.1. Мешки полипропиленовые (далее – мешки) предназначены для пересылки и хранения почтовых отправлений. Предельный вес мешка с отправлениями – 35 кг.
1.2. Мешки должны изготавливаться по ГОСТ 32522-2013 и ГОСТ 30090-93 в соответствии с параметрами, указанными для мешков для технической продукции, и отвечать настоящим техническим требованиям. При изготовлении мешков разрешается применять допуски в соответствии с ГОСТ 32522-2013.
1.3. Тип мешка I по ГОСТ 32522-2013, исполнение Б (ламинированный), обыкновенной прочности, цвет – белый (цвет волокна). На мешок наносится трафаретная надпись. Допускается нанесение надписи (логотипа) методом флексографической печати.
1.4. Размеры мешков представлены в таблице № 1. 
Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование мешка
	Размеры
B x L
(мм)
	Наличие трафаретной надписи

	1. 
	Мешок полипропиленовый
	550х900
	да



1.5. Трафаретная надпись состоит из слова «ПОЧТА» в соответствии с приложением № 1 к настоящим техническим требованиям. Размер трафаретной надписи для мешков всех типоразмеров одинаковый. По запросу изготовителя макет трафаретной надписи предоставляет Заказчик.
Цвет трафаретной надписи – Pantone Reflex Blue.

2. Требования к сырью и материалам
2.1. Мешки должны изготавливаться из одного отрезка рукавной полипропиленовой ламинированной ткани. Допускается изготовление мешков из полипропиленового ламинированного полотна, при этом все швы должны быть внутренними. К сырью и материалам изготовления мешков предъявляются требования в соответствии с ГОСТ 32522-2013. Масса ламинирующего слоя должна быть не менее 20 г/м2. Выход ламинирующего слоя за пределы ткани должен быть не менее 3 мм.
2.2. Число нитей ткани на 10 см по основе и по утку – 32 (-1). Плюсовые допуски не ограничиваются.
2.3. Разрывная нагрузка донного шва мешка - не менее 294 Н (30 кгс). 
2.4. Пошив мешка производить в подгибку с открытым оплавленным срезом однострочным швом. Донный шов мешка должен быть внутренним. Ширина загиба ткани донного шва, бокового шва (при наличии) и шва горловины должна составлять не менее (20±5) мм. Строчка должна проходить по центру подгибки. Допускается отклонение не более 3 мм от центра подгибки в любую сторону в соответствии с ГОСТ 32522-2013.
2.5. Для защиты от несанкционированного вскрытия мешка в шов горловины мешка должна быть вставлена веревка диаметром не менее 10 мм по ГОСТ 1868-88 «Веревки технические и хозяйственные. Технические условия.». Горловина мешка – термообрез.
2.6. Пошив мешков осуществлять нитками, обеспечивающими прочность швов и качество пошива. Все нити швов закрепляют закрепочным плетением или завязывают свободные концы нитей, или оплавляют. Концы нитей при закреплении швов дна должны быть длиной не менее 5 см. 
2.7. При пошиве мешка количество стежков на 10 см шва должно быть не менее 10-15 в зависимости от вида применяемых нитей.
2.8. Количество пороков внешнего вида и качество пошива мешков должно соответствовать 1 сорту согласно ГОСТ 32522-2013.
2.9. Надпись, нанесенная на мешки, должна быть четкой, ровной, легко читаемой, нестираемой. Не допускаются загрязнения или пятна от печатной краски, затрудняющие чтение трафаретной надписи или искажающие ее.

3. Маркировка
3.1. Маркировка мешков должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 32522-2013 с указанием её в сопроводительной документации и на ярлыке, который наклеивают на каждую кипу мешков (на торцевую поверхность кипы или в другом удобном, хорошо просматриваемом месте).

4. Упаковка
4.1. Упаковка готовых мешков осуществляется в соответствии с 
ГОСТ 32522-2013. 

Приложение № 1 к техническим требования к полипропиленовым мешкам

Общий вид мешка с нанесенной трафаретной надписью
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