	
	













Технические требования на поставку МТР
ОКПД2 27.90.40.190, 28.93.13.132 , 28.24.11.000, 27.20.23.190, 27.32.13.139
Поставка электроинструмента для нужд производственных участков в г. Углич, г. Рыбинск 
Лот № 











1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД2 27.90.40.190, 28.93.13.132 , 28.24.11.000, 27.20.23.190, 27.32.13.139
Поставка электроинструмента для нужд производственных участков в г. Углич, г. Рыбинск (далее продукция)

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
[bookmark: _GoBack]Продукция предназначена для исполнения договора подряда № 1200-205-2022 от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС», заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п

	Наименование продукции
	Код ОКПД2
	Единица измерения

	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	ПУ в г. Углич

	1. 
	Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки Karcher NT 30/1 Tact Te L (1.148-211.0)
	27.90.40.190
	шт
	1

	2. 
	Угловая шлифовальная машина, аккумуляторная Greenworks Арт. 3200207UB, 24V, бесщеточная, c 1хАКБ 4 Ач
	28.93.13.132
	шт
	1

	3. 
	Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная Greenworks Арт. 3704107, 24V, бесщеточная, без АКБ и ЗУ
	28.24.11.000
	шт
	1

	4. 
	Гайковерт-трещотка Greenworks GD24RWX удлиненная, 24V, бесщеточная, 1/2", 80Нм, редуктор 170 мм, без АКБ и ЗУ с сумкой, арт. 3804207
	28.24.11.000
	шт
	1

	5. 
	Аккумулятор Greenworks High Power G24HP8, 24V, 8Ач, арт. 2957907
	27.20.23.190
	шт
	4

	ПУ в г. Рыбинск

	6. 
	Угловая шлифмашина Makita GA 5030

	28.93.13.132
	шт
	1

	7. 
	Угловая шлифмашина Makita GA7050

	28.93.13.132
	шт
	1

	8. 
	Перфоратор Makita THz 2470 FT

	28.24.11.000
	шт
	1

	9. 
	Удлинитель силовой ЭРА Rmx-4es-3x2.5-30m-IP44(kg)

	27.32.13.139
	шт
	2

	10. 
	Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF486Z
	28.24.11.000
	шт
	2

	11. 
	Аккумуляторная УШМ Makita DGA508Z, 125 мм
	28.93.13.132
	шт
	1

	12. 
	Строительный миксер ЗУБР МР-1600-2

	28.24.11.000
	шт
	1

	13. 
	Аккумулятор OTS RB-6V
	27.20.23.190
	шт
	4



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 27.90.40.190, 28.93.13.132 , 28.24.11.000, 27.20.23.190, 27.32.13.139
Поставка электроинструмента для нужд производственных участков в г. Углич, г. Рыбинск
	С даты подписания договора


	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора




[bookmark: _Hlk163815134]Поставка осуществляется одной партией.


2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
	Наименование продукции: ОКПД2 27.90.40.190, 28.93.13.132 , 28.24.11.000, 27.20.23.190, 27.32.13.139
Поставка электроинструмента для нужд производственных участков в г. Углич, г. Рыбинск

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	
Требование заказчика


	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки
	Параметр
	Karcher NT 30/1 Tact Te L (1.148-211.0)

	
	
	Длина кабеля (м)
	6,5

	
	
	Объем мусоросборника (л)
	30

	
	
	Расход воздуха (л/с)
	59

	
	
	Разрежение (мбар/кПа)
	227 / 22,7

	
	
	Материал мусоросборника
	Нержавеющая сталь

	1.2
	Угловая шлифовальная машина, аккумуляторная
	Параметр
	Greenworks Арт. 3200207UB, 24V, бесщеточная, c 1хАКБ 4 Ач

	
	
	Серия аккумулятора
	POWERALL 24V

	
	
	Диаметр диска
	125 мм

	
	
	Резьба шпинделя
	24мм

	
	
	Универсальный аккумулятор в комплекте
	Да

	
	
	Зарядное устройство в комплекте
	Да

	
	
	Частота вращения шпинделя
	10500 об/мин

	
	
	Тип двигателя
	бесщеточный

	1.3
	Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная
	Параметр
	Greenworks Арт. 3704107, 24V, бесщеточная, без АКБ и ЗУ

	
	
	Тип двигателя
	Бесщеточный

	
	
	Max крутящий момент
	60 Нм

	
	
	Универсальный аккумулятор
	Нет

	
	
	Тип патрона
	Быстрозажимной

	
	
	Зарядное устройство и АБ в комплекте
	Нет

	
	
	Напряжение аккумулятора
	24 В

	
	
	Число ступеней крутящего момента
	20+2

	1.4
	Гайковерт-трещотка
	Параметр
	Greenworks GD24RWX удлиненная, 24V, бесщеточная, 1/2", 80Нм, редуктор 170 мм, без АКБ и ЗУ с сумкой, арт. 3804207

	
	
	Угловые
	Да

	
	
	Размер патрона
	1/2дюйма

	
	
	Max крутящий момент
	80 Нм

	
	
	Max размер крепежа, М
	18

	
	
	Регулировка частоты вращения
	Да

	
	
	Наличие реверса
	Да

	
	
	Напряжение аккумулятора
	24 В

	
	
	Зарядное устройство и АБ в комплекте
	Нет

	
	
	Тип двигателя
	Бесщеточный

	1.5
	Аккумулятор
	Параметр
	Greenworks High Power G24HP8, 24V, 8Ач, арт. 2957907

	
	
	Напряжение (серия)
	24 В

	
	
	Тип аккумулятора
	Li-Ion

	
	
	Емкость аккумуляторной батареи
	8 А·ч

	
	
	Защита от перезаряда
	Да

	
	
	Защита отглубокого разряда
	Да

	
	
	Индикатор заряда батареи
	Да

	
	
	Ударопрочный корпус
	Да

	1.6
	Угловая шлифмашина Makita GA 5030
	Параметр
	Makita GA 5030

	
	
	Посадочный диаметр диска 
	22,2мм

	
	
	Диаметр диска
	125 мм

	
	
	Плавный пуск
	Да

	
	
	Мощность
	720 Вт

	
	
	Упаковка
	Кейс

	
	
	Частота вращения шпинделя
	11000 об/мин

	
	
	Тип двигателя
	Щеточный

	1.7
	Угловая шлифмашина 
	Параметр
	Makita GA7050

	
	
	Посадочный диаметр диска 
	22,2мм

	
	
	Диаметр диска
	180 мм

	
	
	Мощность
	2000 Вт

	
	
	Частота вращения шпинделя
	850000 об/мин

	
	
	Тип двигателя
	Щеточный

	1.8
	Перфоратор 
	Параметр
	Makita THz 2470 FT

	
	
	Сила удара
	7,2 Дж

	
	
	Мощность
	780 Вт

	
	
	Тип хвостовика
	SDS-plus

	
	
	Режимы работы
	Долбление, сверление, сверление с ударом

	
	
	Упаковка
	Кейс

	
	
	Сверлильный патрон в комплекте
	Да

	
	
	Реверс
	Да

	
	
	Регулировка оборотов
	Да

	1.9
	Удлинитель силовой 
	Параметр
	ЭРА Rmx-4es-3x2.5-30m-IP44(kg)

	
	
	Длинна кабеля
	30м

	
	
	Количество розеток
	4шт

	
	
	Напряжение сети
	220В

	
	
	Номинальная сила тока
	16А

	
	
	Сечение провода
	3*2,5мм2

	
	
	Степень защиты 
	IP44

	
	
	Максимальная нагрузка
	3500Вт

	
	
	Материал катушки
	Металл

	1.10
	Аккумуляторная дрель-шуруповерт 
	Параметр
	Makita DDF486Z

	
	
	Тип двигателя
	Бесщеточный

	
	
	Max крутящий момент
	130 Нм

	
	
	Аккумулятор
	Li-Ion 18В 6,0а/ч

	
	
	Тип патрона
	Быстрозажимной

	
	
	Зарядное устройство  в комплекте
	Да

	
	
	Размер зажимаемой оснастки
	1,5-13мм

	
	
	Число ступеней крутящего момента
	20+1

	
	
	Реверс
	Да

	1.11
	Аккумуляторная УШМ 
	Параметр
	Makita DGA508Z, 125 мм

	
	
	Аккумулятор
	Li-Ion 18В 6,0а/ч

	
	
	Диаметр диска
	125 мм

	
	
	Резьба шпинделя
	14мм

	
	
	Зарядное устройство в комплекте
	Да

	
	
	Частота вращения шпинделя
	8500 об/мин

	
	
	Тип двигателя
	бесщеточный

	1.12
	Строительный миксер ЗУБР МР-1600-2

	Параметр
	ЗУБР МР-1600-2

	
	
	Мощность 
	1600Вт

	
	
	Тип патрона
	М14/ключевой

	
	
	Крутящий момент мах.
	100Нм

	
	
	Число скоростей
	2

	1.13

	Аккумулятор OTS RB-6V
	Параметр
	OTS RB-6V, 5Ач, арт.392008-000.

	
	
	Напряжение (серия)
	6 В

	
	
	Тип аккумулятора
	никель-металлгидридная (Ni-Mh).

	
	
	Емкость аккумуляторной батареи
	5 А ч

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	152917, РФ, Ярославская обл., г. Углич, ул.Спасская, д. 33, территория Угличской ГЭС, 152
152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск  ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС,

	2.2
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД)

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
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