                                                                                           

Технические требования
на оказание услуг ОКПД2 71.20.11.190 «Контроль качества дистиллированной воды» 

1 Наименование услуги
Контроль качества дистиллированной воды (далее по тексту — деминерализованноя вода) на соответствие требованиям ГОСТ Р 52501-2005, ГОСТ Р 58144-2018 для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС»

2 Заказчик:
Наименование филиала: филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» (далее по тексту Филиал)
Адрес Филиала: 614030, г. Пермь, Соликамская, 329
Подразделение-куратор: Участок химического анализа Службы мониторинга оборудования и ГТС филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» (далее по тексту Участок)

3 Цели и задачи. Существующее положение
3.1 Цели
Подтверждение соответствия качества деминерализованной воды, производимой и используемой в процессе производственной деятельности Участка  требованиям ГОСТ Р 52501-2005, ГОСТ Р 58144-2018.
3.2 Задачи 
Осуществление контроля качества деминерализованной воды, производимой на Участке, методами физико-химического анализа в объеме требований нормативных документов, указанных в п. 3.4 технических требований. 
3.3 Существующее положение
Деминерализованная вода, используемая  в производственной деятельности Участка, производится системой очистки воды «Elix-3». 
Контроль качества деминерализованной воды осуществляется ежегодно на основании требований: аттестованных методик измерений, п. 5.2а ГОСТ Р 58144-2018, ГОСТ Р 52501-2005. 
3.4 Основание на закупку
· ГОСТ Р 52501-2005 Вода для лабораторного анализа. Технические условия;
· ГОСТ Р 58144-2018 Вода дистиллированная. Технические условия;
· ГКПЗ на 2026 год.

4 Требования к закупаемым услугам

4.1 Состав и объем выполняемых работ указан в таблице 1.

Анализу подлежит проба деминерализованной воды (степень чистоты 2 по ГОСТ Р 52501-2005) .


Таблица 1

	Определяемая характеристика (показатель)
	Количество проб
	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений
	Срок оказания услуг

	Внешний вид
	1
	ГОСТ Р 58144
	
Не более 10 рабочих дней с момента передачи проб Исполнителю


	Запах
	
	ГОСТ Р 58144
	

	Массовая концентрация ионов аммония
	
	ГОСТ 23268.1;
ГОСТ Р 57164
	

	Массовая концентрация нитрат ионов
	
	ГОСТ 33045
	

	Массовая концентрация сульфат-ионов
	
	ГОСТ 31867
ГОСТ  23268.4
	

	Массовая концентрация хлорид-ионов
	
	ГОСТ 31867
	

	Массовая концентрация алюминия
	
	ГОСТ 18165
ГОСТ 31870
ГОСТ Р 56219
ГОСТ Р 57162
ГОСТ Р 57165
	

	Массовая концентрация железа
	
	ГОСТ 31870
ГОСТ Р 57162
ГОСТ Р 57165
	

	Массовая концентрация кальция
	
	ГОСТ 31869
ГОСТ 31870
ГОСТ Р 56219
ГОСТ Р 57165
	

	Массовая концентрация меди
	
	ГОСТ 31870
ГОСТ Р 56219
ГОСТ Р 57162
ГОСТ Р 57165
	

	Массовая концентрация свинца
	
	
	

	Массовая концентрация цинка
	
	
	

	Содержание веществ, восстанавливающих КМnО4
	
	ГОСТ Р 58144
	

	Водородный показатель рН
	
	
	

	Удельная электрическая проводимость при температуре 25 °С
	
	ГОСТ Р 58144

	

	Массовая доля остатка после выпаривания
	1
	ГОСТ Р 52501-2005
	

	Содержание веществ, восстанавливающих КМnО4
	
	
	

	Удельная электрическая проводимость при температуре 25 °С
	
	
	

	Оптическая плотность при длине волны 254 нм, в кювете с толщиной поглощающего свет слоя 1 см
	
	
	

	Массовая концентрация оксида кремния (IV)
	
	
	




4.2 Результат оказания услуг
По результатам оказания услуг Заказчику передается оригинал протокола испытаний, экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний на каждую единицу пробы.  



4.3 Прочие требования и условия 
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование
	Требование Заказчика

	1 
	Требования к документации
	Отчетные материалы предоставляются заказчику в бумажном виде и на электронном носителе;
Принимаются следующие форматы представления документов в электронном виде:
· сканированные изображения в формате Adobe Acrobat Document

	2 
	Требования к исполнителю
	1 Оказание услуг осуществляется организациями, для которых данный вид деятельности предусмотрен уставом;
2 Исполнитель должен иметь действующий аттестат аккредитации, область аккредитации соответствующей характеру выполняемой услуги  на соответствие требованием ГОСТ ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции;
3 Оказать услугу в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами, в полном соответствии с методиками выполнения измерений, указанными в таблице 1.

	3 
	Требования к выполнению работ
	1 Доставка проб на испытание осуществляется Исполнителем, одной партией, самостоятельно и своими средствами;
2 Отбор проб производится Заказчиком;





5 Сроки оказания услуг
С момента заключения договора до 30.11.2026





