
Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.90.12.120 Поставка вводов высоковольтных с мастиконаполненой изоляцией для нужд филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети" и "Приморские электрические сети"
Лот № 

Общие сведения
       1. Обозначения и сокращения

	ГОСТ
	государственный стандарт

	ТУ
	технические условия

	ТТ
	технические требования


1.2.  Наименование продукции: Ввода высоковольтные
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ
2.1 Требования к объёмам и срокам поставки продукции
2.1.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЁМ ПРОДУКЦИИ
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	
	Требование Заказчика*

	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

	1.1. 
	Ввод высоковольтный ВПФ-35 АГИЕ.686381-001-05
	шт.
	6

	1.2. 
	Ввод высоковольтный ВВФ-35/ВМД-35 ч.АГИЕ.686381.001-03 
	шт.
	48

	1.3. 
	Ввод высоковольтный С-35М-630 ч.5БП.516.310
	шт.
	12

	филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

	1.4. 
	Ввод высоковольтный ВВФ-35/ВМД-35 ч.АГИЕ.686381.001-03 
	шт.
	27

	1.5. 
	Ввод высоковольтный ВПФ-35 АГИЕ.686381.001-10 ﻿
	шт.
	12

	1.6. 
	Ввод высоковольтный ВПФ-35/ВТ-35 АГИЕ.686381.001-13 ﻿
	шт.
	4

	1.7. 
	Ввод высоковольтный ВПФ-35 АГИЕ.686381-001-05 ﻿
	шт.
	4

	1.8. 
	Ввод высоковольтный С-35М-630  ч.5БП.516.310 ﻿
	шт.
	4


2.1.2 ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
Таблица 2 Требования по срокам поставки
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ввода высоковольтные (Таблица 1, п.1.1-1.8.)

	с 11.01.2027г.
	в течение 80 календарных дней даты начала поставки


2.2. Требования к качеству продукции 
Таблица 3 Требования к продукции Ввода высоковольтные
Наименование продукции (позиция №№ 1.1-1.8. Таблицы 1): Ввода высоковольтные
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/Указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам  (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	Предоставить заполненные опросной лист приложение № 1
	

	1.2.
	Соответствие вводов высоковольтных ГОСТ Р 55187-2012

	Согласие с требованием
	Предоставить копии документа о соответствии вводов высоковольтных
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Срок гарантии
	Не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД.
	Указать срок гарантии на продукцию
	-//-
	

	3.
	Требования к сроку выпуска продукции

	3.1.
	Продукция должна быть новой не ранее 4 квартала 2026г. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.
	Требование к доставке 

	4.1.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» п. 1.1-1.3 Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	Продукция должна быть доставлена: 
675003, Амурская область, 

г. Благовещенск, ул. Театральная, 179
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.2.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» 

 п. 1.4.-1.1.8 Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	Продукция должна быть доставлена: 
692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. (проезд ч/з улицу Ровная 22)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1.
	Подтверждение технических характеристик высоковольтных вводов, указанных в Таблице № 1
	Участник должен предоставить протоколы с результатами квалификационных испытаний, согласно требований п.п. 8.1 и 8.5 ГОСТ Р 55187-2012
	Согласие с требованием
	Предоставить протоколы периодических испытаний
	

	6.
	Применение законодательства о национальном режиме:

	6.1.
	Происхождение поставляемой продукции
	В составе Коммерческого предложения Участник указывает страну и производителя продукции.
	Согласие с требованием
	-//-
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
* Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. 


		Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.


�	Допускается предложение продукции, изготовленной в соответствии с ТУ, при этом ТУ должно быть разработано на основе ГОСТ, продукция, изготавливаемая в соответствии с ТУ должна соответствовать требованиям, предъявляемым ГОСТ.






