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1 [bookmark: _Toc227766834]Общие сведения
1.1 [bookmark: _Toc227766835]Обозначения и сокращения
	Сокращение
	Расшифровка

	ТТ
	Технические требования к закупаемой продукции

	ЦМР
	Цифровая модель рельефа

	ГИМС
	Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России

	CDI
	от англ. Capacitor Discharge Ignition - Электронное зажигание

	ПК
	Персональный компьютер

	ПО
	Программное обеспечение

	ПВХ
	Поливинилхлорид


1.2 [bookmark: _Toc227766836]Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)
«ОКПД2 26.51.12.150 Поставка комплекта однолучевого эхолота».
1.3 [bookmark: _Toc227766837]Цель использования закупаемой продукции
Комплект однолучевого эхолота требуется для выполнения работ по батиметрии и гидрографии, составления карт и ЦМР дна водоемов, рек и каналов, обследования подводного рельефа.
2. [bookmark: _Toc227766838]Требования к продукции
2.1 [bookmark: _Toc227766839]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc227766840]Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Комплект однолучевого эхолота
	Комплект
	1

	1.1
	Однолучевой эхолот
	Комплект
	1

	1.2
	Лодка надувная
	Комплект
	1

	1.3
	Мотор лодочный
	Комплект
	1


[bookmark: _Toc227766841]
2.1.2 Требования к срокам поставки продукции и выполнения сопутствующих работ / услуг
Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 26.51.12.150 Поставка комплекта однолучевого эхолота
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора




2.2 [bookmark: _Toc227766842]Требования к качеству продукции
Наименование продукции: «ОКПД2 26.51.12.150 Поставка комплекта однолучевого эхолота» 
Таблица 3. Требования к продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	[bookmark: _Hlk51253264]Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Комплект однолучевого эхолота
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1
	Однолучевой эхолот
	Указание марки (модели) предлагаемой продукции
	
	

	1.1.1.1
	Тип
	Эхолот в одном корпусе с ПК
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.1.2
	Измеряемая глубина
	От 0,15 м до 200 м
	Указание диапазона
	
	

	1.1.1.3
	Точность измерения
	0.01 м±0.1% глубины
	Указание характеристик
	
	

	1.1.1.4
	Рабочая частота трансдьюсера
	200 кГц
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.1.5
	Заглубление
	от 0 м до 15 м
	Указание диапазона
	
	

	1.1.1.6
	Диапазон настройки скорости звука
	от 1370м/с до 1700м/с
	
Указание диапазона
	
	

	1.1.1.7
	Тип ПК
	Промышленный ПК
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.1.8
	Встроенное гидрографическое ПО
	Наличие
	Указание характеристик
	
	

	1.1.1.9
	Размер экрана, дюймов
	Не менее 12
	Указание характеристик
	
	

	1.1.1.10
	Операционная система
	Windows 10 или эквивалент
	Указание характеристик
	
	

	1.1.1.11
	Пыле- и влагозащищённость
	Не менее IP66
	Указание характеристик
	
	

	1.1.1.12
	Минимальная длина кабеля трансдьюсера
	10 м
	Указание характеристик
	
	

	1.1.1.13
	Внешнее питание, аккумулятор
	Наличие
	Указание марки (модели) предлагаемой продукции
	
	

	1.1.1.14
	Емкость внешнего питания
	Не менее 33 А*ч
	Указание характеристик
	
	

	1.1.1.15
	Возможность подключения внешнего ГНСС-приемника
	Наличие
	Указание характеристик подключения, разъемов
	
	

	1.1.1.13
	Минимальная комплектация
	1. Эхолот – 1 шт.
2. Трансдьюсер – 1 шт.
3. Кабель интерфейсный – 1 шт.
4. Кабель питания – 1 шт.
5. Блок питания – 1 шт.
6. Внешний аккумулятор – 1 шт.
7. Кабель питания от внешнего аккумулятора – 1 шт.
8. Беспроводная компьютерная мышь – 1 шт.
9. Беспроводная компьютерная клавиатура – 1 шт.
10. Кейс трансдьюсера – 1 шт.
11. Кейс эхолота – 1 шт.
12. Комплект крепления эхолота и ГНСС-приемника на лодку – 1 шт.
13. Метрологическая поверка – 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2
	Лодка надувная
	Указание марки (модели) предлагаемой продукции
	
	

	1.1.2.1
	Вид лодки
	Лодка под мотор
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2.2
	Длина, мм
	Не менее 3600
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2.3
	Ширина, мм
	Не менее 1650
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2.4
	Фальшборт
	Нет
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2.5
	Плотность ткани ПВХ, г/м2
	Не менее 850
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2.6
	Длина внутренняя, мм
	Не менее 2600
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2.7
	Ширина внутренняя, мм
	Не менее 750
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2.8
	Тип дна
	Пол составной с профилями (Слань-книжка)
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2.9
	Стрингера
	Есть
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2.10
	Киль
	Полноценный
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2.11
	Тип крепления сидений
	Ликтрос-Ликпаз
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2.12
	Тип транца	
	Встроенный
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2.13
	Тип швов
	Сварные
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2.14
	Нужна ли регистрация в ГИМС
	Нет
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2.15
	Материал
	Армированный ПВХ или эквивалент
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2.16
	Пассажировместимость, чел.
	Не менее 2-х
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2.17
	Грузоподъемность, кг
	Не менее 500
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2.18
	Минимальная комплектация
	1. Лодка – 1 шт.
2. Рем. комплект – 1 шт.
3. Весла – 2 шт.
4. Насос – 1 шт.
5. Сиденья – 2 шт.
6. Сумка лодочная – 1 шт.
7. Сумка для слани – 1 шт.
8. Сборное дно (Слань) – 1 шт.
9. Стрингера – 1 комплект.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.3
	Мотор лодочный
	Указание марки (модели) предлагаемой продукции
	
	

	1.1.3.1
	Вид мотора
	Лодочный бензиновый
	Указание характеристик
	
	

	1.1.3.2
	Количество цилиндров
	1
	Указание характеристик
	
	

	1.1.3.3
	Количество тактов
	Не менее 2
	Указание характеристик
	
	

	1.1.3.4
	Мощность мотора, л.с.
	Не менее 5
	Указание характеристик
	
	

	1.1.3.5
	Охлаждение мотора
	Водяное
	Указание характеристик
	
	

	1.1.3.6
	Тип двигателя
	Карбюратор
	Указание характеристик
	
	

	1.1.3.7
	Зажигание
	CDI
	Указание характеристик
	
	

	1.1.3.8
	Минимальная комплектация
	1. Мотор – 1 шт.
2. Набор инструментов – 1 комплект
	Указание характеристик
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-

	2.1.
	Требование к материалам
	Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2025 года, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2 если иное не будет письменно согласовано Сторонами. 
Поставка осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов с обязательным согласованием времени доставки с Заказчиком.
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.
	Условия транспортирования
	Товар должен поставляться в транспортировочной сумке предприятия-изготовителя, не имеющей повреждений и обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	4.1.
	Гарантийный срок
	Гарантия на Товар не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания товарной накладной.
	Конкретное предложение Участника
	
	

	5.
	Требования к обучению использования
	-//-
	-//-

	5.1.
	Вводное обучение
	Вводное обучение использования поставляемым однолучевым эхолотом Поставщиком, в течение 1-3 дней для 2-х человек
	Согласие с требованием
	
	





3. [bookmark: _Toc227766843]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _GoBack]3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение 
3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


