








Технические требования для договора


«ОКПД2: 71.12.35.110. Комплекс кадастровых работ по разделению и объединению земельных участков, а также установлению сервитута на объекте «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)»
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Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	ЕГРН
	Единый государственный реестр недвижимости

	ГРЭС
	Государственная районная электростанция

	ТКП
	Технико-коммерческое предложение

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	КЖ
	Конструкции железобетонные

	ТТ
	Технические требования

	КМ
	Конструкции металлические



[bookmark: _Toc130996261]1.2. Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2: 71.12.35.110. Комплекс кадастровых работ по разделению и объединению земельных участков, а также установлению сервитута на объекте «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».

[bookmark: undefined_Копия_3]1.3. Цель выполнения Работ 
Проведение кадастровых работ по разделению и объединению земельных участков, а также установлению сервитута на объекте «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».

1. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc130996264]Требования к продукции
Работы выполняются с учетом требований нормативно-технических и нормативно-правовых документов (актов) в том числе:
1)  «СП 317.1325800.2017. «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации).
2) Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 28.12.2025) «О государственной регистрации недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2026).
3) Приказ Росреестра от 04.03.2022 N П/0072 (ред. от 01.04.2024) «Об утверждении формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2022 N 68048).
4) Приказ Росреестра от 24.05.2021 N П/0217 «Об установлении формы и состава сведений акта обследования, а также требований к его подготовке» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.09.2021 N 64961).
5) Приказ Росреестра от 15.03.2022 N П/0082 (ред. от 24.07.2025)  «Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений» (Зарегистрировано в Минюсте России от 04.04.2022 N 68051).







2.1. Требования к объемам и срокам выполнения Работ
2.1.1. Требования к перечню и объему Работ
[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc51339695]  Таблица 2. Перечень и объем выполняемых Работ
	№
п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	
	«ОКПД2: 71.12.35.110. Комплекс кадастровых работ по разделению и объединению земельных участков, а также установлению сервитута на объекте «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».
	 
	

	1.
	  Новые земельные участки после разделения и объединения
	шт.
	4*

	2.
	  Сервитут
	шт.
	1*


* Перечень и состав объектов может изменяться заказчиком, как в большую, так и в меньшую сторону. Ориентировочный перечень указан в Приложении 1 к настоящим Техническим требованиям.
[bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования к срокам выполняемых Работ
[bookmark: _Toc130996269][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам выполняемых Работ
	№ п/п
	Наименование Работ
	Требования к началу срока выполнения Работ
	Требования к окончанию срока выполнения Работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	«ОКПД2: 71.12.35.110. Комплекс кадастровых работ по разделению и объединению земельных участков, а также установлению сервитута на объекте «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».
	С даты заключения Договора
	не позднее 31.12.2026









2.2. Требования к качеству Работ
Таблица 4. Требования к качеству Работ

Наименование Работ: «ОКПД2: 71.12.35.110. Комплекс кадастровых работ по разделению и объединению земельных участков, а также установлению сервитута на объекте «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению Работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению Работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Соблюдение требований по охране труда, пожарной безопасности, правила пропускного и внутриобъектового режима на территории проведения Работ. Соблюдение требований Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.2. 
	Требования к применяемым при выполнении Работ оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Требования к применяемым при выполнении Работ средствам измерения
	Использование при выполнении Работ исправных и поверенных приборов/ средств измерений/оборудования.

	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.3. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Юридический статус исполнителя
	Исполнителем может быть юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя) п.1 ст.31 Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "О кадастровой деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2026).
	Согласие с требованием
	-

	-

	1.3.2. 
	Квалификация персонала исполнителя
	Наличие у Участника квалифицированного персонала, привлекаемого к оказанию Работ в соответствии с требованиями ст. 29, 32,33 Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "О кадастровой деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2026).
	Согласие с требованием
	-

	-

	1.3.3. 
	Требования к наличию персонала на объекте
	[bookmark: _GoBack]Обеспечить присутствие на объекте представителя Подрядчика (кадастрового инженера) на площадке строительства для съемки земельных участков
	Согласие с требованием
	-
	-

	2. 
	Требования к результатам Работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам Работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания Работ
	Проведение кадастровых работ с выделением земельного участка под объект «Главный корпус» в отдельный участок путем разделения и объединения существующих земельных участков. Установление сервитута под объекты «Эстакада технологических трубопроводов. Участок №4», «Кабельная эстакада. Участок №3», «Кабельная эстакада. Участок №4»; «Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с баками запаса воды» и других объектов строительства частично расположенных на земельном участке существующей Пиковой водогрейной котельной на территории Якутской ГРЭС. ГПЗУ и выписки из ЕГРН, подтверждающие право собственности Заказчика на земельные участки, а также подтверждающие установление сервитута по результатам проведенных работ
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc130996274]Электронный носитель (диск), бумажные экземпляры 2 ед. на каждый объект.
	-//-

	2.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания Работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Изготовление документации соответствующей требованиям нормативно-технических и нормативно-правовых документов
	Кадастровые планы земельных участков, указанных в перечне (Приложение 1 к настоящим Техническим требования), в электронном и бумажном виде.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-


                                                                           
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обосновании стоимости своей Заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной к Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
 
4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.
4.2. Предложенные Исполнителем единичные расценки позиций Работ, закрепляются в договоре. В договоре с Исполнителем устанавливается цена, указанная Исполнителем в коммерческом предложении.


5. Приложения

5.1. Приложение № 1 – Перечень объектов;
5.2. Приложение № 2- Технико-экономические показатели объектов.

























Приложение № 1
к Техническим требованиям

Перечень объектов.

	№ п/п
	Наименование объекта*
	
Срок выполнения работ
	

	Земельные участки
	
	

	1
	Разделение 3-х земельных участков
	Август-декабрь 2026
	

	2
	Объединение 3-х земельных участков по контуру объекта «Главный корпус»
	Август-декабрь 2026
	

	3
	Установление сервитута 1 участок
	Август-декабрь 2026
	


* Перечень и состав объектов может изменяться заказчиком, как в большую, так и в меньшую сторону.
















Приложение № 1
к Техническим требованиям

Технико-экономические показатели объектов

	№ п/п
	Вид работ
	Наименование объекта
	Кадастровый номер
	Площадь, м2
	Примечание

	1
	Объединение/ выделение земельных участков
	Земельный участок №1 
	14:36:101046:534
	13669 +/-41
	

	2
	
	Земельный участок №2
	14:36:101046:533
	12751+/-40
	

	3
	
	Земельный участок №3
	14:36:000000:23157
	31666+/-71
	

	4
	
	Здание Главный корпус
	-
	12890
	Площадь застройки

	5
	Установление сервитута

	Земельный участок №3
	14:36:000000:22727
	18763,14
	

	6
	
	X=883847.296, Y=540065.503; X=883854.913, Y=540072.003
X=883836.466, Y=540103.752; X=883894.704, Y=540149.749
X=883890.397, Y=540155.473; X=883831.943, Y=540109.722
X=883807.899, Y=540129.787; X=883813.162, Y=540134.216
X=883800.330, Y=540150.234; X=883796.939, Y=540147.318
X=883802.956, Y=540138.303; X=883785.569, Y=540124.162
X=883789.397, Y=540118.472;X=883800.256, Y=540125.885
	Координаты установления сервитута объекта №1

	7
	
	X=883912.782, Y=540247.643; X=883907.479, Y=540244.308
X=883966.891, Y=540168.882; X=883978.934, Y=540174.973

	Координаты установления сервитута объекта №2







