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1. [bookmark: __RefHeading___Toc1439162_3604399662][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
	«ОКПД 2 26.51.52.190 Поставка приборов и устройств для проведения химических анализов для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал».
1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc1955_902007666][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции    
	Выполнение работ по контролю качества энергетических масел и обеспечение эксплуатации оборудования в соответствии с РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc1439172_3604399662][bookmark: _Toc75446570][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение             
Необходимо укомплектовать лабораторию химического анализа приборами и устройствами для выполнения работ по проведению физико-химического анализа энергетических масел. 
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc1439176_3604399662][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc75446571][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
	Поставляемая продукция по своему качеству должна строго соответствовать указанным в Перечне продукции техническим характеристикам, действующим в РФ стандартам, ГОСТам, ТУ, иной обязательной документации. Соответствие поставляемого товара требованиям ГОСТов и/или ТУ должно подтверждаться сертификатом соответствия. Товар должен иметь документ о качестве (паспорт, сертификат соответствия, протокол испытаний и пр.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами и иную сопроводительную документацию на русском языке, предусмотренную законодательством Российской федерации (в том числе сертификаты и/или декларации о соответствии, паспорта на изделия, санитарно-эпидемиологические заключения, инструкции и/или руководства по эксплуатации и т.д.). 
	Допускается предложение аналогов продукции по номенклатуре Перечня на не уступающие по техническим характеристикам заявленной номенклатуре. В случае предложения Участником замены/аналога необходимо предоставить техническое описание с указанием технических характеристик на предлагаемую продукцию. При не предоставлении данной документации позиция будет отклонена.
	Доставка продукции на место поставки осуществляется силами и средствами Поставщика согласно требованиям по срокам поставки продукции (таблица 2.1 технических требований). Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении до момента ее получения Покупателем, не восстановленной. Продукция должна поставляться в упаковке с указанием даты выпуска.  Упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов и обеспечивать сохранность качества товара при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, транспортировании и хранении и необходимую защиту от внешних воздействующих факторов.
1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc1439180_3604399662][bookmark: _Toc75446572]Иные требования и сведения общего характера 
2. [bookmark: __RefHeading___Toc1439182_3604399662][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693] Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc1439184_3604399662][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc1439186_3604399662][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc1439188_3604399662][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№ п.п.
	Наименование продукции
	Характеристика (краткое описание) ГОСТ, ТУ или иная НТД
	Ед. изм.
	Коли-чество

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Аквадистиллятор
	Аквадистиллятор электрический автоматический Liston A 1104 или эквивалент. В конструкции предусмотрен встроенный сборник готового продукта (дистиллята). В контейнере для сбора дистиллированной воды помещается до 8 литров жидкости.
	шт.
	1

	2.
	Баня лабораторная
	Баня лабораторная Termex ЛБ-13-Ш или эквивалент. Предназначена для термостатирования образцов в стаканах, колбах и другой лабораторной посуде диапазон рабочих температур Токр +5...+200 °С. Стальная ванна глубиной 160 мм.
	шт.
	1

	3.
	Барометр-анероид
	Метеорологический барометр-анероид, предназначенный для измерения атмосферного давления БАММ-1М с поверкой,  или эквивалент. Технические характеристики согласно  требованиям ТУ 25-11.1513-19, с погрешностью измерения не более 0,2 кПа, ценой деления  0,1 кПа.
	шт.
	1

	4.
	Весы лабораторные
	Весы ВЛТЭ-2100/5100 или эквивалент. Высокого класса точности (II), с поверкой. Наибольший предел взвешивания - 2100/5100 г; наименьший предел взвешивания -0,5/50 г; дискретность — 0,01/0,1 г.
	шт.
	1

	5.
	рH-метр /кондуктометр
	Лабораторный рН-метр (Анион 4100 или эквивалент), с первичной поверкой. Активность ионов водорода: диапазон показаний pH от -2…..14; дискретность 0,01, погрешность измерений  ± 0,02. ЭДС электродных систем диапазон ± 2000 мВ, дискретность 1, погрешность ± 2.
	шт.
	1

	6.
	Стол лабораторный рабочий

	Стол пристенный с надстройкой.  Размеры (ШхГхВ)1520х700х1650 мм; столешница из химстойкого пластика; цвет изделия: серый. Под столешницей встроенная тумбы: справа с тремя ящиками, слева с полкой. Высота от пола до столешницы не менее 85 см. Надстройка оборудована освещением.
	шт.
	1

	7.
	Стул лабораторный высокий /Табурет лабораторный на опорах
	Комплект (Стул лабораторный на роликах (высота 620-760 мм) (кожзам, газ-лифт, ролики) +Табурет лабораторный (высота 620-760 мм) (кожзам, газ-лифт, опоры)) или эквивалент
	шт.
	1

	8.
	Шкаф для газовых баллонов
	Шкаф металлический для 2 газовых баллонов объемом 40 литров, для безопасного хранения газовых баллонов как внутри помещения, так и на улице. Размеры: 800х450х1800 (на 2 баллона) или эквивалент. Шкаф из листовой стали, окрашенной порошковой краской серого цвета. Шкаф должен иметь крепления для фиксации баллонов в вертикальном положении, замок с ключами в комплекте.
	шт.
	1

	9.
	Электроплитка с закрытой спиралью
	2 элемента, рабочая поверхность из стеклокерамики; быстрый и равномерный нагрев по всей поверхности ( двухконфорочная настольная электрическая плита Кварц-2, Веста-2 или эквивалент, стеклокерамическая)
	шт.
	1



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc1439190_3604399662][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc1439192_3604399662][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка приборов и устройств для проведения химических анализов
	Начало поставки - с даты заключения договора
	В полном объеме в течение 60 рабочих  дней с даты заключения договора


5
0

5

2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc1439196_3604399662][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc754465801]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc1439198_3604399662][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции  
Наименование продукции : «ОКПД 2 26.51.52.190 Поставка приборов и устройств для проведения химических анализов для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал».

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении продукции представлены в Таблице 1.1 настоящих Технических требований
	Согласие с требованиями
	
	Указание характеристик

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	 Продукция должна быть доставлена  Поставщиком по адресу: 369244, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский р-н, пос. Правокубанский, Зеленчукская ГЭС-ГАЭС.
	Согласие с требованиями
	
	

	2.2. 
	Упаковка
	Упаковка должна быть целостной, обеспечивающей сохранность продукции при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования и  способов транспортировки, а также предохраняющей Продукцию от атмосферных воздействий
	Согласие с требованиями
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии поставщика
	Гарантийный срок на поставленный Товар должен соответствовать  сроку установленному предприятием-изготовителем, на момент подписания Акта приема-передачи Товара/товарной накладной, остаточный срок годности товара  должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного предприятием- изготовителем.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с  продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества;
технические паспорта;
руководства по эксплуатации;
упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.;
протоколы заводских испытаний.
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	В соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 при проведении настоящей закупки устанавливается ограничение закупок иностранных товаров, работ, услуг, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения
	Согласие с требованием
	Участник закупки обязан представить в составе заявки номер реестровой записи.
	







[bookmark: __RefHeading___Toc1439202_3604399662][bookmark: _Toc75446584][bookmark: __RefHeading___Toc1439202_3604399662][bookmark: _Toc75446584]

3. [bookmark: _Toc75446583_Копия_1][bookmark: _Toc53393312_Копия_1]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), 
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.



































[bookmark: _Toc141972716][bookmark: _Ref511135236]Форма Коммерческого предложения
начало формы
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. №__________

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование и ИНН Участника: _________________________________
[Здесь Участник приводит свое Коммерческое предложение вместе с приложением в обязательном порядке подтверждающей документации, составленной в соответствии с Техническими требованиями Заказчика 

	№ п/п
	Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги)]
	Страна происхождения товара 

	Производитель продукции
	Номер реестровой записи из реестра, предусмотренного приложением №1 ПП 1875

	Ед.
изм.
	НМЦ единицы продукции (руб. без НДС) 

	Предлагаемая цена одной единицы продукции, руб. без НДС
	Кол-во
	Итоговая стоимость позиции
(руб. без НДС)
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО без НДС:
	
	

	
	
	Кроме того, НДС (__%):
	
	

	
	
	ИТОГО с НДС:
	
	


В случае неуказания Участником в данной форме Страны происхождения товара и Производителя продукции и невозможности определения Организатором суммарной доли российской продукции в составе заявки – предлагаемый им товар будет считаться иностранного происхождения.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

9
конец формы

[bookmark: _Toc141972717]Инструкции по заполнению Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Коммерческое предложение.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой ИНН.
Все расчеты округляются до двух знаков после запятой.
Результат суммирования стоимостей отдельных видов продукции, указанных в Коммерческом предложении, должен совпадать с суммами (в рублях без НДС и с НДС), указанными в Письме о подаче оферты 
Данная форма должна быть в обязательном порядке представлена в формате, доступном для редактирования (MicrosoftExcelSheet (*.xls)).
