ЗАПРОС ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЦЕН 
 «ОКПД2 28.24.11. ПОСТАВКА ИНСТРУМЕНТА РУЧНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДЛЯ НУЖД АО «ЛЕНГИДРОПРОЕКТ»»

	АО «Ленгидропроект» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков «ОКПД2 28.24.11. Поставка инструмента ручного электрического для нужд АО «Ленгидропроект»»
Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках оказываемых услуг) приведены в Технических требованиях настоящего мониторинга (запроса).
1. Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения.
2. Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке по форме приложения №1 к Техническим требованиям и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:
· дату направления предложения;
· полное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);
· юридический адрес, почтовый адрес, ИНН [для юридических лиц] / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии) [для физических лиц];
· контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;
· цену предложения в рублях (без учета НДС).
3. Срок подачи технико-коммерческих предложений: до 05.08.2026г.
4. Предложения должны быть направлены путем загрузки на ЭТП и в виде сканированной электронной копии в адрес ответственного лица: SeligerskaiaGIu@lhp.ru, рабочий телефон: +7 (812) 346-92-21
5. [bookmark: _GoBack_Копия_1]Технико-коммерческие предложения участниками мониторинга должны быть поданы в соответствии с установленными Заказчиком требованиями проведения мониторинга.
[bookmark: _Toc123106588_Копия_1][bookmark: _Toc123106588_Копия_1]
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Технические требования на поставку МТР
«ОКПД2 28.24.11. Поставка инструмента ручного электрического для нужд АО «Ленгидропроект»»
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1. [bookmark: _Toc75446566_Копия_1][bookmark: _Toc51339692_Копия_1][bookmark: _Toc123106593][bookmark: _Toc123106594_Копия_1]Общие сведения
[bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc46743505]1.1.Обозначения и сокращения

	Заказчик
	АО «Ленгидропроект»

	Общество
	АО «Ленгидропроект»

	ТТ
	Технические требования



[bookmark: _Toc123106594]1.2. Наименование закупаемой продукции (Товара).
[bookmark: _Toc123106595]ОКПД2 28.24.11 Поставка инструмента ручного электрического для нужд АО "Ленгидропроект"(лот № 00__________)

[bookmark: _Toc123106596]1.3. Цель использования закупаемой продукции
Для обслуживания оборудования, выполнения ремонтных и изыскательских работ сотрудниками Общества, а также обновление инструмента  в счет сломанного и утратившего свой эксплуатационный ресурс.



[bookmark: _Toc51921656][bookmark: _Toc123106598][bookmark: _Toc54279835][bookmark: _Toc54785616]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc54785617]2.1. Требования к объемам и срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc123106599][bookmark: _Toc54785618]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc123106600][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Шлифмашина угловая аккумуляторная КМ АТОМ 18 В d125 мм без АКБ и ЗУ (СAG-181/125BL)(Артикул – 663157)
	шт.
	1

	2.
	Мини-пила цепная аккумуляторная КМ АТОМ
	шт.
	1

	3.
	Аккумуляторный шуруповерт DeWALT DCD 991 P 2 DCD991P2-QW
	шт.
	1

	4.
	Аккумуляторная батарея XR FLEXVOLT Li-Ion 18В, 12 Ач / 54В, 4.0 Ач DEWALT DCB548 (ОАСК)
	шт.
	3

	5.
	Аккумулятор XGT, Li-Ion, 40 В, 8.0 Ач, BL4080F Makita 191X65-8 (ОАСК)
	шт.
	3

	6..
	Аккумулятор MAKITA 40.0В 4,0 Ач Li-ion XGT BL4040 191B26-6 (ОАСК)
	шт.
	2

	7
	Аккумулятор КМ АТОМ 18 В 6Ач Li-Ion (BLI-18/6.0)
	шт.
	2

	8.
	Итого
	шт.
	13







[bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc123106601][bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc123106602][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127]Таблица 2. Требования к срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	2. 
	ОКПД2 28.24.11 Поставка инструмента  ручного электрического для нужд АО "Ленгидропроект"
	С даты, следующей за датой заключения Договора.
	В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора



[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc123106603]2.2.Требования к качеству продукции
Таблица №3. Требования к продукции 
Наименование продукции: Поставка инструмента ручного электрического для нужд АО "Ленгидропроект". 
* Указанные в настоящих технических требованиях ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. 
Если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности».
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с
требованием/ указание характеристик1
	Предоставление подтверждающего
документа или
иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Согласие с требованиями
	Предоставление ответа на запрос ТКП по форме Приложения № 1 к настоящим техническим требованиям.


	1.1.
	Шлифмашина угловая аккумуляторная КМ АТОМ 18 В d125 мм без АКБ и ЗУ (СAG-181/125BL)
	
	

	1.1.1.
	Общие параметры
	Тип товара — шлифмашина угловая
	
	

	1.1.2.
	
	Модель - АТОМ СAG-181/125BL
	
	

	1.1.3.
	
	Тип питания - аккумуляторный
	
	

	1.1.4
	
	Диаметр диска: 125мм
	
	

	1.1.5
	
	Посадочный диаметр: 22,2мм
	
	

	1.1.6
	
	Резьба шпинделя:М14
	
	

	1.1.7.
	
	Тип элементов батареи - LI-ION
	
	

	1.1.8.
	
	Напряжение аккумулятора:18 В
	
	

	1.1.9.
	
	Тип крепления аккумулятора - слайдер
	
	

	1.1.10.
	
	Тип двигателя: бесщеточный
	
	

	1.1.11.
	
	Крепление оснастки — на шпиндель
	
	

	1.1.12.
	
	Частота вращения шпинделя:10000 об/мин
	
	

	1.1.13.
	
	Температурный режим эксплуатации: от 00  до 400C
	
	

	1.1.14.
	
	Дополнительные опции — плавный пуск
	
	

	1.1.15.
	Комплектация
	- Шлифмашина в сборе - 1 шт.
- Боковая рукоятка - 1 шт.
- Шлифовальный диск - 1 шт.
- Кожух защитный - 1 шт.
- Ключ специальный - 1 шт.
- Гайка крепления диска - 1 шт.
- Фланец опорный - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации и гарантийный талон - - - Картонная упаковка
	
	

	1.2.
	Мини-пила цепная аккумуляторная КМ АТОМ
	
	

	1.2.1.
	Общие параметры
	Тип товара: Мини-пила цепная
	
	

	1.2.2.
	
	Модель: Атом CMCS-182BL
	
	

	1.2.3.
	
	Тип питания: Аккумуляторный
	
	

	1.2.4.
	
	Тип двигателя: безщеточный
	
	

	1.2.5.
	
	Длина шины: 15,2см
	
	

	1.2.6.
	
	Шаг цепи: 1/4"
	
	

	1.2.7.
	
	Количество звеньев в цепи: 38шт
	
	

	1.2.8.
	
	Макс. обороты, об/мин: 5300
	
	

	1.2.9.
	
	Напряжение аккумулятора: 18В
	
	

	1.2.10.
	
	Скорость цепи: 8 м/с
	
	

	1.2.11.
	
	Защита:  от непреднамеренного включения
	
	

	1.2.12.
	
	Дополнительная комплектация: Без ЗУ и АКБ, зубчатый упор
	
	

	1.2.13.
	Комплектация
	- Пила цепная в сборе
- Пильная шина 6"
- Пильная цепь 6"
- Чехол для шины
- Отвертка
- Дополнительная рукоятка
- Руководство по эксплуатации и гарантийным талоном
- Картонная упаковка
	
	

	1.3.
	Аккумуляторный шуруповерт DeWALT DCD991P2-QW
	
	

	1.3.1.
	
Общие параметры
	Тип инструмента: дрель-шуруповерт
	
	

	1.3.2.
	
	Тип двигателя: бесщеточный
	
	

	1.3.3.
	
	Тип: аккумуляторный
	
	

	1.3.4.
	
	Выходная мощность: 820 Вт
	
	

	1.3.5.
	
	Минимальное число оборотов: 450 об/мин.
	
	

	1.3.6.
	
	Максимальное число оборотов: 2000 об/мин.
	
	

	1.3.7.
	
	Max крутящий момент :95 Нм
	
	

	1.3.8.
	
	Жестк. вращ. Момент:95 Нм
	
	

	1.3.9.
	
	Мягк.вращ. Момент: 66 Нм
	
	

	1.3.10.
	
	Тип аккумулятора: Li-Ion
	
	

	1.3.11.
	
	Напряжение аккумулятора:18 В
	
	

	1.3.12.
	
	Емкость аккумулятора:5.0 А*ч
	
	

	1.3.13.
	
	Устройство аккумулятора: слайдер
	
	

	1.3,14
	
	Количество аккумуляторов в комплекте:2
	
	

	1,3.15
	
	Тип патрона: быстрозажимной
	
	

	1.3,16
	
	Размер зажимаемой оснастки: 1.5-13 мм
	
	

	1.3.17
	
	Min размер оснастки:1.5 мм
	
	

	1.3.18
	
	Мах размер оснастки:13 мм
	
	

	1.3.19
	
	Число скоростей:3
	
	

	1.3.20
	
	Частота вращения шпинделя:
0-450/1300/2000 об/мин
	
	

	1.3.21
	
	Max частота вращения шпинделя:
2000 об/мин
	
	

	1.3.22
	
	Max диаметр сверления (металл):15 мм
	
	

	1.3.23.
	
	Мах диаметр сверления (дерево):55 мм
	
	

	1.3.24
	
	Число ступеней крутящего момента:11+1
	
	

	1.3.25
	
	Особенности:
-Блокировка шпинделя,
-Подсветка,
-Реверс,
-Тормоз двигателя

	
	

	1.3.26
	Комплектация
	
- Дрель-шуруповерт - 1 шт.
- АКБ 5 Ач - 2 шт.
- Зарядное устройство - 1 шт.
- Боковая рукоятка - 1 шт.
- Держатель бит - 1 шт.
- Кейс TSTAK - 1 шт.

	
	

	1.4.
	Аккумуляторная батарея XR FLEXVOLT Li-Ion 18В, 12 Ач / 54В, 4.0 Ач DEWALT DCB548
	
	

	1.4.1.
	Общие параметры
	Тип аккумулятора:Li-Ion
	
	

	1.4.2.
	
	Устройство аккумулятора: слайдер
	
	

	1.4.3.
	
	Емкость аккумулятора: 12.0/4.0 А*ч
	
	

	1.4.4.
	
	Напряжение -18/54 В
	
	

	1.4.5.
	
	Индикатор заряда-есть
	
	

	1.5.
	Аккумулятор XGT, Li-Ion, 40 В, 8.0 Ач, BL4080F Makita 191X65-8
	
	

	1.5.1.
	
Общие параметры
	Линейка (тип) аккумуляторной батареи - Makita BL40xx
	
	

	1.5.2.
	
	Тип аккумулятора:Li-Ion
	
	

	1.5.3.
	
	Устройство аккумулятора: слайдер
	
	

	1.5.4.
	
	Емкость аккумулятора: 8,0 А*ч
	
	

	1.5.5.
	
	Напряжение аккумулятора: 40 В
	
	

	1.5.6.
	
	Индикатор заряда-есть
	
	

	1.6.
	Аккумулятор MAKITA 40.0В 4,0 Ач Li-ion XGT BL4040 191B26-6
	
	

	1.6.1.
	
Общие параметры
	Линейка (тип) аккумуляторной батареи — Makita XGT
	
	

	1.6.2.
	
	Устройство аккумулятора: слайдер
	
	

	1.6.3.
	
	Тип аккумулятора:Li-Ion
	
	

	1.6.4.
	
	Емкость аккумулятора: 4,0 А*ч
	
	

	1.6.5
	
	Напряжение аккумулятора : 40 В
	
	

	1.6.6.
	
	Индикатор заряда-есть
	
	

	1.7.
	Аккумулятор КМ АТОМ 18 В 6Ач Li-Ion (BLI-18/6.0)
	
	

	1.7.1.
	
Общие параметры
	Линейка (тип) аккумуляторной батареи — КМ
	
	

	1.7.2.
	
	Тип аккумулятора:Li-Ion
	
	

	1.7.3.
	
	Устройство аккумулятора: слайдер
	
	

	1.7.4.
	
	Емкость аккумулятора: 6,0 А*ч
	
	

	1.7.5.
	
	Напряжение аккумулятора: 18 В
	
	

	1.7.6.
	
	Индикатор заряда-есть
	
	

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	3.1.
	Место поставки и разгрузки продукции
	Продукция должна быть доставлена Продавцом по адресу Покупателя: 197349, город Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 22, литера А, склад Заказчика (1 этаж).
Часы работы склада Заказчика:
с понедельника по четверг с 9 ч 00 мин до 16 ч 00 мин, в пятницу с 9 ч 00 мин до 15 ч 00 мин
	
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	4.1.
	Гарантийный срок
	Не менее 12 месяцев. При этом,гарантийный срок не может быть менее срока, установленного предприятием изготовителем. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания сторонами накладной ТОРГ 12/УПД.
	
	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	5.1.
	Передать одновременно с продукцией непосредственно Покупателю следующие документы
	[bookmark: _Toc123106604_Копия_2][bookmark: _Toc123106606_Копия_2]а) оригинал счета;
[bookmark: _Toc123106607_Копия_2]б) счёт-фактуру;
[bookmark: _Toc123106608_Копия_2]в) товарную накладную (ТОРГ-12) /универсальный передаточный документ (УПД);
[bookmark: _Toc123106609_Копия_2]г) руководство по эксплуатации/инструкция на русском языке;
[bookmark: _Toc123106610_Копия_2]д) гарантийный талон;
[bookmark: _Toc123106611_Копия_2]е) сертификат соответствия/декларация соответствия
	
	

	5.2.
	Комплектация продукции
	Комплектация – в соответствии с паспортом Товара.
	
	

	6.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	
	

	6.1.
	Технические регламенты
	Товар должен иметь сертификат ЕАЭС или соответствовать техническим регламентам таможенного союза.
	
	

	6.2.
	
	Упаковка товара должна соответствовать:
ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. «О безопасности упаковки»
	
	

	7.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	7.1.
	Иные требования

	Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов
	
	

	7.2.
	
	Товар должен поставляться в упаковке фирмы-изготовителя, не имеющей повреждений и обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения
	
	

	7.3.
	
	Товар должен иметь необходимые сертификаты, маркировки, этикетки, паспорта в соответствии с законодательством Российской Федерации
	
	

	8.
	Требования к оплате продукции
	
	

	      8.1.
	Условия оплаты
	Авансирование не предусмотрено
	
	




2.2.1. Состав заявки на мониторинг цен:
	В составе заявки на мониторинг цен необходимо представить Технико-коммерческое предложение по форме приложения № 1 к настоящим Техническим требованиям. 





[bookmark: _Toc123106614_Копия_1][bookmark: _Toc123106614_Копия_1]

Приложение №1 
к Техническим требованиям


	Форма «Технико-коммерческое предложение»
начало формы


На официальном бланке участника

Технико-коммерческое предложение

	Исходящий №
	

	от
	

	
	(дата)




	Изучив Технические требования Заказчика в рамках настоящего мониторинга «ОКПД2 28.24.11. Поставка инструмента ручного электрического для нужд АО «Ленгидропроект»»
.

	(полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН)
	

	
	,

	(юридический адрес)
	

	
	,

	(почтовый адрес)
	

	
	,


(контактные данные номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица)
согласен со всеми условиями Технических требований, включая установленные (предложенные Заказчиком) сроки изготовления и поставки Товара, условия оплаты
 и сообщаю следующее:

Сводная таблица стоимости продукции
	№
п/п
	
Наименование услуг
	Ед.
изм-я

	Кол-во
	Цена за единицу без учета НДС, руб. коп.
	Стоимость без учета НДС, руб. коп.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	«ОКПД2 28.24.11. Поставка инструмента ручного электрического для нужд АО «Ленгидропроект»»

	1.
	Шлифмашина угловая аккумуляторная КМ АТОМ 18 В d125 мм без АКБ и ЗУ (СAG-181/125BL)(Артикул – 663157)
	
 шт.

	1
	
	

	2.
	Мини-пила цепная аккумуляторная КМ АТОМ
	
шт.
	1
	
	

	3.
	Аккумуляторный шуруповерт DeWALT DCD 991 P 2 DCD991P2-QW
	
 шт.

	1
	
	

	4.
	Аккумуляторная батарея XR FLEXVOLT Li-Ion 18В, 12 Ач / 54В, 4.0 Ач DEWALT DCB548 (ОАСК)
	
 шт.

	3
	
	

	5.
	Аккумулятор XGT, Li-Ion, 40 В, 8.0 Ач, BL4080F Makita 191X65-8 (ОАСК)
	
шт.
	3
	
	

	6.
	Аккумулятор MAKITA 40.0В 4,0 Ач Li-ion XGT BL4040 191B26-6 (ОАСК)
	
 шт.

	2
	
	

	7.
	Аккумулятор КМ АТОМ 18 В 6Ач Li-Ion (BLI-18/6.0)
	 шт
	2
	
	

	Итого, без НДС, руб. коп.:
	
	



	

	



	

	(должность)

	
	

	(подпись)
	(расшифровка подписи)
М..П.



	конец формы
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