
9












	

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.51.51.110 Поставка термометров манометрических в рамках ремонтной программы для филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети" и "Электрические сети Еврейской автономной  области" и "Южно-Якутские электрические сети"

Лот № 12701-РЕМ ПРОД-2027-ДРСК
1. [bookmark: _Toc128734603][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc46743506]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc128734604]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.51.51.110 Поставка термометров манометрических в рамках ремонтной программы для филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети" и "Электрические сети Еврейской автономной области" и "Южно-Якутские электрические сети".
2. [bookmark: _Toc128734606][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc128734607][bookmark: _Toc128734608]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции 
[bookmark: _Toc128734609][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc754465761][bookmark: _Toc513396951]Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
	
	Требование Заказчика
	Предложение участника

	№ п/п
	Наименование продукции, технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Спецификация №1 филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

	1
	Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП-160Сг-М3-УХЛ2(0-120)-1.5-10.0-160 А 16мм ЛС59-1
	шт
	2
	

	2
	Термометр манометрический настенный ТКП-160Сг-М3-1-(0-120)-2.5-4-160 А-16мм ЛС59-1 УХЛ2
	шт
	8
	

	3
	Термометр манометрический настенный ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 (0-120)-1.5-4.0-160 А 16мм ЛС59-1
	шт
	4
	

	4
	Термометр манометрический настенный ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 (0-120)-1.5-6.0-160 Б 16мм ЛС59-1
	шт
	2
	

	5
	Термометр манометрический настенный ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 (0-120)-1.5-6.0-315 А 16мм ЛС59-1
	шт
	5
	

	6
	Термометр манометрический настенный ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 (0-120)-2.5-4.0-315 А 16мм ЛС59-1
	шт
	47
	

	7
	Термометр манометрический настенный ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 (0-120)-2.5-6.0-160 Б 16мм ЛС59-1
	шт
	4
	

	8
	Термометр манометрический настенный ТКП-160Сг-М3-УХЛ2(0-120)-2.5-6.0-160А 16мм ЛС59-1
	шт
	2
	

	Спецификация №2 филиал АО "ДРСК" "Приморские электрические сети"

	1
	Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП-160Сг-М3-УХЛ2(0-120)-1.5-10.0-160 А 16мм ЛС59-1
	шт
	2
	

	2
	Термометр манометрический настенный ТКП-160Сг-М3-1-(0-120)-2.5-4-160 А-16мм ЛС59-1 УХЛ2
	шт
	20
	

	3
	Термометр манометрический настенный ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 (0-120)-1.5-4.0-160 А 16мм ЛС59-1
	шт
	10
	

	4
	Термометр манометрический настенный ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 (0-120)-1.5-4.0-160 Б 16мм ЛС59-1
	шт
	5
	

	5
	Термометр манометрический настенный ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 (0-120)-1.5-6.0-160 А 16мм ЛС59-1
	шт
	3
	

	Спецификация № 3. филиал АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" «Северные электрические сети»

	1
	Термометр манометрический настенный ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 (0-120)-1.5-6.0-160 Б 16мм ЛС59-1
	шт
	3
	

	2
	Термометр манометрический ТКП-160Сг-М3-УХЛ2(0-120)-1.5-2.5-160-А 16мм ЛС59-1 Н
	шт
	1
	

	Спецификация № 4. филиал АО "ДРСК" "Электрические сети ЕАО»

	1
	Термометр манометрический настенный ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 (0-120)-1.5-6.0-160 А 16мм ЛС59-1
	шт
	1
	

	Спецификация № 4. филиал АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети»

	1
	Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП-160Сг-М3-УХЛ2(0-120)-1.5-10.0-160 А 16мм ЛС59-1
	шт
	12
	

	2
	Термометр манометрический настенный ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 (0-120)-1.5-6.0-160 А 16мм ЛС59-1
	шт
	12
	

	3
	Термометр манометрический настенный ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 (0-120)-1.5-6.0-160 Б 16мм ЛС59-1
	шт
	8
	



2.2. [bookmark: _Toc128734614][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc128734615] Таблица 2. Требования к продукции
Термометры манометрические
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам

	1.1. 
	Технические параметры, функциональные свойства и характеристики Термометр манометрический должны соответствовать заявленному в  Таблице 1.
	Согласие с требованием
	Предоставить заполненные таблицу №1 
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	2.1. 
	Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) Термометр манометрический носят описательный, а не обязательный характер.

	В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности»
Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в таблице 1 и технических требований на закупку
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
	Согласие с требованием.
	Предоставить подробное техническое описание
	
	

	3. 
	Требования к комплектации продукции

	3.1. 
	Требования к комплектации в отношении каждой позиции продукции должны соответствовать стандартной комплектации завода изготовителя для полноценного функционирования продукции, в части дополнительной комплектации, отличной от заводской, требования указаны в Таблице 1.
	Согласие с требованием
	Предоставить заполненные Таблицу № 1
	
	

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	4.1. 
	Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).
	Не менее срока, указанного заводом изготовителем, который должен быть не менее 12-ти месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД.
	Согласие с требованием
	Предложение по сроку гарантии на Термометры манометрические

	
	

	5. 
	Требование к доставке

	5.1. 
	Спецификация №1: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
	675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179
	Согласие с требованием
	-//-
	
	

	5.2. 
	Спецификация №2: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
	690000, г. Владивосток, ул. Стрелковая 21-23.
	Согласие с требованием
	-//-
	
	

	5.3. 
	Спецификация №3: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети»
	681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А
	Согласие с требованием
	-//-
	
	

	5.4. 
	Спецификация №4: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
	679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6
	Согласие с требованием
	-//-
	
	

	5.5. 
	Спецификация №4: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»
	678900, г. Алдан, ул. Тарабукина 60А, база РПБ
	Согласие с требованием
	-//-
	
	

	6. 
	Требования к сроку выпуска продукции и поверке

	6.1. 
	Год выпуска
	2026-2027гг выпуска
	Указать год выпуска
	-//-
	
	

	6.2. 
	Требования к новизне
	Оборудование должно быть новым, ранее не используемым. (не бывшем в эксплуатации, в ремонте, у которого не были восстановлены утраченные потребительские свойства), в оригинальной заводской упаковке предприятия-изготовителя, соответствующей международным стандартам упаковки высокотехнологичного оборудования, с хорошо различимой маркировкой, нанесенной производителем.
	Согласие с требованиям
	-//-
	
	

	6.3. 
	Требования к поверке продукции
	
	
	
	

	6.4. 
	Продукция должна иметь дату первичной поверки не ранее IV кв. 2025г.
	-//-
	Предложение по дате первичной поверки предлагаемой продукции
	
	

	6.5. 
	Продукция, внесенная в Госреестр СИ, должна иметь действующее свидетельство об утверждении типа средства измерения. 
	Согласие с требованием
	Предоставить регистрационные номера свидетельств об утверждении типа средства измерения или копии данного документа
	
	

	7.
	

	7.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 |№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 1

Все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению если на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки, заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения
	Согласие с требованием

	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для целей осуществления закупок
или 
номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, содержащей в том числе:
информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза.
	
	


3. [bookmark: _Toc128734616][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
4. Расшифровка маркировки термометров манометрических (информация для Участников):
	№ п/п
	Буквенное / цифровое обозначение
	Расшифровка
	

	Термометр манометрический ТКП-160Сг-М3-___ (__-____)-___-___-____ ___ ____ ____ (_______)
                                                        № Пунктов      1        2            3     4       5      6      7       8           9

	1
	УХЛ2
	Климатическое исполнение
	

	2
	(0-120)
	Диапазон измерения, ºC
	

	3
	1,5 / 2,5
	Класс точности
	

	4
	2,5 / 4,0 / 6,0
	Длина капилляра, м
	

	5
	160 / 315/ 125/ 200
	Длина погружения термобаллона, мм
	

	6
	А / Б
	Защитная оболочка капилляра (А – медная; Б – полиэтиленовая)
	

	7
	16 мм
	Диаметр термобаллона, мм
	

	8
	ЛС59-1 / 12х18Н10Т
	Материал термобаллона (ЛС59-1 –латунь / 12х18Н10Т - нержавейка)
	

	9
	(настенное исполнение)
	Исполнение термометра
	




