[bookmark: _GoBack]Техническое задание
на поставку строительных материалов для нужд УФПС Свердловской области

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	2
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	3
	СП
	Свод правил

	4
	СанПиН
	Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

	5
	Покупатель
	АО «Почта России» в лице УФПС Свердловской области

	6
	Поставщик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое поставляет товар в соответствии с заключенным договором.



2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Поставка строительных материалов для ремонта (далее – товар).
Снабжение почтамтов строительными товарами для текущего ремонта объектов недвижимости УФПС Свердловской области.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1 Требования к товару
Поставляемые товары должны быть новыми, выпуска не ранее 2025 года, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.
3.2 Спецификация поставляемого товара

	№ п/п
	Наименование Товара
	Ед. Изм.
	Кол-во
	Код ОКПД2

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Кабель силовой ВВГ НГ-FRLS 3*1.5
	Упаковка
	2
	27.32.13.124

	2
	Кабель ВВГ пнг LS 3*1.5
	Упаковка
	2
	27.32.13.111

	3
	Кабель ВВГ пнг LS 3*2.5
	Упаковка
	8
	27.32.13.111

	4
	Кабель ВВГ пнг LS 3*4
	Упаковка
	2
	27.32.13.111

	5
	Кабель силовой КГ-ХЛ 2*1,5-380 ТРТС
	Метр
	350
	27.32.13.124

	6
	Кабель силовой КГ-ХЛ 3*1,5-380
	Метр
	300
	27.32.13.124

	7
	Кабель силовой КГ 3*4
	Упаковка
	1
	27.32.13.124

	8
	Провод ПВС-3*1,5 кв.мм.
	Метр
	450
	27.32.13.155

	9
	Провод ШВВП
	Метр
	200
	27.32.13.133

	10
	Провод СИП
	Упаковка
	2
	27.32.13.112

	11
	Колер, бежевый
	Штука
	11
	20.12.24.110

	12
	Колер, черный
	Штука
	8
	20.12.24.110

	13
	Колер, синий
	Штука
	2
	20.12.24.110

	14
	Кран шаровый,Ду 15мм
	Штука
	23
	28.14.13.131

	15
	Кран шаровый, Ду 20мм
	Штука
	23
	28.14.13.131

	16
	Кран шаровый, Ду 25мм
	Штука
	20
	28.14.13.131

	17
	Кран шаровый, 20*1/2	
	Штука
	17
	28.14.13.131

	18
	Кран шаровый, 20 мм, полипропилен
	Штука
	17
	28.14.13.131

	19
	Фильтр косой грубой очистки
	Штука
	3
	28.29.12.112

	20
	Радиатор
	Штука
	23
	25.21.11.120

	21
	Цемент
	Штука
	2
	23.51.12.111

	22
	Гибкая подводка, длина 80см
	Штука
	4
	22.19.30.120

	23
	Гибкая подводка, длина 1,5м
	Штука
	4
	22.19.30.120

	24
	Каменная вата
	Упаковка
	10
	23.99.19.190



3.3 Основные характеристики товара

	№ п/п
	Наименование товара
	Описание (характеристики) товара
	Требования к упаковке

	1
	2
	3
	4

	1
	Кабель силовой ВВГ НГ-FRLS 3*1.5
	с пвх изоляцией ВВГ НГ-FRLS 3*1,5, Количество жил - 3, Сечение жилы - 1,5мм2, Напряжение - 660 В
	1 Упаковка -100 метров

	2
	Кабель ВВГ пнг LS 3*1.5
	Кабель Изоляция ВВГ nнг LS 3х1,5, номинальное напряжение-0,66кВ, материал изоляции ПВХ
	1 Упаковка -100 метров

	3
	Кабель ВВГ пнг LS 3*2.5
	Кабель Изоляция ВВГ nнг LS 3х2,5, номинальное напряжение-0,66кВ, материал изоляции ПВХ
	1 Упаковка -100 метров

	4
	Кабель ВВГ пнг LS 3*4
	Кабель Изоляция ВВГ nнг LS 3х4, номинальное напряжение-0,66кВ, материал изоляции ПВХ
	1 Упаковка -100 метров

	5
	Кабель силовой КГ-ХЛ 2*1,5-380 ТРТС
	КГ-ХЛ 2х1.5-380 ТРТС, Количество жил - 2, Сечение жилы - 1,5мм2, Напряжение 380 В, Материал оболочки - Резина шланговая холодостойкая, Материал изоляции - Резина изоляционная.
	

	6
	Кабель силовой КГ-ХЛ 3*1,5-380
	КГхл 3х1.5-380, Количество жил - 3, Сечение жилы - 1,5мм2, Напряжение 380 В, Материал оболочки - Резина шланговая холодостойкая, Материал изоляции - Резина изоляционная
	

	7
	Кабель силовой КГ 3*4
	КГ 3*4 , количество жил 3, сечение жилы 4 мм2, изоляция резиновая, материал жилы -медь
	1 Упаковка 100 метров

	8
	Провод ПВС-3*1,5 кв.мм.
	ПВС-3*1,5 кв. мм. Количество жил и сечение 3х 1,5, материал жил медь Оболочка изоляции ПВХ.
	

	9
	Провод ШВВП
	2 * 0.75, сечение жилы - 0.75 мм2,  Материал жил медь, Количество жил 2
	

	10
	Провод СИП
	СИП-4 4х16, Количество жил 4, сечение жил 16 мм2, Изоляция Полиэтилен сшитый светостабилизированный, Материал жил Алюминий, Напряжение - 1 000 В
	1 Упаковка 100 метров

	11
	Колер, бежевый
	для краски, Вододисперсионный, цвет – бежевый вес - 0,15 кг, 1 банка 0,1 л
	

	12
	Колер, черный
	для краски, Вододисперсионный, цвет - черный, вес - 0,66 кг, 1 банка 0,5 кг
	

	13
	Колер, синий
	для краски, Вододисперсионный,  цвет - синий, вес - 0,66 кг, 1 банка 0,5 кг
	

	14
	Кран шаровый,Ду 15мм
	Диаметр Ду 15 мм, тип резьбы-внутренняя, материал корпуса-латунь, ручка-бабочка, давление 16 БАР, Диаметр резьбы 1/2
	

	15
	Кран шаровый, Ду 20мм
	Диаметр Ду 20мм, тип резьбы-внутренняя, материал корпуса-латунь, ручка-бабочка, давление 16 БАР, Диаметр резьбы 3/4.
	

	16
	Кран шаровый, Ду 25мм
	Диаметр Ду 25 мм, тип резьбы-внутренняя, материал корпуса-латунь, ручка-бабочка, давление 16 БАР, Диаметр резьбы 1.
	

	17
	Кран шаровый, 20*1/2
	радиаторный, Диаметр 20х1/2" прямой белый
	

	18
	Кран шаровый, 20 мм, полипропилен
	Диаметр 20 мм, стандартный проход, полипропилен
	

	19
	Фильтр косой грубой очистки
	диаметр 1/2", материал корпуса-латунь.
	

	20
	Радиатор
	Биметаллический, межосевое расстояние 500 мм, тепловая мощность 1970 Вт. Габаритные размеры - высота 570 мм, длинна - 790 мм, Вес 17,5 кг, количество секций в радиаторе-10 секций, Цвет белый, Подключение - Боковое, Объем воды в секции 0,2 л.
	

	21
	Цемент
	Марка М-400,прочность 32,5 Мпа, цвет серый, степень твердения-Б
	1 мешок 50 кг

	22
	Гибкая подводка, длина 80см
	Резиновая в металлической оплетке, длина  80см (вр-вр), диаметр штуцера 10 мм, диаметр резьбы 1/2"
	

	23
	Гибкая подводка, длина 1,5м
	Резиновая в металлической оплетке, длина  1,5 м, тип соединения вр-вр, диаметр штуцера 10 мм, диаметр резьбы 1/2"
	

	24
	Каменная вата
	Размер 1000x600х50мм, степень горючести-НГ
	Кол-во шт. в упаковке – 8, Кол-во м2 упаковке - 4,8



3.4 Комплектность товара
Конструктивные требования к единице товара и его составным частям, требования к основным характеристикам товара указаны в п. 3.3 Технического задания.

3.5 Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров
Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с соответствующими сертификатами. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и удостоверяться сертификатом качества.
	Перечень ГОСТ

	№ п/п
	Наименование товаров
	ГОСТ

	1
	Кабель ВВГ
	ГОСТ 31996-2012



3.6 Объем гарантий и гарантийный срок
Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев. При обнаружении недостатков Товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить Товар ненадлежащего качества новым в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков Товара.
Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении. На упаковку (тару) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Маркировка товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.
Маркировка Товара должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. Маркировка должна включать в себя следующее: позиции №, грузополучатель, адрес грузополучателя, место №, вес нетто, вес брутто. В случае, когда ГОСТом предусмотрен иной порядок маркировки. В зависимости от специфики Товара, требующего специального обращения, на упаковку наносится дополнительная маркировка, такая как «осторожно», «верх», «не бросать», а также другие обозначения.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства, используемые для упаковывания и укупоривания продукта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства, и других нормативных и правовых актов, устанавливающих возможность их применения для упаковки, документам, по которым они изготовлены.

6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1 Срок и место поставки
Адрес поставки: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 89А.
Срок поставки: в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты подписания Договора. Срок поставки начинает исчисляться с момента заключения договора.
6.2 Условия поставки
Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 Технического задания. Доставка товара до места, определенного Покупателем, разгрузка, подъем товара до помещений Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика.
Поставщик обязан предупредить Покупателя о времени доставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня до момента доставки, путем уведомления Покупателя по указанным в Договоре средствам связи. 

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1 Порядок сдачи и приемки
Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента доставки Товара на склад Покупателя.
При приемке Товара Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, техническим характеристикам, комплектности, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, упаковке, маркировки установленным условиям Договора и Спецификации.
7.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Товар поставлен в соответствии с условиями Договора подлежит приемке. Покупателем подписывается товарная накладная по форме ТОРГ-12/УПД; 
Товар поставлен с нарушением условий Договора о количестве, комплектности, ассортименте, безопасности Товара. Покупатель устанавливает Поставщику срок для устранения выявленных недостатков. Покупатель составляет Акт о расхождении товарно-материальных ценностей по форме № ТОРГ-2; 
Товар поставляется с соответствующими сертификатами. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (сертификатом соответствия), техническим паспортом (актом технической годности).

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Поставка Товара осуществляется путем ее доставки Поставщиком.
Поставщик обязуется доставить Товар по адресу, указанному в п. 6.1 Технического задания.
Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику.
Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются силами Поставщика.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение осуществляется согласно требованию к каждому товару по паспорту или спецификации.
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