	
	













Технические требования на поставку МТР
ОКПД2 [28.29.12.135.] Поставка фильтрэлементов
для нужд производственных участков в г. Рыбинске и г. Углич
Лот № 











1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569][bookmark: _GoBack]ОКПД2 [28.29.12.135.] Поставка фильтрэлементов для нужд производственных участков г. Рыбинске и г. Углич (далее продукция)

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Исполнение договора подряда № 1200-205-2022 от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро». № 1200-260-2023 от 22.12.2023 «Техническое обслуживание оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО "РусГидро"- "Каскад Верхневолжских ГЭС"»
2. Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п

	Наименование продукции
	Код ОКПД2
	Единица измерения

	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	ПУ в г. Рыбинск

	1. 
	Фильтр для маслоочистительной установки СММ-1,7. Степень фильтрации 5мкм. Фильтр ЭФМГ — 150х54х363
	28.29.12.135
	шт
	21

	2. 
	Фильтрэлемент ФЭ-27 5 мкм
	28.29.12.135
	шт
	15

	3. 
	Фильтрэлемент ФЭ-28 25мкм
	28.29.12.135
	шт
	15

	ПУ в г. Углич

	4. 
	Фильтрэлемент ФЭ-27 
	28.29.12.135
	шт
	2

	5. 
	Фильтр  тонкой очистки  Mahle. Степень фильтрации 10 мкм. Марка фильтра PI 8111 DRG 10 
	28.29.12.135
	шт
	1

	6. 
	Фильтр ЭФМГ — 150х54х363 для маслоочистительной установки СММ-1,7. Степень фильтрации 5мкм. 
	28.29.12.135
	шт
	30



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 [28.29.12.135.] Поставка фильтрэлементов для нужд производственного участка в г. Рыбинске
	С даты подписания договора


	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора


	2. 
	ОКПД2 [28.29.12.135.] Поставка фильтрэлементов для нужд производственного участка в г. Углич
	С даты подписания договора


	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора




[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Hlk163815134]Поставка осуществляется одной партией.


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции 
	Наименование продукции: [28.29.12.135.] Поставка фильтрэлементов для нужд производственных участков в г. Рыбинске и г. Углич

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	
Требование заказчика


	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Фильтрэлемент ФЭ-27
	Номинальная тонкость фильтрации мкм. не более 
	5

	
	
	Коэффициент фильтрации, %
	90

	
	
	Номинальный расход (при вязкости масла 30сСт) л/мин не менее
	63

	
	
	Направление потока
	Снаружи внутрь >O<

	
	
	Перепад давления бар
	1,38

	
	
	Максимально допустимое давление бар
	10

	
	
	Максимальная рабочая температура °С
	110

	
	
	Площадь фильтрующей шторы см2
	3000

	
	
	Масса кг не более
	1,5

	
	
	Диаметр наружный мм
	150

	
	
	Высота мм
	370

	
	
	Диаметр внутренний  мм
	88

	
1.2
	Фильтрэлемент ФЭ-28
	Номинальная тонкость фильтрации мкм. не более 
	25

	1.1. 
	
	Коэффициент фильтрации, %
	90

	1.2. 
	
	Номинальный расход (при вязкости масла 30сСт) л/мин не менее
	63

	1.3. 
	
	Направление потока
	Снаружи внутрь >O<

	1.4. 
	
	Перепад давления бар
	1,38

	1.5. 
	
	Максимально допустимое давление бар
	10

	1.6. 
	
	Максимальная рабочая температура °С
	110

	1.7. 
	
	Площадь фильтрующей шторы см2
	3000

	1.8. 
	
	Масса кг не более
	1,5

	1.9. 
	
	Диаметр наружный мм
	150

	1.10. 
	
	Высота мм
	370

	1.11. 
	
	Диаметр внутренний  мм
	88

	1.3
	Фильтр тонкой очистки  Mahle. Степень фильтрации 10 мкм. Марка фильтра PI 8111 DRG 10
	Тип
	Сменный, накручивающийся

	
	
	Артикул
	PI8111DRG10

	
	
	Высота, мм
	246

	
	
	Диаметр (наруж.), мм
	47

	
	
	Диаметр (внутр.), мм
	25

	
	
	Масса, кг
	0,44

	1.4
	Фильтр для маслоочистительной установки СММ-1,7. Степень фильтрации 5мкм.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС
152615, РФ, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д.33, территория Угличской ГЭС

	2.2
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД)

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. 
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
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