	
	













Технические требования на поставку МТР
ОКПД 2: 25.93.15.120
 Поставка сварочных электродов для нужд производственного участка в 
г. Углич
Лот №











1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД 2: 25.93.15.120 Поставка сварочных электродов для нужд производственного участка в г. Углич (далее продукция)

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Исполнение договора подряда № 1200-205-2022 от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».
2. Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п

	Наименование продукции
	
ОКПД2
	Единица измерения

	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Сварочные электроды Fox nibas с покрытием
	25.93.15.120
	кг
	20

	2. 
	Электроды: угольные омедненные диаметром 8 мм
	25.93.15.120
	кг
	20

	3. 
	Проволока сварочная ОК Autrod 308 L SI диаметр 1,2мм ГОСТ 2246-70
	25.93.15.120
	кг
	40

	4. 
	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ЭА-395/9, диаметр 4 мм
	25.93.15.120
	кг
	20



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	
ОКПД 2: 25.93.15.120 Поставка сварочных электродов для нужд производственного участка в г. Углич
	
С даты подписания договора

	
В течение 30 рабочих дней с даты подписания договора




[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Hlk163815134]Поставка осуществляется одной партией.

2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции 
	[bookmark: _GoBack]Наименование продукции: ОКПД 2: 25.93.15.120 Поставка сварочных электродов для нужд производственного участка в г. Углич

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	
Требование заказчика


	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Электроды сварочные с покрытием 
	Производитель
	Voestalpine Boehler Welding

	1.2. 
	
	Марка
	Fox nibas

	1.3. 
	
	Диаметр, мм
	4,0

	1.4. 
	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ЭА-395/9, диаметр 4 мм
	Диаметр электрода (min)
	4 мм

	1.5. 
	
	Длина электрода
	350 мм

	1.6. 
	
	Режим работы
	MMA (ручная дуговая сварка)

	1.7. 
	
	Марка 
	ЭА-395/9

	1.8. 
	
	Свариваемый материал
	легированная сталь

	1.9. 
	Проволока сварочная ОК Autrod 308 L SI
	Производитель
	Esab

	1.10. 
	
	Марка
	ОК Autrod 308 L SI

	1.11. 
	
	Диаметр, мм
	1,2

	1.12. 
	
	ГОСТ
	2246-70

	1.13. 
	Электроды угольные омедненные
	Покрытие
	омедненные

	1.14. 
	
	Тип
	угольные

	1.15. 
	
	Длина, мм
	350

	1.16. 
	
	Диаметр, мм
	8

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	152917, РФ, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д. 33, территория Угличской ГЭС

	2.2
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. 
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. 



	
Зам. начальника ПУ 					                                       Кундыкин А.В.
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