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1. [bookmark: _Toc124846884]Общие сведения 
 1.1.   Обозначения и сокращения
	Заказчик
	ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Покупатель
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Поставщик
	Поставщик

	ТТ
	Технические требования 

	СТО
	Стандарт организации 

	НБ и ВБ
	Нижний и верхний бьеф акватории

	ИТСФЗ
	Инженерно-технические средства защиты

	НТД
	Нормативно-технический документ































0. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]ОКПД2 30.11.50.150 Поставка буев плавучих ледовых 
0.1. Цель использования закупаемой продукции 
Для установки в акватории ВБ и НБ Саратовской ГЭС

1. [bookmark: _Toc124846885][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объёмам и срокам поставки
1.1.1. [bookmark: _Toc124846886][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc124846887][bookmark: _Toc124591881][bookmark: _Toc124591777][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество
	Едн. изм.
	Примечание

	1
	Буй ледовый несветящийся Н2, НАДЕ 305446.010
	8
	шт.
	Приложение №1. Эскиз буя ледового несветящегося Н2

	2
	Якорная цепь (ГОСТ 288-79) калибра 22, длина 50 метров в комплекте верт-люг, звено кентера с контрфорсом
	8
	шт.
	

	3
	Якорь ЖБ массой 1500кг.
	16
	шт.
	


1.1.2. [bookmark: _Toc124846888]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc124846889][bookmark: _Toc124591779][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc124591883][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	    1
	Продукция в соответствии с таблицей 1.1 “Перечень и объем закупаемой продукции”

	с даты подписания договора
	
не позднее 70 (семьдесят) календарных дней c даты подписания договора

[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]
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[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc50125126_Копия_1]
[bookmark: _Toc124591884][bookmark: _Toc75446582]2.2 Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиции № 1-3 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): Поставка плавучих буев
	№
 п/п
	Наименование 
параметра
	Требование 
заказчика
	Способ подтверждения участником 
соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.1
	Буй ледовый несветящийся Н2, НАДЕ 305446.010
	
	

	1.1.1.
	Наименование
	Буй ледовый несветящийся Н2, НАДЕ 305446.010
	
	

	1.1.2.
	Габаритная длина буя, м
	[bookmark: _GoBack]4,10
	
	

	1.1.3.
	Цвет буя
	красный
	
	

	1.1.4.
	Высота надводной части при осадке буя (мак-симальной), м
	2,0
	
	

	1.1.5.
	Диаметр корпуса буя, м
	0,95
	
	

	1.2.
	Якорная цепь (ГОСТ 288-79) калибра 22, длина 50 метров в комплекте вертлюг, звено кентера с контрфорсом
	
	

	1.2.1.
	Наименование
	Якорная цепь (ГОСТ 288-79) калибра 22, длина 50 метров в комплекте верт-люг, звено кентера с контрфорсом
	
	

	1.2.2.
	Длина цепи, м
	50,0
	
	

	1.2.3
	Калибр цепи, мм
	22,0
	
	

	1.2.4.
	Комплектация
	вертлюг; звено кертера с контрфорсом
	
	

	1.3.
	Якорь ЖБ массой 1500 кг
	
	

	1.3.1.
	Наименование
	Якорь ЖБ массой 1500 кг
	
	

	1.3.2.
	Конструкция
	железобетонный
	
	

	1.3.3.
	Масса, кг
	1500
	
	

	2
	Требования к доставке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1.
	Место поставки
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково
	
	

	2.2.
	Требования к упаковке и доставке
	Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что   продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. 
2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.
3. Поставщик должен обеспечить поставку, разгрузку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами
4. Поставка производится в город Балаково в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени).
5. Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка: не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки
4. Автотранспорт:  с обязательной верхней разгрузкой.
	
	

	2.3.
	Маркировка
	На каждой упаковке полное наименование и количество продукции, транспортировочная маркировка. Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.
	
	

	2.4.
	Приёмка

	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочными образцами, свободная от прав третьих лиц.
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	3.1.
	

 Гарантийный срок
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 40 (сорока) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.
Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1.
	Документ о качестве продукции (сертификат качества, паспорт и руководство по эксплуатации), действующий на территории РФ
	Предоставляется на русском языке при поставке каждой партии (с каждым автомобилем, доставляющим продукцию к месту производства работ либо на склад), с указанием:
- производителя и поставщика, адрес;
- вид продукции, условные обозначения изделия, соответствие стандартам, габаритные размеры, вес;
- дата испытаний, поверка (месяц, год);
- паспорт изделия;
- инструкция по транспортировке и хранению с указанием конкретных мероприятий и их видов (в т.ч. требования по сохранению гарантийных обязательств производителя);
- инструкция по монтажу с указанием конкретных работ и их видов (варианты монтажа и требования по сохранению гарантийных обязательств производителя при выполнении монтажных работ);
- инструкция по эксплуатации (Обязательно наличие конкретных/четких перечней действий/мероприятий, работ и их видов, проводимых в рамках подготовки к осенне-зимнему, весенне-летному сезону эксплуатации, а также в рамках текущего обслуживания (в т.ч. четкие инструкции с указанием конкретных способов и воздействий по обколке льда). Обязательное указание конкретных объемов и периодичностей эксплуатационных воздействий для сохранения гарантийных обязательств производителя);
- сертификат соответствия;
- гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика;
- объем материала в партии;
- дата и время отгрузки; 
- отметки о проверке ОТК.
	
	

	4.2.
	Комплектация единицы продукции
	Поставка продукции выполняется в таком объеме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных комплектующих, расходных материалов и изделий.
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции:
	
	

	5.1.
	Дополнительные требования к продукции
	Продукция должна соответствовать климатическим/речным условиям эксплуатации в акваториях верхнего и нижнего бьефов Саратовской ГЭС и поддерживать гарантийные требования завода изготовителя.
В период ледохода, при движении ледовых полей/масс, конструкция буев должна обеспечивать его погружение под лед/воду, препятствующее смещению якоря, или отрыву удерживающей цепи.
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3. Требования к документации по ценообразованию
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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