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Технические требования на поставку МТР
ОКПД2 27.12.10.120 Поставка разъединителей 35-110 кВ для нужд   филиалов АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» и «Хабаровские электрические сети»
Лот 79901-ТПИР ОТМ-2027-ДРСК
1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические требования

	РДЗ
	Р – разъединитель; Д – два опорно-поворотных изолятора на полюс; З – с заземлителем; 

	РГНП
	Р - разъединитель;
Г - горизонтально - поворотный тип;
Н - уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 - 96;
П - с полимерной изоляцией;

	ПС
	Подстанция

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ПРГ
	П - привод;
Р - ручной;
Г- горизонтальное положение рукоятки при оперировании;


1.2. Наименование закупаемой продукции
Разъединители 35-110 кВ
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
	
	Требование Заказчика

	№ п/п
	Наименование продукции

	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

	1.1. ‍
	Разъединитель горизонтально-поворотный трехполюсный, РДЗ.2-35/1000Н УХЛ1 с приводом ПРГ-00-2Б УХЛ1, согласно приложению № 1 к ТТ
	шт
	1

	2. филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

	2.1. 
	Разъединитель горизонтально-поворотный трехполюсный, РГНП.1а-110/1000 УХЛ1 с приводом на главные ножи  ПРГ-6 УХЛ1 и на заземляющие ножи ПРГ-6 УХЛ1, согласно приложению № 2 к ТТ
	шт
	3


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разъединители 35-110 кВ, п. 1.1.-2.1 Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	с даты подписания договора, но не ранее 12.01.2027 г.
	в течение 120 календарных дней с момента заключения договора поставки


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к продукции  
Наименование продукции (позиция № 1.1.-1.2. Таблицы 1): Разъединители 35-110 кВ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
*
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении продукции представлены в Приложении № 1
	Согласие с требованием
	Предоставить заполненные опросные листы, приложение № 1, № 2
	

	1.2. 
	Уровень изоляции изделия должен соответствовать ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	Требования к наличию и предоставлению документов, подтверждающих безопасность оборудования
	В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию о соответствии (разъединители  должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ Р 52726-2007).
Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184.
	Согласие с требованием
	Представить копию действующей декларации о соответствии ГОСТу/ указать регистрационный номер декларации о соответствии ГОСТу на разъединители 35-110 кВ.
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1. 
	Срок гарантии на поставляемую продукцию, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).
	Не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД
	Указать срок гарантии на продукцию
	-//-
	

	3.2. 
	Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений.
	Не менее 10 лет с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД.
	Указать срок гарантии на продукцию
	-//-
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам продукции (для подтверждения применимости предложенной Участником продукции (в том числе эквивалентной продукции), а также ее соответствия техническим требованиям Заказчика)

	4.1. 
	Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы.

	В составе заявки Участник должен представить руководство по эксплуатации (полный текст).
	Согласие с требованием
	Предоставить руководство по эксплуатации (полный текст).
	

	4.2. 
	
	В составе заявки Участник должен представить чертежи с габаритными и установочными размерами с указанием всех размеров.
	Согласие с требованием
	Предоставить чертежи с габаритными и установочными размерами с указанием всех размеров
	

	4.3. 
	
	В составе заявки Участник должен представить ведомость/перечень запасных частей инструментов и приспособлений (ЗИП), определенной заводом-изготовителем.
	Согласие с требованием
	Предоставить ведомость/перечень запасных частей инструментов и приспособлений (ЗИП), определенной заводом-изготовителем
	

	4.4. 
	Комплектация при поставке продукции
	Комплект сборочных и соединительных элементов для обеспечения полного объёма монтажных работ
	Согласие с требованием.
	-//-
	

	4.5. 
	
	Опорные металлоконструкции (стойки) в соответствии с данными указанными в Приложении № 1, № 2
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.6. 
	
	Разъединитель поставить в сборе на общей раме, с установленными внутриполюсными и межполюсными тягами
	Согласие с требованием.
	-//-
	

	5. 
	Требования к доставке, маркировке, транспортировке, условиям хранения

	5.1. 
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

п. 1.1
	Продукция должна быть доставлена:
   676405, РФ, Амурская обл., г. Свободный, ул. Комарова 34
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.2. 
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

п. 2.1.
	Продукция должна быть доставлена:
680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.3. 
	Разъединитель или полюс разъединителя, заземлитель, если он не составляет единое целое с разъединителем, и привод должен иметь табличку, содержащую маркировочные данные.
	Способ нанесения маркировки на изделия, качество маркировки - по ГОСТ 18620-86
	Согласие с требованием.
	-//-
	

	5.4. 
	Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать ГОСТ 15150 и ГОСТ 23216 и должны быть указаны в технических документах на конкретные типы изделий.
	Согласие с требованием.
	-//-
	

	6. 
	Требования к сроку выпуска продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Продукция должна быть новой не ранее 4 квартала 2026 г. выпуска и ранее. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)
	Согласие с требованием
	-//-
	


3. Требования к документации по ценообразованию.
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
Приложения:
Приложение № 1: Опросный лист на разъединитель 35 кВ ПС Огоджа.

Приложение № 2: Опросный лист на разъединитель 110 кВ ПС Корфовская
� Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.


Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложении № 1 № 2  к настоящим техническим требованиям.


Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам.


�* Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции [В разделе «Предложения участника» в отношении каждого требования нужно указать соответствующий способ подтверждения: согласие, указание технических характеристик, предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения].





