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Технические требования на поставку МТР


ОКПД2 26.30. Поставка материально-технических ресурсов для службы мониторинга оборудования гидротехнических сооружений для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Камская ГЭС"

Лот № 27-ЭКСП-БПД-2026-КамГЭС
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Сейсмоприемник А1738В с поверкой 
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Сейсмоприемник А1738В с поверкой 

	шт
	3



[bookmark: _Toc75446578_Копия_1][bookmark: _Toc51339696_Копия_1]2.1.2 Требования к срокам поставки продукции 
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Сейсмоприемник А1738В с поверкой 
	С момента заключения договора
	30.11.2026
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[bookmark: _Toc75446582_Копия_2] Таблица 3. Требования к продукции 
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Наименование продукции 
Сейсмоприемник А1738В с поверкой 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Номинальное значение коэффициента преобразования В/м-1 с-2
	1 
	Согласие с требованием
	

	1.2. 
	Номинальный диапазон рабочих частот, Гц
	0,2-400 
	Согласие с требованием
	

	1.3. 
	Диапазон рабочих
 частот, Гц
	0,25-100
	Согласие с требованием
	

	1.4. 
	Значение постоянной времени интегрирования, определенное на частоте 20Гц, с
	0,1
	Согласие с требованием
	

	1.5
	Напряжение питания, В
	12
	Согласие с требованием
	

	1.6
	Полярность выходного напряжения при воздействии ускорения в направлении измерительной оси
	положительная
	Согласие с требованием
	

	2. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Степень защиты от попадания пыли и влаги


	IP66
	Согласие с требованием
	

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Требования к поставке
	1. Поставка продукции одной партией на склад Покупателя, расположенный по адресу: 614030, г. Пермь, улица Соликамская, 329 с сопроводительными документами.
2. Продукция, поставленная без обязательных сопроводительных документов, не принимается и ответственность за ее сохранность Покупатель не несет.
3. Дата, время поставки продукции сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
4. Государственный номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку продукции, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
5. Доставка продукции производится в рабочее время с 8:00–15:00часов местного времени.
	Согласие с требованием
	

	3.2. 
	Упаковка
	Поставка Продукции осуществляется в упаковке, исключающей возможность повреждения при транспортировке.

	Согласие с требованием
	

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Гарантии
	Поставщик продукции должен гарантировать оперативную замену продукции, не отвечающей стандартам качества, настоящим техническим требованиям.
	Согласие с требованием
	

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Документация
	Техническая документация передается на русском языке, включающая:
-Технический паспорт (руководство по эксплуатации, формуляр), 
-свидетельство о поверке приборов,
- сертификат качества.
	Согласие с требованием
	

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Формирование цены
	Стоимость продукции должна учитывать затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
	Согласие с требованием
	



[bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение 

