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Технические требования на оказание услуг


ОКПД2 71.12.40 «Поверка автоматизированной системы опроса контрольно-измерительной аппаратуры гидротехнических сооружений для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС»

Лот № 22-ЭКСП-БПД-2026
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc114449_2337621167][bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc114451_2337621167][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54643695]Обозначения и сокращения
	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	ФЗ
	Федеральный закон



1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc114453_2337621167][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]Наименование закупаемой продукции
Оказание услуг по поверке автоматизированной системы опроса контрольно-измерительной аппаратуры гидротехнических сооружений Камской ГЭС. 
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc114455_2337621167][bookmark: _Toc54643697][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг
- соблюдение требований Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об обеспечении единства измерений";
- обслуживание, регулировка, настройка и организация поверки и калибровки средств измерения в региональном центре стандартизации и метрологии с целью обеспечения единства и требуемой точности измерений на энергообъекте.
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc114457_2337621167][bookmark: _Toc54643698][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
Автоматизированная система опроса контрольно-измерительной аппаратуры —  комплекс программно-технических средств мониторинга гидротехнических сооружений  Камской ГЭС предназначен для измерений аналоговых сигналов, поступающих от первичных измерительных преобразователей в виде электрического сопротивления постоянному электрическому току и частоты переменного тока.
Принцип действия комплекса программно-технических средств мониторинга гидротехнических сооружений Камской ГЭС основан на аналого-цифровом преобразовании аналоговых электрических сигналов, поступающих от первичных измерительных преобразователей, в цифровой импульсный сигнал для последующей обработки, отображения и хранения измеренной информации.
Описание типа средств измерений регистрационный номер №88945-23.
https://ntd.metrologu.ru/grsi/8xxxx/88945-23.pdf
[bookmark: __RefHeading___Toc114459_2337621167][bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Камская гидроэлектростанция (филиал ПАО ”РусГидро”-”Камская ГЭС”)
	Российская Федерация, Пермский край, г.Пермь, ул. Соликамская,
 д. 329
	Информационно- измерительная система контроля состояния ГТС (КПТС АСО КИА грунтовых сооружений КамГЭС
Инв. № 11801040000017960000
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2. [bookmark: __RefHeading___Toc114461_2337621167][bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc114463_2337621167][bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc114465_2337621167][bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc114467_2337621167][bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Определение диапазона и погрешности измерений электрического сопротивления для измерительных каналов температуры комплекса программно-технических средств мониторинга гидротехнических сооружений Камской ГЭС с предоставлением свидетельств о поверке или заключений о непригодности
	шт.
	155

	2. 
	Определение диапазона и погрешности измерений электрического сопротивления для измерительных каналов давления комплекса программно-технических средств мониторинга гидротехнических сооружений Камской ГЭС с предоставлением свидетельств о поверке или заключений о непригодности
	шт.
	155



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc114469_2337621167][bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
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	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поверка комплекса программно-технических средств мониторинга гидротехнических сооружений Камской ГЭС (310 измерительных каналов).
	С даты,                  следующей за датой заключения договора
	30.11.2026г.
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[bookmark: __RefHeading___Toc114475_2337621167]Таблица 4. Требования к качеству продукции
 
Наименование услуг/этапа услуг: 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение норм и правил нормативно-технических документов при оказании услуг
	1.Обязательно иметь государственную аккредитацию на право поверки и калибровки средств измерений.
2. Поверка комплекса программно-технических средств мониторинга гидротехнических сооружений  Камской ГЭС выполняется в соответствии с утвержденной методикой:
- МП АПМ 81-22 «ГСИ Комплекс программно-технических средств мониторинга гидротехнических сооружений Камской ГЭС. Методика поверки»
https://www.ktopoverit.ru/prof/metodiki/88945-23.pdf
	Согласие с требованием
	Предоставить в составе предложения на закупку копию аккредитации  на право поверки и калибровки средств измерений.

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Место оказания услуг
	Поверка проводится на территории Покупателя.
	Согласие с требованием
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	1. Результаты поверки оформляются протоколом, составленным в виде сводной таблицы результатов поверки каждого измерительного канала.
2. При положительных результатах поверки, Исполнитель выдает свидетельство о поверке установленной формы. При отрицательных результатах, выдаётся извещение о непригодности в установленной форме с указанием основных причин.
	Согласие с требованием
	

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Сроки передачи результатов услуг
	Исполнитель передает результаты выполненных услуг на бумажном носителе в 1 экз. не позднее  окончания срока действия договора.
	Согласие с требованием
	

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Исполнитель передает заказчику:
1. протокол результатов поверки каждого измерительного канала в 1 экз.
2. свидетельство о поверке или извещение о непригодности в  1экз.
	Согласие с требованием
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3.1. В обоснование стоимости своей заявки участник предоставляет коммерческое предложение 
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