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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Термин/ Сокращение
	Расшифровка термина/ сокращения

	1.
	ГОСТ
	Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг

	2.
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	3.
	НПБ
	Нормы пожарной безопасности

	4.
	СП
	Свод правил

	5.
	ДД
	Датчик движения

	6.
	ДМ
	Датчик магнитоконтактный

	7.
	ДРС
	Датчик разбития стекла

	8.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России», в лице УФПС Республики Дагестан

	9.
	Исполнитель
	Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком 

	10.
	КД
	Система контроля доступа (количество рубежей)

	11.
	КТС
	Кнопка тревожной сигнализации

	12.
	КТСБ
	Комплекс технических систем безопасности

	13.
	Объект почтовой связи, Объект
	Объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащий АО «Почта России» 
на праве собственности или ином виде права, который оборудован техническими системами безопасности 

	14.
	Обменный фонд
	Неснижаемый запас оборудования, запасных частей, агрегатов, которые устанавливаются взамен аналогичных, требующих ремонта 

	15.
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	16.
	ОТ (ТВК)
	Система охранного телевидения (количество камер)

	17.
	ППК
	Прибор приемно-контрольный

	18.
	Представитель Заказчика
	Административно-хозяйственный персонал охраняемого Объекта, имеющий право допуска на Объект по коду и (или) другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемые ценности

	19.
	ПЦН
	Пульт централизованного наблюдения

	20.
	Расходные материалы
	Входящие в стоимость ежемесячных услуг по ТО элементы, детали и изделия подверженные расходованию/ изнашиванию.

	21.
	СКУД
	Система контроля и управления доступом, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ

	22.
	СОТ
	Цифровая (IP) система охранная телевизионная (система видеонаблюдения), являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ

	23.
	СОТС
	Система охранной и тревожной сигнализации, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ

	24.
	АПС
	Автоматическая пожарная сигнализация, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ


	25.
	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ 

	26.
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель

	27.
	ТЗ
	Техническое задание

	28.
	ТО
	Техническое обслуживание

	29.
	ТР
	Текущий ремонт

	30.
	Услуги
	Оказание услуг по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на Объекте 

	31.
	ДИП
	Извещатель пожарный дымовой

	32.
	ИПР
	Извещатель пожарный ручной

	33.
	ОС
	Оповещатель световой

	34.
	ОК
	Оповещатель комбинированный светозвуковой

	35.
	СС
	Сирена сигнальная


2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности: СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ на объектах почтовой связи УФПС Республики Дагестан АО «Почта России».  
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Объекты почтовой связи Общества расположены в обособленных и технически укрепленных помещениях жилых, нежилых и административных зданий на территории Республики Дагестан и предназначены для оказания населению услуг почтовой связи. 
Оказание услуг по ТО и ТР КТСБ в соответствии с требованиями 
к качеству оказываемых Услуг, установленными разделом 6.1. настоящего ТЗ, обеспечит его исправное состояние на Объектах в целях защиты 
от преступных посягательств, безопасности работающего персонала и людей, обеспечения сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, недопущения причинения материального ущерба Обществу.
КТСБ состоит из СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ.
СОТС предназначена для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на охраняемый Объект. Система тревожной сигнализации предназначена для вызова группы экстренного реагирования на охраняемый Объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала, а также причинен материальный ущерб.
СКУД предназначается для усиления охраны Объекта 
от несанкционированного проникновения нарушителей. СКУД является составной частью КСБ Объекта и должна поддерживать TCP/ IP-соединение (подключение к КСПД).
Целью устройства СОТ является создание высоконадежного инструмента дистанционного сбора, хранения, обработки, и вывода видеоинформации в рамках требований подразделений безопасности Заказчика.
Система АПС и СОУЭ предназначается для обнаружения источника возгорания и оперативного реагирования на это событие. В соответствии с заданным алгоритмом она осуществляет сбор и обработку данных по ключевым параметрам и выводит тревожное оповещение о пожаре на пост охраны (в центральную диспетчерскую), а также формирует оповещение об эвакуации.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Место оказания Услуг: на Объектах УФПС Республики Дагестан Общества согласно приложению № 1 к ТЗ.
Начало оказания Услуг: в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора. 
Срок оказания Услуг: в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня начала оказания Услуг.
             Перечень Объектов с адресами их местонахождения и перечнем оборудования, в том числе входящего в состав КТСБ, указан в приложении № 1 к настоящему ТЗ.
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
5.1. Требования Заказчика к организации и оказанию Услуг установлены с учетом положений нормативных правовых актов, национальных и внутренних стандартов, указанных в пункте 6.1 раздела 6 настоящего ТЗ, в том числе ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации 
и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».
5.2. Услуги оказываются Исполнителем или с привлечением соисполнителей. 
5.3. ТО и ТР СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ, входящих в КТСБ, (далее – системы) осуществляются методом плановых и профилактических работ, устранения неисправностей, проведения текущего ремонта, оказания консультационной помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации. 
5.4. Перечень систем, подлежащих ТО и ТР указан в приложении № 1 к ТЗ.
5.5. Объем услуг регламентных мероприятий ТО указан в Регламенте № 1 и Регламенте № 2 (таблицы № 1 и 2 соответственно).
5.6. Объем услуг по ТР указан в таблице № 3 настоящего ТЗ. Порядок оказания услуг по ТР указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения (приложение № 4 к ТЗ). 
5.7. Объем услуг внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных) ТО с указанием порядка оказания услуги (по заявкам) и состава указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения (приложение № 4 к ТЗ).
5.8. Регламентное ТО систем выполняется с периодичностью и в объеме, не менее установленных технической (эксплуатационной) документацией на такие системы, независимо от технического состояния систем в момент начала проведения ТО.
ТР выполняется для обеспечения или восстановления работоспособности систем и состоит в замене и (или) восстановлении их отдельных частей.
5.9. ТО и ТР проводятся с целью обеспечения надлежащего выполнения функций оборудования; целостности, работоспособности и функциональной безопасности систем в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного технической (эксплуатационной) документацией, посредством выполнения следующих действий:
· осуществление постоянного контроля технического состояния 
и правильности функционирования систем в целом; 
· периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации; 
· проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации; 
· своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них; 
· ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения; 
· проведение обобщения и анализа получаемой информации 
о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО; 
· заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены; 
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом в рамках 
ТР КТСБ; 
· создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО, 
ТР КТСБ; 
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил; 
· допуск к проведению ТО, ТР персонала, имеющего профессиональную подготовку в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки, и предусмотренные законодательством Российской Федерации разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг.
5.10. Исполнитель обязан оказывать Услуги в строгом соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, технических регламентов, национальных стандартов; сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части, а также с Регламентами на проведение ТО, ТР (таблицы № 1-3 настоящего ТЗ).
В соответствии с п. 7.11 ГОСТ Р 53195.2-2008 ТО системы должно осуществляться на плановой основе и проводиться с периодичностью, установленной Регламентом на проведение ТО (таблицы № 1, 2). При этом Исполнитель обязан обеспечить выполнение плана проведения процедур ТО, в том числе процедур ТО по поддержке программного обеспечения согласно пункту 7.16 ГОСТ 53195.2-2008.
Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение ТО в объеме Регламента (таблицы № 1, 2) может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств.
5.11. При оказании Услуг Исполнитель обязан:
· строго соблюдать периодичность и объем Услуг, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;
· регулярно осуществлять ведение документации, связанной 
с проведением ТО, ТР систем.
5.12. Эксплуатационная документация ТО, ТР («Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности») должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, ТР, защищаемый Объект и место ее установки 
на Объекте, осуществлять планирование и оказание услуг по ТО, ТР, контролировать содержание, объем и качество оказанных Услуг, а также накапливать статистический материал о функционировании системы и проведении ТО, ТР для его использования в целях совершенствования КТСБ и порядка проведения ТО, ТР.
Ведение эксплуатационной документации по ТО, ТР осуществляется работниками Исполнителя.
Состав и детали форм эксплуатационной документации на проведение ТО, ТР конкретной системы могут варьироваться в зависимости от вида, состава, сложности и иных особенностей.
5.13. Регистрацию услуг по ТО, ТР систем тревожной сигнализации следует проводить по ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию 
(с изменениями № 1, 2: Изменение № 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 27.12.2006 № 367-ст с 01.01.2008; Изменение № 2, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 1226-ст c 01.07.2012).
5.14. Исполнитель при оказании услуг по ТО обязан:
1) выполнять все требования по правилам техники безопасности 
и пожарной безопасности, действующим на Объектах;
2) проводить ТО согласно установленным Регламентам № 1 (ТО-1) 
и № 2 (ТО-2) согласно таблицам № 1-2.


Таблица № 1
Регламент № 1 (ТО-1) СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ
	№ п/п
	Наименование услуг по ТО
	Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТО
	Сроки оказания
услуг по ТО

	1.
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, охранных извещателей, видеокамер, видеорегистраторов и т. п.) 
на отсутствие повреждений, коррозии, грязи
	СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ
	Ежемесячно

	2.
	Обследование считывателей, кнопок открывания дверей, кнопок ручной разблокировки дверей 
на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений или неправильных надписей
	СКУД
	Ежемесячно

	3.
	Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания 
	СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ
	Ежемесячно

	4.
	Визуальный осмотр всех шкафов системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения 
на наличие повреждений и загрязнений
	СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ
	Ежемесячно

	5.
	Проверка технического состояния внутреннего монтажа шкафов
	СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ
	Ежемесячно

	6.
	Очистка от загрязнения, коррозии и пр. 
	СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ
	Ежемесячно

	7.
	Проверка технического состояния приборов и узлов системы контроля и управления доступом
	СКУД
	Ежемесячно

	8.
	Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранной и пожарной сигнализации
	СОТС,АПС и СОУЭ
	Ежемесячно

	9.
	Проверка технического состояния системы тревожной сигнализации
	СОТС
	Ежемесячно

	10.
	Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранного телевидения
	СОТ
	Ежемесячно

	11.
	Проверка технического состояния охранных и пожарных извещателей
	СОТС,АПС и СОУЭ
	Ежемесячно

	12.
	Проверка технического состояния турникетов
	СКУД
	Ежемесячно

	13.
	Проверка функционирования видеокамер наружного наблюдения
	СОТ 
	Ежемесячно

	14.
	Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения
	СОТ
	Ежемесячно

	15.
	Проверка функционирования видеокамер внутреннего наблюдения
	СОТ
	Ежемесячно

	16.
	Проверка ведения текущей документации 
на центральном посте охраны
	СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ
	Ежемесячно

	17.
	Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления
	СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ
	Ежемесячно

	18.
	Проверка исправности сигнальных ламп и ее арматуры 
	СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ
	Ежемесячно

	19.
	Проверка наличия соответствующих проверяемой (обслуживаемой) системе надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках
	СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ
	Ежемесячно

	20.
	Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении
	СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ
	Ежемесячно

	21.
	Проверка прохождения сигнала «Тревога» 
с обслуживаемых Объектов на ПЦН по каждому шлейфу ППК
	СОТС, АПС и СОУЭ
	Ежемесячно



Таблица № 2
Регламент № 2 (ТО-2) СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ
	№ п/п
	Наименование услуг по ТО
	Наименование входящей в КТСБ системы,
подлежащей ТО
	Сроки оказания
услуг по ТО

	1.
	Проверка функционирования приборов и узлов системы контроля и управления доступом
	СКУД
	1 раз в квартал

	2.
	Проверка функционирования узлов системы охранной сигнализации
	СОТС,АПС и  СОУЭ
	1 раз в квартал

	3.
	Проверка функционирования узлов системы тревожной сигнализации
	СОТС
	1 раз в квартал

	4.
	Проверка функционирования охранных извещателей
	СОТС
	1 раз в квартал

	5.
	Проверка функционирования считывателей и кнопок открывания дверей
	СКУД
	1 раз в квартал

	6.
	Проверка функционирования турникетов
	СКУД
	1 раз в квартал

	7.
	Проверка функционирования автономных источников питания
	СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ
	1 раз в квартал

	8.
	Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования)
	СОТС
	1 раз в квартал


	9.
	Тестирование центрального оборудования
	СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ
	1 раз в квартал

	10.
	Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе
	СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ
	1 раз в квартал

	11.
	Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения видеокамер
	СОТ
	1 раз в квартал

	12.
	Проверка ориентации видеокамер, регулировка при необходимости
	СОТ
	1 раз в квартал

	13.
	Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения
	СОТ
	1 раз в квартал

	14.
	Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами
	СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ
	1 раз в квартал

	15.
	Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев
	СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ
	1 раз в квартал

	16.
	Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке
	СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ
	1 раз в квартал

	17.
	Проверка креплений оборудования СКУД, замков, доводчиков
	СКУД
	1 раз в квартал

	18.
	Проверка работы запирающих устройств, считывателей, отображение на рабочем месте операторов СКУД
	СКУД
	1 раз в квартал

	19.
	Тестирование поворотных устройств и трансфокаторов
	СОТ
	1 раз в квартал

	20.
	Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов
	СКУД
	1 раз в квартал

	21.
	Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
	СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ
	1 раз в квартал

	22.
	Подстройка запирающих устройств
	СКУД
	1 раз в квартал

	23.
	Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления
	СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ
	1 раз в квартал

	24.
	Профилактическая чистка системных блоков и узлов
	СОТС, СКУД, СОТ,АПС и СОУЭ
	1 раз в квартал

	25.
	Очистка стекол термокожухов
	СОТ
	1 раз в квартал

	26.
	Проверка герметичности и корректировка термокожухов
	СОТ
	1 раз в квартал

	27.
	Проверка работы и настройка системы обогрева термокожухов
	СОТ
	1 раз в квартал

	28.
	Проверка сетевого подключения видеорегистратора к маршрутизирующему оборудованию КСПД объекта для удаленного мониторинга
	СОТ
	1 раз в квартал



5.15. Для обеспечения или восстановления работоспособности технических средств КТСБ ТР выполняется на месте их эксплуатации путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части услуг по ТР может совпадать с содержанием некоторых услуг по ТО.
ТР КТСБ включает в себя оказание следующих видов услуг:
Таблица № 3

	№ п/п
	Наименование услуг по ТР
	Наименование входящей в КТСБ системы,
подлежащей ТР
	Периодичность оказания услуг по ТР

	1.
	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств
	СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ
	При выявлении неисправности

	2.
	Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов
	
	

	3.
	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы
	
	

	4.
	Проверка системы в составе комплекса
	
	

	5.
	Ввод системы в работу в общий комплекс
	
	

	6.
	Конфигурирование настроек оборудования
	СОТ
	При выявлении неисправности


5.16. Периодичность и содержание услуг, предусмотренных для проведения ТР отдельной системы, может варьироваться в процессе исполнения условий договора в зависимости от назначения, состава системы, условий ее применения и отдельных ее составляющих, а также иных особенностей, важных для поддержания системы в работоспособном состоянии, и обеспечения полноты безопасности, предусмотренной технической документацией на систему.
5.17. Перечень объектов и систем СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ, подлежащих ТО, ТР указан в приложении № 1 к настоящему ТЗ.
5.18. В случае выхода из строя (замены) оборудования при оказании услуг по текущему ремонту СОТ необходимо установить оборудование по показателям не ниже ранее установленного оборудования.
5.19. В течении первого месяца с момента заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на объектах почтовой связи УФПС Республики Дагестан АО «Почта России» Исполнитель обязан провести инвентаризацию обслуживаемого оборудования и систем по каждому объекту и предоставить Заказчику Перечень технических систем безопасности в соответствии с Приложением № 2 к настоящему ТЗ.
5.20. Перед началом работ по ТО, ТР Исполнитель совместно 
с Заказчиком обязан провести первичное обследование систем и оформить акт первичного обследования системы в соответствии с приложением «Б» ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», а также оформить график проведения ТО (указывается 
в договоре в качестве приложения, являющегося его неотъемлемой частью).
 В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель обязан представить на согласование Заказчику график проведения ТО, ТР систем в соответствии с приложением «Б» ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».
При подписании договора Исполнитель обязан предоставить контактную информацию: электронный адрес, телефон диспетчера или инженера для принятия заявок.
             5.21. Исполнитель обязан вести «Журнал регистрации работ 
по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» 
на каждый обслуживаемый Объект в отдельности. Страницы «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Заказчика и Исполнителя. После оказания Услуг Исполнитель вносит в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» следующие сведения: «ТО и (или) ТР проведены. Система находится в работоспособном состоянии», а представитель Заказчика своей подписью подтверждает сведения об Услугах, оказанных представителем Исполнителя.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Требования к качеству оказываемых услуг
Исполнитель при оказании Услуг обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:
· Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;
· СП 6.13130.2025 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
· СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
· РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;
· Постановление Правительства РФ от 08.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций».
· ГОСТ Р 52551-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;
· ГОСТ Р 53704-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;
· ГОСТ Р 52435-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;
· ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (в редакции Изменения № 1, Изменения № 2);
· ГОСТ Р 51241-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· ГОСТ Р 51558-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· ГОСТ Р 52907-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения»;
· ГОСТ Р 56102.1-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;
· ГОСТ Р 53195.2-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;
· ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
· Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 08.04.2025 № 101-п.
6.2. Условия оказания услуг
Услуги оказываются согласно установленным регламентам ТО и ТР (таблицы № 1-3 настоящего ТЗ).
Исполнитель направляет специалистов на первичное обследование КТСБ Объекта в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания договора.
В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой по телефону или в электронной форме. Диспетчер, принимающий вызов, сообщает Заказчику свои ФИО и номер заявки.
По вызову Заказчика, для устранения отказа, ложного срабатывания, неисправности и других неполадок систем КТСБ в межрегламентный период Исполнитель в течение 24 часов с момента вызова Заказчика обязан обеспечить прибытие своего специалиста на Объект.
В случае невозможности восстановления системы посредством ТО, ТР Исполнитель обязан в присутствии представителя Заказчика составить дефектную ведомость на неисправное оборудование согласно приложению № 3 к Техническому заданию, предоставив ее на утверждение Заказчику и восстановить работоспособность системы, установив аналогичное оборудование из собственного Обменного фонда с последующей заменой на новое оборудование. Неисправное оборудование подлежит передаче Заказчику по акту демонтажа.
Оплата приобретаемого оборудования, расходных материалов и запасных частей, используемых при оказании Услуг, в том числе при осуществлении ТР, должна производиться за счет собственных средств Исполнителя в размере до 20 % включительно от установленной договором ежемесячной стоимости оказываемых Услуг.  В случае если стоимость необходимых для ремонта расходных материалов, запасных частей, и оборудования превышает 20 % установленной договором ежемесячной стоимости оказываемых Услуг, Исполнитель формирует калькуляцию и согласовывает ее с уполномоченным представителем Заказчика.
При оказании Услуг Исполнитель, персонал Исполнителя, соисполнители (в случае их привлечения), обязан соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.
Исполнитель обязан иметь постоянно действующую дежурную службу для оказания услуг по ТО.
Время приема заявок – круглосуточно.
Время оказания Услуг – по режиму работы Объектов/ по согласованию с Заказчиком.
Для ликвидации аварийных ситуаций (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию общества) Исполнитель обязан обеспечить прибытие своего персонала не позднее чем через 2 часа (120 минут) после вызова Заказчика. Аварийные ситуации должны устраняться в максимально короткие сроки.
Ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в максимально короткие сроки. Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Исполнителя.
При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности оборудования, следует принять меры к их устранению.
Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности технических систем охраны подлежат немедленному устранению.
Исполнитель независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, обязан регистрировать его в Журнале учета вызовов.
Все услуги по проведению ТР Исполнитель проводит только в присутствии или по согласованию уполномоченного сотрудника Заказчика.
В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации и оказывает консультационные услуги в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования, в том числе и по телефону.
При возникновении сбоев в работе аппаратуры технических средств СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ проводится внеплановая проверка в объеме, определяемом инженерно-техническим работником Исполнителя, но не менее объема Регламента № 1. 
На все установленное при ремонте оборудование Исполнитель обязан предоставить копии сертификатов соответствия, подтверждающие качество и заверенные уполномоченным им лицом. Исполнитель обязан обеспечить оказание всех Услуг всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.
6.3. Требования к безопасности
При оказании Услуг Исполнитель обязан обеспечивать их соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объекте(-ах) Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.
6.4. Требования к конфиденциальности
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.
Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным 
образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет. 
Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.
Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.
6.5. Требования по приемке услуг
Работоспособность СОТС после проведения ТО проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки прохождения сигналов с датчиков охранной сигнализации на пульт центрального наблюдения. 
Работоспособность системы СОТ после проведения ТО проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки изображения от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.
Работоспособность систем АПС и СОУЭ после проведения ТО и ТР проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем организации сработки систем при помощи автоматических дымовых извещателей (от внешнего источника дыма или контрольного устройства) и (или) или извещателя ручного пожарного.
Все проводимые работы по ТО и ТР должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности». 
Записи, сделанные в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» после оказания Услуг в резюмированной части должны содержать фразу: «система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».
Работоспособность системы СКУД после проведения ТО проверяется представителями Заказчика и Исполнителя путем проверки наличия связи 
со всеми компонентами и контроллерами СКУД, прохождения сигналов управления к исполнительным устройствам и их срабатыванием.
При несогласии с объемом и (или) качеством оказанных Услуг, Сторонами в день оказания Услуг составляется два экземпляра протокола разногласий/ акта выявленных недостатков, по одному для каждой из Сторон. Обоснованные недостатки, указанные в протоколе разногласий/ акте выявленных недостатков, должны быть устранены Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания представителями Сторон.
По результатам проведения ТО, ТР составляется акт сдачи-приема оказанных Услуг в двух экземплярах.
6.6. Требования к Исполнителю
Работники Исполнителя, работники соисполнителя при выполнении работ на территории Заказчика обязаны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия. В течении 5 (пяти) рабочих дней предоставить список представителей Исполнителя для допуска на объекты обслуживания.

6.7. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
Перечень технических и отчетных документов указываются в договоре.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода-производителя. Гарантия на выполненный текущий ремонт осуществляется на весь срок действия договора.
Исполнитель обязан гарантировать:
· надлежащее качество Услуг в полном объеме в соответствии 
с действующей нормативно-технической документацией;
· выполнение всех Услуг/ работ в установленные сроки.
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых системах СОТС, СКУД, СОТ, АПС и СОУЭ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Наличие у допущенных к оказанию Услуг работников Исполнителя профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ, в том числе в электроустановках до 1000В.
Наличие у  Исполнителя действующей лицензии на выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений , выданной в соответствии с постановлением Правительства РФ от  28.07.2020 №1128  «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».
Привлечение к оказанию Услуг в рамках настоящего ТЗ иностранных граждан допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	№ страниц

	1
	Перечень объектов УФПС Республики Дагестан АО «Почта России» по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности 
	15-23

	2
	Перечень технических систем безопасности на объектах УФПС Республики Дагестан АО «Почта России» подлежащих ТО, ТР 
	24

	3
	Дефектная ведомость
	25

	4
	Порядок проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение
	26-27

	5
	Акт оказанных Услуг по заявке
	28

	6
	Акт установки оборудования
	29

	7
	Акт первичного обследования системы
	30-31

	8
	Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы
	32-33

	9
	Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 08.04.2025 № 101-п.
	Приложен отдельным файлом





	Руководитель ОБ
	                                        М.И. Инусов



































[bookmark: _GoBack]

Приложение № 1 к ТЗ
                                                                                                                                                            
Перечень объектов УФПС Республики Дагестан АО «Почта России» по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности
 
	 №
	Адрес объекта почтовой связи
	Объектовое оборудование
(системы) 

	1
	367000, г. Махачкала, ул. Абубакарова д.18. Здание аппарата управление филиала, КХО, главная касса, УКД, кабинет РСО, здание Махачкалинского почтамта
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ, СКУД

	2
	368600, г. Дербент, ул. Г. Алиева д.6.  Здание почтамта, КХО, главная касса, УКД, ОПС
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ, СКУД

	3
	368830, г. Кизляр, ул. Д. Бедного д.28. Здание почтамта, КХО, главная касса, ОПС
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ, СКУД

	4
	368000, г. Хасавюрт, ул. Избербашская д.32. Здание почтамта, КХО, главная касса, УКД, ОПС
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ, СКУД

	5
	 368780,Магарамкентский район, с.Магарамкент, ул.Гагарина д.2. Здание почтамта, КХО, главная касса
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	6
	368950,Унцукульский район, п.Шамилькала, ул.Балаханского д.1. Здание почтамта, КХО, главная касса, ОПС
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	7
	368320, Левашинский район, с.Леваши, ул.Правды д.22. Здание почтамта, КХО, главная касса
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	8
	367004, г.Махачкала, ул.Бейбулатова д.40"а". Автотранспортное подразделение филиала, склады
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ, СКУД

	9
	367960, г.Махачкала, ул.Буйнакского д.68. ММСЦ
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ, СКУД

	10
	367962, г.Махачкала, ул.Эмирова д.5. ЦОПО МСЦ
	АПС и СОУЭ, СОТ

	11
	367001,  г. Махачкала ул. Эмирова д. 4
	СОТС, АПС и СОУЭ

	12
	367003,  г. Махачкала ул. Нахимова д. 22 а
	АПС и СОУЭ

	13
	367004,  г. Махачкала ул. Бейбулатова д. 40 а
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	14
	367006,  г. Махачкала п. Семендер, ул. Сулакская д. 4
	СОТС, АПС и СОУЭ

	15
	367007,  г. Махачкала ул. Лаптиева д. 51 а
	АПС и СОУЭ, СОТ

	16
	367008, г. Махачкала ул. Танкаева д. 65
	АПС и СОУЭ, СОТ

	17
	367009,  г. Махачкала ул.Орджоникидзе д. 213
	АПС и СОУЭ

	18
	367010,  г. Махачкала проспект Гамидова д.50
	АПС и СОУЭ, СОТ

	19
	367013,  г. Махачкала проспект Гамидова д. 12
	АПС и СОУЭ, СОТ

	20
	367014,  г. Махачкала ул. Перова д. 11
	АПС и СОУЭ, СОТ

	21
	367015,  г. Махачкала ул. Ярагского д. 83 а
	АПС и СОУЭ, СОТ

	22
	367018,  г. Махачкала проспект Петра 1 д. 55 в
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	23
	367023,  г. Махачкала ул. Мирзабекова д. 155
	АПС и СОУЭ

	24
	367026,  г. Махачкала проспект Шамиля д. 22
	АПС и СОУЭ, СОТ

	25
	367027,  г. Махачкала ул.Акушинского д. 32
	АПС и СОУЭ, СОТ

	26
	367029,  г. Махачкала проспект Шамиля д. 23
	СОТС, АПС и СОУЭ

	27
	367030,  г. Махачкала проспект Шамиля д. 67
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	28
	367031,  г. Махачкала ул. З. Космодемьянской д. 48д
	СОТС, АПС и СОУЭ

	29
	367032,  г. Махачкала ул. М. Гаджиева д. 200 а
	АПС и СОУЭ

	30
	367901, г. Махачкала п. Ленинкент ул. Совхозная д. 11 
	СОТС, АПС и СОУЭ

	31
	367902,поселок Сулак ул. Советская д. 6
	СОТС, АПС и СОУЭ

	32
	367905,  г. Махачкала п. Красноармейское ул. Комсомольская д. 4
	СОТС, АПС и СОУЭ

	33
	367910, г. Махачкала п. Богатыревка, ул. Ленина д. 76
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	34
	367911, г. Махачкала п.Новый Хушет ул. Гагарина д. 21 
	СОТС, АПС и СОУЭ

	35
	367912,  г. Махачкала п. Шамхал, ул. Ленина д. 34
	СОТС, АПС и СОУЭ

	36
	367913,нас. пункт Шамхал-Термен, ул. Победы д. 24
	СОТС, АПС и СОУЭ

	37
	367022, г. Махачкала п. Новый Кяхулай, ул. Кавказская д. 7
	СОТС, АПС и СОУЭ

	38
	368080, с. Коркмаскала, ул. Энгельса д. 45 Кумторкалинский район
	СОТС, АПС и СОУЭ

	39
	368083, с. Аджидада, ул. Школьная д.2 Кумторкалинский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	40
	368085, пос. Тюбе  Кумторкалинский район
	СОТС, АПС и СОУЭ

	41
	368300, г. Каспийск, ул. Советская д. 20
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	42
	368301, г. Каспийск, ул. Абдулманапова д. 143 а
	СОТС, АПС и СОУЭ

	43
	368303, г. Каспийск, ул. Индустриальная 5
	СОТС, АПС и СОУЭ

	44
	368304, г. Каспийск, ул. Рабочая 58
	СОТС, АПС и СОУЭ

	45
	368305, г. Каспийск, ул. Советская 6
	СОТС, АПС и СОУЭ

	46
	368530, с.Карабудахкент переулок Почтовый д. 1 Карабудахкентский район
	АПС и СОУЭ

	47
	368534, с.Доргели Карабудахкентский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	48
	368536, с. Гелли, ул. Советская 35  Карабудахкентский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	49
	368538, с. Ачису Карабудахкентский район
	АПС и СОУЭ

	50
	368540, с.Манаскент  Карабудахкентский район ул. Приморская, д. б/н
	АПС и СОУЭ

	51
	368541, п.Манас Карабудахкентский район  ул. Школьная 2
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	52
	368546,с.Губден  Карабудахкентский район  ул. Гаджи Магомедова 1
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	53
	368547, с. Гурбуки ул. Октябрьская 1 Карабудахкентский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	54
	368500, г.Избербаш ул. Гамидова 14
	АПС и СОУЭ, СОТ

	55
	368501,  г.Избербаш ул. Азизова 3
	АПС и СОУЭ

	56
	368202, с.Н-Дженгутай Буйнакского района ул. Буйнакского 10
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	57
	368206, с.В-Казанище Буйнакского района ул. Ленина д. б/н
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	58
	368207, с.Эрпели  Буйнакского района Центральная д. б/н
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	59
	368211, с. Карамахи Буйнакский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	60
	368215,с. Халимбекаул, Буйнакский район
	АПС и СОУЭ

	61
	368216, с. Атланаул Буйнакского района
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	62
	368219, с. Чиркей, Буйнакского района
	АПС и СОУЭ

	63
	368220, г.Буйнакск ул. Воровского 32
	АПС и СОУЭ, СОТ

	64
	368222, г.Буйнакск м/район Дружба 10
	АПС и СОУЭ

	65
	368000, г. Хасавюрт ул. Избербашская 32
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	66
	368001, г. Хасавюрт ул. Привокзальная 3
	СОТ

	67
	368002, г. Хасавюрт ул. Датуева 35
	АПС и СОУЭ

	68
	368003, г. Хасавюрт ул. Абубакарова 48
	АПС и СОУЭ

	69
	368004, г. Хасавюрт пос. Мичурина, ул. Байсултанова 1
	АПС и СОУЭ

	70
	368005, г. Хасавюрт ул. Мира 3
	АПС и СОУЭ

	71
	368006, г. Хасавюрт ул. 40 лет Комсомола 118
	АПС и СОУЭ

	72
	368008, г. Хасавюрт ул. Правды 23
	АПС и СОУЭ

	73
	368009, г. Хасавюрт ул. Муса-Ясул 42
	АПС и СОУЭ, СОТ

	74
	368016, с. Хамавюрт Хасавюртовского района
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	75
	368021, с. Карланюрт Хасавюртовского района
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	76
	368035,с. Новогагатли Хасавюртского района
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	77
	368038, с. Адильотар Хасавюртовского района
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	78
	368039, с. Османюрт Хасавюртовского района
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	79
	368140, с. Дылым, ул. Шамиля 3, Казбековский район
	АПС и СОУЭ

	80
	368144,с. Гуни Казбековского района
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	81
	368150, с. Алмак Казбековского района
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	82
	368152, п. Дубки Казбековского района, 1квартал дом 2
	АПС и СОУЭ

	83
	368155, с. Ленинаул Казбековского района
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	84
	368156, с. Инчха Казбековского района
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	85
	368160, с. Новолак Новолакского района, ул.Мирзоева 58
	АПС и СОУЭ

	86
	368162,с. Новокули Новолакского района
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	87
	368163, с. Гамиях Новолакского района
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	88
	368165, с. Новомехельта Новолакского района
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	89
	368166, с. Новочуртах Новолакского района
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	90
	368120, г. Кизилюрт ул. Абубакарова 5
	АПС и СОУЭ

	91
	368121, г. Кизилюрт Привокзальная площадь героев д. б/н
	АПС и СОУЭ

	92
	368122, г. Кизилюрт ул. Спортивная 8
	СОТС, АПС и СОУЭ

	93
	368802, п. Комсомольский Кизлярский район
	СОТС, АПС и СОУЭ

	94
	368804, с/з Кизлярский Кизлярский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	95
	368808,с. Краснооктябрьское Кизлярский район
	СОТС, АПС и СОУЭ

	96
	368811,с. Большой Бредихин ул. Коммунистическая д. б/н Кизлярский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	97
	368812, с. Черняевка ул. Ленина д. б/н Кизлярский район
	СОТС, АПС и СОУЭ

	98
	368813, с. Александрийское, ул. Ленина д.21 Кизлярский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	99
	368818, с. Кардоновка ул. Ленина д. б/н Кизлярский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	100
	368822, с. Крайновка ул. Ермошкина д. б/н Кизлярский район
	СОТС, АПС и СОУЭ

	101
	368824, с. Брянск ул. Московская д. б/н Кизлярский район
	СОТС, АПС и СОУЭ

	102
	368825, с. Тушиловка Кизлярский район
	СОТС, АПС и СОУЭ

	103
	368827,  с. Южное ул. Школьная 10 Кизлярский район
	СОТС, АПС и СОУЭ

	104
	368830,г. Кизляр ул. Д. Бедного 28 
	СОТС, АПС и СОУЭ

	105
	368831, г. Кизляр ул. Фронтовиков 10
	СОТС, АПС и СОУЭ

	106
	368832, г. Кизляр ул. Победы 50
	СОТС, АПС и СОУЭ

	107
	368833, г. Кизляр ул. Набережная 42/1
	СОТС, АПС и СОУЭ

	108
	368850, с. Терекли-Мектеб, ул. К. Маркса д. б/н. Ногайский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	109
	368870, с. Тарумовка ул. Пионерская 2 Тарумовский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	110
	368875,с. Новогеоргиевка ул. Степная 4 Тарумовский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	111
	368880,с. Кочубей Ул. Советская 68 Тарумовский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	112
	368882, с. Таловка ул. Зульпукаева Тарумовский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	113
	368890,г. Южносухокумск ул. Гагарина 4
	АПС и СОУЭ

	114
	368060, с. Бабаюрт ул. Ленина 48 Бабаюртовский район
	СОТС, АПС и СОУЭ

	115
	368064,с. Хамаматюрт Бабаюртовского района
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	116
	368068,с. Новокаре Бабаюртовского района
	СОТС, АПС и СОУЭ

	117
	368070, с. Татаюрт Бабаюртовского района
	СОТС, АПС и СОУЭ

	118
	368075, с. Герменчик Бабаюртовского района
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	119
	368700,с. Рутул Рутульского района,ул.Центральная 563
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	120
	368705,с. Ихрек Рутульского района
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	121
	368730,ул. Ленина 22 с. Ахты Ахтынского района
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	122
	368750,с. Усухчай ул. Ханбике Наврузовой 15
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	123
	368780,с. Магарамкент ул. Гагарина 2 Магарамкентский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	124
	368789,с. Яраг-Казмаляр Магарамкентского района ул.Ярагского д.47
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	125
	368791,с. Советское Магарамкентского района ул.Советская д.2
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	126
	368795,с. Самур ул. Лермонтова 13  Магарамкентского района
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	127
	368797,с. Кабир-Казмаляр Магарамкентского района ул.Каримова 6
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	128
	368180,с. Курах ул. Набережная 13 Курахский район
	СОТС, АПС и СОУЭ

	129
	368380,с. Тпиг ул. Гусаева 45 Агульский район
	СОТС, АПС и СОУЭ

	130
	368680,с. Хив ул. Советская 3 Хивский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	131
	368692,с. Кондик Хивский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	132
	368760,с. Касумкент ул. Ленина 32 С. Стальский район
	СОТС, АПС и СОУЭ

	133
	368779,с. Новая Мака ул. Ленина 43 а С. Стальский район
	СОТС, АПС и СОУЭ

	134
	368570,с.Уркарах Дахадаевский район ул. Почтовая д. б/н
	СОТС, АПС и СОУЭ

	135
	368590,с.Маджалис ул. Алисултанова 31 Кайтагский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	136
	368595,с. Янгикент Кайтагский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	137
	368600,г.Дербент ул. Алиева 6
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	138
	368601,г.Дербент ул. Буйнакская 32
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	139
	368602,г.Дербент ул. Крупской 4
	СОТС, АПС и СОУЭ

	140
	368604,г.Дербент ул. Вокзальная 1
	СОТС, АПС и СОУЭ

	141
	368607,г.Дербент ул. М. Далгата 7/1
	СОТС, АПС и СОУЭ

	142
	368608, г.Дербент ул. Агасиева 15
	СОТС, АПС и СОУЭ

	143
	368624,с.Геджух ул. Ленина 1 Дербентский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	144
	368625,п. Берикей Дербентский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	145
	368627,с. Татляр ул.Шоссейная 11 Дербентский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	146
	368628,с. Великент  ул. Алиева 47 Дербентский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	147
	368641,с. Дюбек Дербентский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	148
	368650,с.Хучни Табасаранский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	149
	368666,с. Ерси Табасаранский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	150
	368670,г.Даг.Огни площадь им. Кирова 5
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	151
	368552,с.Первомайское , Каякетский район ул. Пионерская 57
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	152
	368555,с.Алходжакент Каякентский район ул. Ш. Исмаилова 3
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	153
	368559,с.Башлыкент Каякентский район ул. Ленина 12
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	154
	368560,С.Н.Каякент Каякентский район ул. Джабраилова 21
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	155
	368565,с.Дружба Дербентский район ул. Горького 16
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	156
	368280,с.Акуша ул. А. Акушинского 21 Акушинский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	157
	368293,с.Муги Акушинский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	158
	368320,с.Леваши ул. Алиева д.9 Левашинский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	159
	368324,с. Карлабко Левашинский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	160
	368326,с. Хаджалмахи Левашинский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	161
	368510,с.Сергокала ул. 317 Стрелковой Дивизии 10
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	162
	368250,с.Гергебиль ул. Сталина 13
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	163
	368260,ул. Богатырева 6  Хунзахский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	164
	368262,с. Гоцатль Большой Хунзахский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	165
	368930,с. Мехельта Гумбетовский район
	СОТС, АПС и СОУЭ

	166
	368934,с. Игали Гумбетовский район
	СОТС, АПС и СОУЭ

	167
	368942,с. Ирганай Унцукульский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	168
	368943,с. Аракани Унцукульский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	169
	368945,с. Балахани Унцукульский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	170
	368951,с. Гимры Унцукульский район
	СОТС, АПС и СОУЭ

	171
	368950,с. Шамилькала Унцукульский район ул.Банковская д.1
	СОТС, АПС и СОУЭ

	172
	368340,с. Гуниб Гунибский район ул.Шамиля 1
	СОТС, АПС и СОУЭ

	173
	368344,с. Ругуджа Гунибский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	174
	368350,с. Чох Гунибский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	175
	368450,с. Цуриб Чародинский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	176
	368412,с. Кидеро Цунтинский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	177
	368430,с.Хебда ул. Шамиля 44 Шамильский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	178
	368433,с. Голотль Шамильский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	179
	368434,с. Телетль Шамильский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	180
	368435,с. Кахиб Шамильский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	181
	368436,с. Урада Шамильский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	182
	368438,с. Ругельда Шамильский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	183
	368440,с. Ассаб Шамильский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	184
	368443,с. Тидиб Шамильский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	185
	368902,с. Кванада, Цумадинский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	186
	368905,с. Тинди, Цумадинский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	187
	368988,С.Муни Ботлихский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	188
	368973,с. Нижнее Инхело Ботлихский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	189
	368975,с. Годобери Ботлихский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	190
	368985,с. Рахата Ботлихский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	191
	368994,с. Кудиябросо Ахвахский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	192
	368995,с. Анчих Ахвахский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ

	193
	368998,с. Местерух Ахвахский район
	СОТС, АПС и СОУЭ, СОТ





Приложение № 2 к ТЗ

Перечень технических систем безопасности на объектах УФПС Республики Дагестан АО «Почта России» подлежащих ТО, ТР[footnoteRef:1] [1:  В таблице приведен пример заполнения.] 

                                                
	№

	Наименование Объекта
	Адрес Объекта
	Количество этажей/
помещений/площадь
	Наименование и количество оборудования[footnoteRef:2] [2:  Информация указывается в соответствии с установленным оборудованием на Объекте(-ах).] 


	
	
	
	
	ППК
	ДРС
	ДД/ДМ
	КТС
	ОТ
	КД
	ДИП
	ИПР
	ОС
	ОК
	СС

	1. (название) почтамт
	

	1.
	КХО ПЧТ
	адрес
	1/1/12
	«ППКОП 4GSM» -1шт.
	0
	1/ ИО 102-2 (СМК-1)-1шт.
	«Астра -321»- 1шт.
	0
	3
	ИП 212-41М -3 шт.
	3СУ-1шт.
	«Мол-ния-12(24) -1шт.
	«Маяк 12К- 2шт.
	Колибри»-1шт.

	2.
	ГРК ПЧТ
	
	1/2/23
	«ППКОП 4GSM»-1шт.
	«Стекло-3»
	1/1
	«Астра -321»- 1шт 
	Dahua HDW-2231 (2,8-12) 2Мп купольная 1
	Tantos Selina HD M 1
	ИП 212-41М -3шт.
	3СУ -1шт.
	«Мол-ния-12(24) -1шт.
	«Маяк 12К- 1шт.
	«Сирена УСС-12»- 1шт.

	3.
	Склад почтамта
	
	1/2/34
	«ВЭРС-GSM” – 1шт.
	«Стекло-3»
	2/4
	0
	Dahua HDW-2231 (2,8-12) 2Мп купольная 2
	IronLogic Z-5R 2
	ИП 212-41М -6шт.
	3СУ -1шт 1
	«Мол-ния-12(24) -1шт.
	«Маяк 12К- 1шт.
	Колибри»-1шт.

	4.
	Почтамт
	адрес
	2/9/105
	«Гранит-6» -2шт.
	«Стекло-3»
	7/12
	«Астра -321»- 3шт 
	Dahua HDW-2231 (2,8-12) 2Мп купольная 3
	Tantos Selina HD M 4
	ИП 212-41М -22шт.
	3СУ -6шт
	«Мол-ния-12(24) -6шт.
	«Маяк 12К- 1шт.
	Колибри»-6шт.

	5.
	ОПС 11
	адрес
	1/4/25
	«Гранит-3А» -2шт.
	«Стекло-3»
	2/3
	«Астра -321»- 2шт 
	Dahua HDW-2231 (2,8-12) 2Мп купольная 3
	IronLogic Z-5R 2
	ИП 212-41М -22шт.
	3СУ -3шт.
	«Мол-ния-12(24) -2шт.
	«Маяк 12К- 1шт.
	Колибри»-3шт.

	6.
	ОПС 12
	адрес
	1/3/20
	«Гранит-3А» -1шт.1
	«Стекло-3»
	1/2
	«Астра -321»- 1шт 
	Dahua HDW-2231 (2,8-12) 2Мп купольная 3
	IronLogic Z-5R 1
	ИП 212-41М -15шт.
	3СУ -3шт.
	«Мол-ния-12(24) -2шт.
	«Маяк 12К- 1шт.
	Колибри»-2шт.



Приложение № 3 к ТЗ

Дефектная ведомость
ОПС _______________ (указать индекс) УФПС _______ (указать регион), расположенного по адресу: __________ 
_______________________________________________________________.
	№ п/п
	Наименование оборудования, приборов
	Единица измерения
	Количество
	Описание дефекта

	1.
	
	штука
	
	

	2.
	
	штука
	
	

	3.
	
	м
	
	

	4.
	
	…
	
	



	Представитель Заказчика:
	
	Представитель Исполнителя:

	______________________________________
должность
____________________________Ф.И.О.
                                   подпись
«_____» ____________20___ г.

	
	______________________________________
должность
____________________________Ф.И.О.
                                   подпись
«_____» ____________20___ г.
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Приложение № 4 к ТЗ 
Порядок проведения внеплановых мероприятий(аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение
Общие сведения
Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) – мероприятия, выполняемые по заявкам, для восстановления работоспособности систем, и проводимые, когда причина сбоя не может быть устранена проведением Технического обслуживания. Данные мероприятия осуществляются путем выезда сотрудника Исполнителя на объект Заказчика при возникновении аварийной и (или) нештатной ситуации и включают в себя выявление и устранение неисправностей, в том числе замену вышедших из строя запасных частей.
Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) систем проводятся:
· для приемно-контрольных приборов, установленных на объекте(-ах), при возникновении сбоев в работе оборудования, когда их причина не может быть устранена проведением Технического обслуживания (Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ, если сроки устранения сбоев в работе оборудования превышают сроки, определенные условиями договора);
· при поступлении ложного срабатывания проводятся работы в объеме, определяемом специалистом Исполнителя, но не менее объема Технического обслуживания;
· для систем, установленных на объекте(-ах), в объеме Технического обслуживания – при поступлении с объекта(-ов) двух и более ложных срабатываний в течение 30 (тридцати) календарных дней, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на системы неблагоприятных климатических или производственных условий;
· при поступлении заявки о неработоспособности систем, объем работ и срок их выполнения определяется специалистом Исполнителя (срок восстановления работоспособности сигнализации не должен превышать сроков, указанных в договоре);
· для систем, установленных на объекте(-ах) Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до предстоящих праздничных дней, которые в совокупности календарно составляют 3 (три) дня и более в объеме Технического обслуживания.
Текущий ремонт оборудования
Текущий ремонт выполняется на месте эксплуатации систем и проводится для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части операций Текущего ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций Технического обслуживания. 
В случае использования при выполнении текущего ремонта материалов и товаров, Исполнитель обязан соблюдать следующие требования: поставляемый товар и материал должен быть новым (товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц.
Текущий ремонт включает в себя проведение следующих видов работ:
· Разборка и дефектовка технических средств;
· Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов;
· Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы;
· Проверка системы в составе комплекса технических систем безопасности;
· Ввод системы в работу в общий комплекс технических систем безопасности. 
Периодичность выполнения работ по ТР – по необходимости.
Текущий ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в течении суток.
На все, установленное при проведении текущего ремонта оборудование (включая составные элементы), Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты соответствия.
Порядок подачи заявок и их исполнение
При возникновении сбоев в работе оборудования систем для проведения внеплановых работ (проверок), представителем Заказчика подается заявка Исполнителю по телефону, указанному в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» с обязательной отметкой даты, времени и характера неисправности в данном журнале или путем направления заявки на электронный адрес Исполнителя.
При прибытии на объект сотрудника Исполнителя по заявке (в течении двадцати четырех часов с момента подачи заявки), допуск сотрудника на объект производится в соответствии с установленным Порядком.
После восстановления работоспособности оборудования, о причинах подачи заявки и объеме проведенных работ составляется Акт оказанных услуг по заявке (приложение № 5 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».
При невозможности устранения сбоев в работе оборудования в сроки, регламентированные заключенным договором, Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ по устранению неисправностей. По данному факту сотрудником Исполнителя и представителем Заказчика составляется соответствующий Акт установленного оборудования (приложение № 6 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности». 
Время приема заявок – круглосуточно. Время оказания Услуг – по режиму работы Объектов/ по согласованию с Заказчиком.










































Приложение №5 к ТЗ 


Акт оказанных Услуг по заявке


	г. ______________
	    «____» _______________ 20__г.

	

	

	(наименование объекта, адрес объекта)
Представитель Исполнителя


	
	

	Представитель Заказчика

	

	
Исполнителем выполнены работы 
	

	                                                                                            (указывается наименование выполненных работ)

	

	

	
	

	
Работы выполнены в установленные сроки, в полном объеме и с надлежащим качеством

	
	

	

	
	

	
Сдал:

	

	Представитель Исполнителя

	

	(подпись)
	(ФИО)

	
	

	Принял:

	

	Представитель Заказчика

	

	(подпись)
	М.П.             (ФИО)                











Приложение № 6 к ТЗ 

Акт установки оборудования


	г. __________
	                      «____» ___________ 20__ г.

	

	

	                                                                                 (наименование объекта, адрес объекта)
Представитель Исполнителя


	
	

	Представитель Заказчика

	

	
В результате проведенных работ установлено
	

	
	                  (указывается установленное оборудование, 

	

	                                                                                          его наименование, марка, модель, инв. №)

	
	

	
	

	
	

	Дата начала работ:
	

	
Дата окончания работ:

	
	

	

	
	

	
Сдал:

	

	Представитель Исполнителя

	

	(подпись)
	(ФИО)

	
	

	Принял:

	

	Представитель Заказчика

	

	(подпись)
	М.П.                            (ФИО)












Приложение № 7 к ТЗ 


Акт первичного обследования системы
 
                                                           
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)
________________________________________________________________________________________________________________         «__» ______ 20_ г.
(наименование населенного пункта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика______________________ __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия, организации)
в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

представитель Исполнителя
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы
____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование систем и технических средств)

смонтированных ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование наладочных организаций, дата монтажа)

по проекту (акту обследования), выполненному
____________________________________________________________________________________________________________________________________,
налаженной ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование наладочной организации)
УСТАНОВЛЕНО:
Техническое состояние системы (технических средств)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)

проектная и техническая документация
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)

Выводы, предложения:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________






	Представитель Исполнителя

	

	(подпись)
	(ФИО)

	
	

	



	

	Представитель 
Заказчика

	

	(подпись)
	М.П.                            (ФИО)






























Приложение № 8 к ТЗ 

Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование системы)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(исполнитель)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)
__________________________________________________________________
(наименование населенного пункта)


Начат «____» ______________ 20__ г.
Окончен «____» ______________ 20__ г.
 
                             
1.	Наименование объекта, адрес, телефон:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.	Перечень технических средств системы:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3.	Номер договора, дата его заключения:
____________________________________________________________________________________________________________________________________

4.	Особые условия выполнения объекта (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте, конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.):
____________________________________________________________________________________________________________________________________

5.	Условия выполнения работ (в рабочее время, в нерабочее время; 
с привлечением персонала других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

6.	Ответственное лицо Заказчика, образец подписи, телефон:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.	Исполнитель – Ф.И.О., телефон:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Примечание. В журнале пронумеровано и прошнуровано ________________ листов.
 
Проведение периодического инструктажа Исполнителя ответственным лицом Заказчика:
 
	Дата проведения инструктажа
	Номер и наименование инструкций (правил) по технике безопасности
	Должность, Ф.И.О., подпись лица, проводящего инструктаж
	Должность, Ф.И.О., подпись лица – Исполнителя работ

	 
	 
	 
	 


 
                          
	Дата выполнения работ
	Типы системы, тех. средств, узлов, элементов
	Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии
	Наименование и количество замененных (составных) частей
	Подпись Исполнителя
	Подпись представителя Заказчика

	 
	 
	 
	 
	 
	 




