
















Технические требования на поставку МТР
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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc125476050][bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc75446566]1. Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc125476051][bookmark: _Toc125473241]Наименование закупаемой продукции. 
ОКПД 2: 26.30.50.152Поставка средств обнаружения и ограничения доступа
 для нужд Кубанского филиала.

1.2. [bookmark: _Toc125473242][bookmark: _Toc125476052]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение обязательств по договору подряда №20-ККГЭС-СМР-2022 от 30.06.2023г. заключенного между АО «УК ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК» на актуализацию рабочей документации и выполнение комплекса работ по созданию комплексной системы безопасности на объекте ГАЭС "Каскад Кубанских ГЭС. Комплексная реконструкция и модернизация в том числе поставка Оборудования.
[bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc125476056][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]2. Требования к продукции.

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125476057][bookmark: _Toc125473250]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Механическое замковое устройство
	шт
	14



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 26.30.50.152Поставка средств ограничения доступа
 для нужд Кубанского филиала.
	С даты подписания договора
	[bookmark: _GoBack]в течение 30 календарных дней с даты подписания договора


[bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1]
[bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко]2.2 Требования к качеству продукции
3

[bookmark: _Toc125473256_Копия_1][bookmark: _Toc125476062_Копия_1]                     Таблица 3. Требования к качеству продукции 
 Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.2
	Механическое замковое устройство
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.1.1
	Марка
	ПРЕПОНА-ЗУ-02
	
	

	1.1.2
	Зазор между створок, мм
	Не более 40
	
	

	1.1.3
	Исполнение
	Накладной
	
	

	1.1.4
	Тип замка
	Механический
	
	

	1.1.5
	Ход засова, мм
	100
	
	

	1.1.6
	Защита оболочки, IP
	 53
	
	

	1.1.7
	Ресурс срабатываний, циклов
	400 000
	
	

	1.1.8
	Климатическое исполнение по
	УХЛ1
	
	

	1.1.9
	Диапазон рабочих температур, °С
	Не более +50
	
	

	
	
	Не менее -50
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-

	2.1
	Гарантия, не менее
	36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД).
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-

	3.1
	Паспорт качества
	2 экземпляра
	
	

	3.2
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	2 экземпляра
	
	

	3.3
	Сертификат страны происхождения (РФ)
	2 экземпляра
	
	

	3.4
	Упаковочный лист
	1 шт.
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-

	4.1
	Место поставки
	На склад Покупателя по адресу:
Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н,с.Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	4.2
	Условия поставки за счет средств Поставщика
	
	

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	-

	4.5
	Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	
	


[bookmark: _Toc125485145]                                                                                       3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней             инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
                     3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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