
Технические требования 
ОКПД2 26.30.11 Поставка оборудования связи ПС 110 кВ Амуркабель в рамках выполнения инвестиционной программы для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские  электрические сети» 
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1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения
	ФАО
	Филиал акционерного общества

	ССПИ
	Система сбора и передачи информации


1.2. Наименование закупаемой продукции
Оборудование связи 
1.3. Цель использования закупаемой продукции
Оснащение ПС 110 кВ Ореховая системой связи и передачи данных
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	ПС 110 АК
	
	

	1.1
	Шкаф связи в составе:
	
	

	1.1.1
	Шкаф напольный сетевой 19" LINEA N 42U 600х800мм, стеклянная передняя дверь, задняя металлическая, серый
	шт.
	1

	1.1.2
	Вентиляторный модуль 19", 1U, 4 вентилятора с цифровым термостатом с сетевым шнуром 2м
	шт.
	1

	1.1.3
	Панель освещения 19”, 1U, с сетевым шнуром 2м
	шт.
	1

	1.1.4
	Блок розеток PDU 7 розеток нем. стандарт, с LED выключателем, U, шнур 2м вилка нем. стандарт, алюминиевый профиль
	шт.
	2

	1.1.5
	Шина заземления 19”, 1U
	шт.
	1

	1.1.6
	Набор закладных винтов-шайб-гаек M6x12мм для крепления оборудования на монтажные профили шкафов
	Компл.
	2

	1.1.7
	Патч-панель кат.5E UTP, 1U, 24 порта (Dual IDC), слайд лейбл
	шт.
	1

	1.1.8
	Кабельный органайзер с крышкой 19", 1U, серый
	шт
	4

	1.1.9
	Шеточный кабельный ввод 390х115мм серый
	шт.
	1

	1.1.10
	Выдвижная полка 19" глубиной 400мм серая
	шт.
	1

	1.1.11
	Усиленная стационарная полка 19" глубиной 600мм серая
	шт.
	2

	1.1.12
	Комплект проводов заземления (50cм - 6шт; 80cм - 3шт
	шт.
	2

	1.1.13
	Блок розеток Rem-16 с авт. 16А, 7 Schuko, алюм., 19", колодка
	шт.
	2

	1.2
	Оборудование, устанавливаемое в шкаф:
	
	

	1.2.1
	Оптический распределительный кросс укомплектованный: LC (Duplex) 8шт, (OM2)
	шт.
	2

	1.2.2
	Голосовой VoIP шлюз с 4 FXS-портами, 1 WAN-портом 10/100Base-TX и 4 LAN-портами 10/100Base-TX
	шт.
	2

	1.2.3
	Управляемый коммутатор 2 уровня (24 порта 10/100BASE-TX 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP)
	шт.
	2

	1.2.4
	SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LHX для одномодового оптического кабеля (до 50 км), разъем-дуплексный LC
	шт.
	2

	1.2.5
	ИБП с технологией двойного преобразования (On-line), ~220В/~220В, мощностью 2 кВА
	шт.
	2

	1.2.6
	Встраиваемый мини-адаптер для мониторинга и управления ИБП , оснащенный портом для подключения датчика температуры и влажности NetFeeler USB
	шт.
	2

	1.2.7
	Датчик температуры и влажности
	шт.
	1

	1.2.8
	Аккумулятор 12 В; 100 А*ч; AGM
	шт.
	8

	1.3
	Панель распределения гарантированного питания в составе:
	
	

	1.3.1
	19′′ панель с DIN-рейкой PS-3U
	шт.
	1

	1.3.2
	ВА 47-29 1Р 1А х-ка С - автоматический выключатель на 1А
	шт.
	6

	1.3.3
	ВА 47-29 1Р 6А х-ка С - автоматический выключательна 6А
	шт.
	2

	1.3.4
	Преобразователь 2-портовый RS-422/485 в Ethernet
	шт.
	1

	1.3.5
	Источник питания, 24В,1.5А,36Вт
	шт.
	1

	1.3.6
	DIN-рейка 35х7,5 мм длиной 600 мм
	шт.
	1

	1.3.7
	Шкаф вводно-распределительный с автоматическим

переключением ввода резерва (АВР)
	Компл.
	1

	1.3.8
	LTE-роутер iRZ RL21 с встроенным ПО
	шт.
	1

	1.3.9
	Блок питания iRZ ACC-PS02 12В 2A (MicroFit)
	шт.
	1

	1.3.10
	Внешняя всенаправленная GSM-антенна на магнитной базе (GSM-iRZ AG11 SMAантенна 900/1800, усиление: 5,5 dBi, КСВ < 1,9:1, тип разъема: SMA(m), длина кабеля: 2,5 м
	шт.
	1

	1.3.11
	Телефон проводной Panasonic KX-TS2350RUB
	шт.
	2

	1.3.12
	Розетка телефонная (RJ-11) 6P4C открытой проводки
	шт.
	1

	1.3.13
	Розетка телефонная RJ-14 6P4C открытой проводки
	шт.
	2

	1.3.14
	Разъем RJ-14 6P4C (упаковка 100 шт.)
	шт.
	2

	1.3.15
	Кронштейн для наружного монтажа GPS/ГЛОНАСС-антенны
	шт.
	1

	1.4
	Кабели, провода, шнуры
	
	

	1.4.1
	Оптический коммутационный соединительный шнур LC/UPC-LC/UPC (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), (Duplex), 1м
	шт.
	2

	1.4.2
	Оптический коммутационный соединительный шнур (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, (Simplex), 50м
	шт.
	1

	1.4.3
	Патч-корды RJ45-RJ45 кат.5E 1,0м UTP
	шт.
	11

	1.4.4
	Патч-корды RJ45-RJ45 кат.5E 5,0м UTP
	шт
	1

	1.4.5
	Радиочастотный коаксиальный кабель
	м
	120

	1.4.6
	Кабель симметричный высокочастотный
	м
	20

	1.4.7
	Кабель ВВГ Пнг(А)-LS 3х1,5 ок (N, PE) - 0,66кВ ГОСТ 31996-2012
	м
	26

	1.4.8
	Кабель ВВГ Пнг(А)-LS 2х1,5 ок (N) - 0,66кВ ГОСТ 31996-2012
	м
	1

	1.4.9
	Кабельная сборка SMA-male - 5 метров 5D-FB - SMA-female
	шт.
	1

	1.5
	Материалы и изделия
	
	

	1.5.1
	Труба гофрированная ПВХ 32мм с протяжкой строительная (25 м) 33225
	шт.
	1

	1.5.2
	Кронштейн для наружного монтажа GPS/ГЛОНАСС-антенны
	шт.
	1

	2
	ДП СП ЦЭС (Хабаровские ЭС)
	
	

	2.1
	Оборудование
	
	

	2.1.1
	Голосовой VoIP шлюз с 32 FXO-портами, 1 WAN-портом 10/100Base-TX, 1 LAN-портом 10/100Base-TX
	шт.
	2

	2.1.2
	GSM роутер (3.5G, скорость до 21,6 Мб/с, 4xEthernet-порт 10/100, WAN/LAN, Интерфейсы RS232, RS485, GPIO)
	шт.
	1

	2.1.3
	Блок питания 12В 1A (MicroFit)
	шт.
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2. «Требования по срокам поставки продукции»
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Оборудование связи (комплект)
	С даты заключения договора
	В течение 90 дней с даты заключения договора


2.2. Требования к качеству продукции.

Таблица 3. Требования к продукции.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам


	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Оборудование связи  в составе:

	1.1.1
	Шкаф напольный сетевой 19" LINEA N 42U 600х800мм, стеклянная передняя дверь, задняя металлическая, серый
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2
	Вентиляторный модуль 19", 1U, 4 вентилятора с цифровым термостатом с сетевым шнуром 2м
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3
	Панель освещения 19”, 1U, с сетевым шнуром 2м
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4
	Блок розеток PDU 7 розеток нем. стандарт, с LED выключателем, U, шнур 2м вилка нем. стандарт, алюминиевый профиль
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.5
	Шина заземления 19”, 1U
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.6
	Набор закладных винтов-шайб-гаек M6x12мм для крепления оборудования на монтажные профили шкафов
	2 компл.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.7
	Патч-панель кат.5E UTP, 1U, 24 порта (Dual IDC), слайд лейбл
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.8
	Кабельный органайзер с крышкой 19", 1U, серый
	4 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.9
	Шеточный кабельный ввод 390х115мм серый
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.10
	Выдвижная полка 19" глубиной 400мм серая
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.11
	Усиленная стационарная полка 19" глубиной 600мм серая
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.12
	Комплект проводов заземления (50cм - 6шт; 80cм - 3шт
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.13
	Блок розеток Rem-16 с авт. 16А, 7 Schuko, алюм., 19", колодка
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2
	Оборудование, устанавливаемое в шкаф:
	
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.1
	Оптический распределительный кросс укомплектованный: LC (Duplex) 8шт, (OM2)
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2
	Голосовой VoIP шлюз с 4 FXS-портами, 1 WAN-портом 10/100Base-TX и 4 LAN-портами 10/100Base-TX
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.3
	Управляемый коммутатор 2 уровня (24 порта 10/100BASE-TX 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP)
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.4
	SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LHX для одномодового оптического кабеля (до 50 км), разъем-дуплексный LC
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.5
	ИБП с технологией двойного преобразования (On-line), ~220В/~220В, мощностью 2 кВА
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.6
	Встраиваемый мини-адаптер для мониторинга и управления ИБП , оснащенный портом для подключения датчика температуры и влажности NetFeeler USB
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.7
	Датчик температуры и влажности
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.8
	Аккумулятор 12 В; 100 А*ч; AGM
	8 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Панель распределения гарантированного питания в составе:
	
	
	
	

	1.3.1
	19′′ панель с DIN-рейкой PS-3U
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2
	ВА 47-29 1Р 1А х-ка С - автоматический выключатель на 1А
	6 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.3
	ВА 47-29 1Р 6А х-ка С - автоматический выключательна 6А
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.4
	Преобразователь 2-портовый RS-422/485 в Ethernet
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.5
	Источник питания, 24В,1.5А,36Вт
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.6
	DIN-рейка 35х7,5 мм длиной 600 мм
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.7
	Шкаф вводно-распределительный с автоматическим

переключением ввода резерва (АВР)
	1 Компл.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.8
	LTE-роутер iRZ RL21 с встроенным ПО
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.9
	Блок питания iRZ ACC-PS02 12В 2A (MicroFit)
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.10
	Внешняя всенаправленная GSM-антенна на магнитной базе (GSM-iRZ AG11 SMAантенна 900/1800, усиление: 5,5 dBi, КСВ < 1,9:1, тип разъема: SMA(m), длина кабеля: 2,5 м
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.11
	Телефон проводной Panasonic KX-TS2350RUB
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.12
	Розетка телефонная (RJ-11) 6P4C открытой проводки
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.13
	Розетка телефонная RJ-14 6P4C открытой проводки
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.14
	Разъем RJ-14 6P4C (упаковка 100 шт.)
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.15
	Кронштейн для наружного монтажа GPS/ГЛОНАСС-антенны
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4
	Кабели, провода, шнуры
	
	
	
	

	1.4.1
	Оптический коммутационный соединительный шнур LC/UPC-LC/UPC (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), (Duplex), 1м
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.2
	Оптический коммутационный соединительный шнур (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, (Simplex), 50м
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.3
	Патч-корды RJ45-RJ45 кат.5E 1,0м UTP
	11 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.4
	Патч-корды RJ45-RJ45 кат.5E 5,0м UTP
	1 шт
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.5
	Радиочастотный коаксиальный кабель
	120 м
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.6
	Кабель симметричный высокочастотный
	20 м
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.7
	Кабель ВВГ Пнг(А)-LS 3х1,5 ок (N, PE) - 0,66кВ ГОСТ 31996-2012
	26 м
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.8
	Кабель ВВГ Пнг(А)-LS 2х1,5 ок (N) - 0,66кВ ГОСТ 31996-2012
	1 м
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.9
	Кабельная сборка SMA-male - 5 метров 5D-FB - SMA-female
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Материалы и изделия
	
	
	
	

	1.5.1
	Труба гофрированная ПВХ 32мм с протяжкой строительная (25 м) 33225
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.2
	Кронштейн для наружного монтажа GPS/ГЛОНАСС-антенны
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	2
	ДП СП ЦЭС (Хабаровские ЭС)
	
	
	
	

	2.1
	Оборудование
	
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.1
	Голосовой VoIP шлюз с 32 FXO-портами, 1 WAN-портом 10/100Base-TX, 1 LAN-портом 10/100Base-TX
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2
	GSM роутер (3.5G, скорость до 21,6 Мб/с, 4xEthernet-порт 10/100, WAN/LAN, Интерфейсы RS232, RS485, GPIO)
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.3
	Блок питания 12В 1A (MicroFit)
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	2
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Доставка оборудования и материалов производится по адресу:
	 680009,                г. Хабаровск,      ул. Промышленная 13.
	Согласие с требованием
	
	

	3
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	На поставляемое оборудование должна распространяться гарантия производителя сроком не менее 3 (трех) лет с даты подписания акта приема-передачи. При выходе из строя оборудования по причине его конструктивных, программных или иных проблем в период гарантийного срока ремонт и замена оборудования должны быть проведены в соответствии с правилами гарантийного обсаживания производителя оборудования.
	Согласие с требованием
	
	

	4
	Требования к новизне поставляемой продукции

	4.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной, изготовлена не ранее 2025 г
	Согласие с требованием
	
	

	5
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Поставляемая продукция должна быть российского происхождения – должна быть включена в реестры, предусмотренные пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» от 23 декабря 2024 г. № 1875, а именно: 
1) реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации; 

2) реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации;в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 |№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2

Все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению если на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки, заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения 
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товарапостановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для целей осуществления закупок

или 

номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза,содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза.
	


         3. Требования по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
          4. В составе заявки необходимо предоставить:
        4.1. Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
