















Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 [27.32.14.110] Поставка кабеля силового для нужд производственного участка в г. Рыбинске 
Лот № 
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1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
«ОКПД2 [27.32.14.110] Поставка кабеля силового для нужд производственного участка в г. Рыбинске.

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Продукция предназначена для исполнения договора подряда № 1200-256-2023 от 24.01.2024г. «Оказание услуг по эксплуатации подъёмных сооружений филиала ПАО "РусГидро"-"Каскад Верхневолжских ГЭС" на 2026г».

2. Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Код ОКПД2
	Единица  измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х95+1х35-660
	27.32.14.110
	м
	170



2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х95+1х35-660
	С даты подписания договора
	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора


Поставка осуществляется одной партией.

[bookmark: _Toc75446582]2.2. Требования к качеству продукции 
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	Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиции № 1. Таблицы 1.1): ОКПД2 [27.32.14.110] Поставка кабеля силового  для нужд производственного участка в г. Рыбинске.


	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х95+1х35-660
	Тип
	гибкий
	ГОСТ 24334-80 Кабели силовые для нестационарной прокладки

	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	
	
	Сечение, мм2
	95+35
	
	
	

	
	
	Номинальное напряжение, В
	380/660
	
	
	

	
	
	Материал жилы
	Медь
	
	
	

	
	
	Материал изоляции
	Резиновая 
	
	
	

	
	
	Материал внешней оболочки
	Резиновая 
	
	
	

	
	
	Относительная влажность воздуха (t° до 35°С), %
	98
	
	
	

	
	
	Максимальная температура, °С
	+75
	
	
	

	
	
	Минимальная температура прокладки, °С
	-15
	
	
	

	
	
	Температура окружающей среды, °С
	-40 до +50
	
	
	

	
	
	Масса (расчетная), кг/км
	3950
	
	
	

	
	
	Наружный диаметр, мм
	49
	
	
	



	
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1.
	Место поставки
	152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00
	
	

	2.3.
	Допуск на территорию
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	3.1.
	Сроки гарантии
	Не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя.
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификаты качества;
· технические паспорта;
· инструкции по монтажу;
· руководства по эксплуатации;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	

	6.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	



3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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