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1.2. Наименование закупаемой продукции
«Поставка слесарно - монтажного инструмента и приспособлений, для нужд филиала ПЭС "Казым"»

[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]1.3. Цель использования закупаемой продукции  
Ремонт, эксплуатация и техническое обслуживание оборудования.
[bookmark: _Toc75446570][bookmark: _Toc46743508]1.4. Существующее положение
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[bookmark: _Toc75446575]	2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	ТМО

	1. 
	Комбинированный гаечный ключ 10 мм 
	шт.
	8

	2. 
	Комбинированный гаечный ключ 12 мм 
	шт.
	8

	3. 
	Комбинированный гаечный ключ 13 мм 
	шт.
	8

	4. 
	Комбинированный гаечный ключ 14 мм 
	шт.
	8

	5. 
	Комбинированный гаечный ключ 17 мм 
	шт.
	8

	6. 
	Комбинированный гаечный ключ 19 мм 
	шт.
	8

	7. 
	Комбинированный гаечный ключ 22 мм 
	шт.
	8

	8. 
	Комбинированный гаечный ключ 24 мм 
	шт.
	8

	9. 
	Комбинированный гаечный ключ 27 мм 
	шт.
	8

	10. 
	Ключ накидной односторонний 24 мм 
	шт.
	4

	11. 
	Ключ накидной односторонний 27 мм 
	шт.
	4

	12. 
	Ключ накидной односторонний 30 мм 
	шт.
	4

	13. 
	Ключ накидной односторонний 32мм 
	шт.
	2

	14. 
	Ключ накидной односторонний 36 мм 
	шт.
	2

	15. 
	Ключ накидной односторонний 41 мм 
	шт.
	2

	16. 
	Ключ накидной односторонний 46 мм 
	шт.
	2

	17. 
	Трубный рычажный ключ № 0. 
	шт.
	2

	18. 
	Корщетка по металлу 
	шт.
	8

	19. 
	Щуп 
	шт.
	10

	20. 
	Кернер слесарный 
	шт.
	8

	21. 
	Зубило слесарное по металлу 20х200 
	шт.
	8

	22. 
	Кувалда 8 кг 
	шт.
	1

	23. 
	Молоток слесарный 500 гр. 
	шт.
	10

	24. 
	Молоток сварщика
	шт.
	2

	25. 
	Штангенциркуль металлический 150мм 
	шт.
	4

	26. 
	Набор ключей шестигранных
	шт.
	1

	27. 
	Тиски слесарные поворотные 200мм ход губок 250мм
	шт.
	1

	28. 
	Сверло по металлу 2.5 х 57 мм 
	шт.
	10

	29. 
	Сверло по металлу 3.0 х 61 мм 
	шт.
	10

	30. 
	Сверло по металлу 3.5 х 70 мм 
	шт.
	10

	31. 
	Сверло по металлу 4.0 х 75 мм 
	шт.
	10

	32. 
	Сверло по металлу 4.5 х 80 мм 
	шт.
	10

	33. 
	Сверло по металлу 5.0 х 86 мм 
	шт.
	10

	34. 
	Набор свёрл по металлу 
	шт.
	1

	35. 
	Уровень строительный 1,5 метра 
	шт.
	1

	36. 
	Уровень строительный 2,0 метра 
	шт.
	1

	37. 
	Пистолет для монтажной пены 
	шт.
	1

	38. 
	Пистолет для герметика 
	шт.
	1

	39. 
	Электролобзик Makita 4329
	шт.
	1

	40. 
	Гайковерт ударный 1150NM 1580W сетевой
	шт.
	1

	41. 
	Компрессор Verata ACR-100/450
	шт.
	1

	42. 
	Удлинитель силовой на катушке, для сварки с 4-мя розетками КГтп-Хл 2х2,5 30 метров
	шт.
	2

	43. 
	Набор коронок по дереву 
	шт.
	1

	44. 
	Набор перьевых сверл по дереву 
	шт.
	1

	45. 
	Набор ударных головок 1/2 для гайковерта 35 шт. 6-гранные 8-32 мм, Хром-молибденовые
	шт.
	1

	46. 
	Карандашный циркуль 25*90cm 
	шт.
	2

	47. 
	Фильтр - осушитель для компрессора, пневмоинструмента
	шт.
	1

	ЭТО

	48. 
	Набор инструментов JCB 82 предмета 1/4", 1/2" ( 6гр.)
	компл.
	1

	49. 
	Набор инструментов JCB 216 предметов 1/4", 3/8", 1/2" (6 гр.)
	компл.
	1

	50. 
	Измерительный прибор testo760-1 с цифровым дисплее
	компл.
	1

	51. 
	Набор комбинированных ключей FORCE 16 предметов 6-24 мм в кейсе 5161
	компл.
	1

	ТАИ

	52. 
	Молоток слесарный 1 кг 
	шт.
	2

	53. 
	Кувалда 2 кг с фиберглассовой рукояткой 
	шт.
	1

	54. 
	Тиски слесарные поворотные 200мм ход губок 250мм
	шт.
	1

	55. 
	Воздуходувка 
	шт.
	1

	56. 
	Зарядное устройство для АКБ/тестирование
	шт.
	1

	57. 
	Набор плоскогубцев 
	шт.
	2

	58. 
	Шуруповерт аккумуляторный мощный Bosch
	шт.
	1

	59. 
	Набор бит для шуруповерта торсионных S2 PH
	шт.
	2

	60. 
	Набор полотен для электрических сабельных пил
	шт.
	1

	61. 
	Круг отрезной 125 x 1.2 x 22.2 упак 25 шт.
	упак.
	4


[bookmark: _Toc75446577]
Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Доставка
	Услуга
	1
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[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.1 
	Комбинированный гаечный ключ 10 мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.2 
	Комбинированный гаечный ключ 12 мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.3 
	Комбинированный гаечный ключ 13 мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.4 
	Комбинированный гаечный ключ 14 мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.5 
	Комбинированный гаечный ключ 17 мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.6 
	Комбинированный гаечный ключ 19 мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.7 
	Комбинированный гаечный ключ 22 мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.8 
	Комбинированный гаечный ключ 24 мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.9 
	Ключ накидной односторонний 24 мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.10 
	Комбинированный гаечный ключ 27 мм
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.11 
	Ключ накидной односторонний 27 мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.12 
	Ключ накидной односторонний 30 мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.13 
	Ключ накидной односторонний 32мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.14 
	Ключ накидной односторонний 36 мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.15 
	Ключ накидной односторонний 41 мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.16 
	Ключ накидной односторонний 46 мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.17 
	Трубный рычажный ключ № 0. 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.18 
	Корщетка по металлу 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.19 
	Щуп 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.20 
	Кернер слесарный 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.21 
	Зубило слесарное по металлу 20х200 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.22 
	Кувалда 8 кг 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.23 
	Молоток слесарный 500 гр. 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.24 
	Молоток сварщика
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.25 
	Штангенциркуль металлический 150мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.26 
	Набор ключей шестигранных
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.27 
	Тиски слесарные поворотные 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.28 
	Сверло по металлу 2.5 х 57 мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.29 
	Сверло по металлу 3.0 х 61 мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.30 
	Сверло по металлу 3.5 х 70 мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.31 
	Сверло по металлу 4.0 х 75 мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.32 
	Сверло по металлу 4.5 х 80 мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора.

	1.33 
	Сверло по металлу 5.0 х 86 мм 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.34 
	Набор свёрл по металлу 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.35 
	Уровень строительный 1,5 метра 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.36 
	Уровень строительный 2,0 метра 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.37 
	Пистолет для монтажной пены 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.38 
	Пистолет для герметика 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.39 
	Электролобзик Makita 4329
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.40 
	Гайковерт ударный 1150NM 1580W сетевой
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.41 
	Компрессор Verata ACR-100/450
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.42 
	Удлинитель силовой на катушке для сварки с 4-мя розетками КГтп-Хл 2х2,5 30 метров
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.43 
	Набор коронок по дереву 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.44 
	Набор перьевых сверл по дереву 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.45 
	Набор ударных головок 1/2 для гайковерта 35 шт. 6-гранные 8-32 мм, Хром-молибденовые
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.46 
	Карандашный циркуль 25*90cm 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.47 
	Фильтр - осушитель для компрессора, пневмоинструмента
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.48 
	Набор инструментов JCB 82 предмета 1/4", 1/2" ( 6гр.)
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.49 
	Набор инструментов JCB 216 предметов 1/4", 3/8", 1/2" (6 гр.)
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.50 
	Измерительный прибор testo760-1 с цифровым дисплее
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.51 
	Набор комбинированных ключей FORCE 16 предметов 6-24 мм в кейсе 5161
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.52 
	Молоток слесарный 1 кг 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.53 
	Кувалда 2 кг с фиберглассовой рукояткой 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.54 
	Тиски поворотные 200 мм  
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.55 
	Воздуходувка 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.56 
	Зарядное устройство 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.57 
	Набор плоскогубцев 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.58 [bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc50125131]
	Шуруповерт аккумуляторный мощный Bosch
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.59 
	Набор бит для шуруповерта торсионных S2 PH
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.60 
	Набор полотен для электрических сабельных пил
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 

	1.61 
	Круг отрезной 125 x 1.2 x 22.2 упак 25 шт.
	С даты подписания договора.
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора. 



[bookmark: _Toc75446580]Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	-
	-
	-
	-



3

2

[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
	 № п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	Участок ТМО

	1.1. 
	Комбинированный гаечный ключ 10 мм 
	Покрытие: хром;
Трещотка: нет;
Размер min (мм): 10;
Размер max (мм): 10;
Материал: CrV;
Шарнирный механизм: нет;
Бренд: Дело Техники (возможен аналог);
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.2. 
	Комбинированный гаечный ключ 12 мм 
	Покрытие: хром;
Трещотка: нет;
Размер min (мм): 12;
Размер max (мм): 12;
Материал: CrV;
Шарнирный механизм: нет;
Бренд: Дело Техники (возможен аналог);
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.3. 
	Комбинированный гаечный ключ 13 мм 
	Покрытие: хром;
Трещотка: нет;
Размер min (мм): 13;
Размер max (мм): 13;
Материал: CrV;
Шарнирный механизм: нет;
Бренд: Дело Техники (возможен аналог);
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.4. 
	Комбинированный гаечный ключ 14 мм 
	Покрытие: хром;
Трещотка: нет;
Размер min (мм): 14;
Размер max (мм): 14;
Материал: CrV;
Шарнирный механизм: нет;
Бренд: Дело Техники (возможен аналог);
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.5. 
	Комбинированный гаечный ключ 17 мм 
	Покрытие: хром
Трещотка: нет
Размер min (мм): 17;
Размер max (мм): 17;
Материал: CrV;
Шарнирный механизм: нет;
Бренд: Дело Техники (возможен аналог);
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.6. 
	Комбинированный гаечный ключ 19 мм 
	Покрытие: хром;
Трещотка: нет;
Размер min (мм): 19;
Размер max (мм): 19;
Материал: CrV;
Шарнирный механизм: нет;
Бренд: Дело Техники (возможен аналог);
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.7. 
	Комбинированный гаечный ключ 22 мм 
	Покрытие: хром;
Трещотка: нет;
Размер min (мм): 22;
Размер max (мм): 22;
Материал: CrV;
Шарнирный механизм: нет;
Бренд: Дело Техники (возможен аналог);
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.8. 
	Комбинированный гаечный ключ 24 мм 
	Покрытие: хром;
Трещотка: нет;
Размер min (мм): 24;
Размер max (мм): 24;
Материал: CrV;
Шарнирный механизм: нет;
Бренд: Дело Техники (возможен аналог);
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.9. 
	Комбинированный гаечный ключ 27 мм
	Покрытие: хром;
Трещотка: нет;
Размер min (мм): 27;
Размер max (мм): 27;
Материал: CrV;
Шарнирный механизм: нет;
Бренд: Дело Техники (возможен аналог);
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.10. 
	Ключ накидной односторонний 24 мм 
	Материал: 40Х;
Покрытие: оксидирование;
Односторонний: да;
Размер ключа: 24;
Бренд: Дело Техники (возможен аналог);
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.11. 
	Ключ накидной односторонний 27 мм 
	Материал: 40Х;
Покрытие: оксидирование;
Односторонний: да;
Размер ключа: 27;
Бренд: Дело Техники (возможен аналог);
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.12. 
	Ключ накидной односторонний 30 мм 
	Материал: 40Х;
Покрытие: оксидирование;
Односторонний: да;
Размер ключа: 30;
Бренд: Дело Техники (возможен аналог);
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.13. 
	Ключ накидной односторонний 32мм 
	Материал: 40Х;
Покрытие: оксидирование;
Односторонний: да;
Размер ключа: 32;
Бренд: Дело Техники (возможен аналог);
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.14. 
	Ключ накидной односторонний 36 мм 
	Материал: 40Х;
Покрытие: оксидирование;
Односторонний: да;
Размер ключа: 36;
Бренд: Дело Техники (возможен аналог);
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.15. 
	Ключ накидной односторонний 41 мм 
	Материал: 40Х;
Покрытие: оксидирование;
Односторонний: да;
Размер ключа: 41;
Бренд: Дело Техники (возможен аналог);
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.16. 
	Ключ накидной односторонний 46 мм 
	Материал: 40Х;
Покрытие: оксидирование;
Односторонний: да;
Размер ключа: 46;
Бренд: Дело Техники (возможен аналог);
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.17. 
	Трубный рычажный ключ № 0. 
	Тип: шведский (рычажный) ;
Угол губок: 45 град;
Длина: 240 мм;
Номер ключа: №0;
Материал рабочей части: CrV;
Материал рукояти: CrV;
Покрытие: порошковая окраска;
Бренд: Gross (возможен аналог);
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.18. 
	Корщетка по металлу 
	Материал рукояти: пластик;
Материал щетины: сталь;
Вид щетины: прямая;
Рядность: 4;
Бренд: Петрович (возможен аналог);
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.19. 
	Щуп 
	Назначение: для измерения зазоров;
Количество щупов: 20 шт;
Min измерения: 0.05 мм;
Мах измерения: 1 мм;
Длина: 100 мм;
Материал щупа: нержавеющая сталь;
Бренд: TopAuto (возможен аналог);
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.20. 
	Кернер слесарный 
	Длина:100 мм;
Диаметр отверстия:3.2 мм;
Диаметр наконечника кернера:3.2 мм;
Материал:Cr-V;
Бренд: Stayer (возможен аналог);
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.21. 
	Зубило слесарное по металлу 20х200 
	Длина: 200 мм;
Протектор: нет;
Ширина рабочей части: 20 мм;
Материал рабочей части: сталь 8ХФ;
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.22. 
	Кувалда 8 кг 
	Вес бойка: 8 кг;
Материал рукояти: фиберглас; 
Материал бойка: сталь 45;
Длина: 890 мм;
Боек: Шестигранный;
Вес нетто:8.3 кг;
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.23. 
	Молоток слесарный 500 гр. 
	Вес бойка:500 г;
Материал рукояти:стекловолокно (фиберглас) с прорезиненным захватом;
Материал бойка:инструментальная сталь;
Общая длина:345 мм;
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.24. 
	Молоток сварщика
	Вес нетто: 0.3 кг;
Боек: клин/пика;
Рукоятка: пружинная;
Габариты без упаковки: 265х120х35 мм;
Бренд: ПТК (возможен аналог);
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.25. 
	Штангенциркуль металлический 150мм 
	Тип: нониусный;
Погрешность: 50 мкм;
Измерение до: 150 мм;
Глубиномер: да;
Класс точности: 2;
Измерение в: мм;
Материал штанги: сталь;
Материал губок: сталь;
Тип нанесения разметки: гравировка;
Упаковка: кейс;
Вид: ШЦ-I;
Размер шага: 0.02 мм;
Измерение от: 0 мм;
Измерение внутреннего диаметра: есть;
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.26. 
	Набор ключей шестигранных
	Тип: шестигранные
Размер min (мм): 1.5;
Размер max (мм): 14;
Материал: CrV;
Количество в наборе: 12 шт (1.5,2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,14мм) ;
Вид: миллиметровый;
Форма: Г-образный;
Вид упаковки: пластиковый держатель;
С шаровым окончанием: да;
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.27. 
	Тиски слесарные поворотные 200мм ход губок 250мм
	Ширина губок: 200 мм
Рабочий ход: 250 мм
Функция поворота: есть;
Материал губок: закаленная сталь;
Наковальня: есть;
Класс товара: Профессиональный;
Предельное усилие затяжки: 3000 кгс;
Длина рукоятки ходового винта: 250 мм;
Габариты без упаковки: 432х217х204 мм;
Вес нетто: 14.8 кг;
Способ крепления: винты/болты;
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.28. 
	Сверло по металлу 2.5 х 57 мм. 
	Вид сверла: спиральное;
Патрон/шпиндель/крепление: быстрозажимной;
Назначение: для металла;
Длина, мм: 57;
Диаметр сверл, мм: 2.5;
Материал сверла: Р6М5К5;
Совместимый инструмент: шуруповерт, дрель;
Страна производства: Россия;
Бренд: Зубр (возможен аналог);
	+
	+
	+

	1.29. 
	Сверло по металлу 3.0 х 61 мм. 
	Вид сверла: спиральное;
Патрон/шпиндель/крепление: быстрозажимной;
Назначение: для металла;
Длина, мм: 61;
Диаметр сверл, мм: 3,0;
Материал сверла: Р6М5К5;
Совместимый инструмент: шуруповерт, дрель;
Страна производства: Россия;
Бренд: Зубр (возможен аналог);
	+
	+
	+

	1.30. 
	Сверло по металлу 3.5 х 70 мм. 
	Вид сверла: спиральное;
Патрон/шпиндель/крепление: быстрозажимной;
Назначение: для металла;
Длина, мм: 70
Диаметр сверл, мм: 3,5;
Материал сверла: Р6М5К5;
Совместимый инструмент: шуруповерт, дрель;
Страна производства: Россия;
Бренд: Зубр (возможен аналог);
	+
	+
	+

	1.31. 
	Сверло по металлу 4.0 х 75 мм. 
	Вид сверла: спиральное;
Патрон/шпиндель/крепление: быстрозажимной;
Назначение: для металла;
Длина, мм: 75;
Диаметр сверл, мм: 4,0;
Материал сверла: Р6М5К5;
Совместимый инструмент: шуруповерт, дрель;
Страна производства: Россия;
Бренд: Зубр (возможен аналог);
	+
	+
	+

	1.32. 
	Сверло по металлу 4.5 х 80 мм. 
	Вид сверла: спиральное;
Патрон/шпиндель/крепление: быстрозажимной;
Назначение: для металла;
Длина, мм: 80;
Диаметр сверл, мм: 4,5;
Материал сверла: Р6М5К5;
Совместимый инструмент: шуруповерт, дрель;
Страна производства: Россия;
Бренд: Зубр (возможен аналог);
	+
	+
	+

	1.33. 
	Сверло по металлу 5.0 х 86 мм. 
	Вид сверла: спиральное;
Патрон/шпиндель/крепление: быстрозажимной;
Назначение: для металла;
Длина, мм: 86;
Диаметр сверл, мм: 5,0;
Материал сверла: Р6М5К5;
Совместимый инструмент: шуруповерт, дрель;
Страна производства: Россия;
Бренд: Зубр (возможен аналог);
	+
	+
	+

	1.34. 
	Набор свёрл по металлу 
	Тип: спиральный;
Количество предметов: 25 шт;
Max диаметр хвостовика: 13 мм;
Max диаметр сверла: 13 мм
Тип хвостовика: цилиндрический;
Материал сверла: Р6М5К5;
Вид упаковки: кейс/чемодан;
Страна производства: Россия;
Бренд: Зубр (возможен аналог);
	+
	+
	+

	1.35. 
	Уровень строительный 1,5 метра 
	Количество глазков: 3 шт;
Длина: 1500 мм;
Вид уровня: брусковый;
Тип корпуса: коробчатый;
Материал корпуса: алюминий;
Возможность регулировки уровня колб: да;
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.36. 
	Уровень строительный 2,0 метра 
	Количество глазков: 3 шт;
Длина: 2000 мм;
Вид уровня: брусковый;
Тип корпуса: коробчатый;
Материал корпуса: алюминий;
Возможность регулировки уровня колб: да;
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.37. 
	Пистолет для монтажной пены 
	Тип: для монтажной пены;
Питание: механический;
Материал рукояти: двухкомпонентный;
Материал ствола: металл;
Тефлоновое покрытие: да;
Игольчатый клапан: да;
Габариты без упаковки: 400 мм;
Вес нетто: 0.5 кг;
Разборный: есть;
Вид упаковки: блистер;
Страна производства: Россия;
Бренд: Монтажник (возможен аналог);
	+
	+
	+

	1.38. 
	Пистолет для герметика 
	Тип: для герметиков;
Конструкция: полузакрытый, механический;
Объем баллона: 0.31 л;
Материал корпуса: металл;
Страна производства: Россия;
Бренд: Gigant (возможен аналог);
	+
	+
	+

	1.39. 
	Электролобзик Makita 4329
	Тип: с маятниковым ходом;
Мощность: 450 Вт;
Функция сдува опилок: да;
Наличие защитного экрана: есть;
Литая подошва: да;
Мах толщина пропила (дерево): 65 мм;
Мах толщина пропила (металла): 6 мм;
Ход пилки: 18 мм;
Регулировка оборотов: есть;
Возможность подключения к пылесосу: есть;
Длина кабеля: 2 м;
Страна производства: Китай;
	+
	+
	+

	1.40. 
	Гайковерт ударный 1150NM 1580W сетевой

	Максимальная мощность, Вт: 1580;
Количество ударов, уд./мин: 1500;
Крутящий момент, Нм: 1150;
Количество скоростей: 1;
Тип патрона: Квадрат 1/2";
Тип питания: От сети;
Длина шнура питания, м: 2;
Класс инструмента: Профессиональный;
Бренд: DEWALT;
	+
	+
	+

	1.41. 
	Компрессор Verata ACR-100/450
	Производительность, л/мин: 450;
Максимальное давление, атм (кгс/см2): 10;
Материал корпуса: Сталь;
Конструкция компрессора: Масляный;
Привод компрессора: Ременной;
Длина кабеля питания, м: 2;
Мощность, Вт: 2200;
Рабочее напряжение, В: 220;
Производительность, куб. м/ч: 27;
Объем ресивера, л: 100;
Диаметр разъема соединения, дюйм: 1/4;
Степень защиты: IP44;
Насадки: Для подключения пневмоинструмента;
Тип запуска: Электрический;
Вид компрессора: Двухпоршневой
Бренд: Verata;
Страна производства: Китай;
	+
	+
	+

	1.42. 
	Удлинитель силовой на катушке для сварки с 4-мя розетками КГтп-Хл 2х2,5 30 метров
	Тип: Удлинитель силовой;
Вид удлинителя: На катушке;
Количество розеток, шт: 4;
Длина кабеля питания, м: 30.0;
Стандарт защиты: IP20;
Сечение жилы, кв.мм: 2.5;
Число жил: 2;
Макс. ток, А: 16;
Макс. нагрузка, Вт: 4000;
Вид кабеля: КГтп-ХЛ;
Напряжение сети: 220-240В;
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.43. 
	Набор коронок по дереву 
	Диаметры коронок: 19, 22, 30, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 127 мм
Держатель в комплекте: есть
Количество коронок: 12 шт
Тип хвостовика: цилиндрический с 3 гранями
Назначение: по дереву, гипсокартону, ПВХ
Кейс: да
Бренд: Strong;
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.44. 
	Набор перьевых сверл по дереву 
	Материал сверла: HSS
Комплектация: Перьевое сверло – 6,8,10, 
12,14,16,18,20,25,28,30,32,38м;
Совместимый инструмент: дрель, шуруповерт;
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.45. 
	Набор ударных головок 1/2 для гайковерта 35 шт. 6-гранные 8-32 мм, Хром-молибденовые
	Тип: Торцевая головка
Количество предметов в комплекте: 35
Посадка патрона: 1/2"
Особенности оснастки: Кейс, Профессиональное назначение
Совместимый инструмент: Гайковерт
Материал: Хромомолибденовая сталь
Цвет: Черный матовый;
Комплектация – головки: 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм; Удлинённые головки: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм; 
Страна-изготовитель: Россия или Китай;
	+
	+
	+

	1.46. 
	Карандашный циркуль 25*90cm 
	Тип: Радиусный шаблон
Вид измерительного инструмента: Механический
Функции: Непрерывное измерение расстояния
Погрешность измерения: ±1 мм;
Длина, мм: 250;
Страна производства: Китай;
	+
	+
	+

	1.47. 
	Фильтр - осушитель для компрессора, пневмоинструмента
	Тип: Блок подготовки воздуха
Расположение резьбы: Внутренняя
Входная резьба: 1/4"
Входное крепление: Внутренняя резьба/мама
Выходное крепление: Внутренняя резьба/мама
Бренд: FoxWeld AERO;
Страна производства: Китай;
	+
	+
	+

	Участок ЭТО

	1.48. 
	Набор инструментов JCB 82 предмета 1/4", 1/2" ( 6гр.)
	a) Головки 1/4" короткие (25 мм): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм.
b) Головки-биты 1/4" HEX (35 мм): 3, 4, 5, 6.
c) Головки-биты 1/4" TORX (35 мм): T8, T10, T15, T20, T25, T30.
d) Головки-биты 1/4" SL (35 мм): 4, 5.5, 7.
e) Головки-биты 1/4" РН (35 мм): РН.1, РН.2.
f) Головки-биты 1/4" PZ (35 мм): PZ.1, PZ.2.
g) Трещотка 1/4".
h) Рукоятка 1/4" 150 мм.
i) Вороток Т-образный 1/4" 115 мм.
j) Удлинители 1/4": 50 мм и 100 мм.
k) Гибкий удлинитель 1/4" 145 мм.
l) Кардан шарнирный 1/4".
m) Бита 5/16" HEX 30 мм: 8, 10, 12, 14 мм.
n) Бита 5/16" TORX 30 мм: Т40, Т45, Т50, Т55.
o) Бита 5/16" SL 30 мм: 8, 10, 12.
p) Биты 5/16" PH 30 мм: PH.3, PH.4.
q) Биты 5/16" PZ 30 мм: PZ.3, PZ.4.
r) Головки 1/2" короткие (38 мм): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм.
s) Головки свечные 1/2": 16 мм и 21 мм.
t) Трещотка 1/2".
u) Удлинители 1/2": 125 мм и 250 мм.
v) Кардан шарнирный 1/2".
w) *Адаптер с отверстием с 3/8"(F)1/2"(M).
x) Адаптер-переходник под шуруповёрт 1/4" 30 мм.
y) *Битодержатель 1/2" (F)5/16" (F).
z) Ключи комбинированные рожково-накидные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм.
aa) Пластиковый кейс
	+
	+
	+

	1.49. 
	Набор инструментов JCB 216 предметов 1/4", 3/8", 1/2" (6 гр.)
	Посадочный квадрат 1/4":
a) 13 головок: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
b) 5 головок Е-тип: E4, E5, E6, E7, E8;
c) 7 глубоких головок: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм;
d) 1 Т-образный вороток;
e) 2 удлинителя: 2", 4";
f) 1 битодержатель 1/4"(F)х1/4"(F);
g) 1 кардан;
h) 1 трещотка;
i) 1 рукоятка для головок;
j) 1 магнитный битодержатель
k) Посадочный квадрат 3/8":
l) 10 головок: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм;
m) 6 головок Е-тип: El0, E11, E12, E14, E16, E18;
n) 6 глубоких головок: 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм;
o) 1 свечная головка: 18 мм;
p) 1 битодержатель 3/8"(F)x5/16"(F);
q) 1 кардан;
r) 1 удлинитель;
s) 1 трещотка.  
Посадочный квадрат 1/2":
a) 15 головок: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
b) 3 головки Е-тип: E20, E22, E24;
c) 5 глубоких головок: 16, 17, 18, 19, 22 мм;
d) 2 удлинителя;
e) 1 адаптер под вороток 3/8(F)х1/2(M);
f) 1 кардан;
g) 2 свечные головки: 16, 21 мм;
h) 1 трещотка;
i) 1 битодержатель 1/2"(F)x5/16"(F);
j) 2 головки-биты TORX: Т55, Т60.  
Другие составляющие:
a) 12 комбинированных ключей: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 мм;
b) 7 Г-образных шестигранных ключей: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 мм;
c) 30 головок-бит: Hex, SL, PH, PZ, Torx, TT, M, FD.  
Технические характеристики
a) Присоединительный размер: 1/4", 3/8", 1/2" дюйма.
b) Количество граней: 6.
c) Система измерения: метрическая.
d) Минимальный размер головки: 4 мм.
e) Максимальный размер головки: 32 мм
	+
	+
	+

	1.50. 
	Измерительный прибор testo760-1 с цифровым дисплее
	Основные характеристики Testo 760-1:
a) Тип дисплея: Цифровой, разрядность 4000 (4 знака), с подсветкой.
b) Измеряемые параметры;
c) Напряжение постоянное/переменное (DC/AC): 0–600 В;
d) Ток постоянный/переменный(DC/AC): 4–10 А;
e) Сопротивление: 0.1 Ом – 40 МОм;
f) Емкость: 0–100 мкФ;
g) Функции: Автоматический выбор режима измерения, проверка целостности цепи (прозвонка), проверка диодов, функция HOLD (фиксация данных);
h) Автоматизация: Защита от неправильного подключения щупов, автоматическое определение измеряемой величины;
i) Управление: Вместо механического колеса — электронные кнопки, исключающие ошибки;
j) Надежность: Степень защиты корпуса IP64, соответствует стандартам CAT III 600 V, CAT IV 300 V;
k) Питание: 3 батарейки ААА.
	+
	+
	+

	1.51. 
	Набор комбинированных ключей FORCE 16 предметов 6-24 мм в кейсе 5161
	Основные характеристики:
a) Тип ключей: комбинированные (рожково-накидные);
b) Количество предметов: 16 шт.
c) Диапазон размеров: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 мм.;
d) Материал: Инструментальная хром-ванадиевая сталь (CrV);
e) Профиль накидной части: 12-гранный (обеспечивает удобство работы в ограниченном пространстве);
f) Покрытие: Матовое хромирование (защита от коррозии);
g) Упаковка: Пластиковый кейс для удобства хранения и переноски;
h) Вес набора: около 2.33 кг.
	+
	+
	+

	 Участок ТАИ

	1.52. 
	Молоток слесарный 1 кг 
	1 кг STARTUL Standart с фиберглассовой рукояткой (ST2403-10)
	+
	+
	+

	1.53. 
	Кувалда 2 кг с фиберглассовой рукояткой 
	2 кг с фиберглассовой рукояткой ВОЛАТ
	+
	+
	+

	1.54. 
	Тиски слесарные поворотные 200мм ход губок 250мм
	Ширина губок: 200 мм
Рабочий ход: 250 мм
Функция поворота: есть;
Материал губок: закаленная сталь;
Наковальня: есть;
Класс товара: Профессиональный;
Предельное усилие затяжки: 3000 кгс;
Длина рукоятки ходового винта: 250 мм;
Габариты без упаковки: 432х217х204 мм;
Вес нетто: 14.8 кг;
Способ крепления: винты/болты;
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.55. 
	Воздуходувка 
	Время работы от аккумулятора, мин 40
Вид фильтра Губчатый
Количество насадок 5
Количество режимов работы 3
Макс. уровень шума, дБ 90
	+
	+
	+

	1.56. 
	Зарядное устройство для АКБ/тестирование
	Максимальный пусковой ток, А10
Максимальный ток заряда, А 10
	+
	+
	+

	1.57. 
	Набор плоскогубцев 
	Комплектация
Плоскогубцы с скользящим соединением*2
Плоскогубцы с игольчатым носом *2
Кусачки*1
Плоскогубцы с пазом *2
	+
	+
	+

	1.58. 
	Шуруповерт аккумуляторный мощный Bosch
	Функциональные особенности
Автоотключение при перегреве, Блокировка шпинделя, Бесщеточный, Блокировка от случайного включения, Быстрозажимное крепление, Защита от капель, Защита от перегрузок, Подсветка, Плавный пуск
Конструктивные особенности
Антивибрационная рукоятка, Антивибрационная система, Гибкий вал, Индикатор заряда аккумулятора, Кейс в комплекте, Рукоятки с резиновым покрытием
Режимы работы
Завинчивание, Сверление
	+
	+
	+

	1.59. 
	Набор бит для шуруповерта торсионных S2 PH
	Тип наконечника
PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ3

	+
	+
	+

	1.60. 
	Набор полотен для электрических сабельных пил
	Количество в упаковке, шт.
10
Количество звеньев
302
Шаг зубьев
3.5 мм, 2.5 мм, 1.4 мм
Длина, мм
150
	+
	+
	+

	1.61. 
	Круг отрезной 125 x 1.2 x 22.2 упак.
	125 x 1.2 x 22.2 упак 25шт.
	+
	+
	+

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.62. 
	-
	-
	-
	-
	-

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, № 31
	+
	+
	+

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	-
	Продукция должна быть новой, подтверждаться сертификатом качества.
	-
	-
	-

	8. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	9. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	Стоимость товара
	Стоимость самого товара; расходы по упаковке, транспортировке, погрузоразгрузочным работам, гарантийному обслуживанию, страхованию, стоимости первичной поверки, а также все иные расходы, связанные с исполнением обязательств по поставке до склада покупателя: 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная №31
	+
	+
	+

	10. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	Требования к шефмонтажу
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	10.2. 
	Требования к шефналадке
	-//-
	-//-
	-//-

	10.2.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	10.3. 
	Требования к прочим услугам
	-//-
	-//-
	-//-

	10.3.1. 
	Доставка
	Доставка транспортными компаниями 
ООО «КИТ ТК» или ООО «Деловые Линии», в зимний период по Автозимнику «Андра-Приобье» через ледовые переправы реки Обь и протоки Алешкинская, грузоподъемностью от 30 до 50 тонн ориентировочно до 15 марта, взависимости от погодных условий. 
С открытием навигации, ориентировочно с 15 мая движение транспортных средств осуществляется при помощи паромной переправы, паромами АО «Северречфлот» по маршруту «Приобье - Андра»
	+
	+
	+

	11. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	12. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	12.1. 
	-
	-
	-
	-
	-


      3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
Предоставление ТКП согласно техническим требованиям на поставку МТР.
4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
          После заключения договора предоставление счета на оплату.
