	
	













Технические требования на поставку МТР
ОКПД2 [27.33, 27.90, 28.12] 
Поставка коммутационных аппаратов 
для нужд производственного участка в г. Рыбинске
Лот №











1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД2 [27.33, 27.90, 28.12] Поставка коммутационных аппаратов для нужд производственного участка в г. Рыбинске (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Исполнение договора подряда № 1200-256-2023 от 24.01.2024г. «Оказание услуг по эксплуатации подъёмных сооружений филиала ПАО "РусГидро"-"Каскад Верхневолжских ГЭС" на 2026г».
2. Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п

	Наименование продукции
	Код ОКПД2
	Единица измерения

	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Выключатель путевой (концевой) тип ВП-16Г-23Б-231-55 (ход влево)
	27.33.11.160
	шт
	2

	2. 
	Выключатель путевой (концевой) тип ВП-16Г-23Б-231-55 (ход вправо)
	27.33.11.160
	шт
	3

	3. 
	Выключатель концевой ВУ-250М У2
	27.33.11.160
	шт
	2

	4. 
	Выключатель конечный КУ 701А У2
	27.33.11.160
	шт
	3

	5. 
	Выключатель концевой ВК-300-БР-11-67У2-21 с сальником ход вправо самовозврат
	27.33.11.160
	шт
	8

	6. 
	Выключатель концевой КУ-701 рычаг с роликом IP54
	27.33.11.160
	шт
	4

	7. 
	Изолятор шинный 70х60 М12 ISBK7073 DKC (ДКС)
	27.90.12
	шт
	3

	8. 
	Контактор КТ6022Б 160А 380В
	27.33.13.140
	шт
	1

	9. 
	Контактор КТ 6023Б 160А ~380В
	27.33.13.140
	шт
	1

	10. 
	Контактор КТ6033Б 250А 380В
	27.33.13.140
	шт
	1

	11. 
	Контактор КТ 6032Б 250А ~380В
	27.33.13.140
	шт
	1

	12. 
	Контактор КТ 5012Б 100А ~380В
	27.33.13.140
	шт
	2

	13. 
	Контактор КТ 5013Б 100А ~380В
	27.33.13.140
	шт
	2

	14. 
	Контактор КТ 5022Б 160А ~380В
	27.33.13.140
	шт
	2

	15. 
	Контактор КТ 5032Б 250А ~380В
	27.33.13.140
	шт
	2

	16. 
	Контактор КТ 5033Б 250А ~380В
	27.33.13.140
	шт
	2

	17. 
	Контактор тока 6032 250А ~380В
	27.33.13.140
	шт
	2

	18. 
	Наконечники кабельные медные луженые 35-8-9 (Наконечник кабельный ТМЛ 35–8–10 медный луженый)
	27.33.13.120
	шт
	2

	19. 
	Наконечники кабельные медные луженые 95-10-15 (Наконечник кабельный ТМЛ 95–10–15 медный луженый)
	27.33.13.120
	шт
	6

	20. 
	Пускатель электромагнитный ПМЛ1100 10А 380В
	27.33.13.150
	шт
	2

	21. 
	Пускатель электромагнитный ПМЛ4500 УХЛ4-Б 63А 380В
	27.33.15.150
	шт
	2

	22. 
	Электрогидротолкатель ТЭ-50
	28.12.20
	шт
	1

	23. 
	Электрогидротолкатель ТЭ-80
	28.12.20
	шт
	1

	24. 
	Электрогидротолкатель ТЭ-30
	28.12.20
	шт
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[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	5
	6

	1. 
	ОКПД2 [27.33, 27.90, 28.12] Поставка коммутационных аппаратов для нужд производственного участка в г. Рыбинске
	С даты подписания договора
	В течение 30 календарных дней


[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Hlk163815134]Поставка осуществляется одной партией.

2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции 
	Наименование продукции: ОКПД2 [27.33, 27.90, 28.12] Поставка коммутационных аппаратов для нужд производственного участка в г. Рыбинске

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	
Требование заказчика


	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Выключатель путевой (концевой) тип ВП-16Г-23Б-231-55 (ход влево)
	Тип
	Выключатель путевой

	1.2. 
	
	Серия
	ВП16

	1.3. 
	
	Напряжение
	660 В

	1.4. 
	
	Номинальный ток
	16 А

	1.5. 
	
	Тип контактов
	1з+1р

	1.6. 
	
	Степень защиты
	IP55

	1.7. 
	
	Климатическое исполнение
	У2

	1.8. 
	
	Количество НО контактов
	1

	1.9. 
	
	Количество НЗ контактов
	1

	1.10. 
	Выключатель путевой (концевой) тип ВП-16Г-23Б-231-55 (ход вправо)
	Тип
	Выключатель путевой

	1.11. 
	
	Серия
	ВП16

	1.12. 
	
	Напряжение
	660 В

	1.13. 
	
	Номинальный ток
	16 А

	1.14. 
	
	Тип контактов
	1з+1р

	1.15. 
	
	Степень защиты
	IP55

	1.16. 
	
	Климатическое исполнение
	У2

	1.17. 
	
	Количество НО контактов
	1

	1.18. 
	
	Количество НЗ контактов
	1

	1.19. 
	Выключатель концевой ВУ-250М У2
	Тип
	Выключатель

	1.20. 
	
	Тип изделя
	Коммутационный, концевой

	1.21. 
	
	Количество цепей
	1

	1.22. 
	
	Серия
	ВУ

	1.23. 
	
	Степень защиты
	IР44

	1.24. 
	Выключатель конечный КУ 701А У2
	Ток продолжительного режима 
	10а

	1.25. 
	
	Номинальное напряжение переменного тока 
	220, 380В

	1.26. 
	
	Номинальное напряжение постоянного тока ПО
	220, 440В

	1.27. 
	
	Степень защиты 
	IP44

	1.28. 
	
	Эксплуатационная частота включений 
	до 600 в час

	1.29. 
	
	Температура окружающей среды 
	-40+40ºс

	1.30. 
	
	Механическая износостойкость 
	1 000 000 во

	1.31. 
	
	Ввод внешних проводов 
	через гермоввод

	1.32. 
	
	Количество электрических цепей
	2

	1.33. 
	Выключатель концевой ВК-300-БР-11-67У2-21 с сальником ход вправо самовозврат
	Номинальное рабочее напряжение
	660 В

	1.34. 
	
	Номинальный ток
	16 А

	1.35. 
	
	Степень защиты
	IP67

	1.36. 
	
	Материал корпуса
	Алюминиевый сплав

	1.37. 
	
	Количество размыкающих контактов
	1

	1.38. 
	
	Количество переключающих контактов
	1

	1.39. 
	
	Рабочая температура окружающей среды
	-50+50ºС

	1.40. 
	
	Ролик
	есть

	1.41. 
	Выключатель концевой КУ-701 рычаг с роликом IP54
	Тип изделия
	Выключатель концевой

	1.42. 
	
	Напряжение, В
	500

	1.43. 
	
	Номинальный ток, А
	10

	1.44. 
	
	Способ монтажа
	На винты

	1.45. 
	
	Количество НО контактов
	2

	1.46. 
	
	Количество НЗ контактов
	2

	1.47. 
	
	Количество переключающих контактов
	2

	1.48. 
	Изолятор шинный 70х60 М12 ISBK7073 DKC (ДКС)
	Тип 
	Изолятор

	1.49. 
	
	Напряжение, В
	3600

	1.50. 
	
	Номинальное напряжение, В
	3000/3600

	1.51. 
	
	Цвет
	Красный 

	1.52. 
	
	Высота, мм
	70

	1.53. 
	
	Ширина, мм
	60

	1.54. 
	
	Длина, мм
	70

	1.55. 
	
	Резьба 
	М12

	1.56. 
	
	Материал
	Полиэстер

	1.57. 
	
	Пожаробезопасность 
	V0

	1.58. 
	Контактор КТ6022Б 160А 380В
	Тип изделия
	Контактор

	1.59. 
	
	Серия
	КТ-6000

	1.60. 
	
	Номинальный ток, А
	160

	1.61. 
	
	Количество силовых полюсов
	2

	1.62. 
	
	Напряжение катушки управления, В
	380

	1.63. 
	
	Род тока катушки управления
	Переменный (АС)

	1.64. 
	
	Напряжение, В
	660

	1.65. 
	
	Род тока
	Переменный (АС)

	1.66. 
	
	Количество силовых НО контактов
	2

	1.67. 
	
	Количество силовых НЗ контактов
	0

	1.68. 
	
	Количество НО контактов
	2

	1.69. 
	
	Количество НЗ контактов
	2

	1.70. 
	
	Исполнение
	Нереверсивное 

	1.71. 
	
	Способ монтажа
	Монтажная плиат

	1.72. 
	
	Степень защиты
	IP00

	1.73. 
	Контактор КТ 6023Б 160А ~380В
	Тип изделия
	Контактор

	1.74. 
	
	Серия
	КТ-6000

	1.75. 
	
	Номинальный ток, А
	160

	1.76. 
	
	Количество силовых полюсов
	3

	1.77. 
	
	Напряжение катушки управления, В
	380

	1.78. 
	
	Род тока катушки управления
	Переменный (АС)

	1.79. 
	
	Напряжение, В
	660

	1.80. 
	
	Род тока
	Переменный (АС)

	1.81. 
	
	Количество силовых НО контактов
	3

	1.82. 
	
	Количество силовых НЗ контактов
	0

	1.83. 
	
	Количество НО контактов
	2

	1.84. 
	
	Количество НЗ контактов
	2

	1.85. 
	
	Исполнение
	Нереверсивное 

	1.86. 
	
	Способ монтажа
	Монтажная плита

	1.87. 
	
	Степень защиты
	IP00

	1.88. 
	Контактор КТ6033Б 250А 380В
	Тип изделия
	Контактор

	1.89. 
	
	Серия
	КТ-6000

	1.90. 
	
	Номинальный ток, А
	250

	1.91. 
	
	Количество силовых полюсов
	3

	1.92. 
	
	Напряжение катушки управления, В
	380

	1.93. 
	
	Род тока катушки управления
	Переменный (АС)

	1.94. 
	
	Напряжение, В
	380

	1.95. 
	
	Род тока
	Переменный (АС)

	1.96. 
	
	Количество силовых НО контактов
	3

	1.97. 
	
	Количество силовых НЗ контактов
	0

	1.98. 
	
	Количество НО контактов
	2

	1.99. 
	
	Количество НЗ контактов
	2

	1.100. 
	
	Исполнение
	Нереверсивное 

	1.101. 
	
	Способ монтажа
	Монтажная плиат

	1.102. 
	
	Степень защиты
	IP00

	1.103. 
	Контактор КТ 6032Б 250А ~380В
	Тип изделия
	Контактор

	1.104. 
	
	Серия
	КТ-6000

	1.105. 
	
	Номинальный ток, А
	250

	1.106. 
	
	Количество силовых полюсов
	2

	1.107. 
	
	Напряжение катушки управления, В
	380

	1.108. 
	
	Род тока катушки управления
	Переменный (АС)

	1.109. 
	
	Напряжение, В
	380

	1.110. 
	
	Род тока
	Переменный (АС)

	1.111. 
	
	Количество силовых НО контактов
	0

	1.112. 
	
	Количество силовых НЗ контактов
	2

	1.113. 
	
	Количество НО контактов
	2

	1.114. 
	
	Количество НЗ контактов
	2

	1.115. 
	
	Исполнение
	открытое

	1.116. 
	
	Способ монтажа
	Монтажная плита

	1.117. 
	
	Степень защиты
	IP00

	1.118. 
	Контактор КТ 5012Б 100А ~380В
	Тип изделия
	Контактор

	1.119. 
	
	Серия
	КТ-5000

	1.120. 
	
	Номинальный ток, А
	100

	1.121. 
	
	Количество силовых полюсов
	2

	1.122. 
	
	Напряжение катушки управления, В
	380

	1.123. 
	
	Род тока катушки управления
	Переменный (АС)

	1.124. 
	
	Напряжение, В
	380

	1.125. 
	
	Род тока
	Переменный (АС)

	1.126. 
	
	Количество силовых НО контактов
	3

	1.127. 
	
	Количество силовых НЗ контактов
	3

	1.128. 
	
	Количество НО контактов
	3

	1.129. 
	
	Количество НЗ контактов
	3

	1.130. 
	
	Исполнение
	Нереверсивное

	1.131. 
	
	Способ монтажа
	Монтажная плита

	1.132. 
	
	Степень защиты
	IP00

	1.133. 
	Контактор КТ 5013Б 100А ~380В
	Тип изделия
	Контактор

	1.134. 
	
	Серия
	КТ-5000

	1.135. 
	
	Номинальный ток, А
	100

	1.136. 
	
	Количество силовых полюсов
	3

	1.137. 
	
	Напряжение катушки управления, В
	380

	1.138. 
	
	Род тока катушки управления
	Переменный (АС)

	1.139. 
	
	Напряжение, В
	380

	1.140. 
	
	Род тока
	Переменный (АС)

	1.141. 
	
	Количество силовых НО контактов
	3

	1.142. 
	
	Количество силовых НЗ контактов
	3

	1.143. 
	
	Количество НО контактов
	3

	1.144. 
	
	Количество НЗ контактов
	3

	1.145. 
	
	Исполнение
	Нереверсивное

	1.146. 
	
	Способ монтажа
	Монтажная плита

	1.147. 
	
	Степень защиты
	IP00

	1.148. 
	Контактор КТ 5022Б 160А ~380В
	Тип изделия
	Контактор

	1.149. 
	
	Серия
	КТ-5000

	1.150. 
	
	Номинальный ток, А
	160

	1.151. 
	
	Количество силовых полюсов
	2

	1.152. 
	
	Напряжение катушки управления, В
	380

	1.153. 
	
	Род тока катушки управления
	Переменный (АС)

	1.154. 
	
	Напряжение, В
	380

	1.155. 
	
	Род тока
	Переменный (АС)

	1.156. 
	
	Количество силовых НО контактов
	2

	1.157. 
	
	Количество силовых НЗ контактов
	0

	1.158. 
	
	Количество НО контактов
	3

	1.159. 
	
	Количество НЗ контактов
	3

	1.160. 
	
	Исполнение
	Нереверсивное

	1.161. 
	
	Способ монтажа
	Монтажная плита

	1.162. 
	
	Степень защиты
	IP00

	1.163. 
	Контактор КТ 5032Б 250А ~380В
	Тип изделия
	Контактор

	1.164. 
	
	Серия
	КТ-5000

	1.165. 
	
	Номинальный ток, А
	250

	1.166. 
	
	Количество силовых полюсов
	2

	1.167. 
	
	Напряжение катушки управления, В
	380

	1.168. 
	
	Род тока катушки управления
	Переменный (АС)

	1.169. 
	
	Напряжение, В
	380

	1.170. 
	
	Род тока
	Переменный (АС)

	1.171. 
	
	Количество силовых НО контактов
	2

	1.172. 
	
	Количество силовых НЗ контактов
	0

	1.173. 
	
	Количество НО контактов
	3

	1.174. 
	
	Количество НЗ контактов
	3

	1.175. 
	
	Исполнение
	Нереверсивное

	1.176. 
	
	Способ монтажа
	Монтажная плита

	1.177. 
	
	Степень защиты
	IP00

	1.178. 
	Контактор КТ 5033Б 250А ~380В
	Тип изделия
	Контактор

	1.179. 
	
	Серия
	КТ-5000

	1.180. 
	
	Номинальный ток, А
	250

	1.181. 
	
	Количество силовых полюсов
	3

	1.182. 
	
	Напряжение катушки управления, В
	380

	1.183. 
	
	Род тока катушки управления
	Переменный (АС)

	1.184. 
	
	Напряжение, В
	380

	1.185. 
	
	Род тока
	Переменный (АС)

	1.186. 
	
	Количество силовых НО контактов
	3

	1.187. 
	
	Количество силовых НЗ контактов
	3

	1.188. 
	
	Количество НО контактов
	3

	1.189. 
	
	Количество НЗ контактов
	3

	1.190. 
	
	Исполнение
	Нереверсивное

	1.191. 
	
	Способ монтажа
	Монтажная плита

	1.192. 
	
	Степень защиты
	IP00

	1.193. 
	Контактор тока 6032 250А ~380В
	Тип изделия
	Контактор

	1.194. 
	
	Серия
	КТ-6000

	1.195. 
	
	Номинальный ток, А
	250

	1.196. 
	
	Количество силовых полюсов
	2

	1.197. 
	
	Напряжение катушки управления, В
	380

	1.198. 
	
	Род тока катушки управления
	Переменный (АС)

	1.199. 
	
	Напряжение, В
	380

	1.200. 
	
	Род тока
	Переменный (АС)

	1.201. 
	
	Количество силовых НО контактов
	2

	1.202. 
	
	Количество силовых НЗ контактов
	2

	1.203. 
	
	Количество НО контактов
	2

	1.204. 
	
	Количество НЗ контактов
	3

	1.205. 
	
	Исполнение
	Нереверсивное

	1.206. 
	
	Способ монтажа
	Монтажная плита

	1.207. 
	
	Степень защиты
	IP00

	1.208. 
	Наконечники кабельные медные луженые 35-8-9
	Тип
	Наконечник кольцевой прямой

	1.209. 
	
	Тип монтажа
	Опрессовка/обжим

	1.210. 
	
	Сечение кабеля, мм2
	35

	1.211. 
	
	Крепление винта
	М8

	1.212. 
	
	Материал
	Медь луженая

	1.213. 
	Наконечники кабельные медные луженые 95-10-15 
	Тип
	Наконечник кольцевой прямой

	1.214. 
	
	Тип монтажа
	Опрессовка/обжим

	1.215. 
	
	Сечение кабеля, мм2
	95

	1.216. 
	
	Крепление винта
	М10

	1.217. 
	
	Материал
	Медь луженая

	1.218. 
	Пускатель электромагнитный ПМЛ1100 10А 380В

	Тип
	Силовой 

	1.219. 
	
	Способ установки
	DIN-рейка/монтажная плата

	1.220. 
	
	Номинальный ток
	10 А

	1.221. 
	
	Род тока
	переменный (AC)

	1.222. 
	
	Номинальное рабочее напряжение
	660 В

	1.223. 
	
	Напряжение катушки управления
	380 В

	1.224. 
	
	Количество полюсов
	3

	1.225. 
	
	Материал корпуса
	негорючий пластик

	1.226. 
	
	Климатическое исполнение
	УХЛ4

	1.227. 
	
	Число и исполнение доп. контактов
	1NO

	1.228. 
	
	Габариты без упаковки
	80х75х46 мм

	1.229. 
	Пускатель электромагнитный ПМЛ4500 УХЛ4-Б 63А 380В

	Тип
	Силовой 

	1.230. 
	
	Способ установки
	DIN-рейка/монтажная плата

	1.231. 
	
	Номинальный ток
	63 А

	1.232. 
	
	Род тока
	переменный (AC)

	1.233. 
	
	Номинальное рабочее напряжение
	660 В

	1.234. 
	
	Напряжение катушки управления
	380 В

	1.235. 
	
	Количество полюсов
	3

	1.236. 
	
	Материал корпуса
	негорючий пластик

	1.237. 
	
	Климатическое исполнение
	УХЛ4

	1.238. 
	
	Число и исполнение доп. контактов
	2NO+2NC

	1.239. 
	
	Габариты без упаковки
	127х112х165 мм

	1.240. 
	Электрогидротолкатель ТЭ-50

	Номинальное рабочее напряжение
	380В

	1.241. 
	
	Материал корпуса
	Металл

	1.242. 
	
	Масса рабочей жидкости
	Не более 1.33 кг

	1.243. 
	
	Ход штока
	60 мм

	1.244. 
	
	Развиваемое усилие подъема
	Не менее 620 Н

	1.245. 
	
	Режим работы
	Повторно-кратковременный

	1.246. 
	
	Климатическое исполнение
	У2

	1.247. 
	
	Степень защиты
	54 IP

	1.248. 
	
	Среднее усилие подъема
	500 Н

	1.249. 
	
	Время подъема штока на тормозе
	Не более 0.5 с

	1.250. 
	
	Время обратного хода штока на тормозе
	Не более 0.4 с

	1.251. 
	
	Габариты без упаковки
	202х420х60 мм

	1.252. 
	Электрогидротолкатель ТЭ-80

	Номинальное рабочее напряжение
	380В

	1.253. 
	
	Материал корпуса
	Металл

	1.254. 
	
	Масса рабочей жидкости
	Не более 1.33 кг

	1.255. 
	
	Ход штока
	60 мм

	1.256. 
	
	Развиваемое усилие подъема
	Не менее1000 Н

	1.257. 
	
	Режим работы
	Повторно-кратковременный

	1.258. 
	
	Климатическое исполнение
	У2

	1.259. 
	
	Степень защиты
	54 IP

	1.260. 
	
	Среднее усилие подъема
	800 Н

	1.261. 
	
	Время подъема штока на тормозе
	Не более 0.55 с

	1.262. 
	
	Время обратного хода штока на тормозе
	Не более 0.4 с

	1.263. 
	
	Габариты без упаковки
	202х438х60 мм

	1.264. 
	Электрогидротолкатель ТЭ-30
	Номинальное рабочее напряжение
	380В

	1.265. 
	
	Материал корпуса
	Металл

	1.266. 
	
	Масса рабочей жидкости
	Не более 1.1 кг

	1.267. 
	
	Ход штока
	32 мм

	1.268. 
	
	Развиваемое усилие подъема
	Не менее 450 Н

	1.269. 
	
	Режим работы
	Повторно-кратковременный

	1.270. 
	
	Климатическое исполнение
	У2

	1.271. 
	
	Степень защиты
	54 IP

	1.272. 
	
	Среднее усилие подъема
	300 Н

	1.273. 
	
	Время подъема штока на тормозе
	Не более 0.3 с

	1.274. 
	
	Время обратного хода штока на тормозе
	Не более 0.3 с

	1.275. 
	
	Габариты без упаковки
	202х366х40 мм

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС

	2.2
	Требования к упаковке 
	-

	2.3
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	2.4
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД)

	3.2
	Требования к маркировке
	-

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, паспорта; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. 
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
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