

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
 Саяно-Шушенского филиала 
АО «ТК РусГидро»
        _______________В.А. Кяри
«____»________________










Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 45.20.11.100. Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту негарантийного автомобиля марки Toyota  Land Cruiser-300 для нужд Красноярского представительства Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро»
Лот № 4063-ТО ПРОД-2027-ТК-СШФ




СОДЕРЖАНИЕ
1.	Общие сведения	3
1.1.	Обозначения и сокращения	3
1.2.	Наименование закупаемой продукции	4
1.3.	Цель оказания услуг	4
Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4
2.	Требования к продукции	4
2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4
2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4
2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	7
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	7
2.2.	Требования к качеству услуг	8
Таблица 4. Требования к качеству услуг	8
3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13




1. [bookmark: _Toc181254691]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc181254692][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ТС
	Транспортное средство

	ТТ
	Технические требовавния

	ТР
	Текущий ремонт

	ТО
	Техническое обслуживание








1.2. [bookmark: _Toc181254693][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 45.20.11.100. Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту негарантийного автомобиля марки Toyota  Land Cruiser-300 для нужд Красноярского представительства Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро».
1.3. [bookmark: _Toc181254694][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг 
Проведение технического обслуживания, диагностических и сопутствующих работ с соблюдением "Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.04.2001 № 290 (редакции от 31.01.2017г), инструкций по эксплуатации транспортных средств, государственных стандартов к техническому состоянию транспортных средств, с целью поддержания надлежащего технического состояния транспортных средств.
[bookmark: _Toc181254695]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту негарантийного автомобиля марки Toyota  Land Cruiser-300 для нужд Красноярского представительства Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро»
	г. Красноярск
	Toyota  Land Cruiser-300
Р 973 МЕ 19 



	


2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc181254696][bookmark: _Hlk482097611][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc181254697]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc181254698]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc181254699][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Toyota  Land Cruiser-300
 Р 973 МЕ 19, 2025, VIN JTMAB7BJ6P4078959

	1. 
	ТО-10 000
	шт
	1

	2. 
	ТО-20 000
	шт
	1

	3. 
	Развал - схождение
	шт
	1

	4. 
	Шиномонтаж
	шт
	2

	1.
	ТР атомобиля:
Toyota  Land Cruiser-300, Р 973 МЕ 19, 2025, VIN JTMAB7BJ6P4078959
	нормoчас
	


2.1.2. [bookmark: _Toc181254700][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc181254701][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту негарантийного автомобиля марки Toyota  Land Cruiser-300 для нужд Красноярского представительства Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро»
	С момента заключения договора
	[bookmark: _Toc46743510]по 31.12.2027г.
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc181254702][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc181254703]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг/этапа услуг (все позиции Таблицы 2): ТО, ТР, Замена масла в КПП, Развал-схождение, Шиномонтаж
 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Услуги по проведению работ по техническому обслуживанию не может превышать более 1 (одних) суток и срок проведения работ по ремонту не может превышать более 30 суток с момента сдачи ТС исполнителю. При невозможности проведения работ по ТО менее 1 (одних) суток и ремонта менее 30 суток с момента сдачи ТС, исполнитель дополнительно согласовывает с заказчиком сроки проведения работ и предоставляет бесплатное хранение ТС на охраняемой территории на время ожидания работ и их проведения.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc181254704]-
	

	1.1.2. 
	ТС прошедшие техническое обслуживание и ремонт должны отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование ТС, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения (Постановление правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения» (ред. от 19.04.2024)).
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.3. 
	По требованию заказчика Исполнитель должен предоставить попозиционный расчет трудозатрат в нормо-часах на произведенный текущий ремонт автомобилей марки «Toyota» или «Lexus» с подтверждением норм трудозатрат в нормо-часах из специализированных информационных систем
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	В случае сдачи автотранспорта более чем на одни сутки сервисная организация оформляет приемо-сдаточный акт по форме, предусмотренной организацией Заказчика, который подписывают представители обеих сторон. В исключительных случаях осмотр автотранспорта может осуществляться на территории Заказчика.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	При проведении работ по ТО и/или текущему ремонту  исполнитель должен установить оригинальные запасные части и расходные материалы в соответствии с каталожными номерами завода изготовителя автомобиля. Услуги оказываются в полном объеме согласно регламенту и требованиям завода-изготовителя автомобилей.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2. 
	Запасные части, детали и расходные материалы, установленные на ТС в ходе оказания услуг и на которые в установленном порядке Заказчиком оформлена рекламация (претензия к качеству, функционированию), подлежат обязательной замене за счет средств Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.3.
	В случае если в ходе проведения технических воздействий выявлена, необходимость замены какой-либо детали, узла или агрегата стоимость, которой или стоимость работы по замене которой превышает 5000 (Пять тысяч) рублей без НДС, Исполнитель обязан провести дополнительное согласование с Заказчиком о необходимости и порядке выполнения данной работы.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.4.
	По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить сертификат качества на замененные в процессе ремонта запасные части по требованию заказчика.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.5.
	Все расходные материалы, замененные в процессе проведения технического обслуживания и ремонта ТС Заказчика, переходят в собственность Исполнителя, и утилизируются его силами.
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	ТС прошедшие ТО и ремонт должны отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения (Постановление правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения» (ред. от 19.04.2024)).
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc181254705]-
	

	2.1.2. 
	Допуск представителей для контроля процесса.
	Исполнитель обязан по требованию Заказчика допускать его представителей для контроля процесса выполнения технологических и ремонтных операций, качества и полноты оказания услуг и в целом выполнения договорных обязательств непосредственно к местам производства работ.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Передача автотранспорта после выполнения оказанных услуг
	После выполнения оказанных услуг Исполнитель информирует Заказчика о готовности автотранспорта и передает его по приемо-сдаточному акту. Исполнитель предоставляет Заказчику бесплатное хранение транспортных средств на охраняемой территории на время ожидания работ и их проведения в течение 30 суток.
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	[bookmark: _Toc181254706]Трудоемкость
	Трудоемкость услуг соответствует нормативной документации завода-изготовителя.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc181254707]-
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1.
	Исполнитель обязан предоставить гарантии на установленные узлы, агрегаты и запасные части согласно срокам, установленных заводом-изготовителем, а на оказанные услуги по текущему ремонту не менее 6 месяцев при условии эксплуатации транспортного средства согласно руководству по эксплуатации.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.2.
	Гарантия на проведенные работы по ТО транспортных средств должна составлять не менее 6 месяцев или 10000 км. пробега, что наступит ранее.
	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.1. 
	Участник должен иметь не менее одной собственной (либо в аренде) производственной базы для проведения ТО и ремонта транспортных средств. Площадью не менее 50 м2.
	[bookmark: _GoBack]Согласие с требованием
	Договор аренды или свидетельство о праве собственности
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3. [bookmark: _Toc181254708][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. Расчет стоимости технического обслуживания транспортных средств марки «Toyota» и «Lexus» должен быть представлен по форме Приложения № 1 к настоящим техническим требованиям. Стоимость снятия и установки защиты картера, стоимость работ по техническому обслуживанию, стоимость запасных частей, накладные расходы, расходные материалы, оплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе НДС, должны входить в стоимость услуг по техническому обслуживанию автомобилей марки «Toyota». В случае, если по указанному гос.рег.номеру отсутствует стоимость технического обслуживания, регламент технического обслуживания по пробегу, то стоимость технического обслуживания и регламент технического обслуживания устанавливается по аналогичному транспортному средству (по коду модели) и соответствующему пробегу/году эксплуатации либо по кратности технического обслуживания в соответствии с Приложением № 6 к Договору (Стоимость технического обслуживания транспортных средств марки «Toyota»). Техническое обслуживание проводится согласно Регламента технического обслуживания транспортных средств марки «Toyota» (Приложение № 8 к Договору).
3.2. Расчет стоимости нормо-часа текущего ремонта транспортных средств марки «Toyota» и «Lexus» должен быть представлен по форме Приложения № 2 к настоящим техническим требованиям. Накладные расходы и обязательные платежи, в том числе НДС, должны входить в стоимость нормо-часа текущего ремонта транспортных средств марки «Toyota». В случаях, когда текущий ремонт производится параллельно с техническим обслуживанием или в день проведения технического обслуживания, плата за снятие и установку защиты картера не взимается и входит в стоимость технического обслуживания. Заказ-наряд не должен содержать следующие сведения: согласие на передачу информации указанной в заказ-наряде третьим лицам, данных о гарантийных обязательствах Исполнителя, о порядке сдачи-приемки результатов работ (услуг), стоимости парковки. При оформлении заказ-наряда, кроме стоимости каждой отдельной позиции по виду работ, также указывать норматив трудозатрат в нормо-часах по каждой позиции по виду работ, наименование работы, количество работ, стоимость нормо-часа, код работы. При снижении стоимости текущего ремонта, указанной в Коммерческом предложении (Форма 3), от стоимости текущего ремонта, указанной в Приложении № 8 (Структура НМЦ) к закупочной документации, стоимость нормо-часа автоматически снижается на процент снижения (п.5 Приложения №2 к настоящим техническим требованиям).
3.3. Стоимость запасных частей, используемых при текущем ремонте транспортных средств марки «Toyota» указаны в Приложении № 3 к настоящим техническим требованиям. Расходы на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость тары и упаковки, оплата всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе НДС, должны входить в стоимость запасных частей. В заказ-нарядах, помимо стоимости запчасти, указываются каталожный номер (код детали), наименование на русском языке, количество, единица измерений, цена и стоимость. При снижении стоимости текущего ремонта, указанной в Коммерческом предложении (Форма 3), от стоимости текущего ремонта, указанной в Приложении № 8 (Структура НМЦ) к закупочной документации, стоимость каждой позиции, указанной в Приложении № 3 к настоящим техническим требованиям, автоматически снижается на процент снижения (п.5 Приложения № 2 к настоящим техническим требованиям). Скидка от стоимости запасных частей, используемых при текущем ремонте транспортных средств марки «Toyota» должна быть указана в Приложении № 2 (п.8) к настоящим техническим требованиям и быть равнозначна проценту снижения стоимости текущего ремонта, указанной в Коммерческом предложении (Форма 3) от стоимости указанной в Приложении № 8 (Структура НМЦ) на ТР (п.5 Приложения № 2 к настоящим техническим требованиям). На запасные части, масла, специальные жидкости, аксессуары, отсутствующие в Приложении № 3 к настоящим техническим требованиям, так же распространяется скидка указанная в п. 8 Приложения № 2 к настоящим техническим требованиям.
3.4. Выбор победителя проводится на основании полученных балов по порядку оценки и сопоставления заявок участников указанному в Приложении № 6 к Закупочной документации «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок».
3.5. В составе заявки, участник должен предоставить Коммерческое предложение по Форме 3 с указанием стоимости предложения.

[bookmark: __RefHeading___Toc15026_4083542239]4 . Приложения
Приложение №1 - Расчет стоимости технического обслуживания транспортных средств марки «Lexus» и «Toyota».
Приложение №2 - Расчет стоимости нормо-часа текущего ремонта транспортных средств марки «Toyota» и скидки от стоимости запасных частей.
[bookmark: __RefHeading___Toc15028_4083542239]Приложение №3 - Стоимость запасных частей, используемых при текущем ремонте транспортных средств марки «Toyota».
Приложение №4 - Регламент технического обслуживания

[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]
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Приложение №1 к Техническим требованиям
Расчет стоимости технического обслуживания транспортных средств марки «Toyota».
	№ п/п/
	Марка, модель ТС, код модели
	Регистр. Номер
	Год выпуска
	VIN
	Стоимость ТО в руб. без НДС
(заполняется в ячейках под каждым из перечисленных ниже ТО)

	1
	Toyota  Land Cruiser-300
	 Р 973 МЕ 19
	       2025
	JTMAB7BJ6P4078959
	10т.км
	20 т.км
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого за ТО (Техническое обслуживание) в руб. без НДС, указанное в Приложении № 8 (Структура НМЦ) к закупочной документации (Участником не заполняется):
	








Приложение №2
к Техническим Требованиям

Расчет стоимости нормо-часа текущего ремонта транспортных средств марки 
«Toyota» и скидки от стоимости запасных частей.

	№ п/п
	Наименование
	Стоимость нормо-часа на ТР, руб. без НДС
	Стоимость нормо-часа на ТР, руб. с НДС

	1
	Стоимость нормо-часа текущего ремонта транспортных средств марки «Toyota» (Участником не заполняется)
	
	

	3
	Итого за ТР (Текущий ремонт) в руб. без НДС, указанное в Приложении № 8 (Структура НМЦ) к закупочной документации (Участником не заполняется):
	

	4
	Итого за ТР в руб. без НДС (сумма по данной строке должна соответствовать сумме, указанной в Коммерческом предложении (Форма 3) «ИТОГО за ТР (Текущий ремонт) в руб. без НДС» в соответствии с предложением Участника)
	

	5
	Процент снижения стоимости ТР, (является одним из ценовых критерий оценки выбора победителя) рассчитывается по формуле:
%сниж.ст.ТР=(Коммерческое предложение Участника (Форма 3 «Итого за ТР в руб. без НДС»)*100) -100%.
00000000000,00  руб.                     
	

	6
	Стоимость нормо-часа текущего ремонта транспортных средств марки «Toyota» с учетом процента снижения.
Рассчитывается по формуле: (п.1 Приложения № 2 к ТТ) – (п.5 Приложения № 2 к ТТ в процентах)
	
	

	8
	Скидка от стоимости запасных частей, указанных в приложении № 3 к настоящим техническим требованиям, используемых при текущем ремонте транспортных средств марки «Toyota».
Скидка должна быть равнозначна проценту снижения стоимости текущего ремонта, указанной в Коммерческом предложении (Форма 3) от стоимости указанной в Приложении № 8 (Структура НМЦ) на ТР (п.5 Приложения № 2 к настоящим ТТ).
	


%








Приложение №4
К Техническим требованиям
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
 РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ TOYOTA
	№
	Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км)
	10 т. км
	20 т. км
	30 т. км
	40 т. км
	50 т. км
	60 т. км
	70 т. км
	80 т. км
	90 т. км
	100 т. км

	1
	Проверка клапанного зазора (только для двигателя 2,4 л)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	п
	 
	 

	2
	Приводные ремни — проверка, регулировка
	 
	п
	 
	п
	 
	з
	 
	п
	 
	п

	3
	Моторное масло двигателя
	з
	з
	з
	з
	з
	з
	з
	з
	з
	з

	4
	Масляный фильтр двигателя
	з
	з
	з
	з
	з
	з
	з
	з
	з
	з

	5
	Система охлаждения двигателя, охлаждающая жидкость двигателя, антифриз - проверка
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п/з

	6
	Жидкость гидроусилителя руля, омывателей стёкол и фар — проверка уровня
	п
	п
	п
	п
	п
	з
	п
	п
	п
	п

	7
	Радиатор — проверка чистоты, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п.
	 
	 
	 
	п
	 
	 
	 
	п
	 
	п

	8
	Системы выпуска отработавших газов — проверка на герметичность
	 
	п
	 
	п
	 
	п
	 
	п
	 
	п

	9
	Свечи зажигания
	        каждые 100 000 км пробега

	10
	Аккумуляторная батарея — проверка заряда, уровня и плотности электролита, состояния клемм
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п

	11
	Топливный фильтр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	з
	 
	 

	12
	Воздушный фильтр
	 п
	з
	п 
	з
	п 
	з
	 п
	з
	п 
	з

	13
	Крышка топливного бака, топливопроводов — проверка
	 
	 
	 
	п
	 
	 
	 
	п
	 
	п

	14
	Адсорбер паров топлива — проверка
	 
	 
	 
	п
	 
	 
	 
	п
	 
	 

	15
	Тормозная система — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п

	16
	Стояночный тормоз — проверка
	 
	п
	 
	п
	 
	п
	 
	п
	 
	п

	17
	Тормозная жидкость — проверка, замена
	п
	п
	п
	з
	п
	п
	п
	з
	п
	з

	18
	Проверка жидкости сцепления
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	з

	19
	Рулевое управление — проверка утечек, люфтов, состояния пыльников, лёгкости вращения рулевого колеса
	 
	п
	 
	п
	 
	п
	 
	п
	 
	п

	20
	Приводные валы и пыльники приводных валов — проверка
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п

	21
	Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников — проверка
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п

	22
	Автоматическая трансмиссия (АКПП) — проверка жидкости
	 
	 
	 
	п/з
	 
	 
	 
	п/з
	 
	 

	23
	Автоматическая трансмиссия (CVT) вариатор - проверка жидкости
	 
	 
	 
	п/з
	 
	 
	 
	п/з
	 
	 

	24
	Трансмиссионная жидкость в механической коробке передач (МКПП) - замена
	 
	 
	 
	з
	 
	 
	 
	з
	 
	 

	25
	Шины — проверка состояния и давления
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п

	26
	Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели — проверка
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п
	п

	27
	Внутрисалонный фильтр
	
	з
	
	з
	
	з
	
	з
	
	з

	28
	Системы кондиционирования — проверка работы и уровня хладагента
	 
	п
	 
	п
	 
	п
	 
	п
	 
	з


 * П - проверка,   З - замена
 







