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	ОУ-5
	Огнетушитель углекислотный – 5 (масса в кг)

	ОУ-25
	Огнетушитель углекислотный – 25 (масса в кг)

	ОП-5
	Огнетушитель порошковый – 5 (масса в кг)

	ПП-600
	Полотно противопожарное 600 (температура применения, °С)

	Класс «А»
	Тушение твердых веществ, горящих с тлением 

	Класс «В»
	Тушение горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ

	Класс «С»
	Тушение газов 

	Класс «Е»
	Тушение электропроводки, электроустановок




[bookmark: _Toc46743506]

[bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
«Закупка средств пожаротушения»
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Обеспечение пожарной безопасности зданий и сооружений филиала.
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Огнетушитель ОУ-5 «Ярпожинвест» (или аналоги) 
	шт.
	20

	2. 
	Огнетушитель ОУ-25 передвижной «Ярпожинвест» (или аналоги)
	шт.
	10

	3. 
	Огнетушитель ОП – 5 «Ярпожинвест» (или аналоги)
	шт.
	10

	4. 
	Полотно противопожарное «ПП-600»
	шт.
	5

	5. 
	Маховик (барашек) для пожарного вентиля
	шт.
	5
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	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	-
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Огнетушитель ОУ-5 «Ярпожинвест» (или аналоги)
	С даты подписания договора.
	Не позднее 60 дней с даты подписания договора. 

	2. 
	Огнетушитель ОУ-25 передвижной «Ярпожинвест» (или аналоги)
	С даты подписания договора.
	Не позднее 60 дней с даты подписания договора. 

	3. 
	Огнетушитель ОП – 5 «Ярпожинвест» (или аналоги)
	С даты подписания договора.
	Не позднее 60 дней с даты подписания договора. 

	4. 
	Полотно противопожарное «ПП-600»
	С даты подписания договора.
	Не позднее 60 дней с даты подписания договора. 

	5. 
	Маховик (барашек) для пожарного вентиля
	С даты подписания договора.
	Не позднее 60 дней с даты подписания договора. 
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	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	-
	-
	-
	-





6

[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 

 
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): 

 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Огнетушитель ОУ-5 «Ярпожинвест» (или аналоги)
	Тип: углекислотный.
Класс пожаротушения: «B», «C», «Е» (до 10 000 В).
Диаметр баллона: до 133 мм.
Диапазон температур эксплуатации и хранения: от -40 до +50 °С.
Срок службы: 5 лет до перезарядки.
	+
	+
	+

	1.2. 
	Огнетушитель ОУ-25 передвижной «Ярпожинвест» (или аналоги)
	Тип: углекислотный.
Конструкция: передвижной;
Класс пожаротушения: «B», «C», «Е» (до 10 000 В).
Диапазон температур эксплуатации и хранения: от -40 до +50 °С.
Срок службы: 5 лет до перезарядки.
	+
	+
	+

	1.3. 
	Огнетушитель ОП – 5 «Ярпожинвест» (или аналоги)
	Тип: порошковый.
Класс пожаротушения: «А», «B», «C», «Е» (до 1 000 В).
Диаметр баллона: до 133 мм.
Диапазон температур эксплуатации и хранения: от -40 до +50 °С.
Срок службы: 5 лет до перезарядки.
	+
	+
	+

	1.4. 
	Полотно противопожарное «ПП-600»
	Температура применения: до 600 °С.
Номинальный размер: 1,5х2 м.
	+
	+
	+

	1.5. 
	Маховик (барашек) для пожарного вентиля
	Тип: насадка.
Присоединительный размер мм: 11.
Материал: алюминий.
	+
	+
	+

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, № 31
	+
	+
	+

	2.2. 
	Доставка
	Доставка транспортными компаниями 
ООО «КИТ ТК» или ООО «Деловые Линии», в зимний период по Автозимнику «Андра-Приобье» через ледовые переправы реки Обь и протоки Алешкинская, грузоподъемностью от 30 до 50 тонн ориентировочно до 15 марта, в зависимости от погодных условий. 
С открытием навигации, ориентировочно с 15 мая движение транспортных средств осуществляется при помощи паромной переправы, паромами АО «Северречфлот» по маршруту «Приобье - Андра»;

Продукция должна быть упакована в тару, гарантирующую сохранность при транспортировке и хранении.
	+
	+
	+

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Требования к документации
	Продукция должна соответствовать требованиям государственных национальных стандартов и иметь сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности и технические паспорта.
	+
	+
	+



Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
-
Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
-

