
Технические требования 
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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ФАО
	Филиал акционерного общества

	ПС
	Подстанция

	ССПИ
	Система сбора и передачи информации

	МИП
	Многофункциональные измерительные преобразователи

	
	


1.2. Наименование закупаемой продукции
Шкафы системы сбора и передачи информации 
1.3. Цель использования закупаемой продукции
Оснащение ПС 110 кВ Амуркабель системой сбора и передачи информации.
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Шкаф ССПИ в комплекте
	компл.
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2. «Требования по срокам поставки продукции»
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Шкаф ССПИ в комплекте
	С даты заключения договора
	В течение 90 дней с даты заключения договора



2.2. Требования к качеству продукции.
Таблица 3. Требования к продукции.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам


	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Шкаф КП «Исеть» на базе УСПИ "Исеть 2" типа НП268-96.32 (СБ,
2Д8112, 1Д3, Т, 2t, 16RS2z, 2HUB8 в составе:

	1.1.1
	Шкаф напольный 2000х600х800 (ВхШхГ), цоколь 100 мм, двухстороннего обслуживания
с верхней вентиляторной панелью; передняя дверь одностворчатая стеклянная; задняя дверь
одностворчатая металлическая, Цвет: шкаф - RAL 7035; цоколь - RAL 7021
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2
	Блок управления вентиляторами TWT-CB-FAN-CTRL
	1 шт.
	
	
	

	1.1.3
	Светильник выдвижной 19” 1U
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4
	Блок розеток 19” 1U, 250 В 10 А 8 розеток с выключателем разъем IEC 60320 C14
алюминиевый корпус
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.5
	Панель (шина) заземления 19” 1U
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.6
	Комплект щѐточного ввода в шкаф универсальный КВ-Щ-55,420 А
	1 компл.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.7
	Кабельный органайзер с крышкой CM-1U-PL-COV 19" 1U
	8 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.8
	Фальш панель 1U. Цвет RAL 7035
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.9
	Фальш панель 2U. Цвет RAL 7035
	1 шт
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.10
	Фальш панель 3U. Цвет RAL 7035
	1 шт
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.11
	DIN рейка оцинкованная
	20 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.12
	Винт с шайбой и гайкой М6 для монтажа телекоммуникационных шкафов (100 шт.)
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.13
	Коммуникационный контроллер "Cинком-Д3" (Информационная емкость - до 2000ТС,
1000ТИ, 500ТУ; Порты: 2*RS232/485, 2*RS485, GPS, 2*Eth10/100, 1*CAN; 24В)
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.14
	Модуль ТУ430
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.15
	Блок реле на 4 объекта ТУ
	8 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.16
	Клемма с размыкателем AVK 4A (304380)
	70 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.17
	Модуль ТС430
	6 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.18
	Блок разъеденительных клеммников 8Р.4П
	24 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.19
	Приемник GLONASS "ПСТВ-3" с кронштейном
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.20
	Источник питания HDR-30-24
	4 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.21
	Преобразователь измерительный температуры МС1218Ц с 2-мя датчиками температуры
(L1=14м., L2=23м. с защитным экраном для датчика температуры)
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.22
	Шлюз Дельта-LX на базе контроллера Wiren Board 7.4 (Порты: 2*RS485,
2*Eth10/10, 12-24В) с ОС Debian Linux 11, kernel 5.10 и ПО сервера «ОИК Диспетчер НТ»
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.23
	Компактный коммутатор 8х10/100Base TX EDS-208A
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.24
	Коммуникационный контроллер "Cинком-Д3" (Информационная емкость - до 2000ТС,
1000ТИ, 500ТУ; Порты: 2*RS232/485, 2*RS485, GPS, 2*Eth10/100, 1*CAN; 24В)
	3 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.25
	Коммутационная панель 19", 1U, 24 порта, Кат.5e (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE,
T568A/B, неэкранированная, черная
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.26
	19" Кросс-панель УЗЛ на 16 2-х пр. линий связи с защитой от импульсных перенапряжений и
токов
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.27
	Выключатель автоматический 2P 6A C 4.5кА
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.28
	Клемма проходная WT4
	24 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.129
	Клемма проходная WT4 BL
	8 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.30
	Комплект кабелей питания
	1 компл.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.31
	Патч-корд RJ45
	30 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.32
	Сервисный блок для напольного шкафа (КРН, 2 магнитоконтакта)
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2
	Кабельная продукция:

	1.2.1
	Кабель силовой с медными жилами, с пластмассовой изоляцией, не
распространяющий горение ВВГЭнг(А)-FRLS 3х2,5
	41 м.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2
	Кабель контрольный пониженной пожарной опасности КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5
	1136 м.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.3
	Кабель контрольный пониженной пожарной опасности КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5
	2034 м.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.4
	Кабель контрольный пониженной пожарной опасности КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5
	42 м.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.5
	Кабель контрольный пониженной пожарной опасности КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5
	254 м.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.6
	Кабель контрольный пониженной пожарной опасности КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5
	343 м.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.7
	Кабель контрольный пониженной пожарной опасности КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5
	141 м.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.8
	Кабель контрольный пониженной пожарной опасности КВВГЭнг(А)-LS 37х1,5
	33 м.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.9
	Кабель контрольный пониженной пожарной опасности КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5
	702 м.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.10
	Кабель для промышленного интерфейса групповой прокладки пожаробезопасный
КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6
	1362 м.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.11
	Кабель для промышленного интерфейса групповой прокладки пожаробезопасный
КИПЭВнг(А)-LS 4х2х0,6
	62
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.12
	Кабельная сборка SMA-male - 5 метров 5D-FB - SMA-female
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.13
	Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.6-10m-LSZH Патч-корд U/UTP, категория 6, 2xRJ45/8p8c,
неэкранированный, серый, LSZH, 10м
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	ЗИП в составе:

	1.3.1
	Коммуникационный контроллер (п.1.13)
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2
	Блок питания (п.1.1.20)
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.3
	Модуль телесигнализации (п.1.1.17)
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.4
	Модуль телеуправления (п.1.1.14)
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1..5
	Реле для ТУ (п.1.1.15)
	2 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.6
	Шлюз (п.1.1.22)
	1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	2
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Доставка оборудования и материалов производится по адресу:
	 680009,                г. Хабаровск,      ул. Промышленная 13.
	Согласие с требованием
	
	

	3
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	На поставляемое оборудование должна распространяться гарантия производителя сроком не менее 3 (трех) лет с даты подписания акта приема-передачи. При выходе из строя оборудования по причине его конструктивных, программных или иных проблем в период гарантийного срока ремонт и замена оборудования должны быть проведены в соответствии с правилами гарантийного обсаживания производителя оборудования.
	Согласие с требованием
	
	

	4
	Требования к новизне поставляемой продукции

	4.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной, изготовлена не ранее 2025 г
	Согласие с требованием
	
	

	5
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Поставляемая продукция должна быть российского происхождения – должна быть включена в реестры, предусмотренные пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» от 23 декабря 2024 г. № 1875, а именно: 
1) реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации; 
2) реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации;в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 |№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2
Все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению если на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки, заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товарапостановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для целей осуществления закупок
или 
номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза,содержащей в том числе:
информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза.
	


3. Требования по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
 
4. В составе заявки необходимо предоставить:
        4.1. Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
