















Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 [25.11.23.119, 25.94.11.110] Поставка металлического каркаса с сеткой для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС»
Лот № 


1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
 «ОКПД2 [25.11.23.119, 25.94.11.110] Поставка металлического каркаса с сеткой для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС»
1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Продукция предназначена для исполнения договора подряда. 

2. Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Классификатор ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	[bookmark: _GoBack]Сборный металлический каркас из 4 секций с сеткой 6,46 х 6,50 Согласно СХЕМЫ Приложение № 1 к ТТ

	1. 
	Секция металлического каркаса с сеткой 6,46 х 1,5
	25.11.23.119
	шт
	120

	2. 
	Секция металлического каркаса с сеткой 6,46 х 2,0
	25.11.23.119
	шт
	40

	3. 
	Болт с шестигранной головкой М12*50
	25.94.11.110
	шт
	650

	4. 
	Гайка стальная М12
	25.94.11.110
	шт
	650

	5. 
	Шайба стальная плоская 12
	25.94.11.110
	шт
	650



2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Сборный металлический каркас из 4 секций с сеткой 6,46 х 6,50 Согласно СХЕМЫ Приложение № 1 к ТТ

	1. 
	Секция металлического каркаса с сеткой 6,46 х 1,5 (Антикоррозионное покрытие грунт-эмалью типа "Нержамент" в 2 (два) слоя, цвет серый)
	шт
	120
	С даты подписания договора
	В течении 15 календарных дней

	2. 
	Секция металлического каркаса с сеткой 6,46 х 2,0(Антикоррозионное покрытие грунт-эмалью типа "Нержамент" в 2 (два) слоя, цвет серый)
	шт
	40
	С даты подписания договора
	В течении 15 календарных дней

	3. 
	Болт с шестигранной головкой М12*50
	шт
	1080
	С даты подписания договора
	В течении 15 календарных дней

	4. 
	Гайка стальная М12
	шт
	1080
	С даты подписания договора
	В течении 15 календарных дней

	5. 
	Шайба стальная плоская 12
	шт
	1080
	С даты подписания договора
	В течении 15 календарных дней


Поставка осуществляется одной партией. Допускается поставка несколькими партиями
при отсутствии складских запасов указанного количества. При необходимости поставки продукции несколькими партиями, в ТКП необходимо указывать срок поставки каждой партии.
[bookmark: _Toc75446582]2.2. Требования к качеству продукции 
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Таблица 2.3. Требования к продукции
«ОКПД2 [25.11.23.119, 25.94.11.110] Поставка металлического каркаса с сеткой для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС»
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	Сборный металлический каркас из 4 секций с сеткой 6,46 х 6,40
	Участник дол-жен предста-вить в заявке со-гласие поста-вить продукцию, полностью соответствующую настоящим тех-ническим требо-ваниям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	
	

	1.
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5
	Тип уголка 
	равнополочный
	ГОСТ 8509-93
	
	
	

	
	
	Ширина полки, мм
	50
	
	
	
	

	
	
	Толщина полки, мм
	5
	
	
	
	

	
	
	Марка стали
	Ст3
	
	
	
	

	2.
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 40х40х4
	Тип уголка 
	равнополочный
	ГОСТ 8509-93
	
	
	

	
	
	Ширина полки, мм
	40
	
	
	
	

	
	
	Толщина полки, мм
	4
	
	
	
	

	
	
	Марка стали
	Ст3
	
	
	
	

	3.
	Полоса стальная горячекатаная 5х50мм
	Ширина, мм
	50
	ГОСТ 103-2006
	
	
	

	
	
	Толщина, мм
	5
	
	
	
	

	
	
	Марка стали
	Ст3
	
	
	
	

	4.
	Арматура стальная 8мм
	Класс
	А1 (А240) гладкая
	ГОСТ 5781-82
	
	
	

	
	
	Диаметр, мм
	8
	
	
	
	

	5.
	Сетка оцинкованная плетеная рабица 50х50
	Размер ячейки сетки, мм
	не более 50х50
	ГОСТ 5336-80
	
	
	

	
	
	Диаметр проволоки сетки, мм
	не менее 2
	
	
	
	

	
	
	Антикоррозионное покрытие 
	Оцинкованное
	
	
	
	

	
	
	Длина, мм
	10 000
	
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	1 500 / 2 000
	
	
	
	

	6.
	Болт с шестигранной головкой М12*50
	Диаметр резьбы, метрический
	М12
	ГОСТ 7798-70
	
	
	

	
	
	Длина, мм
	50
	
	
	
	

	
	
	Антикоррозионное покрытие 
	оцинкованное
	
	
	
	

	
	
	Длина резьбы
	полная резьба
	
	
	
	

	
	
	Класс прочности
	8,8
	
	
	
	

	7.
	Гайка стальная М12
	Диаметр резьбы, метрический
	М12
	ГОСТ 7798-70
	
	
	

	
	
	Толщина, мм
	10
	
	
	
	

	
	
	Антикоррозионное покрытие 
	оцинкованное
	
	
	
	

	
	
	Длина резьбы
	полная резьба
	
	
	
	

	
	
	Класс прочности
	8,8
	
	
	
	

	8.
	Шайба стальная плоская 12
	Диаметр резьбы крепежной детали, мм
	12
	ГОСТ 11371-78
	
	
	

	
	
	Материал
	сталь
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	
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1.
	Место поставки
	РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС
	
	

	2.2.
	Допуск на территорию
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	3.1.
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. 
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификаты качества;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	

	5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	


3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.



