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ТОМ 1

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО АВАРИЙНОМУ РЕМОНТУ НА СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ НА ОБЪЕКТАХ СПБ ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС»
































Санкт-Петербург
2026 г.



1 часть
ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В настоящей конкурсной документации используются следующие понятия и сокращения:
	Заказчик – Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта (далее - СПб ГУП «Горэлектротранс»).

	Заявка – заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме (далее – электронный конкурс), подготовленная участником закупки.

	Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Уполномоченное лицо участника - руководитель юридического лица участника либо физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, а также лицо, действующее от имени участника на основании доверенности.

	Публикация конкурсной документации осуществляется на АО «Российский аукционный дом» https://tender.lot-online.ru (далее – ЭТП) и в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) по адресу www.zakupki.gov.ru в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон №223-ФЗ).





ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЭЛЕКТРОННОГО КОНКУРСА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1.1.1. Конкурсная документация включает в себя:
1) настоящий том 1 конкурсной документации: общие сведения;
2) том 2 конкурсной документации: специальная часть, состоящая из:
а) инструкции участникам;
б) критериев оценки конкурсных заявок;
3) том 3 конкурсной документации: Техническое задание;
4) том 4 конкурсной документации: Проект договора;
5) том 5 конкурсной документации: Обоснование максимального значения цены договора. и начальной цены единицы услуги.
6) том 6 конкурсной документации: Образцы форм для обязательного заполнения участником в соответствии с пунктом 5 тома 2.

1.2. ИЗУЧЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1.2.1. Участник обязан в полном объеме изучить конкурсную документацию. 
1.2.2. Ответственность за предоставленные в заявке данные несет участник. Заказчик не обязан осуществлять проверку указанных в заявке данных, но вправе осуществить такую проверку при наличии у него оснований полагать, что в заявке представлены недостоверные данные.
1.2.3. Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, непредставление или неправильное оформление документов, требуемых конкурсной документацией, а также непредставление или неправильное оформление форм, требуемых конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям конкурсной документации, приводит к отклонению заявки, за исключением случаев, установленных п. 4.1.5. настоящего тома.
1.2.4. Заказчик вправе отклонить заявку, а также отказаться от заключения договора с участником электронного конкурса в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных таким участником, установления факта проведения в отношении него ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, а также процедуры банкротства в отношении участника, факта приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на любом этапе проведения процедуры электронного конкурса до момента заключения договора, а также в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного договора. 

0. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

1.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и конкурсную документацию. Изменения размещаются в единой информационной системе и на электронной площадке не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения, указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке. Датой принятия решения о внесении изменений является дата утверждения измененной документации. 
1.3.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.
1.3.3. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документацию.

1.4 ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТА НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ
СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ЭЛЕКТРОННОГО КОНКУРСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1.4.1. Каждый участник вправе направить в адрес электронной площадки, на которой проводится электронный конкурс, в сроки, установленные конкурсной документацией, запрос о разъяснении положений извещения и документации. 
1.4.2. Днем поступления запроса считается день поступления запроса от оператора электронной площадки заказчику.
1.4.3. Разъяснения размещаются заказчиком в электронной форме на электронной площадке, в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты получения запроса.
1.4.4. Запросы о разъяснении положений конкурсной документации, поступившие позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок, указанного в извещении, не рассматриваются.
1.4.5. Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: «15» августа 2026 года.
1.4.6. Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: «28» августа 2026 года в 23ч. 59м. по московскому времени.

0. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНКУРСА

1.5.1. Заказчик вправе отменить электронный конкурс по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном конкурсе. 
1.5.2. Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе и на электронной площадке в день принятия этого решения. 
1.5.3. По истечении срока отмены заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ
И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ КОНКУРСЕ

2.1. ЯЗЫК ЗАЯВКИ

2.1.1. Заявка, подготовленная участником, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть составлены на русском языке.
2.1.2. Документация может быть составлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод на русском языке.

2.2. КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА

2.2.1. Каждый участник подает одну заявку по форме, установленной томом 2 (далее форма «Заявка для участия в электронном конкурсе»). Подача от одного участника нескольких заявок на один электронный конкурс (лот) не допускается. 
2.2.2. Сведения, указанные участником в форме «Заявка для участия в электронном конкурсе», должны быть достоверными, соответствовать требованиям конкурсной документации и действующего законодательства РФ, учредительным документам участника, выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), документам о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства. 
2.2.3. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов, является российский рубль.
2.2.4. Цена единицы работы, предлагаемая участником (далее – ценовое предложение), не может превышать начальную (максимальную) цену единицы работы, указанную в томе 2. 
2.2.5. Конкурсное предложение участника должно соответствовать требованиям экономической обоснованности, разумности и добросовестности участника гражданского оборота.
2.2.6. Для участия в электронном конкурсе потенциальные участники должны получить аккредитацию на электронной площадке и пройти регистрацию в соответствии с правилами функционирования электронной площадки.
2.2.7. Участники, получившие аккредитацию на электронной площадке, и оператор электронной площадки несут ответственность за достоверность:
- информации, содержащейся в документах и сведениях, представляемых для аккредитации и регистрации на электронной площадке, за своевременное внесение изменений в указанные документы и сведения, их замену или прекращение их действия.
- электронных подписей (ЭП), в том числе за замену или прекращение действия электронной подписи.
2.2.8. Заявки нескольких юридических (физических) лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, рассматриваются как одна заявка. Оценке подлежат все юридические лица (физические лица, индивидуальные предприниматели), выступающие на стороне одного участника электронного конкурса. Каждые в отдельности юридические (физические) лица, индивидуальные предприниматели, выступающие на стороне одного участника закупки должны соответствовать обязательным требованиям, установленным требованиями конкурсной документации и при этом в совокупности соответствовать иным, установленным заказчиком требованиям. Кроме того, при установлении конкурсной документацией требования о наличии членства в саморегулируемых организациях, наличие иных разрешений, допускается отсутствие такого членства (или иных разрешений, в том числе лицензий) в полном объеме у лиц, выступающих на стороне одного участника электронного конкурса, в случае, если в договоре простого товарищества (соглашении) четко разграничен объем выполняемых работ между участниками в соответствии с имеющимися у них разрешениями и полномочиями.
Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

2.3. РАСХОДЫ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ КОНКУРСЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ И ВОЗВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.3.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в электронном конкурсе и заключением договора. 
2.3.2. Заказчик не отвечает и не несет обязательств по расходам, указанным в п. 2.3.1. настоящего тома.
2.3.3. Участник представляет обеспечение заявки в случаях, если обеспечение заявки предусмотрено томом 2.
Валютой обеспечения заявки является российский рубль. Обеспечение заявки НДС не облагается.
2.3.4. Порядок внесения, зачисления и возврата обеспечения заявки устанавливается Регламентом электронной площадки, на которой проводится электронный конкурс.
2.3.5.В случае установления конкурсной документацией (по электронному конкурсу в целом или по отдельному лоту) обеспечения заявки, участие в электронном конкурсе (лоте) возможно только при наличии на счете участника на электронной площадке, на которой проводится электронный конкурс, денежных средств в размере не менее, чем размер обеспечения заявки, предусмотренной конкурсной документацией в размере от 0,5% до 5% максимального значения цены договора или при предоставлении банковской гарантии в составе заявки. Срок действия банковской гарантии должен составлять не менее, чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.
В качестве обеспечения заявок принимаются банковские гарантии, которые должны быть безотзывными и содержать:
- условие о сумме гарантии;
- перечень обязательств, исполнение которых обеспечивается;
- условие об обязанности банка уплатить заказчику неустойку в размере 0,1% суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, начиная с 6 рабочего дня от даты получения гарантом требования бенефициара по дату платежа по настоящей гарантии;
- условие, согласно которому обязательства банка по гарантии считаются исполненными с момента фактического поступления денежных сумм на счет заказчика;
- информацию о сроке действия банковской гарантии, срок ее действия должен составлять не менее двух месяцев с даты окончания срока подачи заявок. 
- условие о том, что если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в ЕГРЮЛ в качестве имеющего право действовать без доверенности от имени заказчика, последний одновременно с требованием должен направить банку документ (доверенность), подтверждающий полномочия указанного лица
- условие о том, что заказчик вправе списать со счета банка денежные средства в бесспорном порядке, если банк в течение пяти рабочих дней не исполнил требование заказчика об уплате суммы по гарантии. 
- право заказчика представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование уплатить по ней денежную сумму в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.
Не допускается включать в банковскую гарантию требование о том, что заказчик должен представить банку копии судебных актов, которые подтверждают неисполнение обязательств, обеспечиваемых гарантией.

2.4. ОФОРМЛЕНИЕ, ПОДПИСАНИЕ И ПОДАЧА ЗАЯВКИ

2.4.1. Конкурсные заявки подаются в виде электронных документов, подписанных электронной подписью.
2.4.2. Право подписывать заявку имеет руководитель юридического лица, действующий от имени юридического лица в соответствии с его учредительными документами без доверенности, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, либо представители юридических лиц, физических лиц (индивидуальных предпринимателей) на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, или нотариально заверенной (для физических лиц). В случае если от имени юридического лица (индивидуального предпринимателя) действует представитель по доверенности, в состав заявки должна входить доверенность (в случае если от имени физического лица действует представитель на основании доверенности, а также в случае отсутствия у индивидуального предпринимателя печати, в состав заявки должна входить нотариально заверенная доверенность).
2.4.3. Участник электронного конкурса вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время, с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных извещением о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
2.4.4. Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями конкурсной документации, в том числе должны быть представлены все предусмотренные конкурсной документацией сведения (информация) и документы, составленные, оформленные и заверенные, в соответствии с требованиями конкурсной документации, а также должны быть представлены все формы, составленные и оформленные в соответствии с требованиями документации. Все документы должны быть представлены в полном объеме и читаемом виде. Файл электронного документа должен быть доступен для прочтения. В заявке должны отсутствовать противоречивые и недостоверные сведения. 
Заявка участника состоит из документов и сведений, входящих в состав заявки, установленных томом 2 конкурсной документацией и ценового предложения. Приложение каких-либо документов к ценовому предложению не допускается. 

3. ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВОК И ИХ ОТЗЫВ

3.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.
3.2. Заявки и изменения к ним (отзыв), поступившие по окончании срока приема заявок, указанного в извещении, а также ненадлежащим способом, не рассматриваются. 



4. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ КОНКУРСЕ, УСЛОВИЯ ИХ ОТКЛОНЕНИЯ

4.1. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК

4.1.1. Комиссия заказчика (далее – комиссия) рассматривает заявки на соответствие требованиям конкурсной документации. 
4.1.2. Комиссия при рассмотрении заявок:
4.1.2.1. Проверяет заявки на соответствие требованиям конкурсной документации, в том числе требованиям к товару, работам, услугам.
4.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в электронном конкурсе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в электронном конкурсе. Участники, конкурсные заявки которых не соответствуют требованиям, изложенным в настоящей конкурсной документации, отклоняются по основаниям, изложенным в п. 4.2. тома 1 настоящей конкурсной документации и не допускаются до участия в электронном конкурсе. Комиссия не рассматривает аккредитационные документы участника. 
4.1.4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника, подавшего заявку, о нахождении в стадии проведения в отношении участника или индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также иные необходимые сведения.
4.1.5. Заявки нескольких юридических (физических) лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, рассматриваются как одна заявка. Оценке подлежат все юридические лица (физические лица, индивидуальные предприниматели), выступающие на стороне одного участника электронного конкурса. Каждые в отдельности юридические (физические) лица, индивидуальные предприниматели, выступающие на стороне одного участника закупки должны соответствовать обязательным требованиям, установленным требованиями конкурсной документации. Кроме того, при установлении конкурсной документацией требования о наличии членства в саморегулируемых организациях, наличие иных разрешений, допускается отсутствие такого членства (или иных разрешений, в том числе лицензий) в полном объеме у лиц, выступающих на стороне одного участника электронного конкурса, в случае, если в договоре простого товарищества (соглашении) четко разграничен объем выполняемых работ между участниками в соответствии с имеющимися у них разрешениями и полномочиями.
Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.
4.1.6. К участию в электронном конкурсе допускаются юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, по всем критериям и требованиям соответствующие извещению и конкурсной документации. Участники, не соответствующие критериям и требованиям, предусмотренным извещением и документацией, не допускаются к участию в процедуре закупки. При этом не допускается предъявлять к участникам электронного конкурса, а также к предметам закупки, и к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок участников по критериям и в порядке, которые не указаны в конкурсной документации. Требования, предъявляемые к участникам электронного конкурса, к предметам закупки, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.
4.1.7. Протокол, составляемый по результатам рассмотрения заявок участников электронного конкурса должен содержать:
- дата подписания протокола;
- количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
- сведения об участниках (наименование), 
- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений извещения о проведении электронного конкурса или документации, которым не соответствует такая заявка,
- причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся. 
После публикации протокола рассмотрения заявок заказчиком, оператор электронной площадки в соответствии с Регламентом работы электронной площадки направляет заказчику сведения о ценовых предложениях. 
После получения ценовых предложений участников комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям конкурсной документации в части соответствия предлагаемой участником цены договора цене установленной документацией. В случае превышения начальной цены единицы услуги, заявки таких участников отклоняются на стадии подведения итогов.

4.2. ОСНОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК

4.2.1. Основаниями отклонения конкурсных заявок являются:
4.2.1.1. Отсутствует или не в надлежащем виде (нечитаемом виде) или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах, или файл электронного документа не доступен для прочтения.
4.2.1.2. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная томом 2.
4.2.1.3. Заявка участника не соответствует Техническому заданию, проекту договора, извещению, конкурсной документации, иным требованиям конкурсной документации.
4.2.1.4. Цена единицы работы, предлагаемая участником, превышает начальную (максимальную) цену единицы работы, установленную томом 2.
4.2.1.5. В составе заявки представлены противоречивые сведения.
4.2.1.6. Заявка подписана не уполномоченным лицом.
4.2.1.7. Несоответствие участника хотя бы одному из требований к участнику, указанному в разделе 4 тома 2 настоящей конкурсной документации.
4.2.1.8. В составе заявки предоставлены недостоверные сведения.
4.2.1.9. Лицо одновременно участвует в закупке как на стороне одного участника закупки, так и на стороне другого участника закупки либо лицо одновременно участвует в закупке самостоятельно и на стороне другого участника закупки (является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно).
4.2.1.10. В составе заявки отсутствуют какие-либо предусмотренные документацией сведения (информация).
4.2.1.11. Сведения, содержащиеся в заявках участников закупки, должны быть достоверными и не должны допускать двусмысленных толкований. Заказчик обязан отклонить заявку, а также отказаться от заключения договора с участником электронного конкурса в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных таким участником на любом этапе проведения процедуры электронного конкурса до момента заключения договора, а также в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного договора.
4.2.2. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

4.3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНКУРСА

4.3.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, признанных комиссией соответствующими требованиям конкурсной документации. Конкурсные заявки, допущенных до участия в электронном конкурсе участников, оцениваются комиссией по критериям оценки и сопоставления заявок и в порядке, изложенным в балльной методике оценки и сопоставления заявок тома 2 настоящей конкурсной документации.
4.3.2. Победителем электронного конкурса признается участник электронного конкурса, заявка на участие которого соответствует требованиям, установленным документацией, и заявка которого по результатам сопоставления заявок на основании критериев оценки заявок, которые установлены томом 2 конкурсной документации, содержит лучшие условия исполнения договора. 
4.3.3.  В случае если на электронный конкурс поступила заявка только одного участника и электронный конкурс признается несостоявшимся, в случае если все заявки по электронному конкурсу отклонены, кроме одной, комиссия принимает решение о заключении договора с единственным участником на условиях документации и заявки участника по предложенной единственным участником цене.
4.3.4. В случае если на электронный конкурс не подано ни одной заявки или заявки всех участников отклонены, комиссия отражает в протоколе факт отсутствия поданных заявок или факт отклонения всех заявок. 
4.3.5. Протокол о результатах электронного конкурса размещается в единой информационной системе, на сайте электронной площадке не позднее чем через три дня со дня его подписания.
4.3.6. Протокол, составляемый по итогам электронного конкурса, содержит следующие сведения:
- дата подписания протокола;
- количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
- сведения об участниках (наименование), 
- сведения и о ценовых предложениях участников,
- результаты рассмотрения заявок на участие с указанием количества заявок на участие в закупке, которые отклонены ввиду превышения начальной (максимальной) цены единицы работы и положений извещения или документации, которым не соответствует заявка;
- порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия,
-результаты оценки результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок,
- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой,
- информация о сроках и объемах поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.
4.3.7. В случае если победитель электронного конкурса признан уклонившимся от заключения договора или если договор с победителем не заключается в связи с предоставлением им в составе заявки недостоверных сведений, комиссия вправе принять решение о заключении договора с участником, занявшим второе место (либо третье место, в случае если участник, занявший второе место, признан уклонившимся от заключения договора или договор с таким участником не заключается в связи с предоставлением им в составе заявки недостоверных сведений).
4.3.8. Заказчик предоставляет установленный статьей 31-4 Федерального закона № 223-ФЗ национальный режим, за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 31-4 Федерального закона № 223-ФЗ (далее – меры). Если иное не предусмотрено мерами, заказчик применяет положения статьи 31-4 Федерального закона № 223-ФЗ, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.
При осуществлении закупок промышленной продукции, в отношении которых Правительством Российской Федерации приняты меры, заявка на участие в конкурентной закупке, заявка на участие в неконкурентной закупке (далее при совместном упоминании в рамках настоящей главы – заявка на участие в закупке), окончательное предложение, в которых содержится предложение о поставке товара российского происхождения, приравниваются соответственно к заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям настоящего положения, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения, в наибольшей степени удовлетворяющего требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в соответствии с законодательством в сфере промышленной политики в целях отнесения этой продукции к российской промышленной продукции.
1. При осуществлении закупки товара:
1) если Правительством Российской Федерации приняты меры, устанавливающие запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются:
заключение договора на поставку такого товара;
при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;
2) если Правительством Российской Федерации приняты меры, устанавливающие ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, в том числе установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения, не допускаются:
заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям настоящего положения, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения; 
при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если указанный договор предусматривает поставку товара российского происхождения;
3) если Правительством Российской Федерации приняты меры, устанавливающие преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг):
при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим положением участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора; 
в случае заключения договора с участником закупки, указанным в абзаце втором подпункта 3 настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с абзацем вторым подпункта 3 настоящего пункта; 
при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.
2. При осуществлении закупки работы, услуги:
1) если Правительством Российской Федерации приняты меры, устанавливающие запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются:
заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом; 
перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;
2) если Правительством Российской Федерации приняты меры, устанавливающие ограничение закупок таких работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются:
заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям настоящего положения, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о закупке (в случае проведения конкурентной закупки); 
перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если указанный договор заключен с российским лицом;
3) если Правительством Российской Федерации приняты меры, устанавливающие преимущество в отношении таких работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами:
при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим положением участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора; 
в случае заключения договора с участником закупки, указанным в абзаце втором подпункта 3 настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с абзацем вторым подпункта 3 настоящего пункта; 
перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если указанный договор заключен с российским лицом.


5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНКУРСА

5.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1.1. В случае установления томом 2 конкурсной документации требования о наличии обеспечения исполнения договора, победитель (единственный участник, участник, занявший второе или третье место в случаях, указанных в п.п. 4.3.3, 4.3.7. настоящего тома) обязан внести обеспечение исполнения договора в размере, порядке и в сроки, установленные томом 2 конкурсной документацией. В случае если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после перечисления победителем (единственным участником, участником, занявшим второе или третье место в случаях, указанных в п.п. 4.3.3, 4.3.7. настоящего тома), с которым заключается договор, на расчетный счет заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном конкурсной документацией или предоставления безотзывной банковской гарантии. Способ обеспечения исполнения договора определяется таким победителем (единственным участником, участником, занявшим второе или третье место в случаях, указанных в п.п. 4.3.3, 4.3.7 настоящего тома) самостоятельно. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается не более 30 процентов максимального значения цены договора, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). В случае если документацией предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнение договора устанавливается заказчиком в обязательном порядке, за исключением случаев, когда документацией прямо предусмотрено предварительное ежемесячное подтверждение выполненного объема работ, а также случаев, когда осуществляется закупка по договорам страхования или размещения отходов, или оказанию услуг по поверке (калибровке) средств измерений и аттестации испытательного оборудования.
В случае, если аванс превышает 30 процентов максимального значения цены договора, размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере аванса. В случае если участником, с которым заключается договор, предложена цена единицы договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены единицы работы, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении электронного конкурса, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).
В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан в течение десяти рабочих дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в договоре или конкурсной документации.
В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику по соглашению с заказчиком обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. 
Также в ходе исполнения договора по соглашению сторон допускается замена способа обеспечения исполнения договора. 
Изменение размера и/или способа обеспечения исполнения договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения между сторонами.
5.1.2. В случае, если способом обеспечения является банковская гарантия, то в качестве обеспечения исполнения договоров принимаются исключительно банковские гарантии, выданные банками, включенными в перечень Правительства РФ от 20.12.2021 №2369 «О требованиях к банкам и фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) для целей осуществления закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». 
5.1.3. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей 368, 370-379 Гражданского кодекса Российской Федерации, должна быть безотзывной и обязательно должна содержать условие о том, что споры, возникающие между гарантом и бенефициаром в связи с банковской гарантией, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5.1.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия основного обязательства не менее чем на три месяца.
5.1.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии: 
- требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
- требования об уведомлении заказчиком гаранта обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в договор
- требования о возвращении заказчиком гаранту оригинала банковской гарантии по окончании срока ее действия
- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении договора;
- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или расторжении договора (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями договора или законодательством Российской Федерации);
- условий об ограничении ответственности гаранта суммой гарантии 
-условий о прекращении обязательства гаранта перед Бенефициаром по банковской гарантии в случае: прекращения действия договора в силу его досрочного расторжения или иного прекращения обязательств сторон договора по иным обстоятельствам.
- условий о невозможности предъявления требования платежа по гарантии ранее установленного договором срока выполнения обязательств по договору.
5.1.6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:
-несоответствие банковской гарантии вышеуказанным условиям;
-несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о закупке, проекте договора.
5.1.7. При предложении участником электронного конкурса цены договора ниже НМЦД на 25% и более, к участнику конкурса могут быть применены антидемпинговые меры.
5.1.8. В случае, если участником электронного конкурса, с которым заключается договор, было выбрано обеспечение исполнения договора в виде перечисления денежных средств на расчетный счет заказчика, факт внесения участником обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения, с отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению. Реквизиты (номер и дата) представляемого заказчику платежного документа о перечислении средств обеспечения исполнения договора в электронной форме должны соответствовать реквизитам (номеру и дате) оригинала платежного документа, на основании которого фактически произведено перечисление средств обеспечения договора на счет заказчика. В платежном поручении в обязательном порядке должно быть указано целевое назначение денежных средств (обеспечение исполнения договора на участие в электронном конкурсе с указанием точного наименования предмета электронного конкурса (лота) в соответствии с извещением). Обеспечение исполнения договора возвращается участнику путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре. Обеспечение исполнения договора возвращается участнику в течение десяти рабочих дней с момента подписания заказчиком и участником документов, подтверждающих исполнение участником своих обязательств по договору. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств обеспечения исполнения договора удерживается пропорционально стоимости невыполненных работ (услуг, поставок) или выполненных работ (услуг, поставок) ненадлежащего качества. В случае просрочки исполнения обязательств, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных договором, причинения убытков, обеспечение исполнения договора удерживается исходя из расчета суммы пени за просрочку исполнения обязательств, установленных договором, штрафов, а также исходя из размера убытков.
5.1.9. Составленный Заказчиком договор направляется победителю (единственному участнику) с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки для подписания в течение 3 рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе протокола конкурсной комиссии. 
5.1.10. Договор и приложения к нему должны быть подписаны победителем (единственным участником) в соответствии с проектом договора, являющимся неотъемлемой частью конкурсной документации. Своим участием в процедуре электронного конкурса участник подтверждает свое согласие с условиями электронного конкурса. Изменение условий договора победителем (единственным участником) в одностороннем порядке не допускается. При подписании договора электронной подписью победителю (единственному участнику) также прикрепляется обеспечение исполнение договора (в случае, если оно было установлено извещением): платежное поручение или банковская гарантия. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки не позднее 3 рабочих дней со дня получения договора с обязательным предоставлением обеспечения исполнение договора (в случае, если оно было установлено извещением): платежного поручения или банковской гарантии. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем один раз.
5.1.11. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2 рабочих дней с даты получения и направляет участнику такой закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. Доработанный проект договора, либо повторно направленный проект договора без изменений должен быть подписан победителем (единственным участником) в течение 3 рабочих дней со дня его получения.
5.1.12. Заказчик рассматривает представленное победителем (единственным участником) обеспечение исполнения договора в течение 2 рабочих дней со дня его получения (вместе с подписанным договором или протоколом разногласий). В случае наличия замечаний в указанный срок направляет посредством электронной площадки свои замечаний. Победитель (единственный участник) обязан в срок не более 3 рабочих дней с даты получения замечаний устранить их и направить заказчику обеспечение повторно.
5.1.13. Договор по результатам конкурентной закупки подписывается заказчиком не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.
5.1.14. В случае не подписания победителем (единственным участником) в установленный срок, а также в случае не предоставления участником обеспечения исполнения договора, победитель (единственный участник) считается уклонившимся от заключения договора и утрачивает обеспечение заявки.
5.1.15. В случае заключения договора с участником, занявшим второе или третье место, договор заключается в порядке, указанном в Положении, при этом срок направления заказчиком проекта договора исчисляется с даты размещения протокола о принятии решения о заключении договора с участником, занявшим второе или третье место соответственно. 
5.1.16. Исполнение договора осуществляется на условиях, предусмотренных договором. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке на условиях договора. 
5.1.17. При заключении и/или исполнении договора по соглашению сторон могут быть изменены условия договора в соответствии с Положением о Закупке.


























ТОМ 2


КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО АВАРИЙНОМУ РЕМОНТУ НА СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ НА ОБЪЕКТАХ СПБ ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС»



СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

























ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

1. Предмет открытого электронного конкурса, общие сведения
1.1.1. Предметом настоящего открытого конкурса в электронной форме является Выполнение работ по аварийному ремонту на сетях водоснабжения, водоотведения, канализации, тепловых сетях на объектах СПб ГУП «Горэлектротранс».
1.1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания конкурсной документации (том 3). 
Место, условия и сроки выполнения работ.
1.1.3. Проект договора (том 4) содержит сведения о форме, сроках и порядке оплаты выполненных работ. 
1.1.4. Открытый конкурс в электронной форме проходит по одному лоту.
1.1.5. Максимальное значение цены договора составляет 14 190 761 (четырнадцать миллионов сто девяносто тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 64 копейки, включая все налоги и сборы.
Начальная цена единицы работы составляет 10 417 (десять тысяч четыреста семнадцать) рублей 03 копейки, включая все налоги и сборы.
1.1.6. Место выполнения работ: согласно Техническому заданию.
1.1.7. Срок – в соответствии с Проектом договора и Технической частью настоящей конкурсной документации.
1.1.8. Источник финансирования: план работ «Текущий ремонт зданий, сооружений и прочих объектов».
2. Сведения о Заказчике 
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта 
(СПб ГУП «Горэлектротранс»).
Место нахождения и почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д. 15. 
Банковские реквизиты: ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Санкт-Петербурге
Р/с № 40602810532000010176 
К/с № 30101810900000000790 БИК 044030790
ИНН 7830001927, КПП 785050001, 
ОКПО 03222089, ОКАТО 40284000000, ОГРН 1027809259730.
Контактное лицо ответственное за размещение закупки: 
Коноплицкая Виктория Николаевна
Номер контактного телефона: 
+7 (812) 244-18-20 (доб. 6022).
Адрес электронной почты: od2@spbget.ru
Контактное лицо ответственное за заключение договора по результатам подведения итогов: 
Астахова Наталья Валерьевна 
Номер контактного телефона: 
+7 (812) 244-18-20 (доб. 1389).
Адрес электронной почты: od11@spbget.ru 
Контактное лицо ответственное за исполнение договора:
Начальник Управления капитального строительства и ремонта Тураев Семен Константинович
Номер контактного телефона: 
+7 (812) 244-18-20 (доб.6139).
Адрес электронной почты: Turaev.S@spbget.ru   
3. Содержание и состав конкурсной документации
Конкурсная документация для настоящего открытого электронного конкурса включает в себя:
1) том 1 конкурсной документации: общие сведения;
2) настоящий том 2 конкурсной документации: специальная часть, состоящая из:
а) инструкции участникам;
б) критериев оценки конкурсных заявок;
3) том 3 конкурсной документации: Техническое задание;
4) том 4 конкурсной документации: Проект договора;
5) том 5 конкурсной документации: Обоснование максимального значения цены договора и начальной (максимальной) цены единицы работы.
6) том 6 конкурсной документации: Образцы форм для обязательного заполнения участником в соответствии с пунктом 5 тома 2.
4. Требования к участникам 
4.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям:
4.1.1. Наличие государственной регистрации (для юридического лица, индивидуального предпринимателя).
4.1.2. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
4.1.3. Обладание участником закупки исключительными (неисключительными) правами на результаты интеллектуальной деятельности, если при поставке товаров, производстве работ, оказании услуг в рамках заключаемого договора используется результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации товаров, работ, услуг.
4.1.4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
4.1.5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.1.6. Отсутствие проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или физического лица (индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, а также отсутствие процедуры банкротства в отношении участника.
4.1.7. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.
4.1.8.  Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.
4.1.9. Отсутствие у участника закупки – юридического лица в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки на участие в закупке привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
4.1.10. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
Для целей настоящей документации также используется понятие «конфликт интересов», установленное законодательством РФ о противодействии коррупции.
4.1.11. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ.
4.1.12. Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.
4.1.13. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки.
4.1.14. Наличие аккредитации на электронной площадке, на которой проводится электронный конкурс. 
4.1.15. Предоставление обеспечения заявки. 
4.1.16. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

5. Документы и формы, входящие в состав заявки 
5.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы и формы, предусмотренные пунктом 5 тома 2. Все документы и формы должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями тома 1, 2 и тома 6.
5.1.1. Ценовое предложение предоставляется посредством ЭП с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с выполнением работ.
5.2. Заявка должна содержать следующие обязательные для предоставления документы и формы:
5.2.1. Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках товара, используемого при оказании услуг, соответствующие требованиям, установленным в Техническом задании и в соответствии с инструкцией по предоставлению сведений о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках товара, используемого при оказании услуг – Требование не установлено.
5.2.2. Безотзывная банковская гарантия обеспечения заявки (предоставляется при условии выбора участником способа обеспечения заявки путем предоставления банковской гарантии).
5.2.3. Форма №1 «Заявка для участия в электронном конкурсе».
5.2.4. Форма №2 «Конкурсное предложение».
5.2.5. Анкета участника закупки, содержащая сведения об участнике закупки, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, местожительство (для физического лица), номер контактного телефона (форма №3);
5.2.6. Копию информационного письма за подписью руководителя, удостоверенной печатью (при наличии) участника о согласии участника закупки с антикоррупционными обязательствами по данной закупке во исполнение требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», предусматривающих обязанность СПб ГУП «Горэлектротранс» по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции (далее - Письмо). Письмо в обязательном порядке должно содержать следующие сведения:
«Потенциальный участник, именуемый в дальнейшем «Участник», в лице наименование участника, действующего на основании Устава, привлеченный в качестве участника в конкурсе в электронной форме на право заключения договора поставки наименование закупочной процедуры для нужд СПб ГУП «Горэлектротранс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», после ознакомления с закупочной документацией гарантирует и заверяет Заказчика/Организатора закупки, что он:
Согласен с условиями антикоррупционных обязательств по рассматриваемой закупке.
При исполнении своих обязательств (наименование участника) по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не будут выплачивать, не будут предлагать выплатить и не разрешат выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств (наименование участника) по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не будут осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора (закупки) законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции»;
5.2.7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо о том, что данная сделка для такого участника закупки не является крупной (в письме в обязательном порядке указывается предмет закупки, максимальная цена договора (цена лота), номер извещения о закупке);
5.2.8. Копию информационного письма за подписью руководителя, удостоверенной печатью (при наличии) участника о наличии/отсутствии у участника закупки связей, носящих характер аффилированности с руководством Заказчика и членами комиссии по закупкам для нужд СПб ГУП «Горэлектротранс» (далее – Комиссия) (далее - Письмо). Письмо в обязательном порядке должно содержать следующие сведения:
«Настоящим письмом подтверждаем отсутствие аффилированности наименование участника с работниками СПб ГУП «Горэлектротранс».
Под аффилированным лицом наименование участника понимается любое физическое или юридическое лицо, которое имеет право определять решения и/или оказывать влияние на принимаемые наименование участника решения, в том числе в силу сделки, совершенной в письменной форме, а также любое физическое или юридическое лицо, в отношении которого наименование участника имеет такое право. Наименование участника является аффилированным лицом если: 
- близкие родственники, супруг(а), дети руководителей наименование участника и/или уполномоченного представителя наименование участника обладают правом принимать решение о выборе победителя либо являются представителем Заказчика в проводимых закупках;
- наименование участника и/или его работник оказывал Заказчику экспертные, консультационные и/или иные услуги по подготовке проводимых закупок.
Также подтверждаем отсутствие аффилированности наименование участника с работниками Учредителя СПб ГУП «Горэлектротранс» (Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга)».
5.2.9. Справка об отсутствии (наличии) за период с 2021 года по настоящее время (дата подачи заявки участником по настоящей процедуре) вступивших в законную силу судебных решений, вынесенных не в пользу участника, по исковым требованиям о ненадлежащем исполнении участником своих обязательств по договорам (контрактам), заключенным по итогам торгов за подписью руководителя и главного бухгалтера, удостоверенной печатью участника (при ее наличии);
5.2.10. Согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) (форма №6);
5.2.11. Справка, подтверждающая участие (неучастие) участника за последние 3 (три) года до момента подачи заявки участником по настоящей процедуре в судебных разбирательствах в качестве ответчика за подписью руководителя и главного бухгалтера, удостоверенной печатью участника (при ее наличии);
5.2.12. Справка о финансовой устойчивости (по форме 8)[footnoteRef:1]; [1: Расчет в указанной форме должен быть приведен на дату подачи заявки и должен учитывать сведения (данные), содержащиеся в документах, представленных участником закупки.] 

5.2.13. Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС (подписанную руководителем и заверенную печатью участника (при ее наличии), с отметкой ИФНС либо с приложением почтовой квитанции о сдаче бухгалтерской отчетности, либо извещении о вводе бухгалтерской отчетности в электронном виде, выданной ИФНС), предоставляет каждое юридическое лицо, в том числе и выступающее на стороне одного участника. Для участников, не предоставлявших на момент подачи заявки в налоговые органы бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в связи вновь образовавшейся организацией, участник может предоставить информацию в свободной форме о сроках ведения хозяйственной деятельности; Также участник предоставляет оборотно-сальдовую ведомость за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), подписанную руководителем и заверенную печатью участника (при ее наличии);
5.2.14. Налоговую декларацию на прибыль за один последний завершенный налоговый период (календарный год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС (подписанную руководителем и заверенную печатью участника (при ее наличии), с отметкой ИФНС либо с приложением почтовой квитанции о сдаче отчетности, либо извещении о вводе отчетности в электронном виде, выданной ИФНС), предоставляет каждое юридическое лицо и каждый индивидуальный предприниматель, в том числе и выступающие на стороне одного участника. Для участников, не предоставлявших на момент подачи заявки в налоговые органы налоговую декларацию, в связи с вновь образовавшейся организацией, участник может предоставить информацию в свободной форме о сроках ведения хозяйственной деятельности.
5.2.15. Документы, свидетельствующие о государственной регистрации участника:
5.2.15.1. Учредительные и регистрационные документы. 
Для юридического лица:
- Устав (последняя редакция устава или устав и все изменения к нему); 
- для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.: свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года; для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г.: свидетельство о государственной регистрации юридического лица; для юридических лиц, зарегистрированных после 01.01.2017 г.: Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица (форма N Р50007).
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – для юридического лица.
Для индивидуального предпринимателя:
- для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004 г.: свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г.;  для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2004 г.: свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей; для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2017 Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (форма N Р60009).
- Уведомление о постановке на учет в налоговом органе физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
5.2.16. Документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени участника:
5.2.16.1. Сведения, подтверждающие возложения полномочий главного бухгалтера.
5.2.16.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности (руководитель), либо документы, удостоверяющие личность с обязательным указанием места регистрации (в случае, когда участником является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель).
5.2.16.3. Доверенность, в случае, если от имени участника действует не руководитель организации (для юридического лица), иное лицо (для индивидуального предпринимателя, физического лица).
5.2.17. В случае участия в электронном конкурсе юридического лица в лице филиала, к заявке прилагаются следующие документы: 
5.2.17.1. Положение о филиале.
5.2.17.2. Доверенность лица, действующего от имени организации в лице филиала.
5.2.17.3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся объектом закупки.
5.2.17.4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо о том, что данная сделка для такого участника закупки не является крупной (в письме в обязательном порядке указывается предмет закупки, цена договора (цена лота), номер извещения о закупке).
5.2.18. Требования к коллективным участникам (форма №5)
5.2.18.1. Члены объединений, являющихся коллективными участниками конкурса (далее – партнеры коллективного участника), должны иметь соглашение между собой (или иной документ), соответствующее нормам ГК РФ (для иностранных лиц – соглашение, заключенное в соответствии с законодательством соответствующего государства), в котором должны быть определены:
а) права и обязанности сторон как в рамках участия в конкурсе, так и в рамках исполнения договора;
б) распределение объемов, стоимости и сроков выполнения поставок (работ, услуг) между партнерами коллективного участника;
в) лидер коллективного участника закупки (далее – ведущий партнер), который в дальнейшем представляет интересы каждого партнера коллективного участника во взаимоотношениях с заказчиком;
г) субсидиарная ответственность каждого партнера коллективного участника по обязательствам, связанным с участием в конкурсе и заключением договора, и солидарная ответственность каждого партнера коллективного участника за своевременное и полное исполнение договора, а также гарантийных обязательств по договору;
д) требования того, что все операции по выполнению договора в целом, включая платежи, совершаются с ведущим партнером, однако, по желанию заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена путем заключения договора со всеми партнерами коллективного участника конкурса;
е) срок действия соглашения (должен быть не менее чем срок исполнения обязательств по договору);
ж) требование того, что соглашение не должно изменяться без согласования заказчика.
5.2.18.2. Ведущий партнер коллективного участника готовит заявку на участие в конкурсе, которая помимо основных документов, предусмотренных конкурсной документацией, должна включать следующие дополнительные документы:
а) документы, подтверждающие полномочия лица на право подписания соглашения на каждого партнера коллективного участника
б) оригинал или нотариально заверенная копия соглашения между партнерами коллективного участника.
в) план распределения выполнения объемов поставок (работ, услуг) между партнерами коллективного участника.
5.2.18.3. Каждый партнер коллективного участника должен соответствовать обязательным требованиям, установленным в настоящей документации, за исключением случая, указанного в п. 5.2.18.4.
5.2.18.4. При установлении заказчиком требования, предусмотренного пунктом 4.1.13 настоящего раздела тома 2, такое требование предъявляется к партнерам коллективного участника в соответствии с распределением ими обязанностей в рамках предполагаемых объемов поставок (работ, услуг) между партнерами коллективного участника, указанных в соглашении, заключенном в соответствии с требованиями пункта 5.2.18.1. настоящего раздела.
5.2.18.5. Требование, установленное в соответствии с пунктами 4.1.4 и 4.1.5, предъявляется ко всем партнерам коллективного участника.
5.2.18.6. При установлении заказчиком квалификационных требований, соответствие коллективного участника таким требованиям определяется по совокупности показателей всех партнеров коллективного участника.
5.2.18.7. Любое юридическое лицо (индивидуальный предприниматель, физическое лицо) в рамках проведения конкурса может входить в состав только одного коллективного участника закупки и не имеет права принимать участие в конкурсе самостоятельно либо в качестве субподрядчиков у других участников конкурса.
В случае невыполнения этих требований заявки на участие в конкурсе с участием таких юридических лиц (индивидуальных предпринимателей, физических лиц) отклоняются без рассмотрения, по существу. 
5.2.18.8. Комиссия по закупкам вправе отклонить заявку на участие в конкурсе, а заказчик имеет право на одностороннее расторжение договора, если установит, что из состава коллективного участника вышел один или несколько партнеров, а оставшиеся партнеры коллективного участника, с точки зрения заказчика, не способны самостоятельно выполнить договор в установленный срок.
5.2.18.9. Иные документы, необходимые для оказания услуг, по усмотрению участника.

6. Требование об обеспечении заявки: 
Участник представляет обеспечение заявки в размере: 5% от максимального значения цены договора –                   709 538 (семьсот девять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 08 копеек, НДС не облагается.
Обеспечение заявки может быть в виде внесения денежных средств на счет согласно правилам электронной торговой площадки или посредством предоставления банковской гарантии в установленном размере, в порядке, предусмотренном регламентом и инструкциями, размещенными на электронной площадке и установленными в конкурсной документации. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется участником закупки самостоятельно. 
В случае предоставления обеспечения в виде банковской гарантии, ее сканированный оригинал, оформленный согласно законодательству Российской Федерации, включается в заявку.
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем 2 (два) месяца с даты окончания срока подачи заявок.

7. Требование об обеспечении исполнения договора
7.1. Обеспечение исполнения договора 10 % от максимального значения цены договора: 1 419 076 (один миллион четыреста девятнадцать тысяч семьдесят шесть) рублей 16 копеек, НДС не облагается.
Основное обязательство - Выполнение работ по аварийному ремонту на сетях водоснабжения, водоотведения, канализации, тепловых сетях на объектах СПб ГУП «Горэлектротранс» в срок до 31.10.2027 г. 
Обеспечение предоставляется до момента заключения договора. Исполнение договора может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств на счет, указанный Заказчиком.
7.2. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора:
СПб ГУП «Горэлектротранс»,
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Санкт-Петербурге
Р/с № 40602810532000010176 
К/с № 30101810900000000790 БИК 044030790
ИНН 7830001927, КПП 785150001, 
ОКПО 03222089, ОКАТО 40284000000, ОГРН 1027809259730.
7.3. В случае если участник, с которым заключается договор, снизил цену на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены единицы работы, договор заключается исключительно после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере: 2 128 614 (два миллиона сто двадцать восемь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 24 копейки, НДС не облагается. 

8. Компетентная конкурсная комиссия
8.1. Компетентной конкурсной комиссией для настоящего электронного конкурса является комиссия 
СПб ГУП «Горэлектротранс», назначаемая приказом директора.
9. Порядок, дата начала, дата и время окончания подачи заявок
9.1. Порядок подачи заявки на участие в электронном конкурсе: заявка подается в электронной форме путем ее подписания электронной подписью уполномоченным лицом на Электронной площадке АО «Российский аукционный дом» https://tender.lot-online.ru
[bookmark: _GoBack]9.2. Дата начала срока подачи заявки на участие в электронном конкурсе: «15» августа 2026 года.
9.3. Дата и время окончания срока подачи заявки на участие в электронном конкурсе: «31» августа 2026 года «11» час. «00» мин. по московскому времени. 
1.  Дата рассмотрения конкурсных заявок участников электронного конкурса и дата подведения итогов электронного конкурса
10.1. Дата рассмотрения заявок участников электронного конкурса и принятия решения о допуске/недопуске участников до участия в конкурсе: «01» сентября 2026 года.
10.2. Дата подведения итогов электронного конкурса: «01» сентября 2026 года.

1. Критерии и порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок

11.1. Для оценки заявок заказчиком применяется бальная система оценки заявок с учетом предельных величин каждого критерия оценки заявок, установленном документацией.
Сумма величин значимости всех критериев, предусмотренных документацией о закупке, составляет 100% (сто процентов).
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма баллов по каждому критерию оценки заявки, скорректированному на соответствующий коэффициент значимости.

11.2. Для оценки заявок участников закупки заказчик устанавливает следующие критерии:


Таблица № 1
	Номер
критерия оценки заявок
	Наименование критерия оценки заявок
	Значимость критерия, проценты

	1.
	Цена договора
	60%

	2.1
	Качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, услуг
	20%

	2.2
	Наличие специалистов и иных работников определенного уровня квалификации
	20%



Присвоение баллов по показателям осуществляется на основании таблицы:

Таблица № 2
	№ критерия
	Наименование критерия/
подкритерия
	Баллы
	Порядок оценки по критерию

	1.
	Цена договора – Значимость критерия 60%

	1.1.
	Цена договора 
	Максимальное количество баллов - 100 баллов
	Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «цена договора» (ЦБi), определяется по формуле:
а) в случае если Цmin> 0,
[image: ],
где:
[image: ] - предложение участника закупки, заявка которого оценивается;
[image: ] - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

б) в случае если Ц min< 0,
[image: cid:image018.png@01D12873.61363E70],
[image: ] - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.

	2.1.
	Качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, услуг



	- Предложение о наличии характеристики объекта закупки (качественное исполнение каждой позиции ведомости объема работ, подлежащих обязательному выполнению по данному объекту закупки) – 50 баллов;
Предложение о наличии характеристики объекта закупки (своевременный контроль качества оказания услуг) – 50 баллов;
- Предложение об отсутствии характеристики объекта закупки
	Заказчиком установлен перечень свойств объекта закупки, подлежащих оценке[footnoteRef:2]: [2:  В обязательном порядке указывается по каждой позиции ведомости объема работ в отдельности] 

- качественное исполнение каждой позиции ведомости объема работ, подлежащих обязательному выполнению по данному объекту закупки;
- осуществление своевременного контроля качества оказания услуг.
Оценка заявки участника по данной характеристике определяется согласно представленной рекомендуемой форме «Качественные характеристики объекта закупки», установленной в документации, содержащей описание свойств объекта закупки в соответствии с требованиями, установленными в настоящем пункте, и заполненной в соответствии с инструкцией по ее заполнению:
Инструкция по заполнению столбца 1 формы «Качественные характеристики объекта закупки»: указывается номер строки в формате «Строка 1», «Строка 2», «Строка 3» и т.д.
Инструкция по заполнению столбца 2 формы «Качественные характеристики объекта закупки»: указывается наименование объекта настоящей закупки.
Инструкция по заполнению столбца 3 формы «Качественные характеристики объекта закупки»: указывается наименование свойства объекта закупки, по которому участником закупки предполагается сделать описание.
Инструкция по заполнению столбца 4 формы «Качественные характеристики объекта закупки»: указываются сведения по соответствующему свойству объекта закупки, указанному в столбце 3 этой же строки в соответствии с требованиями, установленными в настоящем пункте. 
Инструкция по заполнению столбца 5 формы «Качественные характеристики объекта закупки»: указываются сведения, если присутствует «эквивалент» по соответствующему свойству объекта закупки, указанному в столбце 3 этой же строки в соответствии с требованиями, установленными в настоящем пункте. 
Инструкция по заполнению рекомендуемой формы «Качественные характеристики объекта закупки» (общие положения): в рамках одной строки участникам необходимо описывать только одно свойство объекта закупки по каждой позиции ведомости объема работ, при этом все столбцы должны быть заполнены строго в соответствии с настоящей инструкцией.
В рамках осуществления своевременного контроля качества оказания услуг необходимо предоставить сведения о действиях, которые осуществляет участник закупки, при контроле качества результата своих оказанных услуг; 
При формировании описания свойств объекта закупки участник закупки должен не повторить требования описания объекта закупки со всеми его приложениями и/или положения нормативной документации, а представить описание свойств объекта закупки с учетом соответствующих требований/положений и имеющихся у участника закупки конкурентных качеств.
Описание свойств объекта закупки должно разрабатываться участником на основе описания объекта закупки и приложений к нему, являющимся его неотъемлемой частью, а также с учетом требований нормативно-правовых актов. Описание свойств объекта закупки должно отвечать всем требованиям, указанным в описании объекта закупки и приложениях к нему, в том числе нормативно-правовым актам, содержащимся в описании объекта закупки.
При указании в описании свойств объекта закупки контроля за устранением недостатков при оказании услуг, указанных Заказчиком, необходимо указать в том числе функции и порядок осуществления такого контроля, а также сроки устранения недостатков.
При указании в описании свойств объекта закупки внутреннего контроля за состоянием уровня безопасности на объекте участнику закупки необходимо указать в том числе комплекс действий (мер), совершаемых ответственными должностными лицами участника конкурса по проверке соблюдения работниками участника конкурса возложенных на них обязанностей при исполнении договора. Проверки, проводимые ответственными должностными лицами участника конкурса при указании мероприятий по внутреннему контролю за состоянием уровня безопасности на объекте, должны подразделяться на следующие виды: плановые; внеплановые.
Если присутствует «эквивалент» по соответствующему свойству объекта закупки – участник указывается минимум 5 характеристик, по которым можно будет идентифицировать указанный товар в пределах объекта закупки. При этом учитывая тот факт, что температурные показатели температуры, скорости, времени, указываются в открытом диапазоне. Иные показатели указываются конкретными значениями. Описание свойств объекта закупки должно быть однозначным и не должно допускать двусмысленных толкований. Единицы измерения при их наличии должны быть указаны. Непредставление описания свойств объекта закупки или предоставление описания свойств объекта закупки, несоответствующего настоящим требованиям трактуется как «Предложение об отсутствии характеристики объекта закупки». В случае, если участником закупки указывается, что все услуги будут оказаны в соответствии со всеми требованиями, указанными в описании объекта закупки, и/или в соответствии с нормативными документами, и им не предлагается описание свойств объекта закупки, то такое предложение также трактуется, как «Предложение об отсутствии характеристики объекта закупки». 
При указании в описании свойств объекта закупки какого-либо контроля, необходимо также указать периодичность такого контроля и лиц (должность), осуществляющих такой контроль.
При указании в описании свойств объекта закупки контроля за действиями непосредственных исполнителей участнику закупки необходимо указать в том числе виды ответственности каждого сотрудника за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, с указанием случаев применения каждого вида ответственности и порядка их применения.
При указании в описании свойств объекта закупки методов, направленных на контроль качества результата оказанных услуг, необходимо также указать функции и порядок осуществления такого контроля.
В рамках данной характеристики соответствующие сведения считаются представленными, если такие сведения отвечают всем соответствующим требованиям Заказчика, установленным в настоящем порядке оценки, вне зависимости от степени детализации таких сведений. В противном случае участник получает ноль баллов.


	2.2.
	Наличие специалистов и иных работников определенного уровня квалификации


		Максимальное количество баллов по указанному показателю – 100 баллов

	Показатель
	Баллы

	
	50
	0

	Электросварщик РД (ручной дуговой сварки)
	1 и более
	0

	Инженер по наладке и испытаниям (не ниже 3 группы электробезопасности)
	1 и более
	0

	Инженер по техническому контролю качества продукции
	1 и более
	0

	Инженер производственно-технического отдела
	1 и более
	0

	Показатель
	Баллы

	
	50
	0

	Слесарь – электромонтажник (не ниже 4 группа электробезопасности)
	3 и более
	2 и менее







	Сведения о персонале предоставляются в форме справки о кадровых ресурсах. Сведения о квалификации, указываются в справке о кадровых ресурсах, напротив наименования профессий с приложением: 
- для специалистов электрогазосварщик, копии трудовых книжек (трудовых договоров), копии удостоверения обучения и свидетельство о квалификации (для слесарей – подтверждение 4 группы электробезопасности; для инженеров по наладке и испытаниям -  подтверждение 3 группы электробезопасности.
В случае, если должность называется иначе, необходимо также приложить копию должностной инструкции, подтверждающей наличие у лица, занимающего соответствующую должность, функционала, соответствующего вышеуказанным должностям согласно общероссийскому классификатору занятий.
Участник закупки должен обеспечить согласие работников на предоставление персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и представить документы, подтверждающие получение такого согласия.


В случае если по итогам подсчетов у участников конкурса получился равный результат, победителем признается участник, подавший заявку на участие в конкурсе раньше.
























ТОМ 3


КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО АВАРИЙНОМУ РЕМОНТУ НА СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ НА ОБЪЕКТАХ СПБ ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС»



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО АВАРИЙНОМУ РЕМОНТУ НА СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ НА ОБЪЕКТАХ СПБ ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС»

Раздел 1. Общие требования
1.1. Цели и правовое основание для выполнения работ.
1.1.1 Целью данной закупки является выполнение работ по аварийному ремонту инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, канализации и отопления на объектах 
СПб ГУП «Горэлектротранс» на 2026-2027г.
1.1.2. Основанием для закупки является: 
План закупок СПб ГУП «Горэлектротранс» на 2026 г.
1.1.3. Необходимость проведения в кратчайшие сроки возникающих аварийных ремонтов на инженерных сетях (водоснабжения, водоотведения, канализации и отопления) СПб ГУП «Горэлектротранс» в 2026 и 2027г. с целью повышения их бесперебойного, надежного и безопасного функционирования.
1.1.4 Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) 43.99.90.190
1.2. Закупка осуществляется за счет собственных средств СПб ГУП «Горэлектротранс».

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки, к качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам.
2.1 Объект закупки: Выполнение работ по аварийному ремонту инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, канализации и отопления на объектах СПб ГУП «Горэлектротранс» (далее – Работы).
2.2. Наименование, основные характеристики и объемы требуемых к выполнению работ: 
Объем и содержание работ определяются и выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием, а также единичными расценкам на выполняемые работы.
2.3. Работы, являющиеся предметом электронного аукциона, должны быть выполнены в соответствии с требованиями законодательных, нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, в том числе:
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр);
· Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
2.4. Требования к организации работ, технологиям выполнения работ, технической оснащенности и комплектации.
Участник должен иметь достаточные возможности обеспечить проведение работ необходимым количеством машин и оборудования, отработанную технологию, позволяющую эффективно выполнять работы и обеспечивать контроль качества выполняемых работ по всему предмету договора.
Участник должен иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) к основным видам оборудования для выполнения работ по договору, которые должны находиться в рабочем состоянии в том числе:
· необходимое технологическое оборудование для выполнения ремонтных работ;
· необходимое количество машин, механизмов и специальной техники;
· необходимое количество оборудования для ремонтно-строительных работ;
· необходимое количество специального оборудования для контроля качества работ.
К началу проведения ремонтных работ на место работ должны быть завезены материалы в размере необходимой потребности.
Все применяемые марки материалов и оборудования должны соответствовать требованиям НТД, иметь соответствующие паспорта, сертификаты, ТУ производителей. Должен быть организован входной контроль качества материалов.
2.5. Требования, предъявляемые к Подрядчику по предоставлению исполнительно-технической документации, отражающей фактическое исполнение работ и фактическое положение сооружений и их элементов на всех стадиях строительства по мере завершения определенных этапов работ:
· акты освидетельствования скрытых работ;
· линейные схемы;
· протоколы испытаний и опробований по окончании производства работ;
· документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий), сертификаты, паспорта;
· фото отчет по этапам ремонтных работ (до начала работ, во время работ, после выполнения работ);
· приказы на ответственных лиц за производство строительно-монтажных работ и техники безопасности на объекте;
· запрашивать документы согласно СП по требованию Заказчика.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку выполненных работ и объему предоставления гарантий их качества.
3. Требования к гарантийным обязательствам.
3.1. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 60 (шестьдесят) месяцев со дня приемки выполненных работ и подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) Заказчиком.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности 
выполненных работ.

4.1. Требования не установлены.

Раздел 5. Срок, место выполнения работ (оказания услуг). 
5.1. Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург» устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях водоснабжения, водоотведения, канализации и отопления  СПб ГУП «Горэлектротранс».
5.2. Сроки выполнения работ: не более 5-и (пяти) рабочих дней с момента получения письменной заявки, в случае, не требующем открытия аварийного ордера ГАТИ. 
В случае необходимости открытия аварийного ордера ГАТИ срок выполнения работ исчисляется с момента открытия данного ордера, но не более 4-х (четырех) календарных дней.

Раздел 6. Условия оплаты выполненных работ.
6.1 Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течении 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) при условии предоставления полного комплекта документов, сопровождающих выполнение работ, оформленных в соответствии с требованиями Договора, технического задания и действующего законодательства. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате за выполненные работы считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
Порядок расчета с Подрядчиком не предусматривает авансирование работ.

Раздел 7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технических требований.
7.1    Приложение №1: Ведомость объемов работ. 
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                                                                                                                                   Приложение № 1
                                   к Техническому заданию
                                     


Ведомость объемов работ

1. 	После получения письменной заявки от СПб ГУП «Горэлектротранс» в течение одних суток Подрядчик обязан получить все необходимые согласования с владельцами инженерных сетей, в том числе схему ОДД на период производства работ. Получить от СПб ГУП «Горэлектротранс» регистрационный номер дефекта для получения ордера ГАТИ и незамедлительно приступить к земляным работам на аварийном участке трубопровода. В экстренных случаях указанный срок может быть сокращен СПб ГУП «Горэлектротранс» в одностороннем порядке.
2. 	Срок выполнения работ – не более 5-и (пяти) рабочих дней с момента получения письменной заявки, в случае, не требующем открытия аварийного ордера ГАТИ. 
В случае необходимости открытия аварийного ордера ГАТИ срок выполнения работ исчисляется с момента открытия данного ордера, но не более 4-х (четырех) календарных дней.
3. 	После получения письменной заявки от СПб ГУП «Горэлектротранс» Подрядчик самостоятельно (за свой счет) производит работы по определению выявленного места аварии на трубопроводе.
4. 	Перед производством работ произвести ограждение территории аварии барьерным временным забором с устройством на нем строительного информационного щита, а также установить временные дорожные знаки в соответствии со схемой организации дорожного движения. Обеспечить надежное крепление дорожных знаков с размещением их согласно ГОСТ Р 52289–2019 под прямым углом к проезжей части. Устанавливаемые дорожные знаки и барьерное ограждение должны соответствовать ГОСТ Р 52290-2024, РМД 12–21–2013 и иметь аккуратный внешний вид. Так же при данных работах руководствоваться «Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга», утвержденными Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 875 от 06.10.2016г.
5. 	Совместно с ответственным представителем ОСП СПб ГУП «Горэлектротранс» произвести вскрытие аварийного участка трубопровода. В случае отсутствия повреждения трубопровода, на первично определенном и вскрытом участке незамедлительно уведомить об этом СПб ГУП «Горэлектротранс». Повторно самостоятельно (за свой счет) организовать работы по уточнению и определению места аварии (повреждения) и повторно совместно с ответственным представителем ОСП СПб ГУП «Горэлектротранс» произвести вторичное вскрытие уточненного, аварийного участка трубопровода. 
6. 	Предъявить ответственному представителю ОСП СПб ГУП «Горэлектротранс» обнаруженное и вскрытое место аварии с проведением фотофиксации с понятной привязкой к местности. Произвести своими силами ремонт аварийного участка трубопровода. Совместно с ответственным представителем ОСП СПб ГУП «Горэлектротранс» произвести все необходимые испытания участка трубопровода.
7.            Произвести засыпку траншеи после окончания ремонтных работ на аварийном участке трубопровода.
8. 	Восстановить нарушенное при устранении аварии на трубопроводе благоустройство территории (газон, асфальт, набивные дорожки, бордюрный камень и т.д.) в соответствии с действующими на данный вид работ ГОСТами и СНиПами, «Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга»,  утвержденными Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 875 от 06.10.2016г., в сроки действия аварийного ордера.
Асфальтобетонное покрытие тротуаров, согласно «Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга», утвержденными Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 875 от 06.10.2016г., восстанавливается в объеме:
При ширине тротуара до 4 м (включительно) и (или) при производстве работ, предусматривающих вскрытие асфальтобетонного покрытия тротуаров, находящихся на гарантийном обслуживании после строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, восстановление производится на всю ширину тротуара с перекрытием зоны производства работ на 1 м (при глубине вскрытия тротуара до 1м) или 2 м (при глубине вскрытия тротуара свыше 1м).
При ширине тротуара свыше 4 м восстановление производится с перекрытием зоны производства работ на 1 м (при глубине вскрытия тротуара до 1м) или 2 м (при глубине вскрытия тротуара свыше 1м).
Т.е., при расчете на 10 м. ремонта, при ширине траншеи 1 м., и глубине 1 м., восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара не должно превышать:
· При вскрытии асфальтобетонного покрытия не на гарантии и (или) находящегося в тротуаре шириной более 4 м.: 36 м2., формула расчета (Lтраншеи+2м)х3 где L это длина траншеи.
· При ширине тротуара до 4 м (включительно) и (или) при производстве работ, предусматривающих вскрытие асфальтобетонного покрытия тротуаров, находящихся на гарантийном обслуживании после строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта: рассчитывается по формуле (Lтраншеи+2м) х Ш, где Ш это ширина тротуара.
В случае повреждения подрядчиком асфальтобетонного покрытия не входящего в зону восстановления, в соответствии с п. 8 настоящего технического задания, подрядчик обязуется восстановить нарушенное благоустройство за свой счет.
При производстве работ с нарушением асфальтобетонного или газонного покрытия в неагротехнический период, восстановление покрытия выполняется в два этапа:
· 1 этап: восстановление благоустройства по границам траншеи (срок восстановления – в течение действия аварийного ордера)
· 2 этап: восстановление благоустройства в соответствии с «Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга», утвержденными Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 875 от 06.10.2016г. (срок восстановления – в течении действия планового ордера на восстановление благоустройства).
Восстановление благоустройства газонов оплачивается заказчиком по фактически выполненным объемам. Максимально допустимый объем благоустройства газона рассчитывается по формуле: (Ш траншеи+7м)х(L траншеи+7м), где Ш – ширина разработанной траншеи, L – длинна разработанной траншеи.
Объем восстановленного газона сверх максимально допустимого восстанавливается за счет подрядчика.
9. Устранить своими силами все замечания надзорных и согласующих организаций, устранение которых требуется для закрытия ордера ГАТИ.
10. После завершения работ произвести собственными силами закрытие ордера ГАТИ с предоставлением копии «Решение о закрытии ордера».  
11. По окончании работ предоставить в СПб ГУП «Горэлектротранс» комплект отчетной и исполнительной документации (исполнительная схема, акт освидетельствования скрытых работ, акт гидравлических испытаний, паспорта и сертификаты на используемые материалы, фотофиксация и т.д.) в срок до 15 числа месяца, следующего после месяца выполнения работ.

12. Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 60 (шестьдесят) месяцев со дня приемки выполненных работ и подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) Заказчиком.










































ТОМ 4


КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО АВАРИЙНОМУ РЕМОНТУ НА СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ НА ОБЪЕКТАХ СПБ ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС»


ПРОЕКТ ДОГОВОРА
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Договор № ___________

Санкт-Петербург						 «___» _________________ 20 __ год

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта (СПб ГУП «Горэлектротранс»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице <Подписант Фамилия Имя Отчество Родительный>, действующего/ей на основании <Основание>, с одной стороны,
и <Контрагент полное наименование> (<Сокращенное наименование>), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице <Подписант Фамилия Имя Отчество в родительном падеже>, действующего на основании <Основание>, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по аварийному ремонту на сетях водоснабжения, водоотведения, канализации, тепловых сетях на объектах СПб ГУП «Горэлектротранс» (далее - Работы) в соответствии с условиями, указанными в настоящем Договоре и всех приложениях к нему, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы.
1.2. Работы выполняются на основании письменных заявок Заказчика, в которых устанавливаются адрес, объем выполняемой работы и инвентарный номер.
1.3. Сроки выполнения работ: не более 5-и (пяти) рабочих дней с момента получения письменной заявки, в случае, не требующем открытия аварийного ордера ГАТИ. 
В случае необходимости открытия аварийного ордера ГАТИ срок выполнения работ исчисляется с момента открытия данного ордера, но не более 4-х (четырех) календарных дней.
1.4. На каждый комплекс аварийных работ составляется Смета на основании Реестра единичных расценок (Приложение №3 к Договору) и Локальных смет №№1-496 (Приложения №№3.1. -3.496 к Договору).
1.5. Договор заключен по результатам проведенного _____________ (Протокол заседания комиссии по закупкам № <Номер протокола> от <Дата протокола>).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость работ, указанных в п. 1.1 Договора (Цена Договора) не может превышать________________ (_________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___ % _______________ (________________) рублей _____ копеек*.
Стоимость отдельных видов аварийных работ определена Реестром единичных расценок (Приложение №3 к Договору) и Локальными сметами №№1-496 (Приложения №№3.1. - 3.496 к Договору).
* Примечание: Заполняется по результатам проведения закупки в соответствии с применяемой системой налогообложения Подрядчика.
Стороны особо оговорили, что в случае если Подрядчик теряет право на освобождение от НДС, он обязан уведомить об этом Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента утраты такого права. При этом цена работ по Договору не увеличивается на соответствующую сумму НДС.
2.2. Цена Договора включает в себя все сопутствующие расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе, но не ограничиваясь: стоимость сопутствующих товаров, работ, услуг, необходимых для исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, транспортные расходы, пошлины, налоги и все иные расходы, которые Подрядчик понесет либо может понести в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору.
2.3. Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон, в соответствии с условиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия городского электрического транспорта.
2.4. Срок оплаты Заказчиком по настоящему Договору составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки Заказчиком выполненных Подрядчиком обязательств и предоставления Подрядчиком оригиналов всех иных документов, предоставление которых входит в обязанность Подрядчика в соответствии с условиями Договора.
Порядок расчетов не предусматривает авансирование работ.
2.5. В случае если Договором предусмотрено поэтапное исполнение Подрядчиком своих обязательств либо периодичное выполнение обязательств (на основании отдельных заявок, разнарядок, графиков и т.д.), оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные п.2.4 Договора, за каждый этап либо фактический объем исполненных обязательств соответственно.
2.6. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные счет и счет-фактуру (в случае если цена Договора облагается НДС) одновременно с документами, подтверждающими надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, указанные в п. 4.2.3 Договора.
2.7. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика.
2.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать любые суммы, подлежащие оплате Подрядчиком в пользу Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь, суммы неустоек и убытков Заказчика, возникших по вине Подрядчика, при проведении расчетов по Договору. В указанном случае Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление с указанием удерживаемой суммы и оснований для ее удержания. При этом Стороны особо оговорили, что обязательства Заказчика по оплате в случае реализации прав, предусмотренных настоящим пунктом, не будут считаться просроченными.
2.9.  Обеспечение исполнения Договора.
2.9.1. Подрядчиком до заключения Договора должны быть предоставлены документальные доказательства обеспечения исполнения условий Договора на сумму ______ рублей _____ копеек. НДС не облагается.
2.9.2. В случае если способ обеспечения исполнения Договора – предоставление Заказчику безотзывной банковской гарантии, такая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Срок действия банковской гарантии должен перекрывать срок исполнения основного обязательства на три месяца.
2.9.3. Оригинал безотзывной банковской гарантии должен быть предоставлен Подрядчиком Заказчику в течение 15 (пятнадцати) дней с момента заключения Договора.
2.9.4. В случае если способ обеспечения исполнения Договора – внесение денежных средств на счет Заказчика, переданные денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Обеспечение будет возвращено на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании.
2.9.5. Обеспечение исполнения Договора распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.
2.9.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору не соответствует пункту 2.9 Договора и/или перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору (размер обеспечения не соответствует условиям Договора в результате полного и/или частичного обращения на него взыскания Заказчиком), Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления события, указанного в настоящем пункте, предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, соответствующее условиям п. 2.9 Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Подрядчика:
3.1.1. Выполнить обязательства, предусмотренные п. 1.1 Договора, в соответствии с условиями Договора, всех приложений к нему, нормам действующего законодательства РФ и обязательным нормам и требованиям, предъявляемым к предмету Договора.
3.1.2. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе об обстоятельствах, возникающих при исполнении Договора, препятствующих и/или делающих невозможным исполнение Подрядчиком Договора надлежащим образом.
3.1.3. По требованию Заказчика проводить ежеквартальную сверку расчетов по Договору, в том числе подписывать акты сверки расчетов, направляемые Заказчиком, либо направлять мотивированные отказы от их подписания. Срок выполнения обязанностей, установленных настоящим пунктом: 5 (пять) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Заказчика.
3.1.4. При нахождении на территории Заказчика соблюдать действующий у Заказчика пропускной и внутриобъектовый режим.
3.1.5. Предварительно письменно уведомить Заказчика при привлечении третьих лиц к исполнению своих обязательств по Договору.
3.1.6. Выполнять иные обязанности, возложенные на Подрядчика действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором
3.2. Права Подрядчика:
3.2.1. Требовать оплаты по Договору при условии надлежащего исполнения принятых на себя обязательств. 
3.2.2. Привлекать третьих лиц для выполнения обязательств по Договору при условии предварительного письменного уведомления Заказчика, если иное прямо не предусмотрено условиями Договора. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за действия (бездействие) привлеченных им лиц как за свои собственные.
3.2.3. Осуществить досрочное выполнение своих обязательств по Договору полностью или в части при условии предварительного письменного согласования с Заказчиком.
3.3. Обязанности Заказчика:
3.3.1. Обеспечить приемку надлежащим образом выполненных Подрядчиком обязательств.
3.3.2. Обеспечить при необходимости доступ представителям Подрядчика на территорию объекта Заказчика в соответствии с действующим у Заказчика пропускным и внутриобъектовым режимом.
3.3.3. Исполнить обязанности по оплате надлежаще выполненных и принятых Заказчиком обязательств Подрядчика в соответствии с настоящим Договором.
3.3.4. Выполнять иные обязанности, возложенные на Заказчика действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
3.4. Права Заказчика:
3.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения Договора.
3.4.2. Проверять выполнение Подрядчиком обязательств по Договору, производить любые измерения, испытания, экспертизы.
3.4.3. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе гарантийных обязательств (при наличии таковых), Заказчик вправе по своему усмотрению: 
- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения нарушений в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика;
- устранить нарушения своими силами и за свой счет и/или привлечь третьих лиц к устранению указанных нарушений и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, понесенных Заказчиком в связи с указанными действиями;
- потребовать соразмерного уменьшения Цены Договора.
При этом Заказчик не утрачивает право требовать уплаты штрафных санкций и убытков в соответствии с условиями раздела 5 Договора.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Общие положения.
4.1.1. Результатом выполнения работ являются работы, выполненные в соответствии с требованиями Договора и всех приложений к нему, и подтвержденные исполнительной документацией, в том числе сертификатами соответствия и паспортами товаров, используемых для выполнения работ.
4.1.2. Качество результата выполненных работ должно соответствовать условиям Договора, нормам действующего законодательства РФ, а также применяемым к работам требований СНиП, ГОСТ и иных применяемых норм и правил.
4.1.3. Если иное прямо не предусмотрено Договором и/или приложениями к нему, Подрядчик обязуется предоставить все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного предоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик.
Подрядчик обязуется предоставить и использовать для выполнения работ только сертифицированные материалы и оборудование надлежащего качества, принадлежащие ему на праве собственности. Нарушение Подрядчиком условий настоящего пункта является основанием для реализации Заказчиком прав, предусмотренных настоящим Договором, в том числе предусмотренных п. 3.4.3, 6.3 Договора.
4.1.4. В случае если Договором предусмотрена передача Заказчиком Подрядчику оборудования, материалов и иного имущества Заказчика для выполнения работ, Подрядчик обязуется принимать такое имущество по актам приема-передачи и/или товарным накладным, оформленным Заказчиком. 
Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного предоставленного Заказчиком имущества несет Подрядчик с момента приемки до момента его возврата Заказчику.
Возврат переданного Заказчиком имущества осуществляется не позднее сдачи результата выполненных работ по актам приема-передачи и/или товарным накладным, оформленным Подрядчиком. Переданное имущество должно быть возвращено в том же состоянии, что и было передано Подрядчику, с учетом естественного износа.
4.1.5. Подрядчик обязан не позднее даты завершения работ либо даты прекращения Договора (в зависимости от того, какая дата наступит раньше) вернуть лом от демонтажа и материалы, образовавшиеся в результате демонтажа, пригодные для дальнейшего использования, по акту сдачи-приемки с указанием адреса передачи. Указанный акт предоставляется в двух экземплярах, подписанных со стороны Подрядчика, одновременно с комплектом документов, подтверждающих выполнение Подрядчиком работ (п.4.2.3 Договора).
4.2. Приемка выполненных работ.
4.2.1. По завершении выполнения работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности сдать результат выполненных работ.
4.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления, предусмотренного п. 4.2.1 Договора, Заказчик направляет Подрядчику ответное уведомление с указанием места, даты и времени начала проведения приемки результата выполненных работ. При этом дата начала проведения приемки результата выполненных работ не может быть назначена позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты направления ответа Заказчика.
4.2.3. Подрядчик в согласованные с Заказчиком в соответствии с п. 4.2.2 Договора дату, место и время представляет Заказчику результат выполненных работ, для проведения его приемки.
Одновременно с предоставлением результата выполненных работ Подрядчик предоставляет оформленные надлежащим образом справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в 2 (двух) экземплярах с приложением счета-фактуры и счета на оплату, а также смету на основании Реестра единичных расценок (Приложение №3 к Договору) и Локальных смет (Приложения №№3.1 -3.496 к Договору) в 2 (двух) экземплярах, исполнительную документацию на выполненные работы, сертификаты соответствия и паспорта товаров, используемых для выполнения работ, фотофиксацию выполненных работ в одном экземпляре, и документы, указанные в п. 4.1.5 Договора.
4.2.4. Заказчик проводит приемку результата выполненных работ и переданных в соответствии с п. 4.2.3 Договора документов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления Подрядчиком результата выполненных работ и всех переданных документов, если иной срок прямо не предусмотрен приложениями к Договору либо письменным соглашением Сторон.
В указанный в настоящем пункте срок Заказчик подписывает предоставленные в соответствии с п. 4.2.3 справку по форме КС-3, акт по форме КС-2 и смету, либо при выявлении недостатков результата выполненных работ направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ.
В случае выявления недостатков в переданных Подрядчиком документах, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в пределах указанного в настоящем пункте срока. Подрядчик обязан устранить недостатки документов, указанные в уведомлении Подрядчика, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления.
4.2.5. В мотивированном отказе, указанном в п. 4.2.4 Договора, Заказчик указывает перечень выявленных недостатков и сроки на их устранение. В случае, если срок устранения не будет указан, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет в срок, предусмотренный п.3.4.3 Договора.
По завершении устранения недостатков Подрядчик повторно предъявляет результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик проводит приемку результата выполненных работ заново в порядке, предусмотренном п.п. 4.2.3 – 4.2.4 Договора.
4.2.6. Обязательства Подрядчика по выполнению работ считаются исполненными, а результат выполненных работ принятым Заказчиком, с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ переходит к Заказчику с момента его приемки.
4.2.7. Срок проведения приемки Заказчиком работ, указанный в п. 4.2.4 Договора, не включается в срок выполнения Подрядчиком работ.
4.2.8. В случае если Договором предусмотрено поэтапное выполнение работ, то приемка проводится по каждому этапу выполнения работ в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 4 Договора. При этом стороны при поэтапной приемке подписывают промежуточные акты о приемке, а в момент исполнения последнего этапа работ – итоговый акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2. Документы, указанные в п. 4.2.3 Договора, подлежат предоставлению Подрядчиком Заказчику по каждому отдельному этапу.
4.2.8.1. Стороны особо оговорили, что Подрядчик вправе по предварительному письменному согласованию с Заказчиком не чаще, чем 1 (один) раз в календарный месяц предъявлять Заказчику к приёмке результат фактически выполненных работ за истекший календарный месяц.
Письменное согласование с Заказчиком производится путём направления уведомления, указанного в п. 4.2.1 Договора, с указанием Подрядчика на готовность предъявить к приёмке результат фактически выполненных работ.
При этом работы, предъявленные к приёмке в порядке, установленном настоящим пунктом, подлежат приёмке в порядке, установленном п. п. 4.2.1 – 4.2.5 Договора.
4.2.9. Подрядчик не вправе продавать результат выполненных работ в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ, если результат не принят в связи с выявлением Заказчиком в нем недостатков.
4.2.10. Срок предъявления претензий по качеству работ составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты их приемки. Срок выявления Заказчиком скрытых недостатков и предъявления претензий по ним равен гарантийному сроку, установленному настоящим Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4. 
5. 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. В ходе выполнения своих обязательств по Договору Подрядчик несет ответственность за соблюдение санитарных, противопожарных, всех иных отраслевых норм и правил, предъявляемым к предмету Договора, а также ответственность за соблюдение норм действующего законодательства РФ, в том числе миграционного законодательства, иных нормативно-правовых актов субъектов РФ и муниципальных органов власти, подлежащих применению.
В случае если по вине Подрядчика на Заказчика будут наложены какие-либо санкции, связанные с неисполнением Подрядчиком условий настоящего пункта, Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные в связи с этим убытки, в том числе суммы штрафов, наложенных на Заказчика уполномоченными органами.
5.3. За нарушение установленных сроков оплаты по настоящему Договору, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты пени, от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств.
5.4. За просрочку выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных п.1.1 Договора, в том числе за нарушение начального, промежуточного и конечного срока выполнения указанных обязательств, Подрядчик несет ответственность путем уплаты Заказчику штрафной неустойки в размере 0,3% от Цены Договора (а в случае поэтапного либо периодичного исполнения обязательств: от цены отдельного этапа/заявки/разнарядки и т.д.), за каждый день просрочки.
5.5. За просрочку исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, по устранению недостатков выполненных обязательств (в том числе путем замены, если это предусмотрено Договором), а также в случае просрочки исполнения гарантийных обязательств Подрядчик несет ответственность путем уплаты Заказчику штрафной неустойки в размере 0,3% от Цены Договора, за каждый день просрочки.
5.6. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по предоставлению обеспечения исполнения Договора и/или гарантийного обязательства, если такие обязанности предусмотрены Договором, Подрядчик несет ответственность путем уплаты Заказчику штрафной неустойки в размере 1% от суммы обеспечения, не предоставленного в срок, за каждый день просрочки, но в любом случае не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
5.7. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 3.1.5 Договора, Подрядчик несет ответственность путем уплаты Заказчику штрафа в размере 20% от Цены Договора, а также обязан возместить Заказчику все необходимые расходы и иные убытки, вызванные уступкой прав и обязанностей по Договору (сменой кредитора).
5.8. В случае нарушения Подрядчиком иных обязательств, предусмотренных Договором и не указанных в п.5.4 – 5.7 Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 1 (одного) процента от Цены Договора, за каждый факт нарушения. При этом нарушение Подрядчиком условий Договора фиксируется актом, подписанным Сторонами, а при немотивированном отказе Подрядчика от подписания акта – подписанным в одностороннем порядке со стороны Заказчика акте, имеющим юридическую силу для Подрядчика.
[bookmark: _Hlk75980082]В указанном в настоящем пункте акте указывается срок на устранение выявленных нарушений условий Договора, допущенных Подрядчиком. В случае нарушения Подрядчиком указанного в акте срока устранения выявленных нарушений, Подрядчик несет ответственность путем уплаты Заказчику штрафной неустойки в размере 0,1% от Цены Договора, за каждый день просрочки.
5.9. В случае прекращения Договора по вине Подрядчика и/или инициативе Заказчика по основаниям, предусмотренным п. 6.3 Договора, Подрядчик обязуется в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты прекращения Договора, оплатить Заказчику штраф в размере 10 (десяти) процентов от Цены Договора.
5.10. Если иное прямо не предусмотрено Договором, суммы неустоек и убытков подлежат оплате виновной Стороной в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
5.11. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору. Убытки Заказчика по настоящему Договору подлежат возмещению Подрядчиком в полном объеме сверх сумм начисленной неустойки.
5.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.13. Действия (бездействие) третьих лиц, привлеченных к исполнению Договора в соответствии с п.3.2.2 Договора, признаются в качестве действий (бездействия) Подрядчика и являются основаниями возникновения у Подрядчика ответственности, предусмотренной разделом 5 Договора.
5.14. Ответственность за предоставление недостоверных сведений о месте своего фактического нахождения, адреса электронной почты и возникшие в связи с этим у Сторон последствия в части невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору и убытки, принимает на себя Сторона, предоставившая недостоверные сведения.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.10.2027 включительно, а в части исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, в том числе по оплате убытков и неустоек, гарантийных обязательств - до полного их исполнения. 
6.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору в случае существенного нарушения обязательств Подрядчиком, а именно при наступлении хотя бы одного из перечисленных ниже обстоятельств:
- в случае неисполнения надлежащим образом Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе выполнением обязательств с недостатками, которые не могут быть устранены (существенные недостатки), и/или не устранены Подрядчиком в порядке, предусмотренном Договором;
[bookmark: dst100321]- в случае нарушения срока исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору (в том числе начального, промежуточного и/или конечного срока их исполнения) на срок более 10 (десяти) календарных дней, а также в случае если Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что их выполнение к сроку становится явно невозможным;
- в случае непредставления Подрядчиком Заказчику информации или предоставления недостоверной информации в соответствии с разделом 7 настоящего Договора;
- в случае нарушения срока предоставления обеспечения исполнения Договора и/или гарантийных обязательств (если их обеспечение предусмотрено Договором), в соответствии с п. 2.9 Договора, на срок более 10 (десять) календарных дней.
6.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.3. Договора, вступает в силу и Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты направления Заказчиком Подрядчику соответствующего уведомления.
При этом односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора не лишает Заказчика права требовать от Подрядчика уплаты любых сумм, подлежащих оплате Подрядчиком в пользу Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь, суммы убытков и неустоек, предусмотренных Договором.
6.5.  Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.6. Последствия прекращения Договора.
6.6.1. Стороны особо оговорили, что последствия прекращения Договора, изложенные в п. 6.6 Договора, применяются одинаково к случаям расторжения Договора в судебном порядке и/или расторжения Договора по соглашению Сторон и/или случаям прекращения Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от Договора.
6.6.2. Стороны особо оговорили, что обязательства Подрядчика исполненные последним после прекращения Договора не подлежат приемке и оплате Заказчиком.
6.6.3. Не подлежат приемке и оплате Заказчиком обязательства Подрядчика, выполненные последним до даты прекращения Договора, в любом из следующих случаев:
- если предмет Договора предусматривает получение Заказчиком результата выполненных обязательств в виде документации, согласованной уполномоченными государственными органами и лицами, указанными в Договоре, и такое согласование отсутствует; 
- если Заказчик утрачивает интерес к выполненным Подрядчиком обязательствам по Договору в связи с нарушением Подрядчиком сроков их выполнения. 
- по иным основаниям, прямо предусмотренным условиями Договора.
6.6.4. В случае если Договор прекращен до момента выполнения Подрядчиком работ в полном объеме и по вине последнего, в том числе по основаниям, предусмотренным п. 6.3 Договора, Заказчик вправе поручить выполнения оставшегося (неисполненного) объема работ по Договору третьим лицам либо выполнить работы самостоятельно.  
При этом Подрядчик обязуется возместить убытки Заказчика, связанные с прекращением Договора до момента выполнения работ в полном объеме, в том числе, но не ограничиваясь, разницу между ценой невыполненного Подрядчиком объема работ и суммой, уплаченной Заказчиком третьим лицам за выполнение указанных работ.
6.6.5. Не позднее даты прекращения Договора Подрядчик обязан вернуть Заказчику все переданные материалы, оборудование и иное имущество, переданное Заказчиком Подрядчику для исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. 
По требованию Заказчика Подрядчик обязан возместить все выгоды, которые были извлечены Подрядчиком в связи с использованием, потреблением или переработкой переданного имущества, за вычетом понесенных Подрядчиком необходимых расходов на его содержание, а также убытки, возникшие у Заказчика в связи с несвоевременным возвратом имущества, его утратой и/или повреждением в период нахождения имущества у Подрядчика.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 7.1. настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления СПб ГУП «Горэлектротранс», о нарушениях каких-либо положений п. 7.1. настоящего Договора:
а) Почтовый адрес СПб ГУП «Горэлектротранс»: 
196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д.15.
б) Специальная линия «Нет коррупции!»: https://zakon.gov.spb.ru/hot_line/
Каналы уведомления Подрядчика __________ о нарушениях каких-либо положений настоящего Договора:
а) Почтовый адрес: ________________
б) Электронный адрес: _______________
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. 7.1.   настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления.
7.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. 7.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
7.5. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положения п. 7.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 7.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Обстоятельства непреодолимой силы. 
8.1.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (пожара, военных действий, наводнения, эпидемий, пандемий и т.п.) и если эти обстоятельства непосредственно влияют на исполнение настоящего Договора.
8.1.2. Сторона, для которой наступили определенные пунктом 8.1.1 обстоятельства, обязана сообщить об этом другой Стороне настоящего Договора не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с даты наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.1.1, в противном случае Сторона лишается права ссылаться на данные обстоятельства.
8.1.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны обсудят, какие меры следует принять для выполнения обязательств по настоящему Договору.
8.1.4. Если Стороны не смогут договориться в течение указанного в пункте 8.1.3. периода, то каждая из Сторон вправе в одностороннем уведомительном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Договор в указанных в настоящем пункте случаях считается прекращенным с даты получения Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от Договора, если более поздняя дата не будет указана непосредственно в уведомлении.
8.2. Конфиденциальность.
8.2.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора. 
8.2.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия Заказчика, независимо от причины прекращения действия настоящего Договора.
8.2.3. Любой ущерб, причиненный Заказчику несоблюдением требований пункта 8.2 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
8.2.4. Подрядчик не несет ответственности в случае передачи им информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации, если он предварительно уведомит Заказчика об обращении за информацией соответствующих государственных органов.
8.3. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты направления претензии, за исключением требований об исполнении гарантийных обязательств.
В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт‑Петербурга и Ленинградской области.
8.4.  Порядок обмена юридически значимыми сообщениями.
8.4.1. Вся переписка, направление телеграфных и иных юридически значимых сообщений, касающихся заключения, исполнения и прекращения настоящего Договора, осуществляется Сторонами в порядке, указанном в пункте 8.4 Договора. 
8.4.2. Стороны гарантируют, что адреса, указанные в разделе 9 настоящего Договора, являются фактическими и верными адресами Сторон для обмена юридически значимых сообщений.
8.4.3.  Стороны признают юридическую силу за перепиской по адресам электронной почты (E-mail), указанным в настоящем Договоре и пересылаемыми посредством E-mail документами (сообщения должны быть направлены в виде сканированного изображения документа, подписанного уполномоченным лицом Стороны). 
8.4.4. Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки, претензии и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, касающаяся заключения, исполнения и прекращения Договора (юридически значимые сообщения) (далее – сообщения) могут направляться Сторонами друг другу следующими способами:
- путем непосредственного вручения уполномоченному представителю Стороны;
- почтовым отправлением (заказным или ценным письмом) или по электронной почте (путем вложения сканированного изображения текста документа, подписанного уполномоченным лицом и скрепленного печатью организации), или по факсу по адресам и телефонам, указанным в разделе 9 Договора.
Сообщения влекут для Сторон юридически значимые последствия с момента вручения соответствующего сообщения уполномоченному представителю Стороны либо с момента, когда сообщение считается доставленным:
а) в случае если сообщение было направлено адресату по факсу или по электронной почте:
- сообщение, отправленное в рабочий день до 17 ч. 00 мин., считается доставленным в день его направления адресату, по истечении 15 мин. с момента отправки;
- сообщение, отправленное в рабочий день после 17 ч. 00 мин. или в нерабочий (выходной, праздничный) день, считается доставленным в 09 ч. 00 мин. рабочего дня, следующего за днем его отправки;
б) в случае если сообщение было направлено адресату почтовым отправлением, оно считается доставленным по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня его отправки.
8.4.5. Стороны особо оговорили, что Заказчик вправе направлять сообщения в адрес Подрядчика по электронной почте с адресов электронной почты Заказчика, не указанных в разделе 9 Договора, но имеющих доменное имя “spbget.ru”. К направлению указанных сообщений применяются правила п. 8.4 Договора.
8.4.6. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам (E-mail). 
8.5.  Гарантийные обязательства.
8.5.1. Гарантийный срок на предмет Договора составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента исполнения обязательств Подрядчиком, указанных в п.1.1 Договора, и приемки их Заказчиком.
8.5.2. Если в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки (дефекты), Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Заказчика устранить недостатки (дефекты) своими силами и за свой счет.
8.5.3. Гарантийный срок прерывается со дня получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об обнаруженных недостатках до дня их устранения.
8.6. Гарантии и заверения.
8.6.1. Подписанием настоящего Договора Стороны подтверждают, что являются добросовестными налогоплательщиками, что своевременно платят страховые взносы, своевременно сдают отчетность в ИФНС, фонды, Росстат и иные ведомства и что у них отсутствует просроченная задолженность по уплате налогов и иных обязательных платежей, а также обеспечивается прием и обработка всей входящей корреспонденции по адресу местонахождения, указанного в ЕГРЮЛ. Если в результате неуплаты Подрядчиком суммы НДС, указания Подрядчиком неверных сведений в налоговой отчетности, а также в связи с невозможностью налоговых органов связаться по адресу местонахождения с Подрядчиком, Заказчику будет отказано в налоговом вычете по НДС, исчисленному в ходе хозяйственной деятельности по настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплатить штрафную неустойку в размере суммы вычета по НДС, которую Заказчик не возместил из бюджета в связи с вышеуказанными обстоятельствами, при условии предварительного уведомления Подрядчика о таком требовании и предоставления Подрядчиком возможности дачи соответствующих разъяснений и обжалований и признания их Подрядчиком или признания в судебном порядке. Штрафная неустойка, признанная Подрядчиком или подтвержденная вступившим в силу решением суда, выплачивается Подрядчиком Заказчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Подрядчиком соответствующего требования с приложением документов, подтверждающих, что на Заказчика компетентным органом возложено соответствующее обязательство. Подрядчик также подтверждает, что является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом, что исполнительный орган Подрядчика находится и осуществляет свою функцию управления по месту нахождения Подрядчика, указанного в ЕГРЮЛ. Кроме того, Подрядчик гарантирует, что вправе вести вид деятельности, предусмотренный настоящим Договором, что подтверждается наличием соответствующего кода ОКВЭД, лицензии (в случае необходимости), разрешения на осуществление данного вида деятельности и т.д.
8.6.2. Подрядчик также заверяет, что все операции по покупке товара, сырья и т.д. у третьих лиц (при наличии такого) полностью отражены в первичной документации Подрядчика, а также в бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчётности.
8.6.3. Подрядчик гарантирует, что располагает финансовыми, материально-техническими, трудовыми и иными ресурсами, необходимыми для выполнения всех обязательств по настоящему Договору.  
8.6.4. Подрядчик заверяет и гарантирует достоверность сведений о себе, содержащихся в ЕГРЮЛ. При изменении сведений, Подрядчик обязуется внести новые данные в ЕГРЮЛ в установленный законом срок. В случае внесения налоговым органом в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений, Подрядчик обязуется в месячный срок со дня появления такой записи внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ для аннулирования налоговой инспекцией указанной записи о недостоверности сведений. В противном случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки, возникшие в результате таких действий\бездействий Подрядчика.
8.6.5. Сторона, предоставившая при заключении Договора либо до или после его заключения другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения, в том числе указанные в п. 8.6 Договора, обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ.
8.7. Договор и все приложения к нему содержат полную и достаточную информацию, сведения и данные, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
8.8. При изменении реквизитов, указанных в разделе 9 Договора, Стороны обязаны информировать об этом друг друга в письменной форме в пятидневный срок. При этом составление дополнительного соглашения об изменении реквизитов, указанных в разделе 9 Договора, не является обязательным.
8.9. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.
8.10.  Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.11. Ни одна из Сторон не может уступать права или обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
8.12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.13. Все приложения, упомянутые по тексту настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью. 
[bookmark: _Hlk75980344]В случае если приложения к Договору содержат типовые формы каких-либо документов (акты, отчеты, заявки и т.д.), оформление документов по таким формам обязательно для Сторон.
8.14. К настоящему Договору прилагается:
8.14.1. Приложение №1 – Техническое задание.
8.14.2. Приложение №2 – Протокол согласования договорной цены.
8.14.3. Приложение №3 – Реестр единичных расценок.
8.14.4. Приложения №№3.1. - 3.496 – Локальные сметы №№1 - 496.
	
9. [bookmark: _Ref10142262]АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта
(СПб ГУП «Горэлектротранс»)

ИНН 7830001927, КПП 785150001
Юридический адрес: 196105, 
г. Санкт – Петербург, ул. Сызранская, д. 15
Почтовый адрес: 196105, г. Санкт – Петербург, 
ул. Сызранская, д. 15
Тел.: (812) 244-18-20
Факс: (812) 388-78-41
Банковские реквизиты: 
р/сч № 40602810532000010176
к/сч № 30101810900000000790
БИК 044030790
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

	ПОДРЯДЧИК:
<КонтрагентНазваниеСокращенное>
Юридический адрес: <КонтрагентЮридическийАдрес>
Фактический адрес: <КонтрагентФактическийАдрес>
Телефон: <КонтрагентТелефон>, факс: <КонтрагентФакс>
Электронный адрес: <КонтрагентЕМейл>
ИНН: <КонтрагентИНН>, КПП: <КонтрагентКПП>
ОГРН: <КонтрагентОГРН>
Банковские реквизиты:
Р/счет <КонтрагентРСчет>
<КонтрагентБанк>
БИК <КонтрагентБИК>

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	<ГорэлектротрансПодписантДолжностьИменительный> 
<ГорэлектротрансНазваниеСокращенное>
	<КонтрагентПодписантДолжностьИменительный> 
<КонтрагентНазваниеСокращенное>

	_______________ <ГорэлектротрансПодписантРасшифровкаПодписи>
	_______________ <КонтрагентПодписантРасшифровкаПодписи>



                                                                                                                                             Приложение № 1
                                                                                                                                к Договору №___________
                                                                                                                                от _____________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО АВАРИЙНОМУ РЕМОНТУ НА СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ НА ОБЪЕКТАХ СПБ ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС»

Раздел 1. Общие требования
1.1. Цели и правовое основание для выполнения работ.
1.1.1 Целью данной закупки является выполнение работ по аварийному ремонту инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, канализации и отопления на объектах 
СПб ГУП «Горэлектротранс» на 2026-2027г.
1.1.2. Основанием для закупки является: 
План закупок СПб ГУП «Горэлектротранс» на 2026 г.
1.1.3. Необходимость проведения в кратчайшие сроки возникающих аварийных ремонтов на инженерных сетях (водоснабжения, водоотведения, канализации и отопления) 
СПб ГУП «Горэлектротранс» в 2026 и 2027г. с целью повышения их бесперебойного, надежного и безопасного функционирования.
1.1.4 Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) 43.99.90.190
1.2. Закупка осуществляется за счет собственных средств СПб ГУП «Горэлектротранс».

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки, к качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам.
2.1 Объект закупки: Выполнение работ по аварийному ремонту инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, канализации и отопления на объектах СПб ГУП «Горэлектротранс» (далее – Работы).
2.2. Наименование, основные характеристики и объемы требуемых к выполнению работ: 
Объем и содержание работ определяются и выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием, а также единичными расценкам на выполняемые работы.
2.3. Работы, являющиеся предметом электронного аукциона, должны быть выполнены в соответствии с требованиями законодательных, нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, в том числе:
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр);
· Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
2.4. Требования к организации работ, технологиям выполнения работ, технической оснащенности и комплектации.
Участник должен иметь достаточные возможности обеспечить проведение работ необходимым количеством машин и оборудования, отработанную технологию, позволяющую эффективно выполнять работы и обеспечивать контроль качества выполняемых работ по всему предмету договора.
Участник должен иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) к основным видам оборудования для выполнения работ по договору, которые должны находиться в рабочем состоянии в том числе:
· необходимое технологическое оборудование для выполнения ремонтных работ;
· необходимое количество машин, механизмов и специальной техники;
· необходимое количество оборудования для ремонтно-строительных работ;
· необходимое количество специального оборудования для контроля качества работ.
К началу проведения ремонтных работ на место работ должны быть завезены материалы в размере необходимой потребности.
Все применяемые марки материалов и оборудования должны соответствовать требованиям НТД, иметь соответствующие паспорта, сертификаты, ТУ производителей. Должен быть организован входной контроль качества материалов.
2.5. Требования, предъявляемые к Подрядчику по предоставлению исполнительно-технической документации, отражающей фактическое исполнение работ и фактическое положение сооружений и их элементов на всех стадиях строительства по мере завершения определенных этапов работ:
· акты освидетельствования скрытых работ;
· линейные схемы;
· протоколы испытаний и опробований по окончании производства работ;
· документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий), сертификаты, паспорта;
· фото отчет по этапам ремонтных работ (до начала работ, во время работ, после выполнения работ);
· приказы на ответственных лиц за производство строительно-монтажных работ и техники безопасности на объекте;
· запрашивать документы согласно СП по требованию Заказчика.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку выполненных работ и объему предоставления гарантий их качества.
3. Требования к гарантийным обязательствам.
3.1. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 60 (шестьдесят) месяцев со дня приемки выполненных работ и подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) Заказчиком.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности 
выполненных работ.

4.2. Требования не установлены.

Раздел 5. Срок, место выполнения работ (оказания услуг). 
5.1. Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург» устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях водоснабжения, водоотведения, канализации и отопления  СПб ГУП «Горэлектротранс».
5.2. Сроки выполнения работ: не более 5-и (пяти) рабочих дней с момента получения письменной заявки, в случае, не требующем открытия аварийного ордера ГАТИ. 
В случае необходимости открытия аварийного ордера ГАТИ срок выполнения работ исчисляется с момента открытия данного ордера, но не более 4-х (четырех) календарных дней.

Раздел 6. Условия оплаты выполненных работ.
6.1 Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течении 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) при условии предоставления полного комплекта документов, сопровождающих выполнение работ, оформленных в соответствии с требованиями Договора, технического задания и действующего законодательства. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате за выполненные работы считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
Порядок расчета с Подрядчиком не предусматривает авансирование работ.

Раздел 7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технических требований.
7.1    Приложение №1: Ведомость объемов работ. 


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	<ГорэлектротрансПодписантДолжностьИменительный> 
<ГорэлектротрансНазваниеСокращенное>
	<КонтрагентПодписантДолжностьИменительный> 
<КонтрагентНазваниеСокращенное>

	_______________ <ГорэлектротрансПодписантРасшифровкаПодписи>
	_______________ <КонтрагентПодписантРасшифровкаПодписи>
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                                                                                                                                   Приложение № 1
                                   к Техническому заданию
                                     к Договору № __________
                                  от «___» _________ 20__


Ведомость объемов работ

1. 	После получения письменной заявки от СПб ГУП «Горэлектротранс» в течение одних суток Подрядчик обязан получить все необходимые согласования с владельцами инженерных сетей, в том числе схему ОДД на период производства работ. Получить от СПб ГУП «Горэлектротранс» регистрационный номер дефекта для получения ордера ГАТИ и незамедлительно приступить к земляным работам на аварийном участке трубопровода. В экстренных случаях указанный срок может быть сокращен СПб ГУП «Горэлектротранс» в одностороннем порядке.
2. 	Срок выполнения работ – не более 5-и (пяти) рабочих дней с момента получения письменной заявки, в случае, не требующем открытия аварийного ордера ГАТИ. 
В случае необходимости открытия аварийного ордера ГАТИ срок выполнения работ исчисляется с момента открытия данного ордера, но не более 4-х (четырех) календарных дней.
3. 	После получения письменной заявки от СПб ГУП «Горэлектротранс» Подрядчик самостоятельно (за свой счет) производит работы по определению выявленного места аварии на трубопроводе.
4. 	Перед производством работ произвести ограждение территории аварии барьерным временным забором с устройством на нем строительного информационного щита, а также установить временные дорожные знаки в соответствии со схемой организации дорожного движения. Обеспечить надежное крепление дорожных знаков с размещением их согласно ГОСТ Р 52289–2019 под прямым углом к проезжей части. Устанавливаемые дорожные знаки и барьерное ограждение должны соответствовать ГОСТ Р 52290-2024, РМД 12–21–2013 и иметь аккуратный внешний вид. Так же при данных работах руководствоваться «Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга», утвержденными Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 875 от 06.10.2016г.
5. 	Совместно с ответственным представителем ОСП СПб ГУП «Горэлектротранс» произвести вскрытие аварийного участка трубопровода. В случае отсутствия повреждения трубопровода, на первично определенном и вскрытом участке незамедлительно уведомить об этом СПб ГУП «Горэлектротранс». Повторно самостоятельно (за свой счет) организовать работы по уточнению и определению места аварии (повреждения) и повторно совместно с ответственным представителем ОСП СПб ГУП «Горэлектротранс» произвести вторичное вскрытие уточненного, аварийного участка трубопровода. 
6. 	Предъявить ответственному представителю ОСП СПб ГУП «Горэлектротранс» обнаруженное и вскрытое место аварии с проведением фотофиксации с понятной привязкой к местности. Произвести своими силами ремонт аварийного участка трубопровода. Совместно с ответственным представителем ОСП СПб ГУП «Горэлектротранс» произвести все необходимые испытания участка трубопровода.
7.            Произвести засыпку траншеи после окончания ремонтных работ на аварийном участке трубопровода.
8. 	Восстановить нарушенное при устранении аварии на трубопроводе благоустройство территории (газон, асфальт, набивные дорожки, бордюрный камень и т.д.) в соответствии с действующими на данный вид работ ГОСТами и СНиПами, «Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга»,  утвержденными Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 875 от 06.10.2016г., в сроки действия аварийного ордера.
Асфальтобетонное покрытие тротуаров, согласно «Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга», утвержденными Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 875 от 06.10.2016г., восстанавливается в объеме:
При ширине тротуара до 4 м (включительно) и (или) при производстве работ, предусматривающих вскрытие асфальтобетонного покрытия тротуаров, находящихся на гарантийном обслуживании после строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, восстановление производится на всю ширину тротуара с перекрытием зоны производства работ на 1 м (при глубине вскрытия тротуара до 1м) или 2 м (при глубине вскрытия тротуара свыше 1м).
При ширине тротуара свыше 4 м восстановление производится с перекрытием зоны производства работ на 1 м (при глубине вскрытия тротуара до 1м) или 2 м (при глубине вскрытия тротуара свыше 1м).
Т.е., при расчете на 10 м. ремонта, при ширине траншеи 1 м., и глубине 1 м., восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара не должно превышать:
· При вскрытии асфальтобетонного покрытия не на гарантии и (или) находящегося в тротуаре шириной более 4 м.: 36 м2., формула расчета (Lтраншеи+2м)х3 где L это длина траншеи.
· При ширине тротуара до 4 м (включительно) и (или) при производстве работ, предусматривающих вскрытие асфальтобетонного покрытия тротуаров, находящихся на гарантийном обслуживании после строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта: рассчитывается по формуле (Lтраншеи+2м) х Ш, где Ш это ширина тротуара.
В случае повреждения подрядчиком асфальтобетонного покрытия не входящего в зону восстановления, в соответствии с п. 8 настоящего технического задания, подрядчик обязуется восстановить нарушенное благоустройство за свой счет.
При производстве работ с нарушением асфальтобетонного или газонного покрытия в неагротехнический период, восстановление покрытия выполняется в два этапа:
· 1 этап: восстановление благоустройства по границам траншеи (срок восстановления – в течение действия аварийного ордера)
· 2 этап: восстановление благоустройства в соответствии с «Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга», утвержденными Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 875 от 06.10.2016г. (срок восстановления – в течении действия планового ордера на восстановление благоустройства).
Восстановление благоустройства газонов оплачивается заказчиком по фактически выполненным объемам. Максимально допустимый объем благоустройства газона рассчитывается по формуле: (Ш траншеи+7м)х(L траншеи+7м), где Ш – ширина разработанной траншеи, L – длинна разработанной траншеи.
Объем восстановленного газона сверх максимально допустимого восстанавливается за счет подрядчика.
9. Устранить своими силами все замечания надзорных и согласующих организаций, устранение которых требуется для закрытия ордера ГАТИ.
10. После завершения работ произвести собственными силами закрытие ордера ГАТИ с предоставлением копии «Решение о закрытии ордера».  
11. По окончании работ предоставить в СПб ГУП «Горэлектротранс» комплект отчетной и исполнительной документации (исполнительная схема, акт освидетельствования скрытых работ, акт гидравлических испытаний, паспорта и сертификаты на используемые материалы, фотофиксация и т.д.) в срок до 15 числа месяца, следующего после месяца выполнения работ.

12. Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 60 (шестьдесят) месяцев со дня приемки выполненных работ и подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) Заказчиком.




	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	<ГорэлектротрансПодписантДолжностьИменительный> 
<ГорэлектротрансНазваниеСокращенное>
	<КонтрагентПодписантДолжностьИменительный> 
<КонтрагентНазваниеСокращенное>

	_______________ <ГорэлектротрансПодписантРасшифровкаПодписи>
	_______________ <КонтрагентПодписантРасшифровкаПодписи>









Приложение № 2
                                                                                                                                к Договору №___________
                                                                                                                                от _____________________



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика _______________________, в лице _____________________, действующий на основании ______________________, с одной стороны, 
и от лица Подрядчика _____________________________, в лице ______________________, действующий на основании __________________________, с другой стороны, достигли взаимной договоренности о стоимости работ по аварийному ремонту на сетях водоснабжения, водоотведения, канализации, тепловых сетях на объектах 
СПб ГУП «Горэлектротранс», которая не может превышать ___________ (_____________) рублей __ копеек, в том числе НДС (__%) – _______________ (________________) рублей __ копеек*.
* Примечание: Заполняется по результатам проведения закупки в соответствии с применяемой системой налогообложения Подрядчика.

Стоимость отдельных видов аварийных работ определена Реестром единичных расценок (Приложение №3 к Договору) и Локальными сметами №№1 – 496 (Приложения №№3.1.-3.496 к Договору).

Данный протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.
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<ГорэлектротрансНазваниеСокращенное>
	<КонтрагентПодписантДолжностьИменительный> 
<КонтрагентНазваниеСокращенное>

	_______________ <ГорэлектротрансПодписантРасшифровкаПодписи>
	_______________ <КонтрагентПодписантРасшифровкаПодписи>
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	№ п.п.
	№ раздела
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Номер расценки
	2026 год
	2027 год

	
	
	
	
	
	Сумма с НДС ___%,с зимним удорожа-нием, руб.
	Сумма с НДС ___% без ЗУ, руб.
	Сумма с НДС ___%,с зимним удорожа-нием, руб.
	Сумма с НДС ___% без ЗУ, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	 
	 

	ЛС-01- Земляные работы 

	1
	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами
	м3
	ГЭСН01-01-010-32
	
	
	
	

	2
	2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 
	м3
	ГЭСН01-01-012-32
	
	
	
	

	3
	3
	Расчистка снега и наледи
	м3
	ГЭСН01-02-087-06
	
	
	
	

	4
	4
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами (без учета материала)
	м3
	ГЭСН01-01-033-01
	
	
	
	

	5
	5
	Уплотнение грунта (песка) виброплитой
	м3
	ГЭСН01-02-005-01
	
	
	
	

	6
	6
	Уплотнение грунта (щебня) виброплитой
	м3
	ГЭСН01-02-005-01
	
	
	
	

	7
	7
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
	м3
	ГЭСН01-02-057-02
	
	
	
	

	8
	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (без учета материалов)
	м3
	ГЭСН01-02-061-01
	
	
	
	

	9
	9
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м
	м2
	ГЭСН01-02-066-02
	
	
	
	

	10
	10
	Водоотлив из траншей
	м3
	ГЭСН01-02-068-01
	
	
	
	

	11
	11
	Устройство шурфов
	шт.
	ГЭСН01-02-059-02
	
	
	
	

	12
	12
	Разработка грунта вручную в траншеях, расположенных в зоне действующей контактной сети
	м3
	ГЭСН01-02-057-02
	
	
	
	

	13
	13
	Монтаж и демонтаж строительных лесов
	м2
	ГЭСН08-07-001-02
	
	
	
	

	ЛС-02- Фундаменты

	14
	1
	Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами
	м3
	ГЭСНр52-01-011-03
	
	
	
	

	15
	2
	Герметизация вводов в подвальное помещение
	шт.
	ГЭСНр52-01-015-01
	
	
	
	

	16
	3
	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов
	м.п.
	ГЭСН46-08-022-01
	
	
	
	

	17
	4
	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов
	м.п.
	ГЭСН46-08-022-02
	
	
	
	

	ЛС-03 Сверление и пробивка отверстий, разборка кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций

	18
	1
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-001-01
	
	
	
	

	19
	2
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-001-02
	
	
	
	

	20
	3
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-001-03
	
	
	
	

	21
	4
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-001-04
	
	
	
	

	22
	5
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 45 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-001-05
	
	
	
	

	23
	6
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-001-06
	
	
	
	

	24
	7
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 55 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-001-07
	
	
	
	

	25
	8
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-001-08
	
	
	
	

	26
	9
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-001-09
	
	
	
	

	27
	10
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-001-10
	
	
	
	

	28
	11
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 90 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-001-11
	
	
	
	

	29
	12
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-001-12
	
	
	
	

	30
	13
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-001-13
	
	
	
	

	31
	14
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-001-14
	
	
	
	

	32
	15
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-001-15
	
	
	
	

	33
	16
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-001-16
	
	
	
	

	34
	17
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-002-01
	
	
	
	

	35
	18
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-002-02
	
	
	
	

	36
	19
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-002-03
	
	
	
	

	37
	20
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-002-04
	
	
	
	

	38
	21
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 45 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-002-05
	
	
	
	

	39
	22
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-002-06
	
	
	
	

	40
	23
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 55 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-002-07
	
	
	
	

	41
	24
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-002-08
	
	
	
	

	42
	25
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-002-09
	
	
	
	

	43
	26
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-002-10
	
	
	
	

	44
	27
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 90 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-002-11
	
	
	
	

	45
	28
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-002-12
	
	
	
	

	46
	29
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-002-13
	
	
	
	

	47
	30
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-002-14
	
	
	
	

	48
	31
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-002-15
	
	
	
	

	49
	32
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм
	шт.
	ГЭСН46-03-002-16
	
	
	
	

	50
	33
	Установка гильз из стальных труб диаметром 50 мм в готовые отверстия при проходе через стены (без учета труб)
	м
	ГЭСНм08-02-407-08
	
	
	
	

	51
	34
	Установка гильз из стальных труб диаметром 80 мм в готовые отверстия при проходе через стены (без учета труб)
	м
	ГЭСНм08-02-407-09
	
	
	
	

	52
	35
	Установка гильз из стальных труб диаметром 100 мм в готовые отверстия при проходе через стены (без учета труб)
	м
	ГЭСНм08-02-407-10
	
	
	
	

	53
	36
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
	шт.
	ГЭСН46-03-010-01
	
	
	
	

	54
	37
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	шт.
	ГЭСН46-03-010-02
	
	
	
	

	55
	38
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2
	шт.
	ГЭСН46-03-010-03
	
	
	
	

	56
	39
	Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора
	м3
	ГЭСН46-09-005-01
	
	
	
	

	57
	40
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича
	шт.
	ГЭСНр69-01-001-01
	
	
	
	

	58
	41
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич
	шт.
	ГЭСНр69-01-001-02
	
	
	
	

	59
	42
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича
	шт.
	ГЭСНр69-01-001-03
	
	
	
	

	60
	43
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича
	шт.
	ГЭСНр69-01-001-04
	
	
	
	

	61
	44
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2,5 кирпича
	шт.
	ГЭСНр69-01-001-05
	
	
	
	

	62
	45
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 3 кирпича
	шт.
	ГЭСНр69-01-001-06
	
	
	
	

	63
	46
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 200
	м3
	ГЭСНр69-01-019-03
	
	
	
	

	64
	47
	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200
	м3
	ГЭСНр69-01-019-17
	
	
	
	

	65
	48
	Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора
	м3
	ГЭСН46-09-005-01
	
	
	
	

	66
	49
	Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм
	м
	ГЭСН46-04-016-01
	
	
	
	

	67
	50
	Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм, добавочная расценка
	м
	ГЭСН46-04-016-02
	
	
	
	

	68
	51
	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: с очисткой кирпича
	м
	ГЭСНр66-01-003-02
	
	
	
	

	69
	52
	Разборка облицовки гипсокартонными листами стен
	м2
	ГЭСН10-05-012-01 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3
	
	
	
	

	70
	53
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	м2
	ГЭСНр57-01-002-03
	
	
	
	

	71
	54
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (бетон марки М 250 с армированием сталью АIII диаметром 14 мм)
	м3
	ГЭСН06-01-005-04
	
	
	
	

	72
	55
	Устройство стяжек: цементных толщиной  50 мм с армированием сеткой стальной 100*100 х 3 мм
	м2
	ГЭСН11-01-011-01
	
	
	
	

	73
	56
	Оштукатуривание толщиной слоя до 50 мм с армированием сеткой
	м2
	ГЭСН15-02-036-01
	
	
	
	

	74
	57
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм
	м2
	ГЭСНр61-01-001-01
	
	
	
	

	75
	58
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм
	м
	ГЭСН24-02-120-01
	
	
	
	

	76
	59
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм
	м
	ГЭСН24-02-120-02
	
	
	
	

	77
	60
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 150 мм
	м
	ГЭСН24-02-120-03
	
	
	
	

	78
	61
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 200 мм
	м
	ГЭСН24-02-120-04
	
	
	
	

	79
	62
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 250 мм
	м
	ГЭСН24-02-120-05
	
	
	
	

	80
	63
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 300 мм
	м
	ГЭСН24-02-120-06
	
	
	
	

	ЛС-04-Бетонные и железобетонные конструкции сборные

	81
	1
	Демонтаж ж/б плит и колец колодцев диаметром до 1000 мм
	м3
	ГЭСН07-02-002-01 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3
	
	
	
	

	82
	2
	Установка ж/б плит и колец колодцев диаметром до 1000 мм (без учета ж/б плит и колец)
	м3
	ГЭСН07-02-002-01
	
	
	
	

	83
	3
	Демонтаж ж/б плит и колец колодцев диаметром  более 1000 мм
	м3
	ГЭСН07-02-002-02 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3
	
	
	
	

	84
	4
	 Установка ж/б плит и колец колодцев диаметром  более 1000 мм (без учета ж/б плит и колец)
	м3
	ГЭСН07-02-002-02
	
	
	
	

	85
	5
	Демонтаж крышек непроходных каналов 
	м3
	ГЭСН07-06-001-01 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3
	
	
	
	

	86
	6
	 Монтаж крышек непроходных каналов с заполненением цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами (без учета крышек)
	м3
	ГЭСН07-06-001-01 
	
	
	
	

	87
	7
	Демонтаж неподвижных щитовых опор
	м3
	ГЭСН07-06-002-04 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3
	
	
	
	

	88
	8
	Устройство неподвижных щитовых опор (без учета неподвижных щитовых опор)
	м3
	ГЭСН07-06-002-04
	
	
	
	

	89
	9
	Ремонт железобетонных стен каналов и неподвижных опор отдельными местами посредством арматурной проволоки и бетона 
	м3
	ГЭСНр66-01-006-01
	
	
	
	

	90
	10
	Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы (без учета материалов)
	шт.
	ГЭСНр66-01-004-01
	
	
	
	

	ЛС-05- Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

	91
	1
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (с учетом грунтовки)
	м2
	ГЭСН13-03-002-04
	
	
	
	

	92
	2
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (с учетом эмали)
	м2
	ГЭСН13-03-004-26
	
	
	
	

	93
	3
	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями на каучуково-смоляной основе: вертикальной (с учетом состава ) 
	м2
	ГЭСН13-03-006-01
	
	
	
	

	94
	4
	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными эластичными покрытиями на каучуково-смоляной основе: горизонтальной (с учетом состава) 
	м2
	ГЭСН13-03-006-02
	
	
	
	

	ЛС-06-Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ

	95
	1
	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ
	м3
	ГЭСНр66-01-005-01
	
	
	
	

	96
	2
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	ГЭСН06-01-001-01
	
	
	
	

	ЛС-07-Внутренние санитарно-технические работы

	97
	1
	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм
	соед
	ГЭСН16-02-007-01 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	
	
	
	

	98
	2
	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм
	соед
	ГЭСН16-02-007-02 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	
	
	
	

	99
	3
	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм
	соед
	ГЭСН16-02-007-03 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	
	
	
	

	100
	4
	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм
	соед
	ГЭСН16-02-007-04 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	
	
	
	

	101
	5
	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 125 мм
	соед
	ГЭСН16-02-007-05 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	
	
	
	

	102
	6
	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм
	соед
	ГЭСН16-02-007-06 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	
	
	
	

	103
	7
	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 200 мм
	соед
	ГЭСН16-02-007-07 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	
	
	
	

	104
	8
	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 250 мм
	соед
	ГЭСН16-02-007-08 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	
	
	
	

	105
	9
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром до 50 мм (без учета материалов)
	соед
	ГЭСН16-02-007-01
	
	
	
	

	106
	10
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм (без учета материалов)
	соед
	ГЭСН16-02-007-02
	
	
	
	

	107
	11
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (без учета материалов)
	соед
	ГЭСН16-02-007-03
	
	
	
	

	108
	12
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм (без учета материалов)
	соед
	ГЭСН16-02-007-04
	
	
	
	

	109
	13
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 125 мм (без учета материалов)
	соед
	ГЭСН16-02-007-05
	
	
	
	

	110
	14
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм (без учета материалов)
	соед
	ГЭСН16-02-007-06
	
	
	
	

	111
	15
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 200 мм (без учета материалов)
	соед
	ГЭСН16-02-007-07
	
	
	
	

	112
	16
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 250 мм (без учета материалов)
	соед
	ГЭСН16-02-007-08
	
	
	
	

	113
	17
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 300 мм (без учета материалов)
	соед
	ГЭСН16-02-007-09
	
	
	
	

	114
	18
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 15 мм (без учета материалов)
	м
	ГЭСН16-03-002-01
	
	
	
	

	115
	19
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм (без учета материалов)
	м
	ГЭСН16-03-002-02
	
	
	
	

	116
	20
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм и более (без учета материалов)
	м
	ГЭСН16-03-002-03
	
	
	
	

	117
	21
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием (без учета труб)
	м
	ГЭСН16-04-001-01
	
	
	
	

	118
	22
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием (без учета труб)
	м
	ГЭСН16-04-001-02
	
	
	
	

	119
	23
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм (без учета труб)
	м
	ГЭСН16-04-005-01
	
	
	
	

	120
	24
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм (без учета труб)
	м
	ГЭСН16-04-005-02
	
	
	
	

	121
	25
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм (без учета труб)
	м
	ГЭСН16-04-005-03
	
	
	
	

	122
	26
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм (без учета труб)
	м
	ГЭСН16-04-005-04
	
	
	
	

	123
	27
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм (без учета труб)
	м
	ГЭСН16-04-005-05
	
	
	
	

	124
	28
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 63 мм (без учета труб)
	м
	ГЭСН16-04-005-06
	
	
	
	

	125
	29
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм (без учета труб)
	м
	ГЭСН16-04-005-07
	
	
	
	

	126
	30
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 90 мм (без учета труб)
	м
	ГЭСН16-04-005-08
	
	
	
	

	127
	31
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 110 мм (без учета труб)
	м
	ГЭСН16-04-005-09
	
	
	
	

	128
	32
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 125 мм (без учета труб)
	м
	ГЭСН16-04-005-09
	
	
	
	

	129
	33
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (без учета труб)
	м
	ГЭСН16-04-002-01
	
	
	
	

	130
	34
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм (без учета труб) (без учета труб)
	м
	ГЭСН16-04-002-02
	
	
	
	

	131
	35
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм (без учета труб)
	м
	ГЭСН16-04-002-03
	
	
	
	

	132
	36
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм (без учета труб)
	м
	ГЭСН16-04-002-04
	
	
	
	

	133
	37
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 50 мм (без учета труб)
	м
	ГЭСН16-04-002-05
	
	
	
	

	134
	38
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм (без учета труб)
	м
	ГЭСН16-04-002-06
	
	
	
	

	135
	39
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 75 мм (без учета труб)
	м
	ГЭСН16-04-002-07
	
	
	
	

	136
	40
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 90 мм (без учета труб)
	м
	ГЭСН16-04-002-08
	
	
	
	

	137
	41
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм (без учета труб)
	м
	ГЭСН16-04-002-09
	
	
	
	

	138
	42
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 140 мм (без учета труб)
	м
	ГЭСН16-04-002-10
	
	
	
	

	139
	43
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 160 мм (без учета труб)
	м
	ГЭСН16-04-002-11
	
	
	
	

	140
	44
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 200 мм (без учета труб)
	м
	ГЭСН16-04-002-11
	
	
	
	

	141
	45
	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм (без учета материалов)
	м
	ГЭСН16-04-003-03
	
	
	
	

	142
	46
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (без учета вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных)
	шт.
	ГЭСН16-05-001-01
	
	
	
	

	143
	47
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (без учета вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных)
	шт.
	ГЭСН16-05-001-02
	
	
	
	

	144
	48
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм (без учета вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных)
	шт.
	ГЭСН16-05-001-03
	
	
	
	

	145
	49
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125мм (без учета вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных)
	шт.
	ГЭСН16-05-001-04
	
	
	
	

	146
	50
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм (без учета вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных)
	шт.
	ГЭСН16-05-001-05
	
	
	
	

	147
	51
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм (без учета вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных)
	шт.
	ГЭСН16-05-001-06
	
	
	
	

	148
	52
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм (без учета вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных)
	шт.
	ГЭСН16-05-001-07
	
	
	
	

	149
	53
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 300мм (без учета вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных)
	шт.
	ГЭСН16-05-001-08
	
	
	
	

	150
	54
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	м
	ГЭСН16-07-005-01
	
	
	
	

	151
	55
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	м
	ГЭСН16-07-005-02
	
	
	
	

	152
	56
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм
	м
	ГЭСН16-07-005-03
	
	
	
	

	153
	57
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм
	м
	ГЭСН16-07-005-04
	
	
	
	

	154
	58
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм (с арматурой, фасонными и крепежными деталями) 
	м
	ГЭСНр65-01-001-01
	
	
	
	

	155
	59
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм (с арматурой, фасонными и крепежными деталями)
	м
	ГЭСНр65-01-001-02
	
	
	
	

	156
	60
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм (с арматурой, фасонными и крепежными деталями)
	м
	ГЭСНр65-01-001-03
	
	
	
	

	157
	61
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм (с арматурой, фасонными и крепежными деталями)
	м
	ГЭСНр65-01-001-04
	
	
	
	

	158
	62
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм (с арматурой, фасонными и крепежными деталями)
	м
	ГЭСНр65-01-001-05
	
	
	
	

	159
	63
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм (с арматурой, фасонными и крепежными деталями)
	м
	ГЭСНр65-01-001-06
	
	
	
	

	160
	64
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм с фасонными частями
	м
	ГЭСНр65-01-002-01
	
	
	
	

	161
	65
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм с фасонными частями
	м
	ГЭСНр65-01-002-02
	
	
	
	

	162
	66
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм с фасонными частями
	м
	ГЭСНр65-01-002-03
	
	
	
	

	163
	67
	Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм 
	шт.
	ГЭСНр65-01-003-02
	
	
	
	

	164
	68
	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром свыше 50 до 100 мм
	шт.
	ГЭСНр65-01-003-03
	
	
	
	

	165
	69
	Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до 50 мм 
	шт.
	ГЭСНр65-01-003-04
	
	
	
	

	166
	70
	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром свыше 50 до 100 мм
	шт.
	ГЭСНр65-01-003-05
	
	
	
	

	167
	71
	Снятие водомеров диаметром до 50 мм 
	шт.
	ГЭСНр65-01-003-08
	
	
	
	

	168
	72
	Снятие водомеров диаметром: свыше 50 до 100 мм
	шт.
	ГЭСНр65-01-003-09
	
	
	
	

	169
	73
	Снятие пожарных гидрантов
	шт.
	ГЭСНр65-01-003-12
	
	
	
	

	170
	74
	Снятие задвижек диаметром до 100 мм
	шт.
	ГЭСНр65-01-003-13
	
	
	
	

	171
	75
	Снятие задвижек диаметром: свыше 100 до 150 мм
	шт.
	ГЭСНр65-01-003-14
	
	
	
	

	172
	76
	Снятие задвижек диаметром: свыше 150 до 200 мм
	шт.
	ГЭСНр65-01-003-15
	
	
	
	

	173
	77
	Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг
	шт.
	ГЭСНр65-01-003-18
	
	
	
	

	174
	78
	Снятие водомерных узлов массой: свыше 100 до 200 кг
	шт.
	ГЭСНр65-01-003-19
	
	
	
	

	175
	79
	Очистка канализационной сети внутренней
	м
	ГЭСНр65-01-010-01
	
	
	
	

	176
	80
	Очистка канализационной сети дворовой
	м
	ГЭСНр65-01-010-02
	
	
	
	

	177
	81
	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой для прочистки труб: простого засора
	м
	ГЭСНр65-01-013-01
	
	
	
	

	178
	82
	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой для прочистки труб: сложного засора
	м
	ГЭСНр65-01-013-02
	
	
	
	

	179
	83
	Очистка канализационной сети: дворовой
	м
	ГЭСНр65-01-010-02
	
	
	
	

	180
	84
	Установка креплений (опор) под трубопроводы массой до 0,1 т (без учета опор)
	т
	ГЭСН09-03-039-01
	
	
	
	

	181
	85
	Установка креплений (опор) под трубопроводы массой свыше 0,1 до 0,5 т (без учета опор)
	т
	ГЭСН09-03-039-02
	
	
	
	

	182
	86
	Установка креплений (опор) под трубопроводы массой свыше 0,5 до 2 т (без учета опор)
	т
	ГЭСН09-03-039-03
	
	
	
	

	ЛС-08-Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб

	183
	1
	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм(без учета труб)
	м
	ГЭСНр65-01-008-01
	
	
	
	

	184
	2
	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм(без учета труб)
	м
	ГЭСНр65-01-008-01
	
	
	
	

	185
	3
	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм(без учета труб)
	м
	ГЭСНр65-01-008-02
	
	
	
	

	186
	4
	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 150 мм(без учета труб)
	м
	ГЭСНр65-01-008-02
	
	
	
	

	ЛС-09-Смена сгонов у трубопроводов

	187
	1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм
	шт.
	ГЭСНр65-02-005-01
	
	
	
	

	188
	2
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм
	шт.
	ГЭСНр65-02-005-02
	
	
	
	

	189
	3
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм
	шт.
	ГЭСНр65-02-005-03
	
	
	
	

	190
	4
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 63 мм
	шт.
	ГЭСНр65-02-005-03
	
	
	
	

	ЛС-10-Смена внутренних трубопроводов из стальных труб

	191
	1
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм
	м
	ГЭСНр65-01-009-01
	
	
	
	

	192
	2
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм
	м
	ГЭСНр65-01-009-02
	
	
	
	

	193
	3
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм
	м
	ГЭСНр65-01-009-03
	
	
	
	

	194
	4
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм
	м
	ГЭСНр65-01-009-04
	
	
	
	

	195
	5
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм
	м
	ГЭСНр65-01-009-05
	
	
	
	

	196
	6
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм
	м
	ГЭСНр65-01-009-06
	
	
	
	

	197
	7
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 65 мм
	м
	ГЭСНр65-01-009-07
	
	
	
	

	198
	8
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм
	м
	ГЭСНр65-01-009-08
	
	
	
	

	199
	9
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм
	м
	ГЭСНр65-01-009-09
	
	
	
	

	200
	10
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 125 мм
	м
	ГЭСНр65-01-009-09
	
	
	
	

	201
	11
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл полимерные трубы диаметром: до 15 мм
	м
	ГЭСНр65-01-009-10
	
	
	
	

	202
	12
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм
	м
	ГЭСНр65-01-009-11
	
	
	
	

	203
	13
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм
	м
	ГЭСНр65-01-009-12
	
	
	
	

	204
	14
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм
	м
	ГЭСНр65-01-009-13
	
	
	
	

	205
	15
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм
	м
	ГЭСНр65-01-009-14
	
	
	
	

	206
	16
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм
	м
	ГЭСНр65-01-009-15
	
	
	
	

	ЛС-11-Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях

	207
	1
	Ремонт бетонных лотков в колодцах
	шт.
	ГЭСНр65-01-011-01
	
	
	
	

	208
	2
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм
	м
	ГЭСНр65-02-004-01
	
	
	
	

	209
	3
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм
	м
	ГЭСНр65-02-004-02
	
	
	
	

	210
	4
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм
	м
	ГЭСНр65-02-004-03
	
	
	
	

	211
	5
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм
	м
	ГЭСНр65-02-004-04
	
	
	
	

	212
	6
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм
	м
	ГЭСНр65-02-004-05
	
	
	
	

	213
	7
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм
	м
	ГЭСНр65-02-004-06
	
	
	
	

	214
	8
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм
	м
	ГЭСНр65-02-004-07
	
	
	
	

	215
	9
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 15 мм
	м
	ГЭСНр65-02-004-08
	
	
	
	

	216
	10
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм
	м
	ГЭСНр65-02-004-09
	
	
	
	

	217
	11
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм
	м
	ГЭСНр65-02-004-10
	
	
	
	

	Наружные инженерные сети

	ЛС-12-Демонтажные и прочие работы на наружных сетях

	218
	1
	Разборка трубопроводов водоснабжения/отопления диаметром 50 мм с фасонными частями 
	м
	ГЭСНр66-01-001-01
	
	
	
	

	219
	2
	Разборка трубопроводов водоснабжения/отопления диаметром 100 мм с фасонными частями 
	м
	ГЭСНр66-01-001-02
	
	
	
	

	220
	3
	Разборка трубопроводов водоснабжения/отопления диаметром 150 мм с фасонными частями 
	м
	ГЭСНр66-01-001-03
	
	
	
	

	221
	4
	Разборка трубопроводов водоснабжения/отопления диаметром 200 мм с фасонными частями 
	м
	ГЭСНр66-01-001-04
	
	
	
	

	222
	5
	Разборка трубопроводов водоснабжения/отопления диаметром 250 мм с фасонными частями 
	м
	ГЭСНр66-01-001-05
	
	
	
	

	223
	6
	Разборка трубопроводов канализации/дренажных диаметром 50 мм с фасонными частями 
	м
	ГЭСНр66-01-002-01
	
	
	
	

	224
	7
	Разборка трубопроводов канализации/дренажных диаметром 100 мм с фасонными частями 
	м
	ГЭСНр66-01-002-02
	
	
	
	

	225
	8
	Разборка трубопроводов канализации/дренажных диаметром 150 и более мм с фасонными частями 
	м
	ГЭСНр66-01-002-03
	
	
	
	

	226
	9
	Очистка колодцев от сухого ила и грязи при наличии труб
	м3 
	ГЭСНр66-01-010-01
	
	
	
	

	227
	10
	Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем
	м3 
	ГЭСНр66-01-010-04
	
	
	
	

	228
	11
	Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	м3 
	ГЭСНр66-01-011-01
	
	
	
	

	229
	12
	Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м
	м3 
	ГЭСНр66-01-011-04
	
	
	
	

	230
	13
	Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	м3
	ГЭСНр66-01-011-11
	
	
	
	

	231
	14
	Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м
	м3 
	ГЭСНр66-01-011-14
	
	
	
	

	232
	15
	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	м3
	ГЭСНр66-01-012-01
	
	
	
	

	233
	16
	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м
	м3 
	ГЭСНр66-01-012-03
	
	
	
	

	234
	17
	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	м3 
	ГЭСНр66-01-012-05
	
	
	
	

	235
	18
	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м
	м3 
	ГЭСНр66-01-012-07
	
	
	
	

	236
	19
	Демонтаж трубопроводов краном диаметром труб 50 мм
	м
	ГЭСН24-01-001-01
	
	
	
	

	237
	20
	Демонтаж трубопроводов краном диаметром труб 65 мм
	м
	ГЭСН24-01-001-02
	
	
	
	

	238
	21
	Демонтаж трубопроводов краном диаметром труб 80 мм
	м
	ГЭСН24-01-001-03
	
	
	
	

	239
	22
	Демонтаж трубопроводов краном диаметром труб 100 мм
	м
	ГЭСН24-01-001-04
	
	
	
	

	240
	23
	Демонтаж трубопроводов краном диаметром труб 125 мм
	м
	ГЭСН24-01-001-05
	
	
	
	

	241
	24
	Демонтаж трубопроводов краном диаметром труб 150 мм
	м
	ГЭСН24-01-001-06
	
	
	
	

	242
	25
	Демонтаж трубопроводов краном диаметром труб 200 мм
	м
	ГЭСН24-01-001-07
	
	
	
	

	243
	26
	Демонтаж трубопроводов краном диаметром труб 250 мм
	м
	ГЭСН24-01-001-08
	
	
	
	

	244
	27
	Демонтаж трубопроводов краном диаметром труб 300 мм
	м
	ГЭСН24-01-001-09
	
	
	
	

	245
	28
	Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм
	шт
	ГЭСНр66-01-026-01
	
	
	
	

	246
	29
	Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм
	шт
	ГЭСНр66-01-026-02
	
	
	
	

	247
	30
	Демонтаж задвижек диаметром до 150 мм
	шт
	ГЭСНр66-01-026-03
	
	
	
	

	248
	31
	Демонтаж задвижек диаметром до 200 мм
	шт
	ГЭСНр66-01-026-04
	
	
	
	

	249
	32
	Демонтаж задвижек диаметром до 300 мм
	шт
	ГЭСНр66-01-026-05
	
	
	
	

	250
	33
	Демонтаж задвижек диаметром до 400 мм
	шт
	ГЭСНр66-01-026-06
	
	
	
	

	251
	34
	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до 100 мм (без учета материалов)
	шт
	ГЭСНр66-01-014-01
	
	
	
	

	252
	35
	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до 200 мм (без учета материалов)
	шт
	ГЭСНр66-01-014-02
	
	
	
	

	253
	36
	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до 300 мм (без учета материалов)
	шт
	ГЭСНр66-01-014-03
	
	
	
	

	254
	37
	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до 400 мм (без учета материалов)
	шт
	ГЭСНр66-01-014-04
	
	
	
	

	255
	38
	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования
	м
	ГЭСНр66-02-003-01
	
	
	
	

	256
	39
	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 40 мм
	присоединение
	ГЭСНм12-11-006-01
	
	
	
	

	257
	40
	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм
	присоединение
	ГЭСНм12-11-006-01
	
	
	
	

	258
	41
	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 76 мм
	присоединение
	ГЭСНм12-11-006-02
	
	
	
	

	259
	42
	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 89 мм
	присоединение
	ГЭСНм12-11-006-03
	
	
	
	

	260
	43
	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 108 мм
	присоединение
	ГЭСНм12-11-006-04
	
	
	
	

	261
	44
	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 133 мм
	присоединение
	ГЭСНм12-11-006-05
	
	
	
	

	262
	45
	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 159 мм
	присоединение
	ГЭСНм12-11-006-06
	
	
	
	

	263
	46
	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 219 мм
	присоединение
	ГЭСНм12-11-006-07
	
	
	
	

	264
	47
	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 273 мм
	присоединение
	ГЭСНм12-11-006-08
	
	
	
	

	265
	48
	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 325 мм
	присоединение
	ГЭСНм12-11-006-09
	
	
	
	

	266
	49
	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 377 мм
	присоединение
	ГЭСНм12-11-006-10
	
	
	
	

	267
	50
	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 426 мм
	присоединение
	ГЭСНм12-11-006-11
	
	
	
	

	268
	51
	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм
	м
	ГЭСН24-01-053-01
	
	
	
	

	269
	52
	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм
	м
	ГЭСН24-01-053-04
	
	
	
	

	270
	53
	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
	м
	ГЭСН24-01-053-07
	
	
	
	

	271
	54
	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 426 мм
	м
	ГЭСН24-01-053-10
	
	
	
	

	272
	55
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	м
	ГЭСН22-06-001-01
	
	
	
	

	273
	56
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 75-80 мм
	м
	ГЭСН22-06-001-02
	
	
	
	

	274
	57
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм
	м
	ГЭСН22-06-001-03
	
	
	
	

	275
	58
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 125 мм
	м
	ГЭСН22-06-001-04
	
	
	
	

	276
	59
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм
	м
	ГЭСН22-06-001-05
	
	
	
	

	277
	60
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм
	м
	ГЭСН22-06-001-06
	
	
	
	

	278
	61
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 250 мм
	м
	ГЭСН22-06-001-07
	
	
	
	

	279
	62
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 300 мм
	м
	ГЭСН22-06-001-08
	
	
	
	

	280
	63
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 350 мм
	м
	ГЭСН22-06-001-09
	
	
	
	

	281
	64
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 400 мм
	м
	ГЭСН22-06-001-10
	
	
	
	

	ЛС-13-Водопровод - наружные сети

	282
	1
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 50 мм (без учета трубы)
	м
	ГЭСН22-01-011-01
	
	
	
	

	283
	2
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до75 мм (без учета трубы)
	м
	ГЭСН22-01-011-02
	
	
	
	

	284
	3
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 100мм (без учета трубы)
	м
	ГЭСН22-01-011-03
	
	
	
	

	285
	4
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 125 мм (без учета трубы)
	м
	ГЭСН22-01-011-04
	
	
	
	

	286
	5
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 150мм (без учета трубы)
	м
	ГЭСН22-01-011-05
	
	
	
	

	287
	6
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 200мм (без учета трубы)
	м
	ГЭСН22-01-011-06
	
	
	
	

	288
	7
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 250 мм (без учета трубы)
	м
	ГЭСН22-01-011-07
	
	
	
	

	289
	8
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 300мм (без учета трубы)
	м
	ГЭСН22-01-011-08
	
	
	
	

	290
	9
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 350мм (без учета трубы)
	м
	ГЭСН22-01-011-09
	
	
	
	

	291
	10
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)
	м
	ГЭСН22-01-021-01
	
	
	
	

	292
	11
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 63 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)
	м
	ГЭСН22-01-021-02
	
	
	
	

	293
	12
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 110 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)
	м
	ГЭСН22-01-021-03
	
	
	
	

	294
	13
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 125 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)
	м
	ГЭСН22-01-021-04
	
	
	
	

	295
	14
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 160 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)
	м
	ГЭСН22-01-021-05
	
	
	
	

	296
	15
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)
	м
	ГЭСН22-01-021-06
	
	
	
	

	297
	16
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 215 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)
	м
	ГЭСН22-01-021-06
	
	
	
	

	298
	17
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 250мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)
	м
	ГЭСН22-01-021-07
	
	
	
	

	299
	18
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 280мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)
	м
	ГЭСН22-01-021-07
	
	
	
	

	300
	19
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 315мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)
	м
	ГЭСН22-01-021-08
	
	
	
	

	301
	20
	Сварка ПЭ труб электромуфтами с закладными нагревателями, диаметр труб свыше 63 до 110 мм
	соед
	ГЭСН24-02-001-10
	
	
	
	

	302
	21
	Сварка ПЭ труб электромуфтами с закладными нагревателями, диаметр труб свыше 110 до 160 мм
	соед
	ГЭСН24-02-001-11
	
	
	
	

	303
	22
	Сварка ПЭ труб электромуфтами с закладными нагревателями, диаметр труб свыше 110 до 160 мм
	соед
	ГЭСН24-02-001-12
	
	
	
	

	304
	23
	Сварка ПЭ труб электромуфтами с закладными нагревателями, диаметр труб свыше 225 до 315 мм
	соед
	ГЭСН24-02-001-13
	
	
	
	

	305
	24
	Установка перехода неразъемного "сталь-полиэтилен" (НСПС)
	соед
	ГЭСН22-03-002-01
	
	
	
	

	306
	25
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов (без учета материалов)
	шт
	ГЭСН22-03-002-01 
	
	
	
	

	307
	26
	Установка гидрантов пожарных (без учета гидрантов пожарных)
	шт
	ГЭСН22-03-011-03
	
	
	
	

	308
	27
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм (без учета трубы)
	м
	ГЭСН22-05-003-01
	
	
	
	

	309
	28
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм (без учета трубы)
	м
	ГЭСН22-05-003-02
	
	
	
	

	310
	29
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм (без учета трубы)
	м
	ГЭСН22-05-003-03
	
	
	
	

	311
	30
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм (без учета трубы)
	м
	ГЭСН22-05-003-04
	
	
	
	

	312
	31
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм (без учета трубы)
	м
	ГЭСН22-05-003-05
	
	
	
	

	313
	32
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2
	м
	ГЭСН22-06-011-01
	
	
	
	

	314
	33
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2
	м
	ГЭСН22-06-011-02
	
	
	
	

	315
	34
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2
	м
	ГЭСН22-06-011-03
	
	
	
	

	316
	35
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м2
	м
	ГЭСН22-06-011-04
	
	
	
	

	317
	36
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм (без учета клапана)
	шт
	ГЭСН22-03-007-01
	
	
	
	

	318
	37
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм (без учета клапана)
	шт
	ГЭСН22-03-007-02
	
	
	
	

	319
	38
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм (без учета клапана)
	шт
	ГЭСН22-03-007-03
	
	
	
	

	320
	39
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм (без учета клапана)
	шт
	ГЭСН22-03-007-04
	
	
	
	

	321
	40
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 250 мм (без учета клапана)
	шт
	ГЭСН22-03-007-05
	
	
	
	

	322
	41
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 300 мм (без учета клапана)
	шт
	ГЭСН22-03-007-06
	
	
	
	

	ЛС-14-Канализация - наружные сети

	323
	1
	Устройство основания под трубопроводы песчаного (с учетом песка)
	м3
	ГЭСН23-01-001-01
	
	
	
	

	324
	2
	Устройство основания под трубопроводы щебеночного (с учетом щебня)
	м3
	ГЭСН23-01-001-02
	
	
	
	

	325
	3
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)
	м
	ГЭСН23-01-020-01
	
	
	
	

	326
	4
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 200 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)
	м
	ГЭСН23-01-020-02
	
	
	
	

	327
	5
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (без учета трубы)
	м
	ГЭСН23-01-020-03
	
	
	
	

	328
	6
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм (без учета трубы)
	м
	ГЭСН23-01-020-04
	
	
	
	

	329
	5
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 400 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)
	м
	ГЭСН23-01-020-05
	
	
	
	

	330
	6
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)
	м
	ГЭСН23-01-030-01
	
	
	
	

	331
	7
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)
	м
	ГЭСН23-01-030-02
	
	
	
	

	332
	8
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 225 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)
	м
	ГЭСН23-01-030-03
	
	
	
	

	333
	9
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 250мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)
	м
	ГЭСН23-01-030-04
	
	
	
	

	334
	10
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 280 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)
	м
	ГЭСН23-01-030-05
	
	
	
	

	335
	11
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)
	м
	ГЭСН23-01-030-06
	
	
	
	

	336
	12
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)
	м
	ГЭСН23-01-030-08
	
	
	
	

	337
	13
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих (к колодцу)
	шт
	ГЭСН23-04-008-01
	
	
	
	

	338
	14
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых (к колодцу)
	шт
	ГЭСН23-04-008-02
	
	
	
	

	339
	15
	Демонтаж люка с корпусом
	шт
	ГЭСН23-04-011-01 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.5_стб.3
	
	
	
	

	340
	16
	Установка люка с корпусом (без учета крышки и корпуса люка)
	шт
	ГЭСН23-04-011-01
	
	
	
	

	341
	17
	Демонтаж крышки люка
	шт
	ГЭСН09-03-049-01 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	
	
	
	

	342
	18
	Установка крышки люка (без учета крышки люка)
	шт
	ГЭСН09-03-049-01
	
	
	
	

	343
	19
	Укладка трубопроводов  дренажных гофрированных  ДГТ-ПНД d110 мм SN4 без укладки геотекстиля (без учета труб)
	м
	ГЭСН27-02-021-01
	
	
	
	

	344
	20
	Укладка трубопроводов  дренажных гофрированных  ДГТ-ПНД d160 мм SN4 без укладки геотекстиля (без учета труб)
	м
	ГЭСН27-02-021-01
	
	
	
	

	345
	21
	Укладка трубопроводов  дренажных гофрированных  ДГТ-ПНД d200 мм SN4 без укладки геотекстиля (без учета труб)
	м
	ГЭСН27-02-021-01
	
	
	
	

	346
	22
	Укладка геотекстиля иглопробивного плотностью 100г/м2
	м2
	ГЭСН27-04-016-04
	
	
	
	

	347
	23
	Укладка геотекстиля иглопробивного плотностью 150г/м2
	м2
	ГЭСН27-04-016-04
	
	
	
	

	348
	24
	Укладка геотекстиля иглопробивного плотностью 200г/м2
	м2
	ГЭСН27-04-016-04
	
	
	
	

	349
	25
	Укладка геотекстиля иглопробивного плотностью 250г/м2
	м2
	ГЭСН27-04-016-04
	
	
	
	

	ЛС-15- Теплоснабжение - наружные сети

	350
	1
	Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной прокладке труб диаметром до 200 мм
	м
	ГЭСНр66-01-013-01
	
	
	
	

	351
	2
	Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной прокладке труб диаметром до 400 мм
	м
	ГЭСНр66-01-013-02
	
	
	
	

	352
	3
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 50 мм (без учета трубы)
	м
	ГЭСН24-01-001-01
	
	
	
	

	353
	4
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 70 мм (без учета трубы)
	м
	ГЭСН24-01-001-02
	
	
	
	

	354
	5
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 80 мм (без учета трубы)
	м
	ГЭСН24-01-001-03
	
	
	
	

	355
	6
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 100 мм (без учета трубы)
	м
	ГЭСН24-01-001-04
	
	
	
	

	356
	7
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 125 мм (без учета трубы)
	м
	ГЭСН24-01-001-05
	
	
	
	

	357
	8
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 150 мм (без учета трубы)
	м
	ГЭСН24-01-001-06
	
	
	
	

	358
	9
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 200 мм (без учета трубы)
	м
	ГЭСН24-01-001-07
	
	
	
	

	359
	10
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 250 мм (без учета трубы)
	м
	ГЭСН24-01-001-08
	
	
	
	

	360
	11
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 300 мм (без учета трубы)
	м
	ГЭСН24-01-001-09
	
	
	
	

	361
	12
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм (без учета трубы и скорлуп)
	м
	ГЭСН24-01-008-01
	
	
	
	

	362
	13
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм (без учета трубы и скорлуп)
	м
	ГЭСН24-01-008-02
	
	
	
	

	363
	14
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм (без учета трубы и скорлуп)
	м
	ГЭСН24-01-008-03
	
	
	
	

	364
	15
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм (без учета трубы и скорлуп)
	м
	ГЭСН24-01-008-04
	
	
	
	

	365
	16
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 125 мм (без учета трубы и скорлуп)
	м
	ГЭСН24-01-008-05
	
	
	
	

	366
	17
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм (без учета трубы и скорлуп)
	м
	ГЭСН24-01-008-06
	
	
	
	

	367
	18
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм (без учета трубы и скорлуп)
	м
	ГЭСН24-01-008-07
	
	
	
	

	368
	19
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм (без учета трубы и скорлуп)
	м
	ГЭСН24-01-008-08
	
	
	
	

	369
	20
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 300 мм (без учета трубы и скорлуп)
	м
	ГЭСН24-01-008-09
	
	
	
	

	370
	21
	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм (без учета трубы и скорлуп)
	м
	ГЭСН24-01-009-01
	
	
	
	

	371
	22
	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм (без учета трубы и скорлуп)
	м
	ГЭСН24-01-009-02
	
	
	
	

	372
	23
	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм (без учета трубы и скорлуп)
	м
	ГЭСН24-01-009-03
	
	
	
	

	373
	24
	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм (без учета трубы и скорлуп)
	м
	ГЭСН24-01-009-04
	
	
	
	

	374
	25
	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 125 мм (без учета трубы и скорлуп)
	м
	ГЭСН24-01-009-05
	
	
	
	

	375
	26
	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм (без учета трубы и скорлуп)
	м
	ГЭСН24-01-009-06
	
	
	
	

	376
	27
	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм (без учета трубы и скорлуп)
	м
	ГЭСН24-01-009-07
	
	
	
	

	377
	28
	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм (без учета трубы и скорлуп)
	м
	ГЭСН24-01-009-08
	
	
	
	

	378
	29
	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 300 мм (без учета трубы и скорлуп)
	м
	ГЭСН24-01-009-09
	
	
	
	

	379
	30
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм (без учета труб и скорлуп)
	м
	ГЭСН24-01-020-01
	
	
	
	

	380
	31
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм (без учета труб и скорлуп)
	м
	ГЭСН24-01-020-02
	
	
	
	

	381
	32
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм (без учета труб и скорлуп)
	м
	ГЭСН24-01-020-03
	
	
	
	

	382
	33
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм (без учета труб и скорлуп)
	м
	ГЭСН24-01-020-04
	
	
	
	

	383
	34
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 125 мм (без учета труб и скорлуп)
	м
	ГЭСН24-01-020-05
	
	
	
	

	384
	35
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм (без учета труб и скорлуп)
	м
	ГЭСН24-01-020-06
	
	
	
	

	385
	36
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм (без учета труб и скорлуп)
	м
	ГЭСН24-01-020-07
	
	
	
	

	386
	37
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм (без учета труб и скорлуп)
	м
	ГЭСН24-01-028-02
	
	
	
	

	387
	38
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 300 мм (без учета труб и скорлуп)
	м
	ГЭСН24-01-020-09
	
	
	
	

	388
	39
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 57 мм
	стык
	ГЭСН24-01-050-01
	
	
	
	

	389
	40
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 76 мм
	стык
	ГЭСН24-01-050-02
	
	
	
	

	390
	41
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 89 мм
	стык
	ГЭСН24-01-050-03
	
	
	
	

	391
	42
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 108 мм
	стык
	ГЭСН24-01-050-04
	
	
	
	

	392
	43
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 133 мм
	стык
	ГЭСН24-01-050-05
	
	
	
	

	393
	44
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 159 мм
	стык
	ГЭСН24-01-050-06
	
	
	
	

	394
	45
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 219 мм
	стык
	ГЭСН24-01-050-07
	
	
	
	

	395
	46
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 50 мм  (без учета компенсаторов)
	шт
	ГЭСН24-01-028-01
	
	
	
	

	396
	47
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 70 мм (без учета компенсаторов)
	шт
	ГЭСН24-01-028-02
	
	
	
	

	397
	48
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 80 мм (без учета компенсаторов)
	шт
	ГЭСН24-01-028-03
	
	
	
	

	398
	49
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 100 мм (без учета компенсаторов)
	шт
	ГЭСН24-01-028-04
	
	
	
	

	399
	50
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 125 мм (без учета компенсаторов)
	шт
	ГЭСН24-01-028-05
	
	
	
	

	400
	51
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 150 мм (без учета компенсаторов)
	шт
	ГЭСН24-01-028-06
	
	
	
	

	401
	52
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 200 мм (без учета компенсаторов)
	шт
	ГЭСН24-01-028-07
	
	
	
	

	402
	53
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 250 мм (без учета компенсаторов)
	шт
	ГЭСН24-01-028-08
	
	
	
	

	403
	54
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 300 мм (без учета компенсаторов)
	шт
	ГЭСН24-01-028-09
	
	
	
	

	404
	55
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 50 мм (без учета скорлуп и компенсаторов)
	шт
	ГЭСН24-01-029-01
	
	
	
	

	405
	56
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 70 мм (без учета скорлуп и компенсаторов)
	шт
	ГЭСН24-01-029-02
	
	
	
	

	406
	57
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 80 мм (без учета скорлуп и компенсаторов)
	шт
	ГЭСН24-01-029-03
	
	
	
	

	407
	58
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 100 мм (без учета скорлуп и компенсаторов)
	шт
	ГЭСН24-01-029-04
	
	
	
	

	408
	59
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 125 мм (без учета скорлуп и компенсаторов)
	шт
	ГЭСН24-01-029-05
	
	
	
	

	409
	60
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 150 мм (без учета скорлуп и компенсаторов)
	шт
	ГЭСН24-01-029-06
	
	
	
	

	410
	61
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 200 мм (без учета скорлуп и компенсаторов)
	шт
	ГЭСН24-01-029-07
	
	
	
	

	411
	62
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 250 мм (без учета скорлуп и компенсаторов)
	шт
	ГЭСН24-01-029-08
	
	
	
	

	412
	63
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 300 мм (без учета скорлуп и компенсаторов)
	шт
	ГЭСН24-01-029-09
	
	
	
	

	413
	64
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм (без учета задвижек, клапанов)
	шт
	ГЭСН24-01-032-01
	
	
	
	

	414
	65
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм (без учета задвижек, клапанов)
	шт
	ГЭСН24-01-032-02
	
	
	
	

	415
	66
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм (без учета задвижек, клапанов)
	шт
	ГЭСН24-01-032-03
	
	
	
	

	416
	67
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 150 мм (без учета задвижек, клапанов)
	шт
	ГЭСН24-01-032-04
	
	
	
	

	417
	68
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 200 мм (без учета задвижек, клапанов)
	шт
	ГЭСН24-01-032-05
	
	
	
	

	418
	69
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 250 мм (без учета задвижек, клапанов)
	шт
	ГЭСН24-01-032-06
	
	
	
	

	419
	70
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 50 мм (без учета трубы, скользящих опор и хомутов)
	м
	ГЭСН24-01-001-01
	
	
	
	

	420
	71
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 65 мм (без учета трубы, скользящих опор и хомутов)
	м
	ГЭСН24-01-001-02
	
	
	
	

	421
	72
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 80 мм (без учета трубы, скользящих опор и хомутов)
	м
	ГЭСН24-01-001-03
	
	
	
	

	422
	73
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 100 мм (без учета трубы, скользящих опор и хомутов)
	м
	ГЭСН24-01-001-04
	
	
	
	

	423
	74
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 125 мм (без учета трубы, скользящих опор и хомутов)
	м
	ГЭСН24-01-001-05
	
	
	
	

	424
	75
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 150 мм (без учета трубы, скользящих опор и хомутов)
	м
	ГЭСН24-01-001-06
	
	
	
	

	425
	76
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 200 мм (без учета трубы, скользящих опор и хомутов)
	м
	ГЭСН24-01-001-07
	
	
	
	

	426
	77
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 250 мм (без учета трубы, скользящих опор и хомутов)
	м
	ГЭСН24-01-001-08
	
	
	
	

	427
	78
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 300 мм (без учета трубы,скользящих опор и хомутов)
	м
	ГЭСН24-01-001-09
	
	
	
	

	428
	79
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)
	м
	ГЭСН24-01-008-01
	
	
	
	

	429
	80
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 65 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)
	м
	ГЭСН24-01-008-02
	
	
	
	

	430
	81
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)
	м
	ГЭСН24-01-008-03
	
	
	
	

	431
	82
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)
	м
	ГЭСН24-01-008-04
	
	
	
	

	432
	83
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 125 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)
	м
	ГЭСН24-01-008-05
	
	
	
	

	433
	84
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)
	м
	ГЭСН24-01-008-06
	
	
	
	

	434
	85
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)
	м
	ГЭСН24-01-008-07
	
	
	
	

	435
	86
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)
	м
	ГЭСН24-01-008-08
	
	
	
	

	436
	87
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 300 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)
	м
	ГЭСН24-01-008-09
	
	
	
	

	437
	88
	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)
	м
	ГЭСН24-01-009-01
	
	
	
	

	438
	89
	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 65 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)
	м
	ГЭСН24-01-009-02
	
	
	
	

	439
	90
	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)
	м
	ГЭСН24-01-009-03
	
	
	
	

	440
	91
	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)
	м
	ГЭСН24-01-009-04
	
	
	
	

	441
	92
	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 125 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)
	м
	ГЭСН24-01-009-05
	
	
	
	

	442
	93
	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)
	м
	ГЭСН24-01-009-06
	
	
	
	

	443
	94
	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)
	м
	ГЭСН24-01-009-07
	
	
	
	

	444
	95
	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)
	м
	ГЭСН24-01-009-08
	
	
	
	

	445
	96
	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 300 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)
	м
	ГЭСН24-01-009-09
	
	
	
	

	ЛС-16 Теплоизоляционные работы

	446
	1
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем (без учета цилиндров и полуцилиндров)
	м3
	ГЭСН26-01-003-01
	
	
	
	

	447
	2
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") (без учета плит (пластин))
	м2
	ГЭСН26-01-018-01
	
	
	
	

	448
	3
	Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп
	м2
	ГЭСНр66-01-024-01
	
	
	
	

	449
	4
	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной
	м2
	ГЭСНр66-01-024-02
	
	
	
	

	450
	5
	Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной
	м2
	ГЭСНр66-01-024-03
	
	
	
	

	451
	6
	Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп
	м2
	ГЭСНр66-01-024-01
	
	
	
	

	ЛС-17 Благоустройство

	452
	1.1
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (без учета материалов)
	м
	ГЭСН27-02-010-02
	
	
	
	

	453
	1.2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	м3
	ГЭСН27-04-001-01
	
	
	
	

	454
	1.3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	м3
	ГЭСН27-04-001-04
	
	
	
	

	455
	1.4
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей А 16 ВТ на БНД
	м2
	ГЭСН27-06-031-01
	
	
	
	

	456
	1.5
	Устройство покрытия толщиной 0,5 см из горячих асфальтобетонных смесей А 16 ВТ на БНД  (добавление)
	м2
	ГЭСН27-06-032-01
	
	
	
	

	457
	1.6
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей А 32 НТ на БНД
	м2
	ГЭСН27-06-031-01
	
	
	
	

	458
	1.7
	Устройство покрытия толщиной 0,5 см из горячих асфальтобетонных смесей А 32 НТ на БНД (добавление)
	м2
	ГЭСН27-06-032-01
	
	
	
	

	459
	1.8
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора 
	т
	ГЭСН27-06-035-01
	
	
	
	

	460
	1.9
	Устройство покрытия толщиной 3 см из асфальтобетонной крошки ( вторсырье)
	м2
	ГЭСН27-06-019-01
	
	
	
	

	461
	1.10
	Устройство покрытия толщиной 0,5 см из асфальтобетонной крошки(вторсырье)  (добавление)
	м2
	ГЭСН27-06-019-02
	
	
	
	

	462
	1.11
	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей
	м2
	ГЭСН27-06-019-01
	
	
	
	

	463
	1.12
	Устройство покрытия толщиной 0,5 см из холодных асфальтобетонных смесей (добавление)
	м2
	ГЭСН27-06-019-02
	
	
	
	

	464
	1.13
	Устройство покрытий из тротуарной плитки на готовое основание с заполнением швов песком, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. (без учета тротуарной плитки)
	м2
	ГЭСН27-07-005-01
	
	
	
	

	465
	1.14
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. (без учета материалов)
	м2
	ГЭСН27-07-005-02
	
	
	
	

	466
	1.15
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 90 шт. (без учета материалов)
	м2
	ГЭСН27-07-005-03
	
	
	
	

	467
	1.16
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных тип Г толщиной слоя 4 см
	м2
	ГЭСН27-07-006-01
	
	
	
	

	468
	1.17
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных тип Г толщиной слоя 0,5 см  (добавление)
	м2
	ГЭСН27-07-006-02
	
	
	
	

	469
	1.18
	Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из отсева гранитного толщиной слоя до 12 см
	м2
	ГЭСН27-07-007-02
	
	
	
	

	470
	1.19
	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм
	м
	ГЭСН31-01-065-02
	
	
	
	

	471
	1.20
	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 10 мм (добавление)
	м
	ГЭСН31-01-065-04
	
	
	
	

	472
	1.21
	Установка и последующий демонтаж временного дорожного знака на металлической стойке на ж/б основании (с учетом материалов)
	шт
	ГЭСН27-09-014-01
	
	
	
	

	473
	1.22
	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос: из трубофильтров
	м
	ГЭСН27-02-001-02
	
	
	
	

	474
	2.1
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли механизированным способом
	м2
	ГЭСН47-01-046-01
	
	
	
	

	475
	2.2
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную
	м2
	ГЭСН47-01-046-02
	
	
	
	

	476
	2.3
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см механизированным способом
	м2
	ГЭСН47-01-046-03
	
	
	
	

	477
	2.4
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см вручную
	м2
	ГЭСН47-01-046-04
	
	
	
	

	478
	2.5
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	м2
	ГЭСН47-01-046-06
	
	
	
	

	479
	2.6
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	м2
	ГЭСНр68-02-001-01
	
	
	
	

	480
	2.7
	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала
	м2
	ГЭСНр68-02-001-02
	
	
	
	

	481
	2.8
	Разборка покрытий и оснований мостовой из булыжного камня
	м3
	ГЭСНр68-02-004-01
	
	
	
	

	482
	2.9
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	м3
	ГЭСНр68-02-004-02
	
	
	
	

	483
	2.10
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	м3
	ГЭСНр68-02-004-04
	
	
	
	

	484
	2.11
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	м3
	ГЭСНр68-02-004-05
	
	
	
	

	485
	2.12
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную
	м2
	ГЭСНр68-02-005-01
	
	
	
	

	486
	2.13
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических
	м2
	ГЭСНр68-02-005-02
	
	
	
	

	487
	2.14
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	м
	ГЭСНр68-02-006-01
	
	
	
	

	488
	2.15
	Разборка бортовых камней на щебеночном основании
	м
	ГЭСНр68-02-006-02
	
	
	
	

	489
	2.16
	Разборка тротуаров и дорожек из плиток с их отноской и укладкой в штабель
	м2
	ГЭСНр68-02-012-01
	
	
	
	

	490
	2.17
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см со снятием и установкой крышки и корпуса люка (без учета регулировочных колец)
	шт
	ГЭСНр68-02-018-01
	
	
	
	

	491
	2.18
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см со снятием и установкой крышки и корпуса люка (без учета регулировочных колец)
	 шт
	ГЭСНр68-02-018-02
	
	
	
	

	492
	2.19
	Устройство и последующий демонтаж заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м с выгрузкой материала (с учетом панелей)
	шт
	ГЭСН09-08-002-05
	
	
	
	

	493
	2.20
	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук (с учетом материалов)
	плитка
	ГЭСНр63-03-003-01
	
	
	
	

	494
	2.21
	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук (с учетом материалов)
	плитка
	ГЭСНр63-03-003-02
	
	
	
	

	495
	2.22
	Смена керамических плиток в полах до 10 шт. (с учетом материалов)
	плитка
	ГЭСНр57-01-015-01
	
	
	
	

	496
	2.23
	Смена керамических плиток в полах более 10 шт. (с учетом материалов)
	плитка
	ГЭСНр57-01-015-02
	
	
	
	

	ЛС-18 Погрузка, перевозка

	497
	1
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами
	т
	49-1
	
	
	
	

	498
	2
	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	 т
	47-1
	
	
	
	

	499
	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера
	т
	01-20-1-01-0020
	
	
	
	

	Материалы

	Песок, щебень

	мат1
	1
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	02.3.01.02-1118
	
	

	мат2
	2
	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	02.2.05.04-2154
	
	

	мат3
	3
	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	02.2.05.04-2234
	
	

	мат4
	4
	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм
	м3
	02.2.05.04-2250
	
	

	Элементы железобетонных колодцев и каналов

	мат5
	1
	Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм
	шт
	08.1.02.06-0011
	
	

	мат6
	2
	Люк чугунный круглый средний, номинальная нагрузка 125 кН, диаметр лаза 600 мм
	шт
	08.1.02.06-0021
	
	

	мат7
	3
	Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм
	шт
	08.1.02.06-0043
	
	

	мат9
	5
	Опоры скользящие типа: Т13 высотой 150 мм диаметром 57 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат10
	6
	Опоры скользящие типа: Т13 высотой 150 мм диаметром 76 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат11
	7
	Опоры скользящие типа: Т13 высотой 150 мм диаметром 108 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат12
	8
	Опоры скользящие типа: Т13 высотой 150 мм диаметром 133 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат13
	9
	Опоры скользящие типа: Т13 высотой 150 мм диаметром 159 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат14
	10
	Опоры скользящие типа: Т13 высотой 150 мм диаметром 219 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат15
	11
	Опоры скользящие типа: Т13 высотой 150 мм диаметром 273 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат16
	12
	Опоры скользящие типа: СПО 57/140
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат17
	13
	Опоры скользящие типа: СПО 76/160
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат18
	14
	Опоры скользящие типа: СПО 89/180
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат19
	15
	Опоры скользящие типа: СПО 108/200
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат20
	16
	Опоры скользящие типа: СПО 133/225
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат21
	17
	Опоры скользящие типа: СПО 159/250
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат22
	18
	Опоры скользящие типа: СПОк 219/315
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат23
	19
	Опоры скользящие типа: СПОк 273/400
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат24
	20
	Элементы непроходных каналов для ТС (Опоры неподвижные): НО-1-1 щитовые
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат25
	21
	Элементы непроходных каналов для ТС (Опоры неподвижные): НО-1-2 щитовые
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат26
	22
	Элементы непроходных каналов для ТС (Опоры неподвижные): НО-2-1 щитовые
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат27
	23
	Элементы непроходных каналов для ТС (Опоры неподвижные): НО-2-2 щитовые
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат28
	24
	Каналы непроходные: КН-3 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат29
	25
	Каналы непроходные: КН-1 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м3
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат30
	26
	Каналы непроходные: КН-2 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат33
	27
	Каналы непроходные: КН-4 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат34
	28
	Каналы непроходные: КН-5 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат35
	29
	Каналы непроходные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
	м3
	05.1.01.07-0001
	
	

	мат36
	30
	Каналы непроходные железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
	м3
	05.1.01.07-0004
	
	

	мат37
	31
	Каналы непроходные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
	м3
	05.1.01.07-0006
	
	

	мат38
	32
	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,276 м3
	м
	05.1.01.09-0013
	
	

	мат39
	33
	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,271 м3
	м
	05.1.01.09-0014
	
	

	мат40
	34
	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,27 м3
	м
	05.1.01.09-0015
	
	

	мат41
	35
	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,449 м3
	м
	05.1.01.09-0017
	
	

	мат42
	36
	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,449 м3
	м
	05.1.01.09-0018
	
	

	мат43
	37
	Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3
	м3
	05.1.01.09-0041
	
	

	мат44
	38
	Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
	м3
	05.1.01.09-0042
	
	

	мат45
	39
	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3
	м3
	05.1.01.09-0052
	
	

	мат46
	40
	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
	м3
	05.1.01.09-0061
	
	

	мат47
	41
	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
	м3
	05.1.01.09-0119
	
	

	мат48
	42
	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
	м3
	05.1.01.09-0117
	
	

	мат49
	43
	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 110 мм
	шт
	24.3.05.07-0514
	
	

	мат50 
	44
	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 160 мм
	шт
	24.3.05.07-0515
	
	

	мат51
	45
	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 225 мм
	шт
	24.3.05.07-0516
	
	

	мат52
	46
	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 315 мм
	шт
	24.3.05.07-0517
	
	

	мат53
	47
	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR26, диаметр 355 мм
	шт
	24.3.05.07-0518
	
	

	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные)

	мат54
	1
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	23.3.06.05-0001
	
	

	мат55
	2
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	23.3.06.05-0002
	
	

	мат56
	3
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	23.3.06.05-0003
	
	

	мат57
	4
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	23.3.06.05-0004
	
	

	мат58
	5
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	23.3.06.05-0005
	
	

	мат59
	6
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	23.3.06.05-0006
	
	

	мат60
	7
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	23.3.06.05-0007
	
	

	мат61
	8
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	23.3.06.05-0008
	
	

	мат62
	9
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	23.3.06.05-0009
	
	

	мат63
	10
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	23.3.06.05-0010
	
	

	мат64
	11
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм, применительно к трубам аналогичного диаметра с резьбой
	м
	23.3.06.05-0024
	
	

	мат65
	12
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4,5 мм, применительно к трубам аналогичного диаметра с резьбой
	м
	23.3.06.05-0025
	
	

	мат66
	13
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 200 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	прайс-лист
	
	

	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные

	мат67
	1
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	23.3.06.02-0001
	
	

	мат68
	2
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	23.3.06.02-0002
	
	

	мат69
	3
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	23.3.06.02-0003
	
	

	мат70
	4
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	23.3.06.02-0004
	
	

	мат71
	5
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	23.3.06.02-0005
	
	

	мат72
	6
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	23.3.06.02-0006
	
	

	мат73
	7
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	23.3.06.02-0007
	
	

	мат74
	8
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	23.3.06.02-0008
	
	

	мат75
	9
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	23.3.06.02-0009
	
	

	мат76
	10
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	23.3.06.02-0010
	
	

	мат77
	11
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	23.3.06.02-0011
	
	

	мат78
	12
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	23.3.06.02-0012
	
	

	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20 ,25

	мат79
	1
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	23.3.03.02-0011
	
	

	мат80
	2
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	23.3.03.02-0017
	
	

	мат81
	3
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	23.3.03.02-0025
	
	

	мат82
	4
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	23.3.03.02-0029
	
	

	мат83
	5
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	23.3.03.02-0033
	
	

	мат84
	6
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	23.3.03.02-0040
	
	

	мат85
	7
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 7 мм
	м
	23.3.03.02-0045
	
	

	мат86
	8
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	23.3.03.02-0048
	
	

	мат87
	9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 7 мм
	м
	23.3.03.02-0053
	
	

	мат88
	10
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	23.3.03.02-0057
	
	

	мат89
	11
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 7 мм
	м
	23.3.03.02-0060
	
	

	мат90
	12
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	23.3.03.02-0064
	
	

	мат91
	13
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм
	м
	23.3.03.02-0067
	
	

	мат92
	14
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	23.3.03.02-0071
	
	

	мат93
	15
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 7 мм
	м
	23.3.03.02-0074
	
	

	мат94
	16
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	23.3.03.02-0077
	
	

	мат95
	17
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7 мм
	м
	23.3.03.02-0080
	
	

	мат96
	18
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	23.3.03.02-0086
	
	

	мат97
	19
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 7 мм
	м
	23.3.03.02-0089
	
	

	мат98
	20
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм
	м
	23.3.03.02-0091
	
	

	мат99
	21
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	23.3.03.02-0095
	
	

	мат100
	22
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 9 мм
	м
	23.3.03.02-0100
	
	

	мат101
	23
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	23.3.03.02-0104
	
	

	мат102
	24
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 9 мм
	м
	23.3.03.02-0109
	
	

	мат103
	25
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 6 мм
	м
	23.3.03.02-0131
	
	

	мат104
	26
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 10 мм
	м
	23.3.03.02-0135
	
	

	мат105
	27
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 6 мм
	м
	23.3.03.02-0123
	
	

	мат106
	28
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 10 мм
	м
	23.3.03.02-0127
	
	

	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6Мпа t 150 С

	мат107
	1
	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм
	м
	23.4.01.03-0071
	
	

	мат108
	2
	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм
	м
	23.4.01.03-0072
	
	

	мат109
	3
	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм
	м
	23.4.01.03-0073
	
	

	мат110
	4
	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм
	м
	23.4.01.03-0074
	
	

	мат111
	5
	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 4 мм
	м
	23.4.01.03-0075
	
	

	мат112
	6
	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 5 мм
	м
	23.4.01.03-0076
	
	

	мат113
	7
	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 7 мм
	м
	23.4.01.03-0077
	
	

	мат114
	8
	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 8 мм
	м
	23.4.01.03-0078
	
	

	мат115
	9
	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 8 мм
	м
	23.4.01.03-0079
	
	

	Фасонные и соединительные части к стальным трубам в ППУ изоляции

	мат116
	1
	Сильфонный компенсационный узел в изоляции ППУ-ПЭ СКУ-1: с ОДК 133 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат117
	2
	Сильфонный компенсационный узел в изоляции ППУ-ПЭ СКУ-1: с ОДК 159 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат118
	3
	Сильфонный компенсационный узел в изоляции ППУ-ПЭ СКУ-1: с ОДК 219 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат119
	4
	Сильфонный компенсационный узел в изоляции ППУ-ПЭ СКУ-1: с ОДК 273 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат120
	5
	Сильфонный компенсационный узел в изоляции ППУ-ПЭ СКУ-1: с ОДК 325 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат121
	6
	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 57x140 мм
	шт
	05.1.02.05-0041
	
	

	мат122
	7
	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 76x160 мм
	шт
	05.1.02.05-0042
	
	

	мат123
	8
	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 89x180 мм
	шт
	05.1.02.05-0043
	
	

	мат124
	9
	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 108x200 мм
	шт
	05.1.02.05-0044
	
	

	мат125
	10
	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 133x250 мм
	шт
	05.1.02.05-0045
	
	

	мат126
	11
	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 159x250 мм
	шт
	05.1.02.05-0046
	
	

	мат127
	12
	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 219x315 мм
	шт
	05.1.02.05-0047
	
	

	мат128
	13
	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 273x400 мм
	шт
	05.1.02.05-0048
	
	

	мат129
	14
	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 325x400 мм
	шт
	05.1.02.05-0049
	
	

	мат130
	15
	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 325x500 мм
	шт
	05.1.02.05-0050
	
	

	мат 131
	16
	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 57 мм, диаметром изоляции 140 мм, длиной 500 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат132
	17
	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 500 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат133
	18
	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 500 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат134
	19
	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 500 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат135
	20
	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 500 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат136
	21
	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 57 мм, диаметром изоляции 125 мм, длиной 500 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат137
	22
	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 76 мм, диаметром изоляции 140 мм, длиной 500 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат138
	23
	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 89 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 500 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат139
	24
	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 108 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 500 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат140
	25
	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 133 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 500 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат141
	26
	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 133 мм, диаметром изоляции 225 мм, длиной 500 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат142
	27
	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 133 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 500 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат143
	28
	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 219 мм, диаметром изоляции 315 мм, длиной 500 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат144
	29
	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 273 мм, диаметром изоляции 400 мм, длиной 500 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат145
	30
	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 325 мм, диаметром изоляции 400 мм, длиной 500 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат146
	31
	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 325 мм, диаметром изоляции 450 мм, длиной 500 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат147
	32
	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 325 мм, диаметром изоляции 500 мм, длиной 500 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат148
	33
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 42 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, длина плеча 1000 мм
	шт
	23.8.02.02-0012
	
	

	мат149
	34
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, длина плеча 1000 мм
	шт
	23.8.02.02-0013
	
	

	мат150
	35
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, длина плеча 1000 мм
	шт
	23.8.02.02-0014
	
	

	мат151
	36
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, длина плеча 1000 мм
	шт
	23.8.02.02-0015
	
	

	мат152
	37
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, длина плеча 1000 мм
	шт
	23.8.02.02-0016
	
	

	мат153
	38
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, длина плеча 1000 мм
	шт
	23.8.02.02-0017
	
	

	мат154
	39
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, длина плеча 1000 мм
	шт
	23.8.02.02-0022
	
	

	мат155
	40
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, длина плеча 1000 мм
	шт
	23.8.02.02-0023
	
	

	мат156
	41
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, длина плеча 1050 мм
	шт
	23.8.02.02-0024
	
	

	мат157
	42
	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 76/57 мм, наружный диаметр изоляции 140/125 мм, длина 1500 мм
	шт
	23.8.02.03-0006
	
	

	мат158
	43
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 57/125 на д. 76/140 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат159
	44
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 57/125 на д. 89/160 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат160
	45
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 57/125 на д. 108/180 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат161
	46
	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 89/76 мм, наружный диаметр изоляции 160/140 мм, длина 1500 мм
	шт
	23.8.02.03-0007
	
	

	мат162
	47
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 76/140 на д. 89/160 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат163
	48
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 76/140 на д. 89/180 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат164
	49
	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 108/76 мм, наружный диаметр изоляции 180/140 мм, длина 1500 мм
	шт
	23.8.02.03-0002
	
	

	мат165
	50
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 76/140 на д. 108/180 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат166
	51
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 76/140 на д. 108/200 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат167
	52
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 76/140 на д. 133/200 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат168
	53
	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 108/89 мм, наружный диаметр изоляции 180/160 мм, длина 1500 мм
	шт
	23.8.02.03-0008
	
	

	мат169
	54
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 89/160 на д. 108/180 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат170
	55
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 89/160 на д. 108/200 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат171
	56
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 89/160 на д. 133/200 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат172
	57
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 89/160 на д. 133/225 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат173
	58
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 89/160 на д. 159/250 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат174
	59
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 108/180 на д. 133/225 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат175
	60
	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 133/108 мм, наружный диаметр изоляции 225/180 мм, длина 1500 мм
	шт
	23.8.02.03-0009
	
	

	мат176
	61
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 108/180 на д. 133/250 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат177
	62
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 108/180 на д. 159/250 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат178
	63
	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 159/108 мм, наружный диаметр изоляции 250/180 мм, длина 1500 мм
	шт
	23.8.02.03-0003
	
	

	мат179
	64
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 108/180 на д. 219/315 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат180
	65
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 133/200 на д. 159/250 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат181
	66
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 133/200 на д. 219/315 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат182
	67
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 133/200 на д. 273/400 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат183
	68
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 133/225 на д. 159/250 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат184
	69
	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 159/133 мм, наружный диаметр изоляции 250/225 мм, длина 1500 мм
	шт
	23.8.02.03-0010
	
	

	мат185
	70
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 133/225 на д. 219/315 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат186
	71
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 133/225 на д. 273/400 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат187
	72
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 159/250 на д. 219/315 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат188
	73
	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 219/159 мм, наружный диаметр изоляции 315/250 мм, длина 1500 мм
	шт
	23.8.02.03-0011
	
	

	мат189
	74
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 159/250 на д. 273/400 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат190
	75
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 159/250 на д. 325/400 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат191
	76
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 159/250 на д. 325/450 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат192
	77
	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 273/219 мм, наружный диаметр изоляции 400/315 мм, длина 1500 мм
	шт
	23.8.02.03-0012
	
	

	мат193
	78
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 219/315 на д. 273/400 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат194
	79
	Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 219/315 на д. 325/400 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат195
	80
	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 57 мм
	комп
	12.2.06.06-0001
	
	

	мат196
	81
	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 76 мм
	комп
	12.2.06.06-0002
	
	

	мат197
	82
	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 89 мм
	комп
	12.2.06.06-0003
	
	

	мат198
	83
	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 108 мм
	комп
	12.2.06.06-0004
	
	

	мат199
	84
	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 133 мм
	комп
	12.2.06.06-0006
	
	

	мат200
	85
	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 159 мм
	комп
	12.2.06.06-0007
	
	

	мат201
	86
	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 219 мм
	комп
	12.2.06.06-0008
	
	

	мат202
	87
	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 40 мм, внутренний диаметр 273 мм
	комп
	12.2.06.06-0009
	
	

	мат203
	88
	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 40 мм, внутренний диаметр 325 мм
	комп
	12.2.06.06-0010
	
	

	Фасонные стальные части

	мат204
	1
	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	23.8.03.04-0163
	
	

	мат205
	2
	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	23.8.03.04-0164
	
	

	мат206
	3
	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 40 мм
	шт
	23.8.03.04-0165
	
	

	мат207
	4
	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	23.8.03.04-0166
	
	

	мат208
	5
	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 63 мм
	шт
	23.8.03.04-0196
	
	

	мат209
	6
	Тройник стальной черный, диаметр 25 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат210
	7
	Тройник стальной черный, диаметр 32 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат211
	8
	Тройник стальной черный, диаметр 40 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат212
	9
	Тройник стальной черный, диаметр 50 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат213
	10
	Тройник стальной черный, диаметр 63 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат214
	11
	Тройник стальной черный, диаметр 76 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат215
	12
	Тройник стальной черный, диаметр 89 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат216
	13
	Тройник стальной черный, диаметр 108 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат217
	14
	Тройник стальной черный, диаметр 133 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат218
	15
	Тройник стальной черный, диаметр 159 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат219
	16
	Отводы гнутые: диаметром 15 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат220
	17
	Отводы гнутые: диаметром 20 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат221
	18
	Отводы гнутые: диаметром 25 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат222
	19
	Отводы гнутые: диаметром 32 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат223
	20
	Отводы гнутые: диаметром 40 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат224
	21
	Отводы гнутые: диаметром 50 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат225
	22
	Отводы гнутые: диаметром 57 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат226
	23
	Отводы гнутые: диаметром 63 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат227
	24
	Отводы гнутые: диаметром 76 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат228
	25
	Отводы гнутые: диаметром 89 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат229
	26
	Отводы гнутые: диаметром 108 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат230
	27
	Отводы гнутые: диаметром 133 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат231
	28
	Отводы гнутые: диаметром 159 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат232
	29
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм
	шт
	23.8.04.06-0061
	
	

	мат233
	30
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
	шт
	23.8.04.06-0063
	
	

	мат234
	31
	Отводы гнутые: оцинкованные диаметром 15 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат235
	32
	Отводы гнутые: оцинкованные диаметром 20 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат236
	33
	Отводы гнутые: оцинкованные диаметром 25 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат237
	34
	Отводы гнутые: оцинкованные диаметром 32 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат238
	35
	Отводы гнутые: оцинкованные диаметром 40 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат239
	36
	Отводы гнутые: оцинкованные диаметром 50 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат240
	37
	Отводы гнутые оцинкованные диаметром 57 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат241
	38
	Отводы гнутые оцинкованные диаметром 63 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат242
	39
	Отводы гнутые оцинкованные диаметром 76 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат243
	40
	Отводы гнутые оцинкованные диаметром 89 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат244
	41
	Отводы гнутые оцинкованные диаметром 108 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат245
	42
	Отводы гнутые оцинкованные диаметром 133 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат246
	43
	Отводы гнутые оцинкованные диаметром 159  мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат247
	44
	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 15 мм, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 2 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат248
	45
	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 20 мм, наружным диаметром 26,9 мм, толщиной стенки 2,3 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат249
	46
	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 25 мм, наружным диаметром 33,7 мм, толщиной стенки 2,6 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат250
	47
	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 25 мм, наружным диаметром 33,7 мм, толщиной стенки 2,6 мм, применительно к Тройникам 25х20 переходным
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат251
	48
	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 32 мм, наружным диаметром 42,4 мм, толщиной стенки 2,6 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат252
	49
	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 32 мм, наружным диаметром 42,4 мм, толщиной стенки 2,6 мм, применительно к тройникам переходным 32х20х32
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат253
	50
	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 32 мм, наружным диаметром 42,4 мм, толщиной стенки 2,6 мм, применительно к тройникам переходным 32х25х32
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат254
	51
	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 45,0х2,5 мм
	шт
	23.8.04.12-0112
	
	

	мат255
	52
	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм
	шт
	23.8.04.12-0113
	
	

	мат256
	53
	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат257
	54
	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76,1х5,0 мм
	шт
	23.8.04.12-0116
	
	

	мат258
	55
	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5 мм
	шт
	23.8.04.12-0118
	
	

	мат259
	56
	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат260
	57
	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х8,0 мм
	шт
	23.8.04.12-0122
	
	

	мат261
	58
	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х6,0 мм
	шт
	23.8.04.12-0126
	
	

	мат262
	59
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 40х20 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 45х2.5-25х1.6 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат263
	60
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 40х20 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 45х4-25х3 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат264
	61
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 40х30 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 45х2.5-32х2 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат265
	62
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 40х30 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 45х4-32х4 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат266
	63
	Переход "полиэтилен-сталь": ПЭ80, SDR 11 Дн= 32/32 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат267
	64
	Переход "полиэтилен-сталь": ПЭ80, SDR 11 Дн= 63/57 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат268
	65
	Переход "полиэтилен-сталь": ПЭ100, SDR 11 Дн= 90/89 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат269
	66
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х4-45х2,5 мм
	шт
	23.8.04.08-0051
	
	

	мат270
	67
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х5-45х4 мм
	шт
	23.8.04.08-0052
	
	

	мат271
	68
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-57х3 мм
	шт
	23.8.04.08-0057
	
	

	мат272
	69
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-57х5 мм
	шт
	23.8.04.08-0058
	
	

	мат273
	70
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-45х2,5 мм
	шт
	23.8.04.08-0055
	
	

	мат274
	71
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-45х4,0 мм
	шт
	23.8.04.08-0056
	
	

	мат275
	72
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-38х2,5 мм
	шт
	23.8.04.08-0053
	
	

	мат276
	73
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-38х3 мм
	шт
	23.8.04.08-0054
	
	

	мат277
	74
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-76х3,5 мм
	шт
	23.8.04.08-0064
	
	

	мат278
	75
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-76х5 мм
	шт
	23.8.04.08-0065
	
	

	мат279
	76
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм
	шт
	23.8.04.08-0061
	
	

	мат280
	77
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-57х4 мм
	шт
	23.8.04.08-0062
	
	

	мат281
	78
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х8-57х5 мм
	шт
	23.8.04.08-0063
	
	

	мат282
	79
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-45х2,5 мм
	шт
	23.8.04.08-0059
	
	

	мат283
	80
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-45х4 мм
	шт
	23.8.04.08-0060
	
	

	мат284
	81
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-89х3,5 мм
	шт
	23.8.04.08-0071
	
	

	мат285
	82
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-89х6 мм
	шт
	23.8.04.08-0072
	
	

	мат286
	83
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм
	шт
	23.8.04.08-0069
	
	

	мат287
	84
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-76х5 мм
	шт
	23.8.04.08-0070
	
	

	мат288
	85
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-57х3 мм
	шт
	23.8.04.08-0067
	
	

	мат289
	86
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-57х4 мм
	шт
	23.8.04.08-0068
	
	

	мат290
	87
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х5-108х4 мм
	шт
	23.8.04.08-0080
	
	

	мат291
	88
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-108х6 мм
	шт
	23.8.04.08-0081
	
	

	мат292
	89
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х4-89х3,5 мм
	шт
	23.8.04.08-0077
	
	

	мат293
	90
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х6-89х5 мм
	шт
	23.8.04.08-0078
	
	

	мат294
	91
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-89х6 мм
	шт
	23.8.04.08-0079
	
	

	мат295
	92
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х5-76х3,5 мм
	шт
	23.8.04.08-0075
	
	

	мат296
	93
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-76х5 мм
	шт
	23.8.04.08-0076
	
	

	мат297
	94
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-57х4 мм
	шт
	23.8.04.08-0074
	
	

	мат298
	95
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат299
	96
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х8 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат300
	97
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-108х4 мм
	шт
	23.8.04.08-0088
	
	

	мат301
	98
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-108х6 мм
	шт
	23.8.04.08-0089
	
	

	мат302
	99
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-89х3,5 мм
	шт
	23.8.04.08-0086
	
	

	мат303
	100
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-89х6 мм
	шт
	23.8.04.08-0087
	
	

	мат304
	101
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-76х3,5 мм
	шт
	23.8.04.08-0084
	
	

	мат305
	102
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-76х4 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат306
	103
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-57х3 мм
	шт
	23.8.04.08-0082
	
	

	мат307
	104
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-57х4 мм
	шт
	23.8.04.08-0083
	
	

	мат308
	105
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-159х4,5 мм
	шт
	23.8.04.08-0106
	
	

	мат309
	106
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-159х8 мм
	шт
	23.8.04.08-0107
	
	

	мат310
	107
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-133х4 мм
	шт
	23.8.04.08-0102
	
	

	мат311
	108
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-133х8 мм
	шт
	23.8.04.08-0103
	
	

	мат312
	109
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-108х4 мм
	шт
	23.8.04.08-0098
	
	

	мат313
	110
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-108х6 мм
	шт
	23.8.04.08-0099
	
	

	мат314
	111
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-89х3,5 мм
	шт
	23.8.04.08-0096
	
	

	мат315
	112
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-89х5 мм
	шт
	23.8.04.08-0097
	
	

	мат316
	113
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-76х3,5 мм
	шт
	23.8.04.08-0094
	
	

	мат317
	114
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-76х5 мм
	шт
	23.8.04.08-0095
	
	

	мат318
	115
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-57х3 мм
	шт
	23.8.04.08-0092
	
	

	мат319
	116
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-57х4 мм
	шт
	23.8.04.08-0093
	
	

	мат320
	117
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х7-219х6 мм
	шт
	23.8.04.08-0111
	
	

	мат321
	118
	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 25 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат322
	119
	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 32 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат323
	120
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50х40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57х3-45х2,5 мм
	шт
	23.8.04.12-0044
	
	

	мат324
	121
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50х40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57х5-45х4 мм
	шт
	23.8.04.12-0045
	
	

	мат325
	122
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-57х3 мм
	шт
	23.8.04.12-0048
	
	

	мат326
	123
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-57х5 мм
	шт
	23.8.04.12-0049
	
	

	мат327
	124
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65х40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-45х2,5 мм
	шт
	23.8.04.12-0046
	
	

	мат328
	125
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм
	шт
	23.8.04.12-0050
	
	

	мат329
	126
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-57х4 мм
	шт
	23.8.04.12-0051
	
	

	мат330
	127
	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-76х5 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат331
	128
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-89х4 мм
	шт
	23.8.04.12-0055
	
	

	мат332
	129
	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-76х5 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат333
	130
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-89х6 мм
	шт
	23.8.04.12-0056
	
	

	мат334
	131
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х8-89х8 мм
	шт
	23.8.04.12-0057
	
	

	мат335
	132
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм
	шт
	23.8.04.12-0052
	
	

	мат336
	133
	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-76х8 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат337
	134
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х4-108х4 мм
	шт
	23.8.04.12-0058
	
	

	мат338
	135
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х6-108х5 мм
	шт
	23.8.04.12-0059
	
	

	мат339
	136
	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм
	шт
	23.8.04.12-0041
	
	

	мат340
	137
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х6-89х5 мм
	шт
	23.8.04.12-0042
	
	

	мат341
	138
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-89х6 мм
	шт
	23.8.04.12-0043
	
	

	мат342
	139
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-133х4 мм
	шт
	23.8.04.12-0064
	
	

	мат343
	140
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х6-133х5 мм
	шт
	23.8.04.12-0065
	
	

	мат344
	141
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-133х6 мм
	шт
	23.8.04.12-0066
	
	

	мат345
	142
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-108х4 мм
	шт
	23.8.04.12-0061
	
	

	мат346
	143
	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-108х4 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат347
	144
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальный диаметр 150х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х8,0-108х5,0 мм
	шт
	23.8.04.12-0208
	
	

	мат348
	145
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х8-159х6 мм
	шт
	23.8.04.12-0071
	
	

	мат349
	146
	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат350
	147
	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-159х6 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат351
	148
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-159х8 мм
	шт
	23.8.04.12-0072
	
	

	мат352
	149
	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат353
	150
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-133х8 мм
	шт
	23.8.04.12-0069
	
	

	мат354
	151
	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-219х6 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат355
	152
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10-219х8 мм
	шт
	23.8.04.12-0077
	
	

	мат356
	153
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х12-219х10 мм
	шт
	23.8.04.12-0078
	
	

	мат357
	154
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10-159х6 мм
	шт
	23.8.04.12-0074
	
	

	мат358
	155
	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-159х4,5
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат359
	156
	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат360
	157
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х12-159х8 мм
	шт
	23.8.04.12-0075
	
	

	мат361
	158
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-273х7 мм
	шт
	23.8.04.12-0082
	
	

	мат362
	159
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х10-273х10 мм
	шт
	23.8.04.12-0083
	
	

	мат363
	160
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-219х6 мм
	шт
	23.8.04.12-0079
	
	

	мат364
	161
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х10-219х8 мм
	шт
	23.8.04.12-0080
	
	

	мат365
	162
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х10-325х8 мм
	шт
	23.8.04.12-0089
	
	

	Трубы металлополимерные и соединительные детали к ним (импорт)

	мат366
	1
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, температура до 30 °C, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 16 мм
	м
	24.2.02.02-0001
	
	

	мат367
	2
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, температура до 30 °C, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20 мм
	м
	24.2.02.02-0002
	
	

	мат368
	3
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, температура до 30 °C, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 26 мм
	м
	24.2.02.02-0003
	
	

	мат369
	4
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, температура до 30 °C, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 32 мм
	м
	24.2.02.02-0004
	
	

	мат370
	5
	Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 16 мм
	шт
	24.2.06.01-0004
	
	

	мат371
	6
	Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	24.2.06.01-0005
	
	

	мат372
	7
	Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	24.2.06.01-0006
	
	

	мат373
	8
	Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	24.2.06.01-0007
	
	

	мат374
	9
	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 16 мм
	шт
	24.2.06.06-0001
	
	

	мат375
	10
	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 16х20х16 мм
	шт
	24.2.06.06-0002
	
	

	мат376
	11
	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20 мм
	шт
	24.2.06.06-0003
	
	

	мат377
	12
	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х16х16 мм
	шт
	24.2.06.06-0004
	
	

	мат378
	13
	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х16х20 мм
	шт
	24.2.06.06-0005
	
	

	мат379
	14
	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х20х16 мм
	шт
	24.2.06.06-0006
	
	

	мат380
	15
	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х26х20 мм
	шт
	24.2.06.06-0007
	
	

	мат381
	16
	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26 мм
	шт
	24.2.06.06-0008
	
	

	мат382
	17
	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х16х20 мм
	шт
	24.2.06.06-0009
	
	

	мат383
	18
	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х16х26 мм
	шт
	24.2.06.06-0010
	
	

	мат384
	19
	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х16 мм
	шт
	24.2.06.06-0011
	
	

	мат385
	20
	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х20 мм
	шт
	24.2.06.06-0012
	
	

	мат386
	21
	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х26 мм
	шт
	24.2.06.06-0013
	
	

	мат387
	22
	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х26х20 мм
	шт
	24.2.06.06-0014
	
	

	мат388
	23
	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х32х26 мм
	шт
	24.2.06.06-0015
	
	

	мат389
	24
	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32 мм
	шт
	24.2.06.06-0016
	
	

	мат390
	25
	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х16х32 мм
	шт
	24.2.06.06-0017
	
	

	мат391
	26
	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х20х32 мм
	шт
	24.2.06.06-0018
	
	

	мат392
	27
	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х26х26 мм
	шт
	24.2.06.06-0019
	
	

	мат393
	28
	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х26х32 мм
	шт
	24.2.06.06-0020
	
	

	мат394
	29
	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х32х26 мм
	шт
	24.2.06.06-0021
	
	

	мат395
	30
	Тройник равнопроходной для металлополимерных труб, диаметр 16 мм
	шт
	24.2.06.06-0031
	
	

	мат396
	31
	Тройник равнопроходной для металлополимерных труб, диаметр 20 мм
	шт
	24.2.06.06-0032
	
	

	мат397
	32
	Тройник равнопроходной для металлополимерных труб, диаметр 25 мм
	шт
	24.2.06.06-0033
	
	

	мат398
	33
	Тройник равнопроходной для металлополимерных труб, диаметр 32 мм
	шт
	24.2.06.06-0034
	
	

	мат399
	34
	Тройник обжимной с креплением для металлополимерных труб, диаметр 16 мм х1/2"
	шт
	24.2.06.06-0041
	
	

	мат400
	35
	Тройник обжимной с креплением для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х1/2"
	шт
	24.2.06.06-0042
	
	

	мат401
	36
	Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 16 мм х1/2"
	шт
	24.2.06.06-0051
	
	

	мат402
	37
	Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х1/2"
	шт
	24.2.06.06-0052
	
	

	мат403
	38
	Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х3/4"
	шт
	24.2.06.06-0053
	
	

	мат404
	39
	Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 26 мм х1"
	шт
	24.2.06.06-0054
	
	

	мат405
	40
	Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 26 мм х3/4"
	шт
	24.2.06.06-0055
	
	

	мат406
	41
	Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 32 мм х1"
	шт
	24.2.06.06-0056
	
	

	мат407
	42
	Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 16 мм х1/2"
	шт
	24.2.06.06-0061
	
	

	мат408
	43
	Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х1/2"
	шт
	24.2.06.06-0062
	
	

	мат409
	44
	Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х3/4"
	шт
	24.2.06.06-0063
	
	

	мат410
	45
	Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 26 мм х1"
	шт
	24.2.06.06-0064
	
	

	мат411
	46
	Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 26 мм х3/4"
	шт
	24.2.06.06-0065
	
	

	мат412
	47
	Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 32 мм х1"
	шт
	24.2.06.06-0066
	
	

	мат413
	48
	Уголки 90° соединительные для металлополимерных труб диаметром 16 мм
	шт
	24.2.06.07-0001
	
	

	мат414
	49
	Уголки 90° соединительные для металлополимерных труб диаметром 20 мм
	шт
	24.2.06.07-0002
	
	

	мат415
	50
	Уголки 90° соединительные для металлополимерных труб диаметром 25 мм
	шт
	24.2.06.07-0003
	
	

	мат416
	51
	Уголки 90° соединительные для металлополимерных труб диаметром 32 мм
	шт
	24.2.06.07-0004
	
	

	Трубы поливинилхлоридные раструбные с уплотнительными кольцами для внутренней канализации

	мат417
	1
	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 32 мм, толщина 3,0 мм, длина 1000 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат418
	2
	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 50 мм, толщина 3,0 мм, длина 1000 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат419
	3
	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,2 мм, длина 1000 мм
	шт
	24.3.01.04-0025
	
	

	мат420
	4
	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 160 мм, толщина 3,2 мм, длина 2000 мм
	шт
	24.3.01.04-0030
	
	

	мат421
	5
	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 200 мм, толщина 4.9 мм, длина 1200 мм
	шт
	24.3.01.04-0033
	
	

	мат422
	6
	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000), размером 32х1,6 мм
	м
	прайс-лист
	
	

	мат423
	7
	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000), размером 50х2,4 мм
	м
	прайс-лист
	
	

	мат424
	8
	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005): PN8, размером 225х 6,9 мм
	м
	прайс-лист
	
	

	мат425
	9
	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005): PN12,5, размером 225х10,8 мм
	м
	прайс-лист
	
	

	мат426
	10
	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005): PN8, размером 315х 9,7 мм
	м
	прайс-лист
	
	

	мат427
	11
	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005): PN12,5, размером 110х5,3 мм
	м
	прайс-лист
	
	

	мат428
	12
	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005): PN10, размером 160х 6,2 мм
	м
	прайс-лист
	
	

	мат429
	13
	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005): PN12,5, размером 315х15,0 мм
	м
	прайс-лист
	
	

	мат430
	14
	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером: 50х3,2 мм
	м
	прайс-лист
	
	

	мат431
	15
	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером: 110х2,2 мм
	м
	прайс-лист
	
	

	мат432
	16
	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 2,2 мм, длина 1000 мм
	м
	24.3.01.04-0012
	
	

	Соединитель для канализационных труб внутренних

	мат433
	1
	Отвод 90° раструбный НПВХ 32мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат434
	2
	Отвод 90° раструбный НПВХ 50мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат435
	3
	Отвод 90° раструбный НПВХ 110мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат436
	4
	Отвод 90° раструбный НПВХ 160мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат437
	5
	Муфта строительная канализационная НПВХ 32 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат438
	6
	Муфта строительная канализационная НПВХ  50мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат439
	7
	Муфта строительная канализационная НПВХ 110мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат440
	8
	Муфта строительная канализационная НПВХ  160мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат441
	9
	Тройник 90° раструбный НПВХ 32мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат442
	10
	Тройник 90° раструбный НПВХ 50мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат443
	11
	Тройник 90° раструбный НПВХ 110мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат444
	12
	Тройник 90° раструбный НПВХ 160мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	Трубы полиэтиленовые

	мат445
	1
	Труба раструбная с двухслойной структурированной стенкой НПВХ, наружный диаметр 110 мм
	м
	прайс-лист
	
	

	мат446
	2
	Труба раструбная с двухслойной структурированной стенкой НПВХ, наружный диаметр 160 мм
	м
	прайс-лист
	
	

	мат447
	3
	Труба раструбная с двухслойной структурированной стенкой НПВХ, наружный диаметр 200 мм
	м
	прайс-лист
	
	

	мат448
	4
	Труба раструбная с двухслойной структурированной стенкой НПВХ, наружный диаметр 250 мм
	м
	прайс-лист
	
	

	мат449
	5
	Муфта полиэтиленовая раструбная, номинальный наружный диаметр 110 мм
	шт
	24.3.05.07-0161
	
	

	мат450
	6
	Муфта полиэтиленовая для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 160 мм
	шт
	24.3.05.07-0163
	
	

	мат451
	7
	Муфта полиэтиленовая для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 200 мм
	шт
	24.3.05.07-0164
	
	

	мат452
	8
	Муфта полиэтиленовая для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 250 мм
	шт
	24.3.05.07-0165
	
	

	мат453
	9
	Муфта полиэтиленовая для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 315 мм
	шт
	24.3.05.07-0166
	
	

	мат454
	10
	Муфта полиэтиленовая канализационная диаметром: 50 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат455
	11
	Муфта полиэтиленовая соединительная для дренажных труб, диаметр 110 мм
	шт
	24.3.05.07-0180
	
	

	мат456
	12
	Муфта полиэтиленовая соединительная для дренажных труб, диаметр 160 мм
	шт
	24.3.05.07-0181
	
	

	мат457
	13
	Муфта полиэтиленовая соединительная для дренажных труб, диаметр 200 мм
	шт
	24.3.05.07-0182
	
	

	мат458
	14
	Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром: 250 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат459
	15
	Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром: 315 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат460
	16
	Отвод 90° полиэтиленовый для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 110 мм 
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат461
	17
	Отвод 90° полиэтиленовый для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 160 мм 
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат462
	18
	Отвод 90° полиэтиленовый для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 200 мм 
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат463
	19
	Муфта полиэтиленовая для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 250 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат464
	20
	Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 110/63 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат465
	21
	Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 110/75 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат466
	22
	Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 110/90 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат467
	23
	Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 90 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат468
	24
	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм
	шт
	24.3.05.15-0262
	
	

	мат469
	25
	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм
	шт
	24.3.05.15-0263
	
	

	мат470
	26
	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 140 мм
	шт
	24.3.05.15-0264
	
	

	мат471
	27
	Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 160/63 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат472
	28
	Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 160/110 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат473
	29
	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм
	шт
	24.3.05.15-0265
	
	

	мат474
	30
	Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 180/160 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат475
	31
	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 180 мм
	шт
	24.3.05.15-0266
	
	

	мат476
	32
	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 200 мм
	шт
	24.3.05.15-0267
	
	

	мат477
	33
	Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 225/110 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат478
	34
	Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 225/160 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат479
	35
	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 225 мм
	шт
	24.3.05.15-0268
	
	

	мат480
	36
	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 250 мм
	шт
	24.3.05.15-0269
	
	

	мат481
	37
	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 280 мм
	шт
	24.3.05.15-0270
	
	

	мат482
	38
	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 315 мм
	шт
	24.3.05.15-0271
	
	

	мат483
	39
	Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 20 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат484
	40
	Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 32 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат485
	41
	Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 50 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат486
	42
	Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 63 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат487
	43
	Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 75 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат488
	44
	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 90 мм
	шт
	24.3.05.15-0261
	
	

	мат489
	45
	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 50 мм
	шт
	24.3.05.07-0602
	
	

	мат490
	46
	Муфта полиэтиленовая канализационная диаметром: 100 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат491
	47
	Тройник полиэтиленовый канализационный диаметром: 50х100 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат492
	48
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	24.3.03.13-0042
	
	

	мат493
	49
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
	м
	24.3.03.13-0046
	
	

	мат494
	50
	Труба ПЭ 80: SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)
	м
	прайс-лист
	
	

	мат495
	51
	Труба ПЭ 80: SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)
	м
	прайс-лист
	
	

	мат496
	52
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	24.3.03.13-0001
	
	

	мат497
	53
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,7 мм
	м
	24.3.03.13-0002
	
	

	мат498
	54
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм
	м
	24.3.03.13-0003
	
	

	мат499
	55
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм
	м
	24.3.03.13-0004
	
	

	мат500
	56
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 6,8 мм
	м
	24.3.03.13-0005
	
	

	мат501
	57
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 8,2 мм
	м
	24.3.03.13-0006
	
	

	мат502
	58
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм
	м
	24.3.03.13-0007
	
	

	мат503
	59
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 11,4 мм
	м
	24.3.03.13-0008
	
	

	мат504
	60
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 12,7 мм
	м
	24.3.03.13-0009
	
	

	мат505
	61
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм
	м
	24.3.03.13-0010
	
	

	мат506
	62
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 16,4 мм
	м
	24.3.03.13-0011
	
	

	мат507
	63
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм
	м
	24.3.03.13-0012
	
	

	мат508
	64
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм
	м
	24.3.03.13-0013
	
	

	мат509
	65
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм
	м
	24.3.03.13-0014
	
	

	мат510
	66
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 25,4 мм
	м
	24.3.03.13-0015
	
	

	мат511
	67
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм
	м
	24.3.03.13-0016
	
	

	мат512
	68
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
	м
	прайс-лист
	
	

	мат513
	69
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
	м
	прайс-лист
	
	

	мат514
	70
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
	м
	прайс-лист
	
	

	мат515
	71
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
	м
	прайс-лист
	
	

	мат516
	72
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 75х6,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
	м
	прайс-лист
	
	

	мат517
	73
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
	м
	прайс-лист
	
	

	мат518
	74
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
	м
	прайс-лист
	
	

	мат519
	75
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 125х11,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
	м
	прайс-лист
	
	

	мат520
	76
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 140х12,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
	м
	прайс-лист
	
	

	мат521
	77
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 160х14,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
	м
	прайс-лист
	
	

	мат522
	78
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 180х16,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
	м
	прайс-лист
	
	

	мат523
	79
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 200х18,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
	м
	прайс-лист
	
	

	мат524
	80
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 225х20,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
	м
	прайс-лист
	
	

	мат525
	81
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 250х22,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
	м
	прайс-лист
	
	

	мат526
	82
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 280х25,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
	м
	прайс-лист
	
	

	мат527
	83
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 315х28,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
	м
	прайс-лист
	
	

	мат528
	84
	Тройник полиэтиленовый канализационный диаметром: 50 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат529
	85
	Тройник полиэтиленовый канализационный диаметром: 100 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат530
	86
	Переход полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 63/32 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат531
	87
	Переход полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 90/63 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат532
	88
	Переход полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 110/63 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	Трубы ПВХ для наружных систем канализации

	мат533
	1
	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,2 мм, длина 1000 мм
	шт
	24.3.01.04-0025
	
	

	мат534
	2
	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,2 мм, длина 2000 мм
	шт
	24.3.01.04-0026
	
	

	мат535
	3
	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 2000 мм
	шт
	24.3.01.04-0030
	
	

	мат536
	4
	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 200 мм, толщина стенки 4,9 мм, длина 2000 мм
	шт
	24.3.01.04-0034
	
	

	мат537
	5
	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 200 мм, толщина стенки 4,9 мм, длина 2000 мм, применительно к трубам диаметром 250 мм, толщина стенки 6,1 мм аналогичной длины
	шт
	24.3.01.04-0034
	
	

	мат538
	6
	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 315 мм, толщина стенки 7,7 мм, длина 1200 мм
	шт
	24.3.01.04-0055
	
	

	мат539
	7
	Муфта раструбная 160х3,6 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат540
	8
	Муфта раструбная 200х4,5 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат541
	9
	Муфта раструбная 250х4,5 мм 
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат542
	10
	Тройник 90° раструбный 110х3,2 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат543
	11
	Тройник 90° раструбный 160х3,6 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат544
	12
	Тройник 90° раструбный 200х4,5 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат545
	13
	Тройник 90° раструбный 250х4,5 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат546
	14
	Отвод 90° раструбный 110х3,2 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат547
	15
	Отвод 90° раструбный 160х3,6 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат548
	16
	Отвод 90° раструбный 200х4,5 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат549
	17
	Отвод 90° раструбный 250х4,5 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	Трубы ПНД для системы дренажной канализации

	мат550
	1
	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм
	м
	24.3.03.06-0021
	
	

	мат551
	2
	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 160 мм
	м
	24.3.03.06-0022
	
	

	мат552
	3
	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 200 мм, применительно к трубам класса кольцевой жесткости SN4
	м
	24.3.03.06-0025
	
	

	мат553
	4
	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные в фильтрующей оболочке, диаметр 110 мм
	м
	24.3.03.06-0005
	
	

	мат554
	5
	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные в фильтрующей оболочке, диаметр 160 мм
	м
	24.3.03.06-0007
	
	

	мат555
	6
	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные в фильтрующей оболочке, диаметр 200 мм
	м
	24.3.03.06-0009
	
	

	мат556
	7
	Переходы для дренажных труб ДГТ, диаметр 160/110 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат557
	8
	Переходы для дренажных труб ДГТ, диаметр 200/160 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат558
	9
	Отвод для дренажных труб d110 на 900
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат559
	10
	Отвод для дренажных труб d160 на 900
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат560
	11
	Отвод для дренажных труб d200 на 900
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат561
	12
	Тройники для дренажных труб ДГТ, диаметр: 110 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат562
	13
	Тройники для дренажных труб ДГТ, диаметр: 160 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат563
	14
	Тройники для дренажных труб ДГТ, диаметр: 200 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат564
	15
	Муфта полиэтиленовая соединительная для дренажных труб, диаметр 110 мм
	шт
	24.3.05.07-0180
	
	

	мат565
	16
	Муфта полиэтиленовая соединительная для дренажных труб, диаметр 160 мм
	шт
	24.3.05.07-0181
	
	

	мат566
	17
	Муфта полиэтиленовая соединительная для дренажных труб, диаметр 200 мм
	шт
	24.3.05.07-0182
	
	

	мат567
	18
	Заглушки для дренажных труб ДГТ, диаметр: 110 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат568
	19
	Заглушки для дренажных труб ДГТ, диаметр: 160 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат569
	20
	Заглушка для дренажных d труб 200 мм 
	шт
	прайс-лист
	
	

	Трубы полипропиленовые

	мат570
	1
	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 20х3,4 мм
	м
	24.3.02.05-0090
	
	

	мат571
	2
	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 25х4,2 мм
	м
	24.3.02.05-0091
	
	

	мат572
	3
	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 32х5,4 мм
	м
	24.3.02.05-0092
	
	

	мат573
	4
	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 40х6,7 мм
	м
	24.3.02.05-0093
	
	

	мат574
	5
	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 50х8,3 мм
	м
	24.3.02.05-0094
	
	

	мат575
	6
	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 63х10,5 мм
	м
	24.3.02.05-0095
	
	

	мат576
	7
	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 75х12,5 мм
	м
	24.3.02.05-0096
	
	

	мат577
	8
	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 90х15 мм
	м
	24.3.02.05-0097
	
	

	мат578
	9
	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 110х18,3 мм
	м
	24.3.02.05-0098
	
	

	мат579
	10
	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 125х20,8 мм
	м
	24.3.02.05-0099
	
	

	мат580
	11
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	м
	24.3.02.05-0051
	
	

	мат581
	12
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм
	м
	24.3.02.05-0052
	
	

	мат582
	13
	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 32х4,4 мм
	м
	24.3.02.05-0105
	
	

	мат583
	14
	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 40х5,5 мм
	м
	24.3.02.05-0106
	
	

	мат584
	15
	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 50х6,9 мм
	м
	24.3.02.05-0107
	
	

	мат585
	16
	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 63х8,6 мм
	м
	24.3.02.05-0108
	
	

	мат586
	17
	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 75х10,3 мм
	м
	24.3.02.05-0109
	
	

	мат587
	18
	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 90х12,3 мм
	м
	24.3.02.05-0110
	
	

	мат588
	19
	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 110х15,1 мм
	м
	24.3.02.05-0111
	
	

	мат589
	20
	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 125х17,1 мм
	м
	24.3.02.05-0112
	
	

	мат590
	26
	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 25х20 мм
	шт
	24.3.05.07-0131
	
	

	мат591
	27
	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х25 мм
	шт
	24.3.05.07-0133
	
	

	мат592
	28
	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х32 мм
	шт
	24.3.05.07-0139
	
	

	мат593
	 
	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х50 мм
	шт
	24.3.05.07-0145
	
	

	мат594
	29
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"
	шт
	24.3.05.07-0036
	
	

	мат595
	30
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"
	шт
	24.3.05.07-0086
	
	

	мат596
	31
	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1"
	шт
	24.3.05.07-0064
	
	

	мат597
	32
	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1"
	шт
	24.3.05.07-0115
	
	

	мат598
	33
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4"
	шт
	24.3.05.07-0039
	
	

	мат599
	34
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4"
	шт
	24.3.05.07-0089
	
	

	мат600
	35
	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 5/4"
	шт
	24.3.05.07-0069
	
	

	мат601
	36
	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1 1/4"
	шт
	24.3.05.07-0121
	
	

	мат602
	37
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4"
	шт
	24.3.05.07-0040
	
	

	мат603
	38
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4"
	шт
	24.3.05.07-0090
	
	

	мат604
	39
	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2"
	шт
	24.3.05.07-0072
	
	

	мат605
	40
	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2"
	шт
	24.3.05.07-0124
	
	

	мат606
	41
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2"
	шт
	24.3.05.07-0042
	
	

	мат607
	42
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2"
	шт
	24.3.05.07-0093
	
	

	мат608
	43
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, применительно к угольнику полипропиленовому аналогичного диаметра
	шт
	24.3.05.16-0131
	
	

	мат609
	44
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм, применительно к угольнику полипропиленовому аналогичного диаметра
	шт
	24.3.05.16-0132
	
	

	мат610
	45
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 32 мм, применительно к угольнику полипропиленовому аналогичного диаметра
	шт
	24.3.05.16-0139
	
	

	мат611
	46
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 40 мм, применительно к угольнику полипропиленовому аналогичного диаметра
	шт
	24.3.05.16-0133
	
	

	мат612
	47
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 50 мм, применительно к угольнику полипропиленовому аналогичного диаметра
	шт
	24.3.05.16-0134
	
	

	мат613
	48
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 63 мм, применительно к угольнику полипропиленовому аналогичного диаметра
	шт
	24.3.05.16-0135
	
	

	мат614
	49
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 75 мм, применительно к угольнику полипропиленовому аналогичного диаметра
	шт
	24.3.05.16-0136
	
	

	мат615
	50
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 90 мм, применительно к угольнику полипропиленовому аналогичного диаметра
	шт
	24.3.05.16-0137
	
	

	мат616
	51
	Угольник 45° из сополимера полипропилена PP-R, диаметр 110 мм, применительно к угольнику полипропиленовому 90° аналогичного диаметра
	шт
	24.3.05.16-0119
	
	

	мат617
	52
	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм
	шт
	24.3.05.16-0111
	
	

	мат618
	53
	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 25 мм
	шт
	24.3.05.16-0112
	
	

	мат619
	54
	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 32 мм
	шт
	24.3.05.16-0113
	
	

	мат620
	55
	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 40 мм
	шт
	24.3.05.16-0114
	
	

	мат621
	56
	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 50 мм
	шт
	24.3.05.16-0115
	
	

	мат622
	57
	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 63 мм
	шт
	24.3.05.16-0116
	
	

	мат623
	58
	Угольник 45° из сополимера полипропилена PP-R, диаметр 75 мм, применительно к угольнику полипропиленовому аналогичного диаметра
	шт
	24.3.05.16-0117
	
	

	мат624
	 
	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 110 мм, применительно к угольнику пропиленовому 90° аналогичного диаметра
	шт
	24.3.05.16-0138
	
	

	мат625
	59
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм
	шт
	24.3.05.15-0191
	
	

	мат626
	60
	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм
	шт
	24.3.05.15-0192
	
	

	мат627
	61
	Тройник полипропиленовый, диаметр 32 мм
	шт
	24.3.05.15-0193
	
	

	мат628
	62
	Тройник полипропиленовый, диаметр 40 мм
	шт
	24.3.05.15-0194
	
	

	мат629
	63
	Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм
	шт
	24.3.05.15-0195
	
	

	мат630
	64
	Тройник полипропиленовый, диаметр 63 мм
	шт
	24.3.05.15-0196
	
	

	мат631
	65
	Тройник полипропиленовый, диаметр 75 мм
	шт
	24.3.05.15-0197
	
	

	мат632
	66
	Тройник полипропиленовый, диаметр 90 мм
	шт
	24.3.05.15-0198
	
	

	мат633
	67
	Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм
	шт
	24.3.05.15-0199
	
	

	мат634
	68
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм
	шт
	24.3.05.07-0151
	
	

	мат635
	69
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм
	шт
	24.3.05.07-0152
	
	

	мат636
	70
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 32 мм
	шт
	24.3.05.07-0153
	
	

	мат637
	71
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 40 мм
	шт
	24.3.05.07-0154
	
	

	мат638
	72
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 50 мм
	шт
	24.3.05.07-0155
	
	

	мат639
	73
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 63 мм
	шт
	24.3.05.07-0156
	
	

	мат640
	74
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 75 мм
	шт
	24.3.05.07-0157
	
	

	мат641
	75
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 90 мм
	шт
	24.3.05.07-0158
	
	

	мат642
	76
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 110 мм
	шт
	24.3.05.07-0159
	
	

	мат643
	85
	Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром: 32х3/4"
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат644
	86
	Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром: 32х3/4"
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат645
	87
	Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром: 25х3/4"
	шт
	24.3.05.16-0222
	
	

	мат646
	88
	Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром: 25х3/4"
	шт
	24.3.05.16-0225
	
	

	Задвижки

	мат647
	1
	Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 50/63 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат648
	2
	Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 65/75 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат649
	3
	Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 80/90 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат650
	4
	Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 100/125 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат651
	5
	Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 100/110 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат652
	6
	Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 125/140 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат653
	7
	Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 125/125 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат654
	8
	Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 150/160 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат655
	9
	Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 150/180 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат656
	10
	Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 200/225 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат657
	11
	Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 200/200 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат658
	12
	Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 250/280 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат659
	13
	Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 250/250 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат660
	14
	Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 300/315 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	Материалы для теплоизоляционных работ

	мат661
	1
	Герметик однокомпонентный полиуретановый эластичный, химически стойкий, влагостойкий, для температурных швов, объем 600 мл
	шт
	14.5.01.06-0103
	
	

	мат662
	2
	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200, внутренний диаметр 18-57 мм
	м3
	12.2.08.03-0023
	
	

	мат663
	3
	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 76-108 мм
	м3
	прайс-лист
	
	

	мат664
	4
	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 114-219 мм
	м3
	прайс-лист
	
	

	мат665
	5
	Материал рулонный двухслойный на основе вспененного полиэтилена и металлизированной лавсановой пленки, тепло-гидроизоляционный, паронепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 90/75 Н/50 мм, толщина 2 мм
	м2
	12.1.02.11-0009
	
	

	мат666
	6
	Материал рулонный двухслойный на основе вспененного полиэтилена и металлизированной лавсановой пленки, тепло-гидроизоляционный, паронепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 90/75 Н/50 мм, толщина 3 мм
	м2
	12.1.02.11-0010
	
	

	мат667
	7
	Материал рулонный двухслойный на основе вспененного полиэтилена и металлизированной лавсановой пленки, тепло-гидроизоляционный, паронепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 90/75 Н/50 мм, толщина 4 мм
	м2
	12.1.02.11-0011
	
	

	мат668
	8
	Материал рулонный двухслойный на основе вспененного полиэтилена и металлизированной лавсановой пленки, тепло-гидроизоляционный, паронепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 90/75 Н/50 мм, толщина 5 мм
	м2
	12.1.02.11-0012
	
	

	мат669
	9
	Лист из вспененного полиэтилена, толщина 6 мм
	м2
	прайс-лист
	
	

	мат670
	10
	Лист из вспененного полиэтилена, толщина 7 мм
	м2
	прайс-лист
	
	

	мат671
	11
	Лист из вспененного полиэтилена, толщина 8 мм
	м2
	прайс-лист
	
	

	мат672
	12
	Лист из вспененного полиэтилена, толщина 10 мм
	м2
	прайс-лист
	
	

	Компенсаторы

	мат673
	1
	Компенсатор температурный П-образный, диаметр 50 мм
	шт
	23.1.01.02-0001
	
	

	мат674
	2
	Компенсатор температурный П-образный, диаметр 65 мм
	шт
	23.1.01.02-0002
	
	

	мат675
	3
	Компенсатор температурный П-образный, диаметр 80 мм
	шт
	23.1.01.02-0003
	
	

	мат676
	4
	Компенсатор температурный П-образный, диаметр 100 мм
	шт
	23.1.01.02-0004
	
	

	мат677
	5
	Компенсаторы П-образные диаметром труб: 125 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат678
	6
	Компенсатор температурный П-образный, диаметр 150 мм
	шт
	23.1.01.02-0006
	
	

	мат679
	7
	Компенсаторы П-образные диаметром труб: 200 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат680
	8
	Компенсаторы П-образные диаметром труб: 250 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат681
	9
	Компенсаторы П-образные диаметром труб: 300 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат682
	10
	Компенсаторы П-образные диаметром труб: 350 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	Хомуты для крепления

	мат683
	1
	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 15 мм
	шт
	23.1.02.06-0001
	
	

	мат684
	2
	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 16 до 20 мм
	шт
	23.1.02.06-0002
	
	

	мат685
	3
	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 22 до 24 мм
	шт
	23.1.02.06-0003
	
	

	мат686
	4
	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм
	шт
	23.1.02.06-0004
	
	

	мат687
	5
	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 38 мм
	шт
	23.1.02.06-0005
	
	

	мат688
	6
	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм
	шт
	23.1.02.06-0006
	
	

	мат689
	7
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм
	шт
	24.1.02.01-0012
	
	

	мат690
	8
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм
	шт
	24.1.02.01-0013
	
	

	мат691
	9
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм
	шт
	24.1.02.01-0014
	
	

	мат692
	10
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм
	шт
	24.1.02.01-0015
	
	

	мат693
	11
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм
	шт
	24.1.02.01-0016
	
	

	мат694
	12
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 54 мм
	шт
	24.1.02.01-0017
	
	

	мат695
	13
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 55 до 61 мм
	шт
	24.1.02.01-0018
	
	

	мат696
	14
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 68 до 73 мм
	шт
	24.1.02.01-0020
	
	

	мат697
	15
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 80 до 86 мм
	шт
	24.1.02.01-0022
	
	

	мат698
	16
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 95 до 103 мм
	шт
	24.1.02.01-0023
	
	

	мат699
	17
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм
	шт
	24.1.02.01-0024
	
	

	мат700
	18
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 121 до 127 мм
	шт
	24.1.02.01-0025
	
	

	мат701
	19
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 133 до 141 мм
	шт
	24.1.02.01-0026
	
	

	мат702
	20
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 159 до 162 мм, применительно к хомуту от 150 до 158 мм
	шт
	24.1.02.01-0027
	
	

	мат703
	21
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 159 до 162 мм
	шт
	24.1.02.01-0027
	
	

	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем

	мат704
	1
	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	18.1.02.02-0005
	
	

	мат705
	2
	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	18.1.02.02-1190
	
	

	мат706
	3
	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	18.1.02.02-1192
	
	

	мат707
	4
	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм
	шт
	18.1.02.02-1187
	
	

	мат708
	5
	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм
	шт
	18.1.02.02-1188
	
	

	мат709
	6
	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм
	шт
	18.1.02.02-0046
	
	

	мат710
	7
	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм
	шт
	18.1.02.02-1189
	
	

	мат711
	8
	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем: МЗВГ T=150°C, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Ду 50 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат712
	9
	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем: МЗВГ T=150°C, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Ду 80 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат713
	10
	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем: МЗВГ T=150°C, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Ду 100 мм
	шт
	прайс-лист
	
	

	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2)

	мат714
	1
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	18.1.02.01-0201
	
	

	мат715
	2
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	18.1.02.01-0202
	
	

	мат716
	3
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	18.1.02.01-0203
	
	

	мат717
	4
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм
	шт
	18.1.02.01-0204
	
	

	мат718
	5
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм
	шт
	18.1.02.01-0205
	
	

	мат719
	6
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм
	шт
	18.1.02.01-0206
	
	

	мат720
	7
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм
	шт
	18.1.02.01-0208
	
	

	мат721
	8
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм
	шт
	18.1.02.01-0210
	
	

	мат722
	9
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм
	шт
	18.1.02.01-0207
	
	

	мат723
	10
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм
	шт
	18.1.02.01-0209
	
	

	Краны шаровые латунные 

	мат724
	1
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	18.1.09.08-1040
	
	

	мат725
	2
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	18.1.09.08-1042
	
	

	мат726
	3
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	18.1.09.08-1044
	
	

	мат727
	4
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	18.1.09.08-1046
	
	

	мат728
	5
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 40 мм
	шт
	18.1.09.08-1048
	
	

	мат729
	6
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	18.1.09.08-1050
	
	

	мат730
	7
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 65 мм
	шт
	18.1.09.08-1052
	
	

	мат731
	8
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	18.1.09.08-1054
	
	

	Краны шаровые стальные под приварку

	мат732
	1
	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	18.1.09.07-0181
	
	

	мат733
	2
	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	18.1.09.07-0182
	
	

	мат734
	3
	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм
	шт
	18.1.09.07-0183
	
	

	мат735
	4
	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	18.1.09.07-0184
	
	

	мат736
	5
	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм
	шт
	18.1.09.07-0185
	
	

	мат737
	6
	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	18.1.09.07-0186
	
	

	мат738
	7
	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	18.1.09.07-0187
	
	

	мат739
	8
	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм, применительно к крану номинальным диаметром 108 мм
	шт
	18.1.09.07-0187
	
	

	Фитинги из нержавеющей стали

	мат740
	1
	Муфта прямая из нержавеющей стали разборная с внутренним конусным резьбовым соединением, внутренняя/наружная резьба, диаметр условного прохода 25 мм
	шт
	23.8.03.04-0254
	
	

	мат741
	2
	Муфта прямая из нержавеющей стали разборная с внутренним конусным резьбовым соединением, внутренняя/наружная резьба, диаметр условного прохода 32 мм
	шт
	23.8.03.04-0255
	
	

	Краны шаровые полипропиленовые PPRC PN20

	мат742
	1
	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	18.1.09.07-0021
	
	

	мат743
	2
	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	18.1.09.07-0022
	
	

	мат744
	3
	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	18.1.09.07-0023
	
	

	мат745
	4
	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм
	шт
	18.1.09.07-0024
	
	

	мат746
	5
	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	18.1.09.07-0025
	
	

	мат747
	6
	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 63 мм
	шт
	18.1.09.07-0026
	
	

	Гидранты пожарные

	мат748
	1
	Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм
	шт
	18.1.10.04-0001
	
	

	мат749
	2
	Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 1000 мм
	шт
	18.1.10.04-0002
	
	

	мат750
	3
	Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 1250 мм
	шт
	18.1.10.04-0003
	
	

	мат751
	4
	Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 1500 мм
	шт
	18.1.10.04-0004
	
	

	мат752
	5
	Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 1750 мм
	шт
	18.1.10.04-0005
	
	

	мат753
	6
	Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 2000 мм
	шт
	18.1.10.04-0006
	
	

	мат754
	7
	Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 2250 мм
	шт
	18.1.10.04-0007
	
	

	мат755
	8
	Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 2500 мм
	шт
	18.1.10.04-0011
	
	

	мат756
	9
	Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 2750 мм
	шт
	18.1.10.04-1002
	
	

	мат757
	10
	Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 500 мм
	шт
	18.1.10.04-1003
	
	

	мат758
	11
	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 110 мм, высотой: 750 мм, чугунные
	шт
	прайс-лист
	
	

	Фланцы из стали

	мат759
	1
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	23.8.03.11-0147
	
	

	мат760
	2
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	23.8.03.11-0148
	
	

	мат761
	3
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	23.8.03.11-0149
	
	

	мат762
	4
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	23.8.03.11-0150
	
	

	мат763
	5
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм
	шт
	23.8.03.11-0151
	
	

	мат764
	6
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	23.8.03.11-0152
	
	

	мат765
	7
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм
	шт
	23.8.03.11-0153
	
	

	мат766
	8
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	23.8.03.11-0154
	
	

	мат767
	9
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	23.8.03.11-0155
	
	

	мат768
	10
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм
	шт
	23.8.03.11-0156
	
	

	мат769
	11
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм
	шт
	23.8.03.11-0157
	
	

	мат770
	12
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм
	шт
	23.8.03.11-0158
	
	

	мат771
	13
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм
	шт
	23.8.03.11-0159
	
	

	мат772
	14
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм
	шт
	23.8.03.11-0160
	
	

	Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт)

	мат773
	1
	Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 50/63 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат774
	2
	Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 60/63 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат775
	3
	Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 60/75 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат776
	4
	Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 65/63 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат777
	5
	Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 80/90 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат778
	6
	Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 80/75 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат779
	7
	Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 100/125 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат780
	8
	Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 100/90 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат781
	9
	Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 100/110 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат782
	10
	Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 125/140 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат783
	11
	Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 125/110 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат784
	12
	Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 125/125 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат785
	13
	Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 150/160 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат786
	14
	Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 150/140 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат787
	15
	Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 150/180 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат788
	16
	Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 200/225 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат789
	17
	Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 200/200 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат790
	18
	Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 250/280 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат791
	19
	Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 250/250 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат792
	20
	Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 300/315 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
	шт
	прайс-лист
	
	

	мат793
	21
	Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 300/355 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
	шт
	прайс-лист
	
	

	Материалы для благоустройства

	мат794
	1
	Камни бортовые вибропрессованные дорожные, размеры 1000х300х150 мм, цветные на сером цементе
	шт
	05.2.03.04-0004
	
	

	мат795
	2
	Камни бортовые бетонные БК, бетон В30 (М400)
	м3
	05.2.03.03-0023
	
	

	мат796
	3
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)
	м3
	05.2.03.03-0012
	
	

	мат797
	4
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400), 0,16 м3
	м3
	05.2.03.03-0012
	
	

	мат798
	5
	Плиты бетонные тротуарные, цвет серый, толщина 70 мм
	м2
	05.2.04.04-0014
	
	

	мат799
	6
	Плиты бетонные тротуарные, разного цвета, толщина 70 мм
	м2
	05.2.04.04-0011
	
	

	мат800
	7
	Плиты бетонные тротуарные, цвет серый, толщина 100 мм
	м2
	05.2.04.04-0018
	
	

	мат801
	8
	Плиты бетонные тротуарные, разного цвета, толщина 100 мм
	м2
	05.2.04.04-0015
	
	

	мат802
	9
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 40 мм
	м2
	05.2.04.04-0005
	
	

	мат803
	10
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 50 мм
	м2
	05.2.04.04-0006
	
	

	мат804
	11
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 400, толщина 50 мм, прим. к толщине 60 мм
	м2
	05.2.04.04-0007
	
	

	мат805
	12
	Камни булыжные
	м2
	13.2.03.01-0011
	
	

	мат806
	13
	Плиты бетонные тротуарные тактильные, толщина 80 мм
	м2
	05.2.04.04-1002
	
	

	мат807
	14
	Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт
	маш.-час
	91.17.04-544
	
	

	ИТОГО расценок
	 
	
	
	
	

	ИТОГО материалов
	 
	
	

	Среднее значение для проведения конкурсных процедур
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	<ГорэлектротрансПодписантДолжностьИменительный> 
<ГорэлектротрансНазваниеСокращенное>
	<КонтрагентПодписантДолжностьИменительный> 
<КонтрагентНазваниеСокращенное>

	_______________ <ГорэлектротрансПодписантРасшифровкаПодписи>
	_______________ <КонтрагентПодписантРасшифровкаПодписи>






















                                                                                                                                           Приложения №№3.1. - 3.496
                                                                                                                                           к Договору №__________
                                                                                                                                           от _____________________



Локальные сметы №№1-496
(заполняются по итогам проведения конкурентной процедуры)








	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	<ГорэлектротрансПодписантДолжностьИменительный> 
<ГорэлектротрансНазваниеСокращенное>
	<КонтрагентПодписантДолжностьИменительный> 
<КонтрагентНазваниеСокращенное>

	_______________ <ГорэлектротрансПодписантРасшифровкаПодписи>
	_______________ <КонтрагентПодписантРасшифровкаПодписи>
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ТОМ 5


КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО АВАРИЙНОМУ РЕМОНТУ НА СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ НА ОБЪЕКТАХ СПБ ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС»



ОБОСНОВАНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА И НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ РАБОТЫ
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ОБОСНОВАНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА И НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ РАБОТЫ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО АВАРИЙНОМУ РЕМОНТУ НА СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ НА ОБЪЕКТАХ СПБ ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС»

Начальная (максимальная) цена Договора определена в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». Начальная (максимальная) цена Договора определяется проектно-сметным методом.






















ТОМ 6


КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО АВАРИЙНОМУ РЕМОНТУ НА СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ НА ОБЪЕКТАХ СПБ ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС»







ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ











Форма №1
Заявка для участия в открытом электронном конкурсе ______
                                                        
Наименование участника юридического лица/наименование филиала (в случае участия в электронном конкурсе юридического лица в лице филиала), (фамилии, имя, отчество для физического лица): ____________________________.
В случае участия нескольких лиц на стороне одного участника указывается участник______, действующий от лица_______ (указываются наименования всех лиц).
Примечание: в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, данные заявки участника заполняются на каждого участника в отдельности
Банковские реквизиты участника (в случае участия в электронном конкурсе юридического лица в лице филиала, указываются реквизиты филиала): 
Наименование банка
р/с 
к/с 
БИК банка
Почтовый адрес участника (указывается, в случае если отличается от адреса местонахождения): _________________________.
Телефон/факс/адрес электронной почты участника: ___________________________
1. Изучив Ваше Извещение о проведении электронного конкурса __________________________________
                                                                                       (указывается предмет закупки)
от «___» _________20__года, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить: ____________________.
                                                                                                      (указать предмет закупки)
 В цену включены все расходы Подрядчика, предусмотренные в документации о проведении электронного конкурса.
2. Мы согласны исполнить условия договора, заключаемого по результатам электронного конкурса, указанные в извещение о проведении электронного конкурса, надлежащим образом и в полном объеме. 
3. Участник подтверждает, что им получены все необходимые согласия на обработку персональных данных (для юридического лица), или
Участник подтверждает свое согласие на обработку персональных данных заказчиком (для физического лица).
4. Участник подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией к настоящему электронному конкурсу в полном объеме.
5. Участник согласен с тем, что в случае если им не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, представлены в нечитаемом виде, требуемые конкурсной документацией, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям конкурсной документации, участник не будет допущен конкурсной комиссией к участию в электронном конкурсе в электронной форме. 
6. Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке информации. Участник сообщает, что ему известно, что СПб ГУП «Горэлектротранс» вправе отказаться от заключения договора в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных таким участником, установления факта проведения в отношении него ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на любом этапе проведения процедуры электронного конкурса до момента заключения договора, а также в одностороннем порядке отказаться от исполнения действующего договора. 
7. Участник подтверждает, что предлагаемое им конкурсное предложение является экономически обоснованным и может быть реализовано с полным соблюдением требований конкурсной документации.
8. Участник подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с конкурсной документацией:
а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) отсутствие у участника конкурентной закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;
г) отсутствие у участника конкурентной закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
е) соответствие участника конкурентной закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);
ж) обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;
з) обладание участником конкурентной закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.
9. В случае если конкурсное предложение участника будет признано лучшим, участник берет на себя обязательство подписать договор с заказчиком в соответствии с требованиями конкурсной документации и конкурсным предложением участника в срок, установленный томом 2.
10. В случае если конкурсное предложение участника будет лучшим после конкурсного предложения победителя электронного конкурса, а победитель электронного конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, участник обязуется подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и конкурсным предложением участника. 
11. Участник подтверждает, что сделка не является для него крупной (данный пункт включается только в случае, если сделка не является для участника крупной).
Или:
Участник подтверждает, что требование о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки не установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица. 

_____________________________________________________
(подпись, М.П.)
_____________________________________________________
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(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
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Форма №2 «Конкурсное предложение»

1. Участник (для юридического лица):
	1.1 Фирменное наименование (наименование) и сведения об организационно-правовой форме[footnoteRef:3]. ИНН [3:  Участник вправе указать полное или сокращенное наименование, по собственному усмотрению] 

	 

	1.2 Почтовый адрес 
	 

	1.3 Контактный телефон (факс) 
	 



1. Участник (для физического лица):
	1.1 Фамилия, имя, отчество 
	 

	1.2 Паспортные данные 
	 

	1.3 Сведения о месте жительства 
	 



2. Условия исполнения договора, предлагаемые участником:
	№ показателя
	Наименование показателя
	Показатель
	Значение

	1.
	Цена единицы договора
(в денежных единицах)
	Цена единицы договора в руб., 
в том числе НДС 
	

	2.
	Качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, услуг
	
	

	3.
	Наличие специалистов и иных работников определенного уровня квалификации
	
	




3. Участник подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией к настоящему конкурсу в полном объеме и согласен с ее условиями и требованиями. 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати) 
_____________________________________________________
(подпись, М.П.)
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)





Форма №3 «Анкета участника закупки»

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Наименование и адрес участника: _________________________________

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике закупки (заполняется участником)

	1. 
	Организационно-правовая форма и фирменное наименование участника 
	

	1. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки)
	

	1. 
	Сведения о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
	

	1. 
	ИНН, КПП, ОГРН участника 

	

	1. 
	Юридический адрес

	

	1. 
	Применяемая система налогообложения

	

	6.1.
	Ставка НДС, %

	

	1. 
	Почтовый адрес

	

	1. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса

	

	1. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	1. 
	Телефоны участника (с указанием кода города)

	

	1. 
	Факс участника (с указанием кода города)

	

	1. 
	Адрес электронной почты участника 

	

	1. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам участника, с указанием должности и контактного телефона
	

	1. 
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица участника с указанием должности и контактного телефона
	





_____________________________________________________
(подпись, М.П.)
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма №4 «Опыт выполнения работ, аналогичных предмету настоящего конкурса за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке - наибольшая сумма исполненного участником договора».
(рекомендуемая форма)


	№ п/п
	Предмет 
контракта (договора), номер и дата контракта (договора)
	Наименование заказчика, его ИНН
	Наименование исполнителя 
(с учетом правопреемственности)
	Срок действия контракта (договора)
	Стоимость по контракту (договору)
(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	




_____________________________________________________
(подпись, М.П.)
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)




Форма №5 «План распределения выполнения объемов работ
между партнерами коллективного участника»


Участник конкурса (ведущий партнер коллективного участника): ______________________

	№ п/п
	Наименование поставок, работ (услуг)
	Наименование организации, выполняющей данный объем поставок, работ (услуг)
	объем выполняемых поставок, работ (услуг)
	Сроки выполнения (начало и окончание)

	
	
	
	в % от объема поставок, работ (услуг)
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	ИТОГО
	100%
	Х



Инструкции по заполнению
1.	Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.
2.	Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
3.	В данной форме участник конкурса указывает:
· перечень выполняемых каждой организацией поставок, работ (услуг);
· стоимость поставок, работ (услуг) по каждому партнеру коллективного участника (включая ведущего партнера) в процентном выражении в соответствии;
· сроки выполнения поставок, работ (услуг) по каждому партнеру коллективного участника (включая ведущего партнера).
4.	Данная форма заполняется в случае участия коллективных участников.






























Форма №6 «Согласие на обработку персональных данных»


Настоящим подтверждаю, что от ________________________ (указать ФИО) во исполнение требований Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.06 «О персональных данных», в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну получено согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, т.е. совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение, содержащихся в комплекте документов, передаваемых в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течении 5 (пяти) лет.




























_____________________________                                               __________________________________ 
        (подпись)                                                                                                              (расшифровка подписи)


Дата:



ФОРМА СПРАВКИ О ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ УЧАСТНИКА
(ФОРМА 8)

Справка о финансовой устойчивости участника[footnoteRef:4] [4: К данной форме должны быть предоставлены:
Бухгалтерский баланс на дату подачи заявки участника (дата формирования бухгалтерского баланса не должна превышать 10 рабочих дней до дня подачи заявки участником), позволяющая проверить расчет стоимости чистых активов, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;
Справка о наличии по состоянию на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента. Срок выдачи справки не должен превышать 5 рабочих дней до дня подачи заявки. В случае предоставления указанной справки в форме копии скан-копии (электронного образа документа) указанная копия должна быть заверена нотариально; 
Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, срок выдачи справки не должен превышать 14 дней до дня окончания подачи заявок. Данная справка может быть представлена в форме электронного документа в порядке, установленном законодательством РФ. В случае предоставления указанной справки в форме копии скан-копии (электронного образа документа) указанная копия должна быть заверена нотариально.] 


Наименование и адрес участника электронного конкурса: ______________________________

Таблица-1. 
		№ п/п
	Наименование показателя
	Описание
	Методика расчета
	Показатель за отчетный период 

	
	1
	2
	3
	4

	1
	Стоимость чистых активов
	Разница между балансовой стоимостью всех активов и суммой долговых обязательств общества
	СЧА = Активы баланса (Форма№1 стр.1600) - Долгосрочные обязательства (Форма№1 стр.1400) - Краткосрочные обязательства (Форма№1 стр.1500)
	

	2
	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

	Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. 
	Коэффициент обеспеченности СОС = ((Собственный капитал (Форма №1, стр.1300) – Внеоборотные активы (Форма№1, стр.1100)) 
/ Оборотные активы (Форма№1, стр.1200)
	


Обозначения:    
Ф № 1- номер соответствующей формы российской бухгалтерской отчетности; 
стр.                - код строки формы отчетности;
гр.                  - графы форм отчетности

____________________________________
                                  (подпись, М.П.)
____________________________________
           (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
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Реестр единичных  расценок на 26-27.xlsx


Реестр единичных расценок на 26-27.xlsx
без цены



		№ расценки 		№ расценки		Наименование работ		Ед. изм.		Номер расценки		Сумма с НДС 18%, руб.		Сумма с НДС 18% без ЗУ, руб.

		Земляные работы (1 м3)

		1		1		Разработка грунта в траншее механизированным способом с погрузкой в самосвалы и вывозом		1 м3		ТЕР01-01-013-14

		2		2		Доработка грунта вручную		1 м3		ТЕР01-02-057-02

		3		3		Крепление стенок траншеи инвентарными щитами		1 м2		ТЕР01-02-066-02

		4		4		Разработка грунта в отвал		1 м3		ТЕР01-01-003-14

		5		5		Водоотлив из траншеи		1 м3		ТЕР01-02-068-01

		6		6		Очистка НК от грязи и ила		1 м3		ТЕРр66-12-05

		7		7		Засыпка траншеи песком с послойным уплотнением		1 м3		ТЕР01-02-061-02

		8		8		Засыпка траншеи грунтом с послойным уплотнением		1 м3		ТЕР01-02-061-02

		Демонтажные работы

		Демонтаж каналов непроходных (1 шт.)

		9		1		КН-1		1 шт.		ТЕР07-06-001-03

		10		2		КН-2		1 шт.		ТЕР07-06-001-03

		11		3		КН-3		1 шт.		ТЕР07-06-001-03

		12		4		КН-4		1 шт.		ТЕР07-06-001-03

		13		5		КН-5		1 шт.		ТЕР07-06-001-03

		14		6		КН-6		1 шт.		ТЕР07-06-001-03

		Демонтаж трубы в непроходном колодце  (1 м.п.)

		15		1		D 57 мм		1 м		ТЕРр66-16-01

		16		3		D 89 мм		1 м		ТЕРр66-16-02

		17		4		D 108 мм		1 м		ТЕРр66-16-03

		18		6		D 159 мм		1 м		ТЕРр66-16-04

		19		7		D 219 мм		1 м		ТЕРр66-16-05

		20		8		D 273 мм		1 м		ТЕРр66-16-06

		Демонтаж задвижек (1 шт)

		21		1		D до 57 мм		1 шт.		ТЕРр66-26-01

		22		3		D до 108 мм		1 шт.		ТЕРр66-26-02

		23		4		D до 159 мм		1 шт.		ТЕРр66-26-03

		24		5		D до 219 мм		1 шт.		ТЕРр66-26-04

		25		6		D до 325 мм		1 шт.		ТЕРр66-26-05

		Демонтаж наземных трубопроводов в изоляции из ППУ (1 м.п.)

		26		1		D 57 мм		1 м		ТЕР 24-01-009-01

		27		2		D 76 мм		1 м		ТЕР 24-01-009-02

		28		3		D 89 мм		1 м		ТЕР 24-01-009-03

		29		4		D 108 мм		1 м		ТЕР 24-01-009-04

		30		5		D 133 мм		1 м		ТЕР 24-01-009-05

		31		6		D 159 мм		1 м		ТЕР 24-01-009-06

		32		7		D 219 мм		1 м		ТЕР 24-01-009-07

		33		8		D 273 мм		1 м		ТЕР 24-01-009-08

		Демонтаж трубы стальной изолированной ППУ в траншее (1 м.п.)

		34		1		D 57 мм		1 м		ТЕР 24-01-020-01

		35		2		D 76 мм		1 м		ТЕР 24-01-020-02

		36		3		D 89 мм		1 м		ТЕР 24-01-020-03

		37		4		D 108 мм		1 м		ТЕР 24-01-020-04

		38		5		D 133 мм		1 м		ТЕР 24-01-020-05

		39		6		D 159 мм		1 м		ТЕР 24-01-020-06

		40		7		D 219 мм		1 м		ТЕР 24-01-020-07

		41		8		D 273 мм		1 м		ТЕР 24-01-020-08

		Демонтаж трубы стальной наземный (1 м.п.)

		42		1		D 60 мм		1 м		ТЕР 24-01-004-01

		43		2		D 75,5 мм		1 м		ТЕР 24-01-004-02

		44		3		D 88,5 мм		1 м		ТЕР 24-01-004-03

		45		4		D 114 мм		1 м		ТЕР 24-01-004-04

		46		5		D 140 мм		1 м		ТЕР 24-01-004-05

		47		6		D 165 мм		1 м		ТЕР 24-01-004-06

		Демонтаж стальных труб из футляра (1 м.п.)

		48		1		D 100 мм		1 м		ТЕР22-05-003-01

		49		2		D 150 мм		1 м		ТЕР22-05-003-02

		50		3		D 200 мм		1 м		ТЕР22-05-003-03

		51		4		D 250 мм		1 м		ТЕР22-05-003-04

		Демонтаж канализационных чугунных труб (1 м.п.)

		52		1		D 57 мм		1 м		ТЕРр66-2-01

		53		2		D 108 мм		1 м		ТЕРр66-2-02

		54		3		D 159 мм		1 м		ТЕРр66-2-03

		Демонтаж водопроводных чугунных труб (1 м.п.)

		55		1		D 57 мм		1 м		ТЕРр66-1-01

		56		2		D 108 мм		1 м		ТЕРр66-1-02

		57		3		D 159 мм		1 м		ТЕРр66-1-03

		58		2		D 219 мм		1 м		ТЕРр66-1-04

		59		3		D 273 мм		1 м		ТЕРр66-1-05

		Демонтаж при благоустройстве

		60				Разборка тротуара из тротуарной плитки		1 м2		ТЕРр68-20-01

		61				Демонтаж бетонных колодцев с сохранением		1 м3		ТЕР23-03-001-05

		62				Демонтаж бетонных колодцев без сохранения		1 м3		ТЕР23-03-001-05

		63				Демонтаж чугунных люков		1 шт.		ТЕРр66-8-01

		64		3		Разборка бетонных бортовых камней без сохранения		1 п.м.		ТЕРр68-14-01

		65		4		Разборка бетонных бортовых камней с сохранением		1 п.м.		ТЕРр68-14-01

		66		2		Разборка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками		1 м3		ТЕРр68-12-04

		67		1		Нарезка швов в асфальтобетоне нарезчиком на глубину 50мм		1 п.м.		ТЕР31-01-065-02

		Устройство каналов непроходных (1 шт.)

		68		1		КН-1		1 шт.		ТЕР07-06-001-03

		69		2		КН-2		1 шт.		ТЕР07-06-001-03

		70		3		КН-3		1 шт.		ТЕР07-06-001-03

		71		4		КН-4		1 шт.		ТЕР07-06-001-03

		72		5		КН-5		1 шт.		ТЕР07-06-001-03

		73		6		КН-6		1 шт.		ТЕР07-06-001-03

		Монтаж трубы стальной изолированной ППУ в полиэтиленовой оболочке в непроходном канале (1 м.п.)

		74		1		D 57 мм		1 м		ТЕР 24-01-008-01

		75		2		D 76 мм		1 м		ТЕР 24-01-008-02

		76		3		D 89 мм		1 м		ТЕР 24-01-008-03

		77		4		D 108 мм		1 м		ТЕР 24-01-008-04

		78		5		D 133 мм		1 м		ТЕР 24-01-008-05

		79		6		D 159 мм		1 м		ТЕР 24-01-008-06

		80		7		D 219 мм		1 м		ТЕР 24-01-008-07

		81		8		D 273 мм		1 м		ТЕР 24-01-008-08

		Монтаж трубы стальной изолированной ППУ в оцинкованной оболочке в непроходном канале (1 м.п.)

		82		1		D 57 мм		1 м		ТЕР 24-01-008-01

		83		2		D 76 мм		1 м		ТЕР 24-01-008-02

		84		3		D 89 мм		1 м		ТЕР 24-01-008-03

		85		4		D 108 мм		1 м		ТЕР 24-01-008-04

		86		5		D 133 мм		1 м		ТЕР 24-01-008-05

		87		6		D 159 мм		1 м		ТЕР 24-01-008-06

		88		7		D 219 мм		1 м		ТЕР 24-01-008-07

		89		8		D 273 мм		1 м		ТЕР 24-01-008-08

		Монтаж трубы бесшовной в НК в изоляции цилиндрами ROCKWOOL кашированными алюминиевой фольгой (1 м.п.)

		90		1		D 57 мм		1 м		ТЕР 24-01-002-01

		91		2		D 76 мм		1 м		ТЕР 24-01-002-02

		92		3		D 89 мм		1 м		ТЕР 24-01-002-03

		93		4		D 108 мм		1 м		ТЕР 24-01-002-04

		94		5		D 133 мм		1 м		ТЕР 24-01-002-05

		95		6		D 159 мм		1 м		ТЕР 24-01-002-06

		96		7		D 219 мм		1 м		ТЕР 24-01-002-07

		97		8		D 273 мм		1 м		ТЕР 24-01-002-08

		Монтаж трубы стальной изолированной ППУ в полиэтиленовой оболочке бесканальный (1 м.п.)

		98		1		D 57 мм		1 м		ТЕР 24-01-020-01

		99		2		D 76 мм		1 м		ТЕР 24-01-020-02

		100		3		D 89 мм		1 м		ТЕР 24-01-020-03

		101		4		D 108 мм		1 м		ТЕР 24-01-020-04

		102		5		D 133 мм		1 м		ТЕР 24-01-020-05

		103		6		D 159 мм		1 м		ТЕР 24-01-020-06

		104		7		D 219 мм		1 м		ТЕР 24-01-020-07

		105		8		D 273 мм		1 м		ТЕР 24-01-020-08

		Монтаж трубы стальной изолированной ППУ в оцинкованной оболочке бесканальный (1 м.п.)

		106		1		D 57 мм		1 м		ТЕР 24-01-020-01

		107		2		D 76 мм		1 м		ТЕР 24-01-020-02

		108		3		D 89 мм		1 м		ТЕР 24-01-020-03

		109		4		D 108 мм		1 м		ТЕР 24-01-020-04

		110		5		D 133 мм		1 м		ТЕР 24-01-020-05

		111		6		D 159 мм		1 м		ТЕР 24-01-020-06

		112		7		D 219 мм		1 м		ТЕР 24-01-020-07

		113		8		D 273 мм		1 м		ТЕР 24-01-020-08

		Монтаж трубы стальной водогазопроводной наземный (1 м.п.)

		114		1		D 60 мм		1 м		ТЕР 24-01-004-01

		115		2		D 75,5 мм		1 м		ТЕР 24-01-004-02

		116		3		D 88,5 мм		1 м		ТЕР 24-01-004-03

		117		4		D 114 мм		1 м		ТЕР 24-01-004-04

		118		5		D 140 мм		1 м		ТЕР 24-01-004-05

		119		6		D 165 мм		1 м		ТЕР 24-01-004-06

		Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из ППУ (1 м.п.)

		120		1		D 57 мм		1 м		ТЕР 24-01-009-01

		121		2		D 76 мм		1 м		ТЕР 24-01-009-02

		122		3		D 89 мм		1 м		ТЕР 24-01-009-03

		123		4		D 108 мм		1 м		ТЕР 24-01-009-04

		124		5		D 133 мм		1 м		ТЕР 24-01-009-05

		125		6		D 159 мм		1 м		ТЕР 24-01-009-06

		126		7		D 219 мм		1 м		ТЕР 24-01-009-07

		127		8		D 273 мм		1 м		ТЕР 24-01-009-08

		Монтаж чугунного напорного трубопровода (1 м.п.)

		128		1		D 65 мм		1 м		ТЕР 22-01-007-01

		129		2		D 80 мм		1 м		ТЕР 22-01-007-02

		130		3		D 100 мм		1 м		ТЕР 22-01-007-03

		131		4		D 150 мм		1 м		ТЕР 22-01-007-04

		132		5		D 200 мм		1 м		ТЕР 22-01-007-05

		133		6		D 250 мм		1 м		ТЕР 22-01-007-06

		Монтаж канализации из ПВХ труб (1 м.п.)

		134		1		D 160 мм		1 м		ТЕР 23-01-020-05

		135		2		D 250 мм		1 м		ТЕР 23-01-020-01

		136		3		D 315 мм		1 м		ТЕР 23-01-020-02

		137		4		D 400 мм		1 м		ТЕР 23-01-020-03

		Установка задвижек (1 шт)

		138		1		D 57 мм		1 шт.		ТЕР24-01-032-01

		139		2		D 89 мм		1 шт.		ТЕР24-01-032-02

		140		3		D 108 мм		1 шт.		ТЕР24-01-032-03

		141		4		D 159 мм		1 шт.		ТЕР24-01-032-04

		142		5		D 219 мм		1 шт.		ТЕР24-01-032-05

		143		6		D 273 мм		1 шт.		ТЕР24-01-032-06

		Монтаж фасонных стальных частей (1 шт)

		Установка отводов стальных (1 шт)

		144		1		D 57 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		145		1		D 76 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		146		2		D 89 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		147		3		D 108 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		148		3		D 133 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		149		4		D 159 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		150		5		D 219 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		151		6		D 273 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-06

		Установка отводов стальных в ППУ изоляции в ПЭ оболочке (1 шт)

		152		1		D 57 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		153		1		D 76 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		154		2		D 89 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		155		3		D 108 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		156		3		D 133 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		157		4		D 159 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		158		5		D 219 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		159		6		D 273 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-06

		Установка отводов стальных в ППУ изоляции в ОЦ оболочке (1 шт)

		160		1		D 57 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		161		1		D 76 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		162		2		D 89 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		163		3		D 108 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		164		3		D 133 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		165		4		D 159 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		166		5		D 219 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		167		6		D 273 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-06

		Установка тройников стальных (1 шт)

		168		1		D 57 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		169		1		D 76 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		170		2		D 89 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		171		3		D 108 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		172		3		D 133 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		173		4		D 159 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		174		5		D 219 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		175		6		D 273 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-06

		Установка тройников стальных в ППУ изоляции в ПЭ оболочке (1 шт)

		176		1		D 57 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		177		1		D 76 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		178		2		D 89 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		179		3		D 108 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		180		3		D 133 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		181		4		D 159 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		182		5		D 219 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		183		6		D 273 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-06

		Установка переходов стальных (1 шт)

		184		1		D 76-57 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		185		1		D 89-76 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		186		2		D 108-89 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		187		3		D 133-108 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		188		3		D 159-133 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		189		4		D 219-159 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		190		5		D 273-219 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		Установка переходов стальных в ППУ изоляции в ПЭ оболочке (1 шт)

		191		1		D 76-57 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		192		1		D 89-76 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		193		2		D 108-89 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		194		3		D 133-108 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		195		3		D 159-133 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		196		4		D 219-159 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		197		5		D 273-219 мм		1 шт.		ТЕР22-03-001-05

		Установка сильфонных компенсаторов в изоляции ППУ (1 шт)

		198		1		D 57 мм		1 шт.		ТЕР24-01-029-01

		199		1		D 76 мм		1 шт.		ТЕР24-01-029-02

		200		2		D 89 мм		1 шт.		ТЕР24-01-029-03

		201		3		D 108 мм		1 шт.		ТЕР24-01-029-04

		202		3		D 133 мм		1 шт.		ТЕР24-01-029-05

		203		4		D 159 мм		1 шт.		ТЕР24-01-029-06

		204		5		D 219 мм		1 шт.		ТЕР24-01-029-07

		205		6		D 273 мм		1 шт.		ТЕР24-01-029-08

		Установка П-образных компенсаторов (1 шт)

		206		1		D 57 мм		1 шт.		ТЕР24-01-028-01

		207		1		D 76 мм		1 шт.		ТЕР24-01-028-02

		208		2		D 89 мм		1 шт.		ТЕР24-01-028-03

		209		3		D 108 мм		1 шт.		ТЕР24-01-028-04

		210		3		D 133 мм		1 шт.		ТЕР24-01-028-05

		211		4		D 159 мм		1 шт.		ТЕР24-01-028-06

		212		5		D 219 мм		1 шт.		ТЕР24-01-028-07

		213		6		D 273 мм		1 шт.		ТЕР24-01-028-08

		Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода (1 м короба)

		214		1		S короба до 0,1м2		1 м		ТЕР22-06-011-01

		215		2		S короба до 0,25м2		1 м		ТЕР22-06-011-01

		216		3		S короба до 0,4м2		1 м		ТЕР22-06-011-01

		217		4		S короба до 0,6м2		1 м		ТЕР22-06-011-01

		Протаскивание в футляр стальных труб (1 м.п.)

		218		1		D 100 мм		1 м		ТЕР22-05-003-01

		219		2		D 150 мм		1 м		ТЕР22-05-003-02

		220		3		D 200 мм		1 м		ТЕР22-05-003-03

		221		4		D 250 мм		1 м		ТЕР22-05-003-04

		Врезка в действующий трубопровод (1 присоединение)

		222		1		D 57 мм		1 вр.		ТЕРм12-11-006-01

		223		2		D 76 мм		1 вр.		ТЕРм12-11-006-02

		224		3		D 89 мм		1 вр.		ТЕРм12-11-006-03

		225		4		D 108 мм		1 вр.		ТЕРм12-11-006-04

		226		5		D 133 мм		1 вр.		ТЕРм12-11-006-05

		227		6		D 159 мм		1 вр.		ТЕРм12-11-006-06

		228		7		D 219 мм		1 вр.		ТЕРм12-11-006-07

		229		8		D 273 мм		1 вр.		ТЕРм12-11-006-08

		Гидравлические испытания трубопровода (1 м)

		230		1		До D 57 мм		1 м		ТЕР16-07-005-01

		231		2		До D 108 мм		1 м		ТЕР16-07-005-02

		232		3		До D 219 мм		1 м		ТЕР16-07-005-03

		233		4		До D 426 мм		1 м		ТЕР16-07-005-04

		Благоустройство

		234		5		Установка бетонных бортовых камней БР100.20.8.		1 п.м.		ТЕР27-02-010-01

		235		6		Установка бетонных бортовых камней БР100.30.15		1 п.м.		ТЕР27-02-010-01

		236		7		Установка бетонных бортовых камней БР50.20.7		1 п.м.		ТЕР27-02-010-01

		237		7		Установка бетонных бортовых камней сохраненных		1 п.м.		ТЕР27-02-010-01

		238		8		Устройство щебеночного основания под асфальтирование с уплотнением виброплитой		1 м3		ТЕР27-04-001-04

		239		9		Устройство верхнего слоя а/б покрытия из м/зернитой смеси тип "Б" толщиной 5см		1м2		ТЕР27-06-020-01

		240		10		Устройство верхнего слоя а/б покрытия из м/зернитой смеси тип "Б" толщиной 6см		1м2		ТЕР27-06-020-01

		241		11		Устройство верхнего слоя а/б покрытия из м/зернитой смеси тип "Б" толщиной 7см		1м2		ТЕР27-06-020-01

		242		12		Устройство верхнего слоя а/б покрытия из м/зернитой смеси тип "Б" толщиной 8см		1м2		ТЕР27-06-020-01

		243		13		Устройство нижнего слоя а/б покрытия из к/зернитой смеси тип "Б" толщиной 5см		1м2		ТЕР27-06-020-03

		244		14		Устройство нижнего слоя а/б покрытия из к/зернитой смеси тип "Б" толщиной 6см		1м2		ТЕР27-06-020-03

		245		15		Устройство нижнего слоя а/б покрытия из к/зернитой смеси тип "Б" толщиной 7см		1м2		ТЕР27-06-020-03

		246		16		Устройство нижнего слоя а/б покрытия из к/зернитой смеси тип "Б" толщиной 8см		1м2		ТЕР27-06-020-03

		247		17		Восстановление газона с внесением растительной земли слоем до 10 см и посевом трав		1м2		ТЕР47-01-046-04

		248				Устройство тротуара из тротуарной плитки сохраненной		1 м2		ТЕР27-07-005-02

		249				Устройство тротуара из тротуарной плитки "катушка"		1 м2		ТЕР27-07-005-01

		250				Устройство тротуара из тротуарной плитки "волна"		1 м2		ТЕР27-07-005-01

		251				Устройство тротуара из тротуарной плитки "кирпичик"		1 м2		ТЕР27-07-005-02

		252				Устройство тротуара из тротуарной плитки "квадрат"		1 м2		ТЕР27-07-005-03

		253				Устройство прослойки из геотекстиля		1 м2		ТЕР27-04-016-04

		254				Устройство дорожек из гранитного отсева		1 м2		ТЕР27-07-007-02

		255				Ограждение территории сетчатым ограждением 1,5*2м		1 шт.		ТЕР09-08-002-05

		256				Ограждение территории водоналивными блоками		1 шт.		ТЕР27-09-006-01

		257				Установка временного дорожного знака		1 шт.		ТЕР27-09-012-01

		258				Регулировка высотного положения крышек колодцев		1 шт.		ТЕРр68-37-01

		259				Устройство канализационного колодца 1м		1 шт.		ТЕР23-03-001-03

		260				Устройство канализационного колодца 1,5м		1 шт.		ТЕР23-03-001-05

		Погрузо-разгрузочные работы и перевозка (1 т)

		261		5		Погрузка мусора эскаватором		1 т		ТССЦпг01-01-01-043

		262		6		Погрузка мусора вручную		1 т		ТССЦпг01-01-01-041

		263		7		Погрузка грунта		1 т		ТССЦпг01-01-01-039

		264		7		Перевозка мусора		1 т		ТССЦпг03-21-01-020





ЕР 2026-2027

		Реестр единичных расценок по аварийному ремонту на сетях водоснабжения, водоотведения, канализации, тепловых сетях на объектах СПб ГУП «Горэлектротранс»

		№ п.п.		№ раздела		Наименование работ		Ед. изм.		Номер расценки		2026 год				2027 год

												Сумма с НДС 22%,с зимним удорожа-нием, руб.		Сумма с НДС 22% без ЗУ, руб.		Сумма с НДС 22%,с зимним удорожа-нием, руб.		Сумма с НДС 22% без ЗУ, руб.

		1		2		3		4		5		6		7

		ЛС-01- Земляные работы 

		1		1		Разработка грунта в отвал экскаваторами		м3		ГЭСН01-01-010-32		110.69		108.20		115.51		112.91				1.0435

		2		2		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 		м3		ГЭСН01-01-012-32		179.43		175.39		187.24		183.03				1.0435

		3		3		Расчистка снега и наледи		м3		ГЭСН01-02-087-06		205.81		201.19		214.76		209.93				1.0435

		4		4		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами (без учета материала)		м3		ГЭСН01-01-033-01		28.89		28.24		30.15		29.47				1.0435

		5		5		Уплотнение грунта (песка) виброплитой		м3		ГЭСН01-02-005-01		284.30		277.90		296.67		290.00				1.0435

		6		6		Уплотнение грунта (щебня) виброплитой		м3		ГЭСН01-02-005-01		284.30		277.90		296.67		290.00				1.0435

		7		7		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		м3		ГЭСН01-02-057-02		2306.67		2254.80		2407.01		2352.89				1.0435

		8		8		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (без учета материалов)		м2		ГЭСН01-02-061-01		1461.45		1428.60		1525.02		1490.73				1.0435

		9		9		Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м		м2		ГЭСН01-02-066-02		533.35		521.36		556.55		544.04				1.0435

		10		10		Водоотлив из траншей		м3		ГЭСН01-02-068-01		1595.53		1559.66		1664.94		1627.51				1.0435

		11		11		Устройство шурфов		шт.		ГЭСН01-02-059-02		12004.90		11735.00		12527.11		12245.46				1.0435

		12		12		Разработка грунта вручную в траншеях, расположенных в зоне действующей контактной сети		м3		ГЭСН01-02-057-02		2768.00		2705.77		2888.41		2823.47				1.0435

		13		13		Монтаж и демонтаж строительных лесов		м2		ГЭСН08-07-001-02		955.10		933.63		996.65		974.24				1.0435

		ЛС-02- Фундаменты																				1.0435

		14		1		Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами		м3		ГЭСНр52-01-011-03		118.41		115.75		123.56		120.78				1.0435

		15		2		Герметизация вводов в подвальное помещение		шт.		ГЭСНр52-01-015-01		1488.17		1454.72		1552.91		1518.00				1.0435

		16		3		Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов		м.п.		ГЭСН46-08-022-01		462.33		451.94		482.44		471.59				1.0435

		17		4		Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов		м.п.		ГЭСН46-08-022-02		468.85		458.31		489.24		478.24				1.0435

		ЛС-03 Сверление и пробивка отверстий, разборка кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций																				1.0435

		18		1		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм		шт.		ГЭСН46-03-001-01		413.59		404.30		431.58		421.88				1.0435

		19		2		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм		шт.		ГЭСН46-03-001-02		432.72		423.00		451.54		441.39				1.0435

		20		3		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм		шт.		ГЭСН46-03-001-03		435.03		425.24		453.95		443.74				1.0435

		21		4		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм		шт.		ГЭСН46-03-001-04		483.44		472.57		504.47		493.13				1.0435

		22		5		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 45 мм		шт.		ГЭСН46-03-001-05		484.62		473.73		505.70		494.33				1.0435

		23		6		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм		шт.		ГЭСН46-03-001-06		488.04		477.07		509.27		497.82				1.0435

		24		7		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 55 мм		шт.		ГЭСН46-03-001-07		491.25		480.20		512.62		501.09				1.0435

		25		8		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм		шт.		ГЭСН46-03-001-08		491.40		480.35		512.78		501.25				1.0435

		26		9		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм		шт.		ГЭСН46-03-001-09		613.32		599.53		640.00		625.61				1.0435

		27		10		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм		шт.		ГЭСН46-03-001-10		617.69		603.80		644.56		630.07				1.0435

		28		11		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 90 мм		шт.		ГЭСН46-03-001-11		622.08		608.10		649.14		634.55				1.0435

		29		12		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм		шт.		ГЭСН46-03-001-12		719.63		703.45		750.93		734.05				1.0435

		30		13		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм		шт.		ГЭСН46-03-001-13		725.63		709.32		757.19		740.17				1.0435

		31		14		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм		шт.		ГЭСН46-03-001-14		750.30		733.43		782.94		765.34				1.0435

		32		15		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм		шт.		ГЭСН46-03-001-15		926.99		906.16		967.31		945.56				1.0435

		33		16		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм		шт.		ГЭСН46-03-001-16		939.53		918.42		980.40		958.36				1.0435

		34		17		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм		шт.		ГЭСН46-03-002-01		533.49		521.50		556.70		544.18				1.0435

		35		18		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм		шт.		ГЭСН46-03-002-02		534.68		522.66		557.94		545.40				1.0435

		36		19		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм		шт.		ГЭСН46-03-002-03		537.02		524.94		560.38		547.78				1.0435

		37		20		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм		шт.		ГЭСН46-03-002-04		699.54		683.81		729.97		713.56				1.0435

		38		21		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 45 мм		шт.		ГЭСН46-03-002-05		700.78		685.03		731.26		714.82				1.0435

		39		22		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм		шт.		ГЭСН46-03-002-06		704.25		688.41		734.88		718.36				1.0435

		40		23		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 55 мм		шт.		ГЭСН46-03-002-07		803.59		785.52		838.55		819.70				1.0435

		41		24		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм		шт.		ГЭСН46-03-002-08		803.80		785.73		838.77		819.91				1.0435

		42		25		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм		шт.		ГЭСН46-03-002-09		905.86		885.50		945.26		924.01				1.0435

		43		26		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм		шт.		ГЭСН46-03-002-10		910.36		889.89		949.96		928.60				1.0435

		44		27		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 90 мм		шт.		ГЭСН46-03-002-11		1045.44		1021.93		1090.92		1066.39				1.0435

		45		28		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм		шт.		ГЭСН46-03-002-12		1206.37		1179.25		1258.85		1230.55				1.0435

		46		29		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм		шт.		ГЭСН46-03-002-13		1592.92		1557.10		1662.21		1624.84				1.0435

		47		30		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм		шт.		ГЭСН46-03-002-14		1618.06		1581.68		1688.45		1650.49				1.0435

		48		31		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм		шт.		ГЭСН46-03-002-15		1677.68		1639.96		1750.66		1711.30				1.0435

		49		32		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм		шт.		ГЭСН46-03-002-16		1690.85		1652.83		1764.40		1724.73				1.0435

		50		33		Установка гильз из стальных труб диаметром 50 мм в готовые отверстия при проходе через стены (без учета труб)		м		ГЭСНм08-02-407-08		489.01		478.02		510.28		498.81				1.0435

		51		34		Установка гильз из стальных труб диаметром 80 мм в готовые отверстия при проходе через стены (без учета труб)		м		ГЭСНм08-02-407-09		729.93		713.52		761.68		744.56				1.0435

		52		35		Установка гильз из стальных труб диаметром 100 мм в готовые отверстия при проходе через стены (без учета труб)		м		ГЭСНм08-02-407-10		928.44		907.57		968.83		947.05				1.0435

		53		36		Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2		шт.		ГЭСН46-03-010-01		301.89		295.11		315.02		307.94				1.0435

		54		37		Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2		шт.		ГЭСН46-03-010-02		622.29		608.29		649.36		634.76				1.0435

		55		38		Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2		шт.		ГЭСН46-03-010-03		2198.64		2149.20		2294.28		2242.70				1.0435

		56		39		Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора		м3		ГЭСН46-09-005-01		11782.65		11517.74		12295.20		12018.77				1.0435

		57		40		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича		шт.		ГЭСНр69-01-001-01		833.75		815.01		870.02		850.46				1.0435

		58		41		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич		шт.		ГЭСНр69-01-001-02		1411.65		1379.92		1473.06		1439.94				1.0435

		59		42		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича		шт.		ГЭСНр69-01-001-03		1976.29		1931.86		2062.26		2015.89				1.0435

		60		43		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича		шт.		ГЭСНр69-01-001-04		2729.16		2667.81		2847.88		2783.85				1.0435

		61		44		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2,5 кирпича		шт.		ГЭСНр69-01-001-05		2667.79		2607.81		2783.84		2721.25				1.0435

		62		45		Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 3 кирпича		шт.		ГЭСНр69-01-001-06		2910.43		2845.00		3037.03		2968.75				1.0435

		63		46		Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 200		м3		ГЭСНр69-01-019-03		43112.12		42142.83		44987.50		43976.05				1.0435

		64		47		Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200		м3		ГЭСНр69-01-019-17		47122.05		46062.61		49171.86		48066.33				1.0435

		65		48		Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора		м3		ГЭСН46-09-005-01		11782.65		11517.74		12295.20		12018.77				1.0435

		66		49		Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм		м		ГЭСН46-04-016-01		9532.58		9318.26		9947.25		9723.61				1.0435

		67		50		Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм, добавочная расценка		м		ГЭСН46-04-016-02		2362.35		2309.24		2465.11		2409.69				1.0435

		68		51		Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: с очисткой кирпича		м		ГЭСНр66-01-003-02		18582.60		18164.81		19390.94		18954.98				1.0435

		69		52		Разборка облицовки гипсокартонными листами стен		м2		ГЭСН10-05-012-01 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3		1187.60		1160.89		1239.26		1211.40				1.0435

		70		53		Разборка покрытий полов: из керамических плиток		м2		ГЭСНр57-01-002-03		1128.21		1102.84		1177.29		1150.82				1.0435

		71		54		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (бетон марки М 250 с армированием сталью АIII диаметром 14 мм)		м3		ГЭСН06-01-005-04		20456.84		19996.91		21346.71		20866.77				1.0435

		72		55		Устройство стяжек: цементных толщиной  50 мм с армированием сеткой стальной 100*100 х 3 мм		м2		ГЭСН11-01-011-01		1217.00		1189.63		1269.94		1241.39				1.0435

		73		56		Оштукатуривание толщиной слоя до 50 мм с армированием сеткой		м2		ГЭСН15-02-036-01		2672.34		2612.25		2788.59		2725.89				1.0435

		74		57		Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм		м2		ГЭСНр61-01-001-01		481.22		470.40		502.15		490.86				1.0435

		75		58		Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм		м		ГЭСН24-02-120-01		15.80		15.45		16.49		16.12				1.0435

		76		59		Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм		м		ГЭСН24-02-120-02		15.80		15.45		16.49		16.12				1.0435

		77		60		Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 150 мм		м		ГЭСН24-02-120-03		27.33		26.72		28.52		27.88				1.0435

		78		61		Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 200 мм		м		ГЭСН24-02-120-04		27.33		26.72		28.52		27.88				1.0435

		79		62		Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 250 мм		м		ГЭСН24-02-120-05		28.24		27.61		29.47		28.81				1.0435

		80		63		Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 300 мм		м		ГЭСН24-02-120-06		31.82		31.10		33.20		32.45				1.0435

		ЛС-04-Бетонные и железобетонные конструкции сборные																				1.0435

		81		1		Демонтаж ж/б плит и колец колодцев диаметром до 1000 мм		м3		ГЭСН07-02-002-01 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3		14951.51		14615.36		15601.90		15251.12				1.0435

		82		2		Установка ж/б плит и колец колодцев диаметром до 1000 мм (без учета ж/б плит и колец)		м3		ГЭСН07-02-002-01		21240.49		20762.95		22164.45		21666.13				1.0435

		83		3		Демонтаж ж/б плит и колец колодцев диаметром  более 1000 мм		м3		ГЭСН07-02-002-02 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3		8926.50		8725.81		9314.80		9105.38				1.0435

		84		4		 Установка ж/б плит и колец колодцев диаметром  более 1000 мм (без учета ж/б плит и колец)		м3		ГЭСН07-02-002-02		12693.54		12408.16		13245.71		12947.91				1.0435

		85		5		Демонтаж крышек непроходных каналов 		м3		ГЭСН07-06-001-01 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3		8176.38		7992.55		8532.05		8340.23				1.0435

		86		6		 Монтаж крышек непроходных каналов с заполненением цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами (без учета крышек)		м3		ГЭСН07-06-001-01 		12987.77		12695.76		13552.74		13248.04				1.0435

		87		7		Демонтаж неподвижных щитовых опор		м3		ГЭСН07-06-002-04 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3		7296.36		7132.32		7613.75		7442.57				1.0435

		88		8		Устройство неподвижных щитовых опор (без учета неподвижных щитовых опор)		м3		ГЭСН07-06-002-04		11383.95		11128.01		11879.15		11612.07				1.0435

		89		9		Ремонт железобетонных стен каналов и неподвижных опор отдельными местами посредством арматурной проволоки и бетона 		м3		ГЭСНр66-01-006-01		75209.75		73518.82		78481.37		76716.88				1.0435

		90		10		Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы (без учета материалов)		шт.		ГЭСНр66-01-004-01		1547.52		1512.73		1614.84		1578.53				1.0435

		ЛС-05- Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии																				1.0435

		91		1		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (с учетом грунтовки)		м2		ГЭСН13-03-002-04		127.31		124.44		132.85		129.86				1.0435

		92		2		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (с учетом эмали)		м2		ГЭСН13-03-004-26		53.63		52.42		55.96		54.70				1.0435

		93		3		Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями на каучуково-смоляной основе: вертикальной (с учетом состава ) 		м2		ГЭСН13-03-006-01		4035.35		3944.61		4210.89		4116.22				1.0435

		94		4		Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными эластичными покрытиями на каучуково-смоляной основе: горизонтальной (с учетом состава) 		м2		ГЭСН13-03-006-02		3926.18		3837.91		4096.97		4004.86				1.0435

		ЛС-06-Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ																				1.0435

		95		1		Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ		м3		ГЭСНр66-01-005-01		30996.32		30299.43		32344.66		31617.46				1.0435

		96		2		Устройство бетонной подготовки		м3		ГЭСН06-01-001-01		9355.89		9145.54		9762.87		9543.37				1.0435

		ЛС-07-Внутренние санитарно-технические работы																				1.0435

		97		1		Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм		соед		ГЭСН16-02-007-01 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3		887.37		867.42		925.97		905.15				1.0435

		98		2		Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм		соед		ГЭСН16-02-007-02 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3		1344.84		1314.61		1403.34		1371.79				1.0435

		99		3		Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм		соед		ГЭСН16-02-007-03 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3		1344.84		1314.61		1403.34		1371.79				1.0435

		100		4		Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм		соед		ГЭСН16-02-007-04 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3		1344.84		1314.61		1403.34		1371.79				1.0435

		101		5		Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 125 мм		соед		ГЭСН16-02-007-05 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3		2263.84		2212.95		2362.32		2309.21				1.0435

		102		6		Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм		соед		ГЭСН16-02-007-06 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3		2263.84		2212.95		2362.32		2309.21				1.0435

		103		7		Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 200 мм		соед		ГЭСН16-02-007-07 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3		2263.84		2212.95		2362.32		2309.21				1.0435

		104		8		Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 250 мм		соед		ГЭСН16-02-007-08 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3		3969.76		3880.50		4142.44		4049.31				1.0435

		105		9		Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром до 50 мм (без учета материалов)		соед		ГЭСН16-02-007-01		2512.38		2455.90		2621.67		2562.73				1.0435

		106		10		Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм (без учета материалов)		соед		ГЭСН16-02-007-02		3767.20		3682.51		3931.07		3842.69				1.0435

		107		11		Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (без учета материалов)		соед		ГЭСН16-02-007-03		3767.20		3682.51		3931.07		3842.69				1.0435

		108		12		Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм (без учета материалов)		соед		ГЭСН16-02-007-04		4449.47		4349.43		4643.02		4538.63				1.0435

		109		13		Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 125 мм (без учета материалов)		соед		ГЭСН16-02-007-05		7346.19		7181.03		7665.75		7493.40				1.0435

		110		14		Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм (без учета материалов)		соед		ГЭСН16-02-007-06		7357.06		7191.66		7677.09		7504.49				1.0435

		111		15		Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 200 мм (без учета материалов)		соед		ГЭСН16-02-007-07		7605.36		7434.36		7936.19		7757.76				1.0435

		112		16		Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 250 мм (без учета материалов)		соед		ГЭСН16-02-007-08		13082.90		12788.76		13652.01		13345.07				1.0435

		113		17		Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 300 мм (без учета материалов)		соед		ГЭСН16-02-007-09		13392.94		13091.83		13975.53		13661.32				1.0435

		114		18		Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 15 мм (без учета материалов)		м		ГЭСН16-03-002-01		2726.87		2665.57		2845.49		2781.52				1.0435

		115		19		Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм (без учета материалов)		м		ГЭСН16-03-002-02		2448.71		2393.65		2555.23		2497.78				1.0435

		116		20		Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм и более (без учета материалов)		м		ГЭСН16-03-002-03		2449.42		2394.35		2555.97		2498.5				1.0435

		117		21		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием (без учета труб)		м		ГЭСН16-04-001-01		1401.13		1369.63		1462.08		1429.21				1.0435

		118		22		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием (без учета труб)		м		ГЭСН16-04-001-02		1550.75		1515.89		1618.21		1581.83				1.0435

		119		23		Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм (без учета труб)		м		ГЭСН16-04-005-01		319.86		312.67		333.77		326.27				1.0435

		120		24		Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм (без учета труб)		м		ГЭСН16-04-005-02		307.77		300.85		321.16		313.94				1.0435

		121		25		Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм (без учета труб)		м		ГЭСН16-04-005-03		299.02		292.30		312.03		305.01				1.0435

		122		26		Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм (без учета труб)		м		ГЭСН16-04-005-04		293.37		286.77		306.13		299.25				1.0435

		123		27		Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм (без учета труб)		м		ГЭСН16-04-005-05		286.00		279.58		298.44		291.73				1.0435

		124		28		Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 63 мм (без учета труб)		м		ГЭСН16-04-005-06		284.33		277.94		296.70		290.03				1.0435

		125		29		Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм (без учета труб)		м		ГЭСН16-04-005-07		286.11		279.69		298.56		291.85				1.0435

		126		30		Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 90 мм (без учета труб)		м		ГЭСН16-04-005-08		295.70		289.06		308.56		301.62				1.0435

		127		31		Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 110 мм (без учета труб)		м		ГЭСН16-04-005-09		363.67		355.50		379.49		370.96				1.0435

		128		32		Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 125 мм (без учета труб)		м		ГЭСН16-04-005-09		363.67		355.50		379.49		370.96				1.0435

		129		33		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (без учета труб)		м		ГЭСН16-04-002-01		3849.51		3762.97		4016.96		3926.65				1.0435

		130		34		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм (без учета труб) (без учета труб)		м		ГЭСН16-04-002-02		3027.13		2959.06		3158.81		3087.79				1.0435

		131		35		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм (без учета труб)		м		ГЭСН16-04-002-03		2464.92		2409.50		2572.14		2514.31				1.0435

		132		36		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм (без учета труб)		м		ГЭСН16-04-002-04		3291.57		3217.57		3434.75		3357.53				1.0435

		133		37		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 50 мм (без учета труб)		м		ГЭСН16-04-002-05		2881.27		2816.49		3006.61		2939.01				1.0435

		134		38		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм (без учета труб)		м		ГЭСН16-04-002-06		2850.60		2786.52		2974.60		2907.72				1.0435

		135		39		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 75 мм (без учета труб)		м		ГЭСН16-04-002-07		3267.06		3193.61		3409.18		3332.53				1.0435

		136		40		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 90 мм (без учета труб)		м		ГЭСН16-04-002-08		2923.72		2857.98		3050.90		2982.31				1.0435

		137		41		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм (без учета труб)		м		ГЭСН16-04-002-09		2993.42		2926.12		3123.63		3053.40				1.0435

		138		42		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 140 мм (без учета труб)		м		ГЭСН16-04-002-10		3086.27		3016.88		3220.52		3148.11				1.0435

		139		43		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 160 мм (без учета труб)		м		ГЭСН16-04-002-11		2690.62		2630.14		2807.66		2744.54				1.0435

		140		44		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 200 мм (без учета труб)		м		ГЭСН16-04-002-11		2690.62		2630.14		2807.66		2744.54				1.0435

		141		45		Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм (без учета материалов)		м		ГЭСН16-04-003-03		910.75		890.28		950.37		929.00				1.0435

		142		46		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (без учета вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных)		шт.		ГЭСН16-05-001-01		3522.53		3443.33		3675.76		3593.12				1.0435

		143		47		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (без учета вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных)		шт.		ГЭСН16-05-001-02		3573.26		3492.92		3728.70		3644.87				1.0435

		144		48		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм (без учета вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных)		шт.		ГЭСН16-05-001-03		7305.41		7141.16		7623.20		7451.81				1.0435

		145		49		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125мм (без учета вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных)		шт.		ГЭСН16-05-001-04		16908.48		16528.33		17644.00		17247.31				1.0435

		146		50		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм (без учета вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных)		шт.		ГЭСН16-05-001-05		16948.48		16567.43		17685.74		17288.11				1.0435

		147		51		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм (без учета вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных)		шт.		ГЭСН16-05-001-06		21719.29		21230.98		22664.08		22154.53				1.0435

		148		52		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм (без учета вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных)		шт.		ГЭСН16-05-001-07		28048.12		27417.51		29268.21		28610.18				1.0435

		149		53		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 300мм (без учета вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных)		шт.		ГЭСН16-05-001-08		33288.92		32540.49		34736.99		33956.00				1.0435

		150		54		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм		м		ГЭСН16-07-005-01		141.81		138.63		147.98		144.65				1.0435

		151		55		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм		м		ГЭСН16-07-005-02		143.59		140.36		149.84		146.47				1.0435

		152		56		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм		м		ГЭСН16-07-005-03		151.50		148.10		158.09		154.54				1.0435

		153		57		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм		м		ГЭСН16-07-005-04		180.41		176.36		188.26		184.03				1.0435

		154		58		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм (с арматурой, фасонными и крепежными деталями) 		м		ГЭСНр65-01-001-01		423.63		414.11		442.06		432.12				1.0435

		155		59		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм (с арматурой, фасонными и крепежными деталями)		м		ГЭСНр65-01-001-02		528.63		516.74		551.63		539.23				1.0435

		156		60		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм (с арматурой, фасонными и крепежными деталями)		м		ГЭСНр65-01-001-03		705.49		689.63		736.18		719.63				1.0435

		157		61		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм (с арматурой, фасонными и крепежными деталями)		м		ГЭСНр65-01-001-04		776.62		759.16		810.40		792.18				1.0435

		158		62		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм (с арматурой, фасонными и крепежными деталями)		м		ГЭСНр65-01-001-05		909.30		888.86		948.85		927.52				1.0435

		159		63		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм (с арматурой, фасонными и крепежными деталями)		м		ГЭСНр65-01-001-06		1335.58		1305.56		1393.68		1362.35				1.0435

		160		64		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм с фасонными частями		м		ГЭСНр65-01-002-01		1049.21		1025.62		1094.85		1070.23				1.0435

		161		65		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм с фасонными частями		м		ГЭСНр65-01-002-02		1498.22		1464.54		1563.39		1528.24				1.0435

		162		66		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм с фасонными частями		м		ГЭСНр65-01-002-03		1959.53		1915.47		2044.77		1998.80				1.0435

		163		67		Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм 		шт.		ГЭСНр65-01-003-02		448.76		438.68		468.28		457.75				1.0435

		164		68		Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром свыше 50 до 100 мм		шт.		ГЭСНр65-01-003-03		889.39		869.40		928.08		907.21				1.0435

		165		69		Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до 50 мм 		шт.		ГЭСНр65-01-003-04		724.70		708.41		756.22		739.22				1.0435

		166		70		Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром свыше 50 до 100 мм		шт.		ГЭСНр65-01-003-05		1710.17		1671.72		1784.56		1744.44				1.0435

		167		71		Снятие водомеров диаметром до 50 мм 		шт.		ГЭСНр65-01-003-08		433.16		423.43		452.00		441.84				1.0435

		168		72		Снятие водомеров диаметром: свыше 50 до 100 мм		шт.		ГЭСНр65-01-003-09		1553.66		1518.73		1621.24		1584.79				1.0435

		169		73		Снятие пожарных гидрантов		шт.		ГЭСНр65-01-003-12		5223.39		5105.96		5450.61		5328.06				1.0435

		170		74		Снятие задвижек диаметром до 100 мм		шт.		ГЭСНр65-01-003-13		1686.00		1648.10		1759.34		1719.78				1.0435

		171		75		Снятие задвижек диаметром: свыше 100 до 150 мм		шт.		ГЭСНр65-01-003-14		3863.70		3776.84		4031.77		3941.12				1.0435

		172		76		Снятие задвижек диаметром: свыше 150 до 200 мм		шт.		ГЭСНр65-01-003-15		2743.21		2681.54		2862.54		2798.18				1.0435

		173		77		Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг		шт.		ГЭСНр65-01-003-18		2153.48		2105.06		2247.16		2196.64				1.0435

		174		78		Снятие водомерных узлов массой: свыше 100 до 200 кг		шт.		ГЭСНр65-01-003-19		2821.25		2757.82		2943.97		2877.78				1.0435

		175		79		Очистка канализационной сети внутренней		м		ГЭСНр65-01-010-01		571.80		558.94		596.67		583.26				1.0435

		176		80		Очистка канализационной сети дворовой		м		ГЭСНр65-01-010-02		1772.16		1732.32		1849.25		1807.67				1.0435

		177		81		Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой для прочистки труб: простого засора		м		ГЭСНр65-01-013-01		1705.43		1667.08		1779.62		1739.61				1.0435

		178		82		Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой для прочистки труб: сложного засора		м		ГЭСНр65-01-013-02		5116.29		5001.26		5338.85		5218.82				1.0435

		179		83		Очистка канализационной сети: дворовой		м		ГЭСНр65-01-010-02		1772.16		1732.32		1849.25		1807.67				1.0435

		180		84		Установка креплений (опор) под трубопроводы массой до 0,1 т (без учета опор)		т		ГЭСН09-03-039-01		149004.00		145653.96		155485.67		151989.90				1.0435

		181		85		Установка креплений (опор) под трубопроводы массой свыше 0,1 до 0,5 т (без учета опор)		т		ГЭСН09-03-039-02		91054.66		89007.49		95015.54		92879.32				1.0435

		182		86		Установка креплений (опор) под трубопроводы массой свыше 0,5 до 2 т (без учета опор)		т		ГЭСН09-03-039-03		94677.39		92548.77		98795.86		96574.64				1.0435

		ЛС-08-Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб																				1.0435

		183		1		Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм(без учета труб)		м		ГЭСНр65-01-008-01		1031.17		1007.99		1076.03		1051.84				1.0435

		184		2		Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм(без учета труб)		м		ГЭСНр65-01-008-01		1031.17		1007.99		1076.03		1051.84				1.0435

		185		3		Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм(без учета труб)		м		ГЭСНр65-01-008-02		1100.59		1075.85		1148.47		1122.65				1.0435

		186		4		Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 150 мм(без учета труб)		м		ГЭСНр65-01-008-02		1100.59		1075.85		1148.47		1122.65				1.0435

		ЛС-09-Смена сгонов у трубопроводов																				1.0435

		187		1		Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм		шт.		ГЭСНр65-02-005-01		655.15		640.43		683.65		668.28				1.0435

		188		2		Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм		шт.		ГЭСНр65-02-005-02		1031.13		1007.95		1075.98		1051.79				1.0435

		189		3		Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм		шт.		ГЭСНр65-02-005-03		1781.59		1741.54		1859.09		1817.29				1.0435

		190		4		Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 63 мм		шт.		ГЭСНр65-02-005-03		1781.59		1741.54		1859.09		1817.29				1.0435

		ЛС-10-Смена внутренних трубопроводов из стальных труб																				1.0435

		191		1		Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм		м		ГЭСНр65-01-009-01		1502.15		1468.38		1567.49		1532.25				1.0435

		192		2		Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм		м		ГЭСНр65-01-009-02		1656.63		1619.38		1728.69		1689.82				1.0435

		193		3		Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм		м		ГЭСНр65-01-009-03		1826.93		1785.85		1906.40		1863.54				1.0435

		194		4		Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм		м		ГЭСНр65-01-009-04		2213.47		2163.71		2309.76		2257.82				1.0435

		195		5		Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм		м		ГЭСНр65-01-009-05		2333.62		2281.14		2435.13		2380.38				1.0435

		196		6		Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм		м		ГЭСНр65-01-009-06		2609.76		2551.09		2723.28		2662.05				1.0435

		197		7		Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 65 мм		м		ГЭСНр65-01-009-07		3083.12		3013.80		3217.24		3144.91				1.0435

		198		8		Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм		м		ГЭСНр65-01-009-08		3393.99		3317.68		3541.63		3462.00				1.0435

		199		9		Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм		м		ГЭСНр65-01-009-09		4926.32		4815.56		5140.61		5025.03				1.0435

		200		10		Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 125 мм		м		ГЭСНр65-01-009-09		4926.32		4815.56		5140.61		5025.03				1.0435

		201		11		Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл полимерные трубы диаметром: до 15 мм		м		ГЭСНр65-01-009-10		2771.80		2709.49		2892.37		2827.34				1.0435

		202		12		Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм		м		ГЭСНр65-01-009-11		2504.39		2448.09		2613.33		2554.57				1.0435

		203		13		Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм		м		ГЭСНр65-01-009-12		2512.03		2455.56		2621.30		2562.37				1.0435

		204		14		Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм		м		ГЭСНр65-01-009-13		2980.09		2913.09		3109.72		3039.80				1.0435

		205		15		Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм		м		ГЭСНр65-01-009-14		2680.52		2620.26		2797.12		2734.23				1.0435

		206		16		Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм		м		ГЭСНр65-01-009-15		2688.15		2627.71		2805.08		2742.01				1.0435

		ЛС-11-Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях																				1.0435

		207		1		Ремонт бетонных лотков в колодцах		шт.		ГЭСНр65-01-011-01		24683.38		24128.43		25757.11		25178.02				1.0435

		208		2		Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм		м		ГЭСНр65-02-004-01		1389.58		1358.34		1450.03		1417.43				1.0435

		209		3		Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм		м		ГЭСНр65-02-004-02		1419.47		1387.56		1481.22		1447.92				1.0435

		210		4		Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм		м		ГЭСНр65-02-004-03		2007.24		1962.11		2094.55		2047.46				1.0435

		211		5		Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм		м		ГЭСНр65-02-004-04		2378.13		2324.66		2481.58		2425.79				1.0435

		212		6		Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм		м		ГЭСНр65-02-004-05		2719.82		2658.67		2838.13		2774.32				1.0435

		213		7		Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм		м		ГЭСНр65-02-004-06		2938.85		2872.77		3066.69		2997.74				1.0435

		214		8		Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм		м		ГЭСНр65-02-004-07		3089.86		3020.39		3224.27		3151.78				1.0435

		215		9		Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 15 мм		м		ГЭСНр65-02-004-08		2346.90		2294.14		2448.99		2393.93				1.0435

		216		10		Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм		м		ГЭСНр65-02-004-09		2995.82		2928.46		3126.14		3055.85				1.0435

		217		11		Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм		м		ГЭСНр65-02-004-10		3207.22		3135.12		3346.73		3271.49				1.0435

		Наружные инженерные сети																				1.0435

		ЛС-12-Демонтажные и прочие работы на наружных сетях																				1.0435

		218		1		Разборка трубопроводов водоснабжения/отопления диаметром 50 мм с фасонными частями 		м		ГЭСНр66-01-001-01		1278.93		1250.17		1334.56		1304.56				1.0435

		219		2		Разборка трубопроводов водоснабжения/отопления диаметром 100 мм с фасонными частями 		м		ГЭСНр66-01-001-02		1509.42		1475.48		1575.08		1539.67				1.0435

		220		3		Разборка трубопроводов водоснабжения/отопления диаметром 150 мм с фасонными частями 		м		ГЭСНр66-01-001-03		2038.56		1992.72		2127.24		2079.41				1.0435

		221		4		Разборка трубопроводов водоснабжения/отопления диаметром 200 мм с фасонными частями 		м		ГЭСНр66-01-001-04		2167.32		2118.59		2261.60		2210.75				1.0435

		222		5		Разборка трубопроводов водоснабжения/отопления диаметром 250 мм с фасонными частями 		м		ГЭСНр66-01-001-05		2419.50		2365.10		2524.75		2467.99				1.0435

		223		6		Разборка трубопроводов канализации/дренажных диаметром 50 мм с фасонными частями 		м		ГЭСНр66-01-002-01		1424.33		1392.30		1486.29		1452.87				1.0435

		224		7		Разборка трубопроводов канализации/дренажных диаметром 100 мм с фасонными частями 		м		ГЭСНр66-01-002-02		2127.05		2079.22		2219.58		2169.68				1.0435

		225		8		Разборка трубопроводов канализации/дренажных диаметром 150 и более мм с фасонными частями 		м		ГЭСНр66-01-002-03		2882.92		2818.10		3008.33		2940.69				1.0435

		226		9		Очистка колодцев от сухого ила и грязи при наличии труб		м3 		ГЭСНр66-01-010-01		8470.86		8280.41		8839.34		8640.61				1.0435

		227		10		Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем		м3 		ГЭСНр66-01-010-04		9261.89		9053.66		9664.78		9447.49				1.0435

		228		11		Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м		м3 		ГЭСНр66-01-011-01		7969.72		7790.54		8316.40		8129.42				1.0435

		229		12		Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м		м3 		ГЭСНр66-01-011-04		10313.76		10081.87		10762.41		10520.44				1.0435

		230		13		Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м		м3		ГЭСНр66-01-011-11		9974.24		9750.00		10408.12		10174.12				1.0435

		231		14		Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м		м3 		ГЭСНр66-01-011-14		13142.76		12847.27		13714.47		13406.13				1.0435

		232		15		Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м		м3		ГЭСНр66-01-012-01		5641.87		5515.02		5887.29		5754.93				1.0435

		233		16		Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м		м3 		ГЭСНр66-01-012-03		7145.26		6984.61		7456.08		7288.45				1.0435

		234		17		Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м		м3 		ГЭСНр66-01-012-05		6983.60		6826.58		7287.39		7123.55				1.0435

		235		18		Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м		м3 		ГЭСНр66-01-012-07		8971.99		8770.28		9362.27		9151.78				1.0435

		236		19		Демонтаж трубопроводов краном диаметром труб 50 мм		м		ГЭСН24-01-001-01		678.06		662.81		707.56		691.65				1.0435

		237		20		Демонтаж трубопроводов краном диаметром труб 65 мм		м		ГЭСН24-01-001-02		684.47		669.09		714.24		698.18				1.0435

		238		21		Демонтаж трубопроводов краном диаметром труб 80 мм		м		ГЭСН24-01-001-03		697.68		681.99		728.03		711.66				1.0435

		239		22		Демонтаж трубопроводов краном диаметром труб 100 мм		м		ГЭСН24-01-001-04		779.69		762.16		813.61		795.32				1.0435

		240		23		Демонтаж трубопроводов краном диаметром труб 125 мм		м		ГЭСН24-01-001-05		930.43		909.51		970.90		949.07				1.0435

		241		24		Демонтаж трубопроводов краном диаметром труб 150 мм		м		ГЭСН24-01-001-06		1031.44		1008.25		1076.31		1052.11				1.0435

		242		25		Демонтаж трубопроводов краном диаметром труб 200 мм		м		ГЭСН24-01-001-07		1140.32		1114.69		1189.92		1163.17				1.0435

		243		26		Демонтаж трубопроводов краном диаметром труб 250 мм		м		ГЭСН24-01-001-08		1324.55		1294.77		1382.17		1351.09				1.0435

		244		27		Демонтаж трубопроводов краном диаметром труб 300 мм		м		ГЭСН24-01-001-09		1444.32		1411.85		1507.15		1473.26				1.0435

		245		28		Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм		шт		ГЭСНр66-01-026-01		1394.44		1363.08		1455.10		1422.39				1.0435

		246		29		Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм		шт		ГЭСНр66-01-026-02		2349.50		2296.67		2451.70		2396.58				1.0435

		247		30		Демонтаж задвижек диаметром до 150 мм		шт		ГЭСНр66-01-026-03		3646.95		3564.95		3805.59		3720.03				1.0435

		248		31		Демонтаж задвижек диаметром до 200 мм		шт		ГЭСНр66-01-026-04		6592.99		6444.76		6879.79		6725.11				1.0435

		249		32		Демонтаж задвижек диаметром до 300 мм		шт		ГЭСНр66-01-026-05		11276.62		11023.09		11767.15		11502.59				1.0435

		250		33		Демонтаж задвижек диаметром до 400 мм		шт		ГЭСНр66-01-026-06		15097.71		14758.27		15754.46		15400.25				1.0435

		251		34		Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до 100 мм (без учета материалов)		шт		ГЭСНр66-01-014-01		9615.48		9399.30		10033.75		9808.16				1.0435

		252		35		Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до 200 мм (без учета материалов)		шт		ГЭСНр66-01-014-02		15402.67		15056.37		16072.69		15711.33				1.0435

		253		36		Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до 300 мм (без учета материалов)		шт		ГЭСНр66-01-014-03		25695.37		25117.67		26813.12		26210.28				1.0435

		254		37		Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до 400 мм (без учета материалов)		шт		ГЭСНр66-01-014-04		32554.35		31822.43		33970.46		33206.71				1.0435

		255		38		Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования		м		ГЭСНр66-02-003-01		154.39		150.91		161.11		157.49				1.0435

		256		39		Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 40 мм		м		ГЭСНр66-02-003-01		15501.92		15153.39		16176.25		15812.56				1.0435

		257		40		Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм		присоединение		ГЭСНм12-11-006-01		15501.92		15153.39		16176.25		15812.56				1.0435

		258		41		Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 76 мм		присоединение		ГЭСНм12-11-006-02		18706.65		18286.07		19520.39		19081.52				1.0435

		259		42		Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 89 мм		присоединение		ГЭСНм12-11-006-03		18713.37		18292.64		19527.40		19088.37				1.0435

		260		43		Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 108 мм		присоединение		ГЭСНм12-11-006-04		28039.74		27409.33		29259.47		28601.63				1.0435

		261		44		Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 133 мм		присоединение		ГЭСНм12-11-006-05		28063.34		27432.40		29284.10		28625.71				1.0435

		262		45		Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 159 мм		присоединение		ГЭСНм12-11-006-06		42039.09		41093.93		43867.79		42881.52				1.0435

		263		46		Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 219 мм		присоединение		ГЭСНм12-11-006-07		56092.67		54831.55		58532.70		57216.72				1.0435

		264		47		Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 273 мм		присоединение		ГЭСНм12-11-006-08		65478.41		64006.26		68326.72		66790.54				1.0435

		265		48		Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 325 мм		присоединение		ГЭСНм12-11-006-09		77176.13		75440.98		80533.29		78722.67				1.0435

		266		49		Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 377 мм		присоединение		ГЭСНм12-11-006-10		81938.81		80096.59		85503.15		83580.79				1.0435

		267		50		Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 426 мм		присоединение		ГЭСНм12-11-006-11		109946.67		107474.75		114729.35		112149.90				1.0435

		268		51		Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм		м		ГЭСН24-01-053-01		469.74		459.17		490.17		479.15				1.0435

		269		52		Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм		м		ГЭСН24-01-053-04		541.75		529.58		565.32		552.61				1.0435

		270		53		Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм		м		ГЭСН24-01-053-07		657.81		643.03		686.42		670.99				1.0435

		271		54		Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 426 мм		м		ГЭСН24-01-053-10		941.13		919.98		982.07		959.99				1.0435

		272		55		Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм		м		ГЭСН22-06-001-01		106.30		103.91		110.92		108.43				1.0435

		273		56		Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 75-80 мм		м		ГЭСН22-06-001-02		107.26		104.85		111.93		109.41				1.0435

		274		57		Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм		м		ГЭСН22-06-001-03		124.39		121.60		129.80		126.88				1.0435

		275		58		Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 125 мм		м		ГЭСН22-06-001-04		150.51		147.13		157.06		153.53				1.0435

		276		59		Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм		м		ГЭСН22-06-001-05		152.70		149.27		159.34		155.76				1.0435

		277		60		Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм		м		ГЭСН22-06-001-06		157.99		154.44		164.86		161.15				1.0435

		278		61		Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 250 мм		м		ГЭСН22-06-001-07		189.42		185.16		197.66		193.22				1.0435

		279		62		Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 300 мм		м		ГЭСН22-06-001-08		197.96		193.50		206.57		201.93				1.0435

		280		63		Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 350 мм		м		ГЭСН22-06-001-09		232.50		227.27		242.61		237.16				1.0435

		281		64		Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 400 мм		м		ГЭСН22-06-001-10		244.00		238.51		254.61		248.89				1.0435

		ЛС-13-Водопровод - наружные сети																				1.0435

		282		1		Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 50 мм (без учета трубы)		м		ГЭСН22-01-011-01		853.24		834.07		890.36		870.34				1.0435

		283		2		Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до75 мм (без учета трубы)		м		ГЭСН22-01-011-02		944.10		922.87		985.17		963.02				1.0435

		284		3		Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 100мм (без учета трубы)		м		ГЭСН22-01-011-03		1028.42		1005.30		1073.16		1049.03				1.0435

		285		4		Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 125 мм (без учета трубы)		м		ГЭСН22-01-011-04		1256.44		1228.20		1311.10		1281.62				1.0435

		286		5		Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 150мм (без учета трубы)		м		ГЭСН22-01-011-05		1339.45		1309.34		1397.72		1366.30				1.0435

		287		6		Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 200мм (без учета трубы)		м		ГЭСН22-01-011-06		1797.50		1757.08		1875.69		1833.52				1.0435

		288		7		Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 250 мм (без учета трубы)		м		ГЭСН22-01-011-07		2118.97		2071.33		2211.15		2161.44				1.0435

		289		8		Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 300мм (без учета трубы)		м		ГЭСН22-01-011-08		2350.13		2297.30		2452.36		2397.22				1.0435

		290		9		Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 350мм (без учета трубы)		м		ГЭСН22-01-011-09		2885.82		2820.95		3011.35		2943.65				1.0435

		291		10		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)		м		ГЭСН22-01-021-01		521.44		509.72		544.12		531.89				1.0435

		292		11		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 63 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)		м		ГЭСН22-01-021-02		540.33		528.18		563.83		551.15				1.0435

		293		12		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 110 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)		м		ГЭСН22-01-021-03		590.54		577.27		616.23		602.38				1.0435

		294		13		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 125 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)		м		ГЭСН22-01-021-04		715.08		699.00		746.19		729.41				1.0435

		295		14		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 160 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)		м		ГЭСН22-01-021-05		745.81		729.05		778.25		760.75				1.0435

		296		15		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)		м		ГЭСН22-01-021-06		874.33		854.67		912.36		891.85				1.0435

		297		16		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 215 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)		м		ГЭСН22-01-021-06		874.33		854.67		912.36		891.85				1.0435

		298		17		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 250мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)		м		ГЭСН22-01-021-07		905.25		884.90		944.63		923.39				1.0435

		299		18		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 280мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)		м		ГЭСН22-01-021-07		905.25		884.90		944.63		923.39				1.0435

		300		19		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых /полипропиленовых труб диаметром 315мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)		м		ГЭСН22-01-021-08		944.87		923.63		985.97		963.80				1.0435

		301		20		Сварка ПЭ труб электромуфтами с закладными нагревателями, диаметр труб свыше 63 до 110 мм		соед		ГЭСН24-02-001-10		1913.35		1870.33		1996.58		1951.69				1.0435

		302		21		Сварка ПЭ труб электромуфтами с закладными нагревателями, диаметр труб свыше 110 до 160 мм		соед		ГЭСН24-02-001-11		2228.39		2178.29		2325.32		2273.04				1.0435

		303		22		Сварка ПЭ труб электромуфтами с закладными нагревателями, диаметр труб свыше 110 до 160 мм		соед		ГЭСН24-02-001-12		2794.92		2732.08		2916.50		2850.93				1.0435

		304		23		Сварка ПЭ труб электромуфтами с закладными нагревателями, диаметр труб свыше 225 до 315 мм		соед		ГЭСН24-02-001-13		4218.15		4123.32		4401.64		4302.68				1.0435

		305		24		Установка перехода неразъемного "сталь-полиэтилен" (НСПС)		соед		ГЭСН22-03-002-01		955.04		933.57		996.58		974.17				1.0435

		306		25		Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов (без учета материалов)		шт		ГЭСН22-03-002-01 		955.04		933.57		996.58		974.17				1.0435

		307		26		Установка гидрантов пожарных (без учета гидрантов пожарных)		шт		ГЭСН22-03-011-03		5108.85		4993.99		5331.08		5211.22				1.0435

		308		27		Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм (без учета трубы)		м		ГЭСН22-05-003-01		2344.80		2292.09		2446.80		2391.79				1.0435

		309		28		Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм (без учета трубы)		м		ГЭСН22-05-003-02		2513.03		2456.53		2622.35		2563.39				1.0435

		310		29		Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм (без учета трубы)		м		ГЭСН22-05-003-03		2545.71		2488.48		2656.45		2596.73				1.0435

		311		30		Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм (без учета трубы)		м		ГЭСН22-05-003-04		2644.73		2585.27		2759.78		2697.73				1.0435

		312		31		Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм (без учета трубы)		м		ГЭСН22-05-003-05		2691.53		2631.02		2808.61		2745.46				1.0435

		313		32		Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2		м		ГЭСН22-06-011-01		4971.96		4860.18		5188.24		5071.59				1.0435

		314		33		Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2		м		ГЭСН22-06-011-02		5681.22		5553.49		5928.35		5795.06				1.0435

		315		34		Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2		м		ГЭСН22-06-011-03		6246.12		6105.69		6517.83		6371.29				1.0435

		316		35		Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м2		м		ГЭСН22-06-011-04		6851.01		6696.98		7149.03		6988.30				1.0435

		317		36		Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм (без учета клапана)		шт		ГЭСН22-03-007-01		3039.24		2970.91		3171.45		3100.15				1.0435

		318		37		Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм (без учета клапана)		шт		ГЭСН22-03-007-02		5953.82		5819.96		6212.81		6073.13				1.0435

		319		38		Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм (без учета клапана)		шт		ГЭСН22-03-007-03		8925.85		8725.17		9314.12		9104.71				1.0435

		320		39		Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм (без учета клапана)		шт		ГЭСН22-03-007-04		13350.03		13049.89		13930.76		13617.56				1.0435

		321		40		Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 250 мм (без учета клапана)		шт		ГЭСН22-03-007-05		17969.75		17565.73		18751.43		18329.84				1.0435

		322		41		Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 300 мм (без учета клапана)		шт		ГЭСН22-03-007-06		24752.92		24196.41		25829.67		25248.94				1.0435

		ЛС-14-Канализация - наружные сети																				1.0435

		323		1		Устройство основания под трубопроводы песчаного (с учетом песка)		м3		ГЭСН23-01-001-01		3775.72		3690.83		3939.96		3851.38				1.0435

		324		2		Устройство основания под трубопроводы щебеночного (с учетом щебня)		м3		ГЭСН23-01-001-02		6666.58		6516.69		6956.58		6800.18				1.0435

		325		3		Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)		м		ГЭСН23-01-020-01		582.27		569.18		607.60		593.94				1.0435

		326		4		Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 200 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)		м		ГЭСН23-01-020-02		638.34		623.99		666.11		651.13				1.0435

		327		5		Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (без учета трубы)		м		ГЭСН23-01-020-03		617.10		603.23		643.94		629.46				1.0435

		328		6		Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм (без учета трубы)		м		ГЭСН23-01-020-04		665.10		650.14		694.03		678.43				1.0435

		329		5		Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 400 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)		м		ГЭСН23-01-020-05		905.63		885.27		945.02		923.77				1.0435

		330		6		Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)		м		ГЭСН23-01-030-01		650.27		635.66		678.56		663.30				1.0435

		331		7		Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)		м		ГЭСН23-01-030-02		772.32		754.96		805.92		787.80				1.0435

		332		8		Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 225 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)		м		ГЭСН23-01-030-03		871.43		851.84		909.34		888.90				1.0435

		333		9		Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 250мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)		м		ГЭСН23-01-030-04		1006.40		983.77		1050.18		1026.57				1.0435

		334		10		Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 280 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)		м		ГЭСН23-01-030-05		1129.90		1104.50		1179.05		1152.54				1.0435

		335		11		Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)		м		ГЭСН23-01-030-06		1258.42		1230.13		1313.16		1283.64				1.0435

		336		12		Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм с гидравлическим испытанием (без учета трубы)		м		ГЭСН23-01-030-08		1748.31		1709.00		1824.36		1783.34				1.0435

		337		13		Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих (к колодцу)		шт		ГЭСН23-04-008-01		37287.81		36449.48		38909.83		38035.02				1.0435

		338		14		Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых (к колодцу)		шт		ГЭСН23-04-008-02		37938.00		37085.05		39588.30		38698.24				1.0435

		339		15		Демонтаж люка с корпусом		шт		ГЭСН23-04-011-01 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.5_стб.3		1646.27		1609.26		1717.88		1679.26				1.0435

		340		16		Установка люка с корпусом (без учета крышки и корпуса люка)		шт		ГЭСН23-04-011-01		2934.44		2868.46		3062.09		2993.25				1.0435

		341		17		Демонтаж крышки люка		шт		ГЭСН09-03-049-01 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3		1512.69		1478.68		1578.49		1543.00				1.0435

		342		18		Установка крышки люка (без учета крышки люка)		шт		ГЭСН09-03-049-01		2305.32		2253.50		2405.60		2351.52				1.0435

		343		19		Укладка трубопроводов  дренажных гофрированных  ДГТ-ПНД d110 мм SN4 без укладки геотекстиля (без учета труб)		м		ГЭСН27-02-021-01		1776.76		1736.82		1854.05		1812.37				1.0435

		344		20		Укладка трубопроводов  дренажных гофрированных  ДГТ-ПНД d160 мм SN4 без укладки геотекстиля (без учета труб)		м		ГЭСН27-02-021-01		1776.76		1736.82		1854.05		1812.37				1.0435

		345		21		Укладка трубопроводов  дренажных гофрированных  ДГТ-ПНД d200 мм SN4 без укладки геотекстиля (без учета труб)		м		ГЭСН27-02-021-01		1776.76		1736.82		1854.05		1812.37				1.0435

		346		22		Укладка геотекстиля иглопробивного плотностью 100г/м2		м2		ГЭСН27-04-016-04		136.32		133.26		142.25		139.05				1.0435

		347		23		Укладка геотекстиля иглопробивного плотностью 150г/м2		м2		ГЭСН27-04-016-04		149.82		146.45		156.34		152.83				1.0435

		348		24		Укладка геотекстиля иглопробивного плотностью 200г/м2		м2		ГЭСН27-04-016-04		160.65		157.04		167.64		163.87				1.0435

		349		25		Укладка геотекстиля иглопробивного плотностью 250г/м2		м2		ГЭСН27-04-016-04		167.40		163.64		174.68		170.75				1.0435

		ЛС-15- Теплоснабжение - наружные сети																				1.0435

		350		1		Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной прокладке труб диаметром до 200 мм		м		ГЭСНр66-01-013-01		39.80		38.91		41.53		40.60				1.0435

		351		2		Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной прокладке труб диаметром до 400 мм		м		ГЭСНр66-01-013-02		59.69		58.35		62.29		60.89				1.0435

		352		3		Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 50 мм (без учета трубы)		м		ГЭСН24-01-001-01		1424.07		1392.06		1486.02		1452.61				1.0435

		353		4		Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 70 мм (без учета трубы)		м		ГЭСН24-01-001-02		1438.92		1406.56		1501.51		1467.75				1.0435

		354		5		Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 80 мм (без учета трубы)		м		ГЭСН24-01-001-03		1465.88		1432.93		1529.65		1495.26				1.0435

		355		6		Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 100 мм (без учета трубы)		м		ГЭСН24-01-001-04		1655.25		1618.04		1727.25		1688.42				1.0435

		356		7		Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 125 мм (без учета трубы)		м		ГЭСН24-01-001-05		1979.19		1934.70		2065.28		2018.85				1.0435

		357		8		Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 150 мм (без учета трубы)		м		ГЭСН24-01-001-06		2199.77		2150.31		2295.46		2243.85				1.0435

		358		9		Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 200 мм (без учета трубы)		м		ГЭСН24-01-001-07		2451.14		2396.03		2557.76		2500.25				1.0435

		359		10		Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 250 мм (без учета трубы)		м		ГЭСН24-01-001-08		2843.93		2779.99		2967.64		2900.92				1.0435

		360		11		Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 300 мм (без учета трубы)		м		ГЭСН24-01-001-09		3101.33		3031.60		3236.24		3163.48				1.0435

		361		12		Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм (без учета трубы и скорлуп)		м		ГЭСН24-01-008-01		2587.96		2529.78		2700.54		2639.82				1.0435

		362		13		Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм (без учета трубы и скорлуп)		м		ГЭСН24-01-008-02		2726.35		2665.05		2844.95		2780.99				1.0435

		363		14		Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм (без учета трубы и скорлуп)		м		ГЭСН24-01-008-03		2762.76		2700.65		2882.94		2818.12				1.0435

		364		15		Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм (без учета трубы и скорлуп)		м		ГЭСН24-01-008-04		3571.26		3490.97		3726.61		3642.83				1.0435

		365		16		Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 125 мм (без учета трубы и скорлуп)		м		ГЭСН24-01-008-05		4027.34		3936.79		4202.53		4108.04				1.0435

		366		17		Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм (без учета трубы и скорлуп)		м		ГЭСН24-01-008-06		4298.33		4201.69		4485.31		4384.47				1.0435

		367		18		Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм (без учета трубы и скорлуп)		м		ГЭСН24-01-008-07		4759.63		4652.63		4966.67		4855.00				1.0435

		368		19		Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм (без учета трубы и скорлуп)		м		ГЭСН24-01-008-08		5793.74		5663.48		6045.77		5909.84				1.0435

		369		20		Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 300 мм (без учета трубы и скорлуп)		м		ГЭСН24-01-008-09		6386.05		6242.47		6663.84		6514.02				1.0435

		370		21		Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм (без учета трубы и скорлуп)		м		ГЭСН24-01-009-01		2195.54		2146.18		2291.05		2239.54				1.0435

		371		22		Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм (без учета трубы и скорлуп)		м		ГЭСН24-01-009-02		2229.43		2179.30		2326.41		2274.11				1.0435

		372		23		Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм (без учета трубы и скорлуп)		м		ГЭСН24-01-009-03		2288.65		2237.19		2388.21		2334.52				1.0435

		373		24		Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм (без учета трубы и скорлуп)		м		ГЭСН24-01-009-04		2792.03		2729.26		2913.48		2847.98				1.0435

		374		25		Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 125 мм (без учета трубы и скорлуп)		м		ГЭСН24-01-009-05		3133.53		3063.08		3269.84		3196.32				1.0435

		375		26		Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм (без учета трубы и скорлуп)		м		ГЭСН24-01-009-06		3370.75		3294.96		3517.38		3438.30				1.0435

		376		27		Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм (без учета трубы и скорлуп)		м		ГЭСН24-01-009-07		3814.49		3728.72		3980.42		3890.93				1.0435

		377		28		Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм (без учета трубы и скорлуп)		м		ГЭСН24-01-009-08		4643.33		4538.94		4845.31		4736.37				1.0435

		378		29		Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 300 мм (без учета трубы и скорлуп)		м		ГЭСН24-01-009-09		5284.72		5165.91		5514.61		5390.63				1.0435

		379		30		Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм (без учета труб и скорлуп)		м		ГЭСН24-01-020-01		1918.29		1875.16		2001.74		1956.74				1.0435

		380		31		Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм (без учета труб и скорлуп)		м		ГЭСН24-01-020-02		1965.32		1921.13		2050.81		2004.70				1.0435

		381		32		Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм (без учета труб и скорлуп)		м		ГЭСН24-01-020-03		2074.40		2027.76		2164.64		2115.97				1.0435

		382		33		Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм (без учета труб и скорлуп)		м		ГЭСН24-01-020-04		2414.83		2360.54		2519.88		2463.23				1.0435

		383		34		Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 125 мм (без учета труб и скорлуп)		м		ГЭСН24-01-020-05		2860.99		2796.67		2985.44		2918.32				1.0435

		384		35		Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм (без учета труб и скорлуп)		м		ГЭСН24-01-020-06		3126.47		3056.17		3262.47		3189.12				1.0435

		385		36		Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм (без учета труб и скорлуп)		м		ГЭСН24-01-020-07		3621.07		3539.66		3778.59		3693.64				1.0435

		386		37		Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм (без учета труб и скорлуп)		м		ГЭСН24-01-028-02		4585.78		4482.68		4785.26		4677.67				1.0435

		387		38		Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 300 мм (без учета труб и скорлуп)		м		ГЭСН24-01-020-09		5188.17		5071.53		5413.86		5292.14				1.0435

		388		39		Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 57 мм		стык		ГЭСН24-01-050-01		5750.49		5621.21		6000.64		5865.73				1.0435

		389		40		Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 76 мм		стык		ГЭСН24-01-050-02		6525.93		6379.21		6809.81		6656.71				1.0435

		390		41		Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 89 мм		стык		ГЭСН24-01-050-03		6955.53		6799.15		7258.10		7094.92				1.0435

		391		42		Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 108 мм		стык		ГЭСН24-01-050-04		7372.67		7206.91		7693.38		7520.41				1.0435

		392		43		Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 133 мм		стык		ГЭСН24-01-050-05		8518.96		8327.43		8889.53		8689.67				1.0435

		393		44		Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 159 мм		стык		ГЭСН24-01-050-06		9650.27		9433.31		10070.06		9843.66				1.0435

		394		45		Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 219 мм		стык		ГЭСН24-01-050-07		11690.69		11427.85		12199.24		11924.97				1.0435

		395		46		Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 50 мм  (без учета компенсаторов)		шт		ГЭСН24-01-028-01		8169.58		7985.91		8524.96		8333.29				1.0435

		396		47		Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 70 мм (без учета компенсаторов)		шт		ГЭСН24-01-028-02		8780.96		8583.54		9162.93		8956.92				1.0435

		397		48		Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 80 мм (без учета компенсаторов)		шт		ГЭСН24-01-028-03		9293.57		9084.62		9697.84		9479.80				1.0435

		398		49		Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 100 мм (без учета компенсаторов)		шт		ГЭСН24-01-028-04		12075.17		11803.68		12600.44		12317.15				1.0435

		399		50		Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 125 мм (без учета компенсаторов)		шт		ГЭСН24-01-028-05		18056.16		17650.20		18841.60		18417.99				1.0435

		400		51		Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 150 мм (без учета компенсаторов)		шт		ГЭСН24-01-028-06		26066.73		25480.68		27200.63		26589.08				1.0435

		401		52		Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 200 мм (без учета компенсаторов)		шт		ГЭСН24-01-028-07		33544.51		32790.33		35003.70		34216.72				1.0435

		402		53		Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 250 мм (без учета компенсаторов)		шт		ГЭСН24-01-028-08		59231.83		57900.13		61808.41		60418.78				1.0435

		403		54		Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 300 мм (без учета компенсаторов)		шт		ГЭСН24-01-028-09		63324.16		61900.45		66078.76		64593.12				1.0435

		404		55		Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 50 мм (без учета скорлуп и компенсаторов)		шт		ГЭСН24-01-029-01		7535.90		7366.47		7863.71		7686.91				1.0435

		405		56		Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 70 мм (без учета скорлуп и компенсаторов)		шт		ГЭСН24-01-029-02		8290.71		8104.30		8651.36		8456.85				1.0435

		406		57		Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 80 мм (без учета скорлуп и компенсаторов)		шт		ГЭСН24-01-029-03		9326.24		9116.56		9731.93		9513.13				1.0435

		407		58		Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 100 мм (без учета скорлуп и компенсаторов)		шт		ГЭСН24-01-029-04		10334.62		10102.27		10784.18		10541.72				1.0435

		408		59		Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 125 мм (без учета скорлуп и компенсаторов)		шт		ГЭСН24-01-029-05		12726.02		12439.90		13279.60		12981.04				1.0435

		409		60		Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 150 мм (без учета скорлуп и компенсаторов)		шт		ГЭСН24-01-029-06		21914.25		21421.55		22867.52		22353.39				1.0435

		410		61		Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 200 мм (без учета скорлуп и компенсаторов)		шт		ГЭСН24-01-029-07		30622.12		29933.65		31954.18		31235.76				1.0435

		411		62		Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 250 мм (без учета скорлуп и компенсаторов)		шт		ГЭСН24-01-029-08		41146.65		40221.55		42936.53		41971.19				1.0435

		412		63		Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 300 мм (без учета скорлуп и компенсаторов)		шт		ГЭСН24-01-029-09		51806.10		50641.36		54059.67		52844.25				1.0435

		413		64		Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм (без учета задвижек, клапанов)		шт		ГЭСН24-01-032-01		8084.62		7902.86		8436.30		8246.63				1.0435

		414		65		Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм (без учета задвижек, клапанов)		шт		ГЭСН24-01-032-02		10907.19		10661.97		11381.65		11125.76				1.0435

		415		66		Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм (без учета задвижек, клапанов)		шт		ГЭСН24-01-032-03		12423.41		12144.09		12963.83		12672.37				1.0435

		416		67		Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 150 мм (без учета задвижек, клапанов)		шт		ГЭСН24-01-032-04		19910.41		19462.77		20776.51		20309.40				1.0435

		417		68		Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 200 мм (без учета задвижек, клапанов)		шт		ГЭСН24-01-032-05		31109.72		30410.28		32462.99		31733.13				1.0435

		418		69		Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 250 мм (без учета задвижек, клапанов)		шт		ГЭСН24-01-032-06		38550.79		37684.06		40227.75		39323.31				1.0435

		419		70		Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 50 мм (без учета трубы, скользящих опор и хомутов)		м		ГЭСН24-01-001-01		1424.07		1392.06		1486.02		1452.61				1.0435

		420		71		Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 65 мм (без учета трубы, скользящих опор и хомутов)		м		ГЭСН24-01-001-02		1438.92		1406.56		1501.51		1467.75				1.0435

		421		72		Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 80 мм (без учета трубы, скользящих опор и хомутов)		м		ГЭСН24-01-001-03		1465.88		1432.93		1529.65		1495.26				1.0435

		422		73		Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 100 мм (без учета трубы, скользящих опор и хомутов)		м		ГЭСН24-01-001-04		1655.25		1618.04		1727.25		1688.42				1.0435

		423		74		Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 125 мм (без учета трубы, скользящих опор и хомутов)		м		ГЭСН24-01-001-05		1979.19		1934.70		2065.28		2018.85				1.0435

		424		75		Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 150 мм (без учета трубы, скользящих опор и хомутов)		м		ГЭСН24-01-001-06		2199.77		2150.31		2295.46		2243.85				1.0435

		425		76		Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 200 мм (без учета трубы, скользящих опор и хомутов)		м		ГЭСН24-01-001-07		2451.14		2396.03		2557.76		2500.25				1.0435

		426		77		Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 250 мм (без учета трубы, скользящих опор и хомутов)		м		ГЭСН24-01-001-08		2843.93		2779.99		2967.64		2900.92				1.0435

		427		78		Прокладка трубопроводов в каналах и надземная с гидравлическим испытанием при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 300 мм (без учета трубы,скользящих опор и хомутов)		м		ГЭСН24-01-001-09		3101.33		3031.60		3236.24		3163.48				1.0435

		428		79		Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)		м		ГЭСН24-01-008-01		2137.46		2089.41		2230.44		2180.29				1.0435

		429		80		Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 65 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)		м		ГЭСН24-01-008-02		2236.81		2186.52		2334.11		2281.63				1.0435

		430		81		Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)		м		ГЭСН24-01-008-03		2333.29		2280.83		2434.79		2380.05				1.0435

		431		82		Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)		м		ГЭСН24-01-008-04		3186.84		3115.19		3325.47		3250.70				1.0435

		432		83		Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 125 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)		м		ГЭСН24-01-008-05		3660.94		3578.63		3820.19		3734.30				1.0435

		433		84		Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)		м		ГЭСН24-01-008-06		3949.95		3861.14		4121.77		4029.10				1.0435

		434		85		Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)		м		ГЭСН24-01-008-07		4417.25		4317.95		4609.40		4505.77				1.0435

		435		86		Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)		м		ГЭСН24-01-008-08		5391.29		5270.08		5625.81		5499.33				1.0435

		436		87		Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 300 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)		м		ГЭСН24-01-008-09		5920.54		5787.42		6178.08		6039.18				1.0435

		437		88		Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)		м		ГЭСН24-01-009-01		1809.02		1768.34		1887.71		1845.27				1.0435

		438		89		Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 65 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)		м		ГЭСН24-01-009-02		1861.52		1819.67		1942.50		1898.83				1.0435

		439		90		Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)		м		ГЭСН24-01-009-03		1955.27		1911.31		2040.32		1994.45				1.0435

		440		91		Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)		м		ГЭСН24-01-009-04		2473.68		2418.06		2581.29		2523.26				1.0435

		441		92		Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 125 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)		м		ГЭСН24-01-009-05		2879.15		2814.42		3004.39		2936.84				1.0435

		442		93		Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)		м		ГЭСН24-01-009-06		3121.77		3051.59		3257.57		3184.33				1.0435

		443		94		Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)		м		ГЭСН24-01-009-07		3543.28		3463.62		3697.41		3614.28				1.0435

		444		95		Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)		м		ГЭСН24-01-009-08		4386.55		4287.92		4577.36		4474.45				1.0435

		445		96		Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с гидравлическим испытанием при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 300 мм (без учета трубы и скорлуп, скользящих опор и хомутов)		м		ГЭСН24-01-009-09		4954.07		4842.68		5169.57		5053.34				1.0435

		ЛС-16 Теплоизоляционные работы																				1.0435

		446		1		Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем (без учета цилиндров и полуцилиндров)		м3		ГЭСН26-01-003-01		47074.74		46016.36		49122.49		48018.07				1.0435

		447		2		Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") (без учета плит (пластин))		м2		ГЭСН26-01-018-01		2497.67		2441.51		2606.32		2547.72				1.0435

		448		3		Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп		м2		ГЭСНр66-01-024-01		230.71		225.53		240.75		235.34				1.0435

		449		4		Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной		м2		ГЭСНр66-01-024-02		331.34		323.89		345.75		337.98				1.0435

		450		5		Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной		м2		ГЭСНр66-01-024-03		334.80		327.28		349.36		341.51				1.0435

		451		6		Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп		м2		ГЭСНр66-01-024-01		230.71		225.53		240.75		235.34				1.0435

		ЛС-17 Благоустройство																				1.0435

		452		1.1		Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (без учета материалов)		м		ГЭСН27-02-010-02		1729.97		1691.08		1805.22		1764.63				1.0435

		453		1.2		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		м3		ГЭСН27-04-001-01		2551.43		2494.07		2662.42		2602.56				1.0435

		454		1.3		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня		м3		ГЭСН27-04-001-04		5891.75		5759.28		6148.04		6009.81				1.0435

		455		1.4		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей А 16 ВТ на БНД		м2		ГЭСН27-06-031-01		1245.63		1217.62		1299.81		1270.59				1.0435

		456		1.5		Устройство покрытия толщиной 0,5 см из горячих асфальтобетонных смесей А 16 ВТ на БНД  (добавление)		м2		ГЭСН27-06-032-01		143.78		140.54		150.03		146.66				1.0435

		457		1.6		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей А 32 НТ на БНД		м2		ГЭСН27-06-031-01		1093.89		1069.29		1141.47		1115.81				1.0435

		458		1.7		Устройство покрытия толщиной 0,5 см из горячих асфальтобетонных смесей А 32 НТ на БНД (добавление)		м2		ГЭСН27-06-032-01		124.87		122.06		130.30		127.37				1.0435

		459		1.8		Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора 		т		ГЭСН27-06-035-01		28252.81		27617.60		29481.81		28818.97				1.0435

		460		1.9		Устройство покрытия толщиной 3 см из асфальтобетонной крошки ( вторсырье)		м2		ГЭСН27-06-019-01		166.46		162.71		173.70		169.80				1.0435

		461		1.10		Устройство покрытия толщиной 0,5 см из асфальтобетонной крошки(вторсырье)  (добавление)		м2		ГЭСН27-06-019-02		3.60		3.51		3.76		3.68				1.0435

		462		1.11		Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей		м2		ГЭСН27-06-019-01		1473.02		1439.89		1537.10		1502.54				1.0435

		463		1.12		Устройство покрытия толщиной 0,5 см из холодных асфальтобетонных смесей (добавление)		м2		ГЭСН27-06-019-02		221.97		216.98		231.63		226.42				1.0435

		464		1.13		Устройство покрытий из тротуарной плитки на готовое основание с заполнением швов песком, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. (без учета тротуарной плитки)		м2		ГЭСН27-07-005-01		2203.89		2154.35		2299.76		2248.06				1.0435

		465		1.14		Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. (без учета материалов)		м2		ГЭСН27-07-005-02		2535.75		2478.74		2646.06		2586.57				1.0435

		466		1.15		Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 90 шт. (без учета материалов)		м2		ГЭСН27-07-005-03		3991.94		3902.18		4165.59		4071.94				1.0435

		467		1.16		Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных тип Г толщиной слоя 4 см		м2		ГЭСН27-07-006-01		988.19		965.97		1031.18		1008.00				1.0435

		468		1.17		Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных тип Г толщиной слоя 0,5 см  (добавление)		м2		ГЭСН27-07-006-02		112.86		110.33		117.77		115.12				1.0435

		469		1.18		Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из отсева гранитного толщиной слоя до 12 см		м2		ГЭСН27-07-007-02		865.38		845.92		903.02		882.72				1.0435

		470		1.19		Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм		м		ГЭСН31-01-065-02		339.18		331.56		353.93		345.97				1.0435

		471		1.20		Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 10 мм (добавление)		м		ГЭСН31-01-065-04		67.33		65.82		70.26		68.68				1.0435

		472		1.21		Установка и последующий демонтаж временного дорожного знака на металлической стойке на ж/б основании (с учетом материалов)		шт		ГЭСН27-09-014-01		8111.24		7928.88		8464.08		8273.78				1.0435

		473		1.22		Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос: из трубофильтров		м		ГЭСН27-02-001-02		1437.87		1405.54		1500.42		1466.69				1.0435

		474		2.1		Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли механизированным способом		м2		ГЭСН47-01-046-01		72.77		71.14		75.94		74.23				1.0435

		475		2.2		Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную		м2		ГЭСН47-01-046-02		306.77		299.88		320.11		312.91				1.0435

		476		2.3		Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см механизированным способом		м2		ГЭСН47-01-046-03		545.13		532.87		568.84		556.05				1.0435

		477		2.4		Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см вручную		м2		ГЭСН47-01-046-04		782.40		764.81		816.43		798.07				1.0435

		478		2.5		Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную		м2		ГЭСН47-01-046-06		175.12		171.18		182.74		178.63				1.0435

		479		2.6		Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала		м2		ГЭСНр68-02-001-01		650.03		635.42		678.31		663.06				1.0435

		480		2.7		Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала		м2		ГЭСНр68-02-001-02		430.42		420.74		449.14		439.04				1.0435

		481		2.8		Разборка покрытий и оснований мостовой из булыжного камня		м3		ГЭСНр68-02-004-01		3077.27		3008.08		3211.13		3138.93				1.0435

		482		2.9		Разборка покрытий и оснований щебеночных		м3		ГЭСНр68-02-004-02		319.37		312.19		333.26		325.77				1.0435

		483		2.10		Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных		м3		ГЭСНр68-02-004-04		3433.75		3356.55		3583.12		3502.56				1.0435

		484		2.11		Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных		м3		ГЭСНр68-02-004-05		1278.35		1249.61		1333.96		1303.97				1.0435

		485		2.12		Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную		м2		ГЭСНр68-02-005-01		92.82		90.73		96.86		94.68				1.0435

		486		2.13		Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических		м2		ГЭСНр68-02-005-02		134.19		131.17		140.03		136.88				1.0435

		487		2.14		Разборка бортовых камней на бетонном основании		м		ГЭСНр68-02-006-01		1405.48		1373.88		1466.62		1433.65				1.0435

		488		2.15		Разборка бортовых камней на щебеночном основании		м		ГЭСНр68-02-006-02		1029.06		1005.93		1073.82		1049.68				1.0435

		489		2.16		Разборка тротуаров и дорожек из плиток с их отноской и укладкой в штабель		м2		ГЭСНр68-02-012-01		283.72		277.34		296.06		289.40				1.0435

		490		2.17		Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см со снятием и установкой крышки и корпуса люка (без учета регулировочных колец)		шт		ГЭСНр68-02-018-01		2215.86		2166.04		2312.25		2260.26				1.0435

		491		2.18		Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см со снятием и установкой крышки и корпуса люка (без учета регулировочных колец)		 шт		ГЭСНр68-02-018-02		3023.09		2955.12		3154.59		3083.67				1.0435

		492		2.19		Устройство и последующий демонтаж заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м с выгрузкой материала (с учетом панелей)		шт		ГЭСН09-08-002-05		2668.63		2608.63		2784.72		2722.11				1.0435

		493		2.20		Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук (с учетом материалов)		плитка		ГЭСНр63-03-003-01		440.69		430.78		459.86		449.52				1.0435

		494		2.21		Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук (с учетом материалов)		плитка		ГЭСНр63-03-003-02		341.12		333.45		355.96		347.96				1.0435

		495		2.22		Смена керамических плиток в полах до 10 шт. (с учетом материалов)		плитка		ГЭСНр57-01-015-01		307.26		300.35		320.63		313.42				1.0435

		496		2.23		Смена керамических плиток в полах более 10 шт. (с учетом материалов)		плитка		ГЭСНр57-01-015-02		242.49		237.03		253.04		247.35				1.0435

		ЛС-18 Погрузка, перевозка																				1.0435

		497		1		Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами		т		49-1		103.91		101.58		108.43		105.99				1.0435

		498		2		Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную		 т		47-1		1623.71		1587.21		1694.34		1656.25				1.0435

		499		3		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера		т		01-20-1-01-0020		622.81		608.80		649.90		635.29				1.0435

		Материалы																				1.0435

		Песок, щебень																				1.0435

		мат1		1		Песок природный для строительных работ II класс, средний		1м3		02.3.01.02-1118		1130.85				1180.04						1.0435

		мат2		2		Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм		1м3		02.2.05.04-2154		3060.69				3193.83						1.0435

		мат3		3		Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм		1м3		02.2.05.04-2234		3011.47				3142.47						1.0435

		мат4		4		Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм		1м3		02.2.05.04-2250		3011.47				3142.47						1.0435

		Элементы железобетонных колодцев и каналов																				1.0435

		мат5		1		Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм		шт		08.1.02.06-0011		6819.79				7116.45						1.0435

		мат6		2		Люк чугунный круглый средний, номинальная нагрузка 125 кН, диаметр лаза 600 мм		шт		08.1.02.06-0021		9042.87				9436.23						1.0435

		мат7		3		Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм		шт		08.1.02.06-0043		10705.20				11170.88						1.0435

		мат9		5		Опоры скользящие типа: Т13 высотой 150 мм диаметром 57 мм		шт		прайс-лист		664.72				693.64						1.0435

		мат10		6		Опоры скользящие типа: Т13 высотой 150 мм диаметром 76 мм		шт		прайс-лист		665.04				693.97						1.0435

		мат11		7		Опоры скользящие типа: Т13 высотой 150 мм диаметром 108 мм		шт		прайс-лист		748.41				780.97						1.0435

		мат12		8		Опоры скользящие типа: Т13 высотой 150 мм диаметром 133 мм		шт		прайс-лист		936.34				977.07						1.0435

		мат13		9		Опоры скользящие типа: Т13 высотой 150 мм диаметром 159 мм		шт		прайс-лист		936.34				977.07						1.0435

		мат14		10		Опоры скользящие типа: Т13 высотой 150 мм диаметром 219 мм		шт		прайс-лист		1766.91				1843.77						1.0435

		мат15		11		Опоры скользящие типа: Т13 высотой 150 мм диаметром 273 мм		шт		прайс-лист		1732.99				1808.38						1.0435

		мат16		12		Опоры скользящие типа: СПО 57/140		шт		прайс-лист		904.16				943.49						1.0435

		мат17		13		Опоры скользящие типа: СПО 76/160		шт		прайс-лист		1028.86				1073.62						1.0435

		мат18		14		Опоры скользящие типа: СПО 89/180		шт		прайс-лист		1061.58				1107.76						1.0435

		мат19		15		Опоры скользящие типа: СПО 108/200		шт		прайс-лист		1107.57				1155.75						1.0435

		мат20		16		Опоры скользящие типа: СПО 133/225		шт		прайс-лист		1122.66				1171.50						1.0435

		мат21		17		Опоры скользящие типа: СПО 159/250		шт		прайс-лист		1359.00				1418.12						1.0435

		мат22		18		Опоры скользящие типа: СПОк 219/315		шт		прайс-лист		1621.24				1691.76						1.0435

		мат23		19		Опоры скользящие типа: СПОк 273/400		шт		прайс-лист		1964.20				2049.64						1.0435

		мат24		20		Элементы непроходных каналов для ТС (Опоры неподвижные): НО-1-1 щитовые		шт		прайс-лист		4587.00				4786.53						1.0435

		мат25		21		Элементы непроходных каналов для ТС (Опоры неподвижные): НО-1-2 щитовые		шт		прайс-лист		4110.23				4289.03						1.0435

		мат26		22		Элементы непроходных каналов для ТС (Опоры неподвижные): НО-2-1 щитовые		шт		прайс-лист		11467.50				11966.34						1.0435

		мат27		23		Элементы непроходных каналов для ТС (Опоры неподвижные): НО-2-2 щитовые		шт		прайс-лист		11467.50				11966.34						1.0435

		мат28		24		Каналы непроходные: КН-3 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3		шт		прайс-лист		6641.11				6930.00						1.0435

		мат29		25		Каналы непроходные: КН-1 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м3		шт		прайс-лист		3397.77				3545.57						1.0435

		мат30		26		Каналы непроходные: КН-2 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3		шт		прайс-лист		5838.00				6091.95						1.0435

		мат33		27		Каналы непроходные: КН-4 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3		шт		прайс-лист		8340.00				8702.79						1.0435

		мат34		28		Каналы непроходные: КН-5 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3		шт		прайс-лист		10116.11				10556.16						1.0435

		мат35		29		Каналы непроходные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3		м3		05.1.01.07-0001		18081.75				18868.31						1.0435

		мат36		30		Каналы непроходные железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3		м3		05.1.01.07-0004		21012.93				21926.99						1.0435

		мат37		31		Каналы непроходные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3		м3		05.1.01.07-0006		19778.74				20639.12						1.0435

		мат38		32		Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,276 м3		м		05.1.01.09-0013		4343.32				4532.25						1.0435

		мат39		33		Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,271 м3		м		05.1.01.09-0014		4771.80				4979.37						1.0435

		мат40		34		Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,27 м3		м		05.1.01.09-0015		4293.40				4480.16						1.0435

		мат41		35		Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,449 м3		м		05.1.01.09-0017		6765.36				7059.65						1.0435

		мат42		36		Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,449 м3		м		05.1.01.09-0018		5710.60				5959.01						1.0435

		мат43		37		Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3		м3		05.1.01.09-0041		28945.81				30204.95						1.0435

		мат44		38		Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3		м3		05.1.01.09-0042		36539.89				38129.38						1.0435

		мат45		39		Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3		м3		05.1.01.09-0052		15790.64				16477.53						1.0435

		мат46		40		Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3		м3		05.1.01.09-0061		19203.02				20038.35						1.0435

		мат47		41		Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3		м3		05.1.01.09-0119		14738.89				15380.03						1.0435

		мат48		42		Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3		м3		05.1.01.09-0117		14963.00				15613.89						1.0435

		мат49		43		Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 110 мм		шт		24.3.05.07-0514		1256.53				1311.19						1.0435

		мат50 		44		Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 160 мм		шт		24.3.05.07-0515		2371.50				2474.66						1.0435

		мат51		45		Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 225 мм		шт		24.3.05.07-0516		5673.02				5919.80						1.0435

		мат52		46		Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 315 мм		шт		24.3.05.07-0517		14102.88				14716.36						1.0435

		мат53		47		Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR26, диаметр 355 мм		шт		24.3.05.07-0518		9795.94				10222.06						1.0435

		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные)																				1.0435

		мат54		1		Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм		м		23.3.06.05-0001		88.07				91.90						1.0435

		мат55		2		Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм		м		23.3.06.05-0002		112.08				116.96						1.0435

		мат56		3		Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм		м		23.3.06.05-0003		154.18				160.89						1.0435

		мат57		4		Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм		м		23.3.06.05-0004		199.34				208.01						1.0435

		мат58		5		Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм		м		23.3.06.05-0005		241.10				251.59						1.0435

		мат59		6		Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм		м		23.3.06.05-0006		306.23				319.55						1.0435

		мат60		7		Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм		м		23.3.06.05-0007		442.04				461.27						1.0435

		мат61		8		Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм		м		23.3.06.05-0008		526.52				549.42						1.0435

		мат62		9		Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4 мм		м		23.3.06.05-0009		644.00				672.01						1.0435

		мат63		10		Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм		м		23.3.06.05-0010		809.93				845.16						1.0435

		мат64		11		Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм, применительно к трубам аналогичного диаметра с резьбой		м		23.3.06.05-0024		990.88				1033.98						1.0435

		мат65		12		Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4,5 мм, применительно к трубам аналогичного диаметра с резьбой		м		23.3.06.05-0025		1168.76				1219.60						1.0435

		мат66		13		Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 200 мм, толщина стенки 4,5 мм		м		прайс-лист		3684.49				3844.77						1.0435

		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные																				1.0435

		мат67		1		Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм		м		23.3.06.02-0001		124.95				130.39						1.0435

		мат68		2		Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм		м		23.3.06.02-0002		155.99				162.78						1.0435

		мат69		3		Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм		м		23.3.06.02-0003		215.93				225.32						1.0435

		мат70		4		Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм		м		23.3.06.02-0004		279.12				291.26						1.0435

		мат71		5		Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм		м		23.3.06.02-0005		342.47				357.37						1.0435

		мат72		6		Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм		м		23.3.06.02-0006		476.14				496.85						1.0435

		мат73		7		Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм		м		23.3.06.02-0007		702.37				732.92						1.0435

		мат74		8		Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм		м		23.3.06.02-0008		859.92				897.33						1.0435

		мат75		9		Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4 мм		м		23.3.06.02-0009		972.51				1014.81						1.0435

		мат76		10		Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм		м		23.3.06.02-0010		1186.41				1238.02						1.0435

		мат77		11		Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм		м		23.3.06.02-0011		1452.48				1515.66						1.0435

		мат78		12		Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4,5 мм		м		23.3.06.02-0012		1730.20				1805.46						1.0435

		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20 ,25																				1.0435

		мат79		1		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм		м		23.3.03.02-0011		193.63				202.05						1.0435

		мат80		2		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм		м		23.3.03.02-0017		253.52				264.55						1.0435

		мат81		3		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм		м		23.3.03.02-0025		498.70				520.39						1.0435

		мат82		4		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм		м		23.3.03.02-0029		580.24				605.48						1.0435

		мат83		5		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм		м		23.3.03.02-0033		1074.47				1121.21						1.0435

		мат84		6		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 4 мм		м		23.3.03.02-0040		828.50				864.54						1.0435

		мат85		7		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 7 мм		м		23.3.03.02-0045		1333.45				1391.46						1.0435

		мат86		8		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм		м		23.3.03.02-0048		1003.84				1047.51						1.0435

		мат87		9		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 7 мм		м		23.3.03.02-0053		1626.71				1697.47						1.0435

		мат88		10		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 5 мм		м		23.3.03.02-0057		1340.01				1398.30						1.0435

		мат89		11		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 7 мм		м		23.3.03.02-0060		1790.03				1867.90						1.0435

		мат90		12		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм		м		23.3.03.02-0064		1456.17				1519.51						1.0435

		мат91		13		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм		м		23.3.03.02-0067		1928.80				2012.70						1.0435

		мат92		14		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм		м		23.3.03.02-0071		1693.98				1767.67						1.0435

		мат93		15		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 7 мм		м		23.3.03.02-0074		2280.91				2380.13						1.0435

		мат94		16		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм		м		23.3.03.02-0077		1559.49				1627.33						1.0435

		мат95		17		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7 мм		м		23.3.03.02-0080		2149.84				2243.36						1.0435

		мат96		18		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 5 мм		м		23.3.03.02-0086		1778.88				1856.26						1.0435

		мат97		19		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 7 мм		м		23.3.03.02-0089		2299.83				2399.87						1.0435

		мат98		20		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм		м		23.3.03.02-0091		2862.17				2986.67						1.0435

		мат99		21		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 5 мм		м		23.3.03.02-0095		1809.75				1888.47						1.0435

		мат100		22		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 9 мм		м		23.3.03.02-0100		3060.86				3194.01						1.0435

		мат101		23		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 5 мм		м		23.3.03.02-0104		1872.79				1954.26						1.0435

		мат102		24		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 9 мм		м		23.3.03.02-0109		3246.82				3388.06						1.0435

		мат103		25		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 6 мм		м		23.3.03.02-0131		2689.66				2806.66						1.0435

		мат104		26		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 10 мм		м		23.3.03.02-0135		4271.44				4457.25						1.0435

		мат105		27		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 6 мм		м		23.3.03.02-0123		2580.18				2692.42						1.0435

		мат106		28		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 10 мм		м		23.3.03.02-0127		4176.60				4358.28						1.0435

		Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6Мпа t 150 С																				1.0435

		мат107		1		Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм		м		23.4.01.03-0071		1383.39				1443.57						1.0435

		мат108		2		Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм		м		23.4.01.03-0072		1748.54				1824.60						1.0435

		мат109		3		Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм		м		23.4.01.03-0073		2179.82				2274.64						1.0435

		мат110		4		Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм		м		23.4.01.03-0074		2491.50				2599.88						1.0435

		мат111		5		Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 4 мм		м		23.4.01.03-0075		3514.36				3667.23						1.0435

		мат112		6		Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 5 мм		м		23.4.01.03-0076		4570.39				4769.20						1.0435

		мат113		7		Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 7 мм		м		23.4.01.03-0077		8503.20				8873.09						1.0435

		мат114		8		Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 8 мм		м		23.4.01.03-0078		12312.72				12848.32						1.0435

		мат115		9		Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 8 мм		м		23.4.01.03-0079		15228.43				15890.87						1.0435

		Фасонные и соединительные части к стальным трубам в ППУ изоляции																				1.0435

		мат116		1		Сильфонный компенсационный узел в изоляции ППУ-ПЭ СКУ-1: с ОДК 133 мм		шт		прайс-лист		47129.12				49179.24						1.0435

		мат117		2		Сильфонный компенсационный узел в изоляции ППУ-ПЭ СКУ-1: с ОДК 159 мм		шт		прайс-лист		56884.35				59358.82						1.0435

		мат118		3		Сильфонный компенсационный узел в изоляции ППУ-ПЭ СКУ-1: с ОДК 219 мм		шт		прайс-лист		113197.67				118121.77						1.0435

		мат119		4		Сильфонный компенсационный узел в изоляции ППУ-ПЭ СКУ-1: с ОДК 273 мм		шт		прайс-лист		153325.89				159995.57						1.0435

		мат120		5		Сильфонный компенсационный узел в изоляции ППУ-ПЭ СКУ-1: с ОДК 325 мм		шт		прайс-лист		173927.75				181493.61						1.0435

		мат121		6		Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 57x140 мм		шт		05.1.02.05-0041		28446.46				29683.88						1.0435

		мат122		7		Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 76x160 мм		шт		05.1.02.05-0042		29630.40				30919.32						1.0435

		мат123		8		Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 89x180 мм		шт		05.1.02.05-0043		33205.47				34649.91						1.0435

		мат124		9		Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 108x200 мм		шт		05.1.02.05-0044		36480.88				38067.80						1.0435

		мат125		10		Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 133x250 мм		шт		05.1.02.05-0045		46201.31				48211.07						1.0435

		мат126		11		Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 159x250 мм		шт		05.1.02.05-0046		46415.34				48434.41						1.0435

		мат127		12		Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 219x315 мм		шт		05.1.02.05-0047		82062.45				85632.17						1.0435

		мат128		13		Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 273x400 мм		шт		05.1.02.05-0048		97754.09				102006.39						1.0435

		мат129		14		Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 325x400 мм		шт		05.1.02.05-0049		121673.83				126966.64						1.0435

		мат130		15		Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром: 325x500 мм		шт		05.1.02.05-0050		143791.80				150046.74						1.0435

		мат 131		16		Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 57 мм, диаметром изоляции 140 мм, длиной 500 мм		шт		прайс-лист		3501.30				3653.61						1.0435

		мат132		17		Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 500 мм		шт		прайс-лист		4594.89				4794.77						1.0435

		мат133		18		Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 500 мм		шт		прайс-лист		5331.83				5563.76						1.0435

		мат134		19		Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 500 мм		шт		прайс-лист		6437.25				6717.27						1.0435

		мат135		20		Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 500 мм		шт		прайс-лист		10254.86				10700.95						1.0435

		мат136		21		Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 57 мм, диаметром изоляции 125 мм, длиной 500 мм		шт		прайс-лист		3090.74				3225.19						1.0435

		мат137		22		Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 76 мм, диаметром изоляции 140 мм, длиной 500 мм		шт		прайс-лист		4223.08				4406.78						1.0435

		мат138		23		Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 89 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 500 мм		шт		прайс-лист		4670.62				4873.79						1.0435

		мат139		24		Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 108 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 500 мм		шт		прайс-лист		5675.06				5921.93						1.0435

		мат140		25		Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 133 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 500 мм		шт		прайс-лист		8123.11				8476.47						1.0435

		мат141		26		Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 133 мм, диаметром изоляции 225 мм, длиной 500 мм		шт		прайс-лист		8807.91				9191.05						1.0435

		мат142		27		Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 133 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 500 мм		шт		прайс-лист		9782.06				10207.58						1.0435

		мат143		28		Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 219 мм, диаметром изоляции 315 мм, длиной 500 мм		шт		прайс-лист		21022.86				21937.35						1.0435

		мат144		29		Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 273 мм, диаметром изоляции 400 мм, длиной 500 мм		шт		прайс-лист		32108.84				33505.57						1.0435

		мат145		30		Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 325 мм, диаметром изоляции 400 мм, длиной 500 мм		шт		прайс-лист		42077.64				43908.02						1.0435

		мат146		31		Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 325 мм, диаметром изоляции 450 мм, длиной 500 мм		шт		прайс-лист		46583.41				48609.79						1.0435

		мат147		32		Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 325 мм, диаметром изоляции 500 мм, длиной 500 мм		шт		прайс-лист		58034.51				60559.01						1.0435

		мат148		33		Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 42 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, длина плеча 1000 мм		шт		23.8.02.02-0012		3652.42				3811.30						1.0435

		мат149		34		Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, длина плеча 1000 мм		шт		23.8.02.02-0013		3940.77				4112.19						1.0435

		мат150		35		Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, длина плеча 1000 мм		шт		23.8.02.02-0014		4473.29				4667.88						1.0435

		мат151		36		Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, длина плеча 1000 мм		шт		23.8.02.02-0015		5314.48				5545.66						1.0435

		мат152		37		Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, длина плеча 1000 мм		шт		23.8.02.02-0016		7273.57				7589.97						1.0435

		мат153		38		Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, длина плеча 1000 мм		шт		23.8.02.02-0017		11861.07				12377.03						1.0435

		мат154		39		Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, длина плеча 1000 мм		шт		23.8.02.02-0022		16577.04				17298.14						1.0435

		мат155		40		Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, длина плеча 1000 мм		шт		23.8.02.02-0023		24522.06				25588.77						1.0435

		мат156		41		Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, длина плеча 1050 мм		шт		23.8.02.02-0024		33988.24				35466.73						1.0435

		мат157		42		Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 76/57 мм, наружный диаметр изоляции 140/125 мм, длина 1500 мм		шт		23.8.02.03-0006		3153.46				3290.64						1.0435

		мат158		43		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 57/125 на д. 76/140 мм		шт		прайс-лист		4643.70				4845.70						1.0435

		мат159		44		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 57/125 на д. 89/160 мм		шт		прайс-лист		5886.24				6142.29						1.0435

		мат160		45		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 57/125 на д. 108/180 мм		шт		прайс-лист		5855.95				6110.68						1.0435

		мат161		46		Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 89/76 мм, наружный диаметр изоляции 160/140 мм, длина 1500 мм		шт		23.8.02.03-0007		3925.81				4096.58						1.0435

		мат162		47		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 76/140 на д. 89/160 мм		шт		прайс-лист		5442.87				5679.63						1.0435

		мат163		48		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 76/140 на д. 89/180 мм		шт		прайс-лист		5735.63				5985.13						1.0435

		мат164		49		Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 108/76 мм, наружный диаметр изоляции 180/140 мм, длина 1500 мм		шт		23.8.02.03-0002		4456.32				4650.17						1.0435

		мат165		50		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 76/140 на д. 108/180 мм		шт		прайс-лист		6287.52				6561.03						1.0435

		мат166		51		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 76/140 на д. 108/200 мм		шт		прайс-лист		6522.22				6805.94						1.0435

		мат167		52		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 76/140 на д. 133/200 мм		шт		прайс-лист		7793.34				8132.35						1.0435

		мат168		53		Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 108/89 мм, наружный диаметр изоляции 180/160 мм, длина 1500 мм		шт		23.8.02.03-0008		4467.15				4661.47						1.0435

		мат169		54		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 89/160 на д. 108/180 мм		шт		прайс-лист		6533.14				6817.33						1.0435

		мат170		55		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 89/160 на д. 108/200 мм		шт		прайс-лист		6863.75				7162.32						1.0435

		мат171		56		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 89/160 на д. 133/200 мм		шт		прайс-лист		8054.97				8405.36						1.0435

		мат172		57		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 89/160 на д. 133/225 мм		шт		прайс-лист		8367.09				8731.06						1.0435

		мат173		58		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 89/160 на д. 159/250 мм		шт		прайс-лист		9835.04				10262.86						1.0435

		мат174		59		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 108/180 на д. 133/225 мм		шт		прайс-лист		8662.37				9039.18						1.0435

		мат175		60		Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 133/108 мм, наружный диаметр изоляции 225/180 мм, длина 1500 мм		шт		23.8.02.03-0009		5382.63				5616.77						1.0435

		мат176		61		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 108/180 на д. 133/250 мм		шт		прайс-лист		9214.23				9615.05						1.0435

		мат177		62		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 108/180 на д. 159/250 мм		шт		прайс-лист		9769.45				10194.42						1.0435

		мат178		63		Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 159/108 мм, наружный диаметр изоляции 250/180 мм, длина 1500 мм		шт		23.8.02.03-0003		6671.62				6961.84						1.0435

		мат179		64		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 108/180 на д. 219/315 мм		шт		прайс-лист		15960.20				16654.47						1.0435

		мат180		65		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 133/200 на д. 159/250 мм		шт		прайс-лист		10662.00				11125.80						1.0435

		мат181		66		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 133/200 на д. 219/315 мм		шт		прайс-лист		16735.00				17462.97						1.0435

		мат182		67		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 133/200 на д. 273/400 мм		шт		прайс-лист		26562.47				27717.94						1.0435

		мат183		68		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 133/225 на д. 159/250 мм		шт		прайс-лист		11021.23				11500.65						1.0435

		мат184		69		Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 159/133 мм, наружный диаметр изоляции 250/225 мм, длина 1500 мм		шт		23.8.02.03-0010		6810.20				7106.44						1.0435

		мат185		70		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 133/225 на д. 219/315 мм		шт		прайс-лист		17144.68				17890.47						1.0435

		мат186		71		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 133/225 на д. 273/400 мм		шт		прайс-лист		26997.40				28171.79						1.0435

		мат187		72		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 159/250 на д. 219/315 мм		шт		прайс-лист		17761.31				18533.93						1.0435

		мат188		73		Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 219/159 мм, наружный диаметр изоляции 315/250 мм, длина 1500 мм		шт		23.8.02.03-0011		10232.71				10677.83						1.0435

		мат189		74		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 159/250 на д. 273/400 мм		шт		прайс-лист		28382.95				29617.61						1.0435

		мат190		75		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 159/250 на д. 325/400 мм		шт		прайс-лист		42473.05				44320.63						1.0435

		мат191		76		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 159/250 на д. 325/450 мм		шт		прайс-лист		44096.64				46014.84						1.0435

		мат192		77		Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 273/219 мм, наружный диаметр изоляции 400/315 мм, длина 1500 мм		шт		23.8.02.03-0012		16440.11				17155.25						1.0435

		мат193		78		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 219/315 на д. 273/400 мм		шт		прайс-лист		31316.37				32678.63						1.0435

		мат194		79		Переходы стальные в изоляции ППУ-ПЭ: д. 219/315 на д. 325/400 мм		шт		прайс-лист		37190.84				38808.64						1.0435

		мат195		80		Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 57 мм		комп		12.2.06.06-0001		290.42				303.05						1.0435

		мат196		81		Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 76 мм		комп		12.2.06.06-0002		350.98				366.25						1.0435

		мат197		82		Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 89 мм		комп		12.2.06.06-0003		393.00				410.10						1.0435

		мат198		83		Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 108 мм		комп		12.2.06.06-0004		453.56				473.29						1.0435

		мат199		84		Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 133 мм		комп		12.2.06.06-0006		507.59				529.67						1.0435

		мат200		85		Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 159 мм		комп		12.2.06.06-0007		544.19				567.86						1.0435

		мат201		86		Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 219 мм		комп		12.2.06.06-0008		744.52				776.91						1.0435

		мат202		87		Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 40 мм, внутренний диаметр 273 мм		комп		12.2.06.06-0009		1199.02				1251.18						1.0435

		мат203		88		Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 40 мм, внутренний диаметр 325 мм		комп		12.2.06.06-0010		1395.56				1456.27						1.0435

		Фасонные стальные части																				1.0435

		мат204		1		Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 25 мм		шт		23.8.03.04-0163		30.89				32.23						1.0435

		мат205		2		Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 32 мм		шт		23.8.03.04-0164		38.76				40.45						1.0435

		мат206		3		Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 40 мм		шт		23.8.03.04-0165		65.25				68.09						1.0435

		мат207		4		Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 50 мм		шт		23.8.03.04-0166		80.03				83.51						1.0435

		мат208		5		Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 63 мм		шт		23.8.03.04-0196		318.87				332.74						1.0435

		мат209		6		Тройник стальной черный, диаметр 25 мм		шт		прайс-лист		528.20				551.18						1.0435

		мат210		7		Тройник стальной черный, диаметр 32 мм		шт		прайс-лист		681.10				710.73						1.0435

		мат211		8		Тройник стальной черный, диаметр 40 мм		шт		прайс-лист		806.20				841.27						1.0435

		мат212		9		Тройник стальной черный, диаметр 50 мм		шт		прайс-лист		1014.70				1058.84						1.0435

		мат213		10		Тройник стальной черный, диаметр 63 мм		шт		прайс-лист		1181.50				1232.90						1.0435

		мат214		11		Тройник стальной черный, диаметр 76 мм		шт		прайс-лист		1334.40				1392.45						1.0435

		мат215		12		Тройник стальной черный, диаметр 89 мм		шт		прайс-лист		1609.62				1679.64						1.0435

		мат216		13		Тройник стальной черный, диаметр 108 мм		шт		прайс-лист		2294.89				2394.72						1.0435

		мат217		14		Тройник стальной черный, диаметр 133 мм		шт		прайс-лист		3030.20				3162.01						1.0435

		мат218		15		Тройник стальной черный, диаметр 159 мм		шт		прайс-лист		3113.60				3249.04						1.0435

		мат219		16		Отводы гнутые: диаметром 15 мм		шт		прайс-лист		86.83				90.61						1.0435

		мат220		17		Отводы гнутые: диаметром 20 мм		шт		прайс-лист		144.63				150.92						1.0435

		мат221		18		Отводы гнутые: диаметром 25 мм		шт		прайс-лист		281.82				294.08						1.0435

		мат222		19		Отводы гнутые: диаметром 32 мм		шт		прайс-лист		353.10				368.46						1.0435

		мат223		20		Отводы гнутые: диаметром 40 мм		шт		прайс-лист		448.02		279.60		467.51						1.0435

		мат224		21		Отводы гнутые: диаметром 50 мм		шт		прайс-лист		815.29				850.76						1.0435

		мат225		22		Отводы гнутые: диаметром 57 мм		шт		прайс-лист		161.24				168.25						1.0435

		мат226		23		Отводы гнутые: диаметром 63 мм		шт		прайс-лист		186.26				194.36						1.0435

		мат227		24		Отводы гнутые: диаметром 76 мм		шт		прайс-лист		333.60				348.11						1.0435

		мат228		25		Отводы гнутые: диаметром 89 мм		шт		прайс-лист		407.27				424.99						1.0435

		мат229		26		Отводы гнутые: диаметром 108 мм		шт		прайс-лист		669.98				699.12						1.0435

		мат230		27		Отводы гнутые: диаметром 133 мм		шт		прайс-лист		625.00				652.19						1.0435

		мат231		28		Отводы гнутые: диаметром 159 мм		шт		прайс-лист		1870.00				1951.35						1.0435

		мат232		29		Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм		шт		23.8.04.06-0061		80.62				84.13						1.0435

		мат233		30		Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм		шт		23.8.04.06-0063		111.98				116.85						1.0435

		мат234		31		Отводы гнутые: оцинкованные диаметром 15 мм		шт		прайс-лист		62.22				64.93						1.0435

		мат235		32		Отводы гнутые: оцинкованные диаметром 20 мм		шт		прайс-лист		59.67				62.27						1.0435

		мат236		33		Отводы гнутые: оцинкованные диаметром 25 мм		шт		прайс-лист		127.85				133.41						1.0435

		мат237		34		Отводы гнутые: оцинкованные диаметром 32 мм		шт		прайс-лист		192.56				200.94						1.0435

		мат238		35		Отводы гнутые: оцинкованные диаметром 40 мм		шт		прайс-лист		220.09				229.66						1.0435

		мат239		36		Отводы гнутые: оцинкованные диаметром 50 мм		шт		прайс-лист		451.67				471.32						1.0435

		мат240		37		Отводы гнутые оцинкованные диаметром 57 мм		шт		прайс-лист		333.60				348.11						1.0435

		мат241		38		Отводы гнутые оцинкованные диаметром 63 мм		шт		прайс-лист		397.54				414.83						1.0435

		мат242		39		Отводы гнутые оцинкованные диаметром 76 мм		шт		прайс-лист		593.53				619.35						1.0435

		мат243		40		Отводы гнутые оцинкованные диаметром 89 мм		шт		прайс-лист		806.20				841.27						1.0435

		мат244		41		Отводы гнутые оцинкованные диаметром 108 мм		шт		прайс-лист		1320.50				1377.94						1.0435

		мат245		42		Отводы гнутые оцинкованные диаметром 133 мм		шт		прайс-лист		1576.26				1644.83						1.0435

		мат246		43		Отводы гнутые оцинкованные диаметром 159  мм		шт		прайс-лист		1918.20				2001.64						1.0435

		мат247		44		Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 15 мм, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 2 мм		шт		прайс-лист		321.37				335.35						1.0435

		мат248		45		Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 20 мм, наружным диаметром 26,9 мм, толщиной стенки 2,3 мм		шт		прайс-лист		447.54				467.01						1.0435

		мат249		46		Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 25 мм, наружным диаметром 33,7 мм, толщиной стенки 2,6 мм		шт		прайс-лист		543.46				567.10						1.0435

		мат250		47		Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 25 мм, наружным диаметром 33,7 мм, толщиной стенки 2,6 мм, применительно к Тройникам 25х20 переходным		шт		прайс-лист		543.46				567.10						1.0435

		мат251		48		Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 32 мм, наружным диаметром 42,4 мм, толщиной стенки 2,6 мм		шт		прайс-лист		698.22				728.59						1.0435

		мат252		49		Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 32 мм, наружным диаметром 42,4 мм, толщиной стенки 2,6 мм, применительно к тройникам переходным 32х20х32		шт		прайс-лист		698.22				728.59						1.0435

		мат253		50		Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 32 мм, наружным диаметром 42,4 мм, толщиной стенки 2,6 мм, применительно к тройникам переходным 32х25х32		шт		прайс-лист		698.22				728.59						1.0435

		мат254		51		Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 45,0х2,5 мм		шт		23.8.04.12-0112		257.55				268.75						1.0435

		мат255		52		Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм		шт		23.8.04.12-0113		447.06				466.51						1.0435

		мат256		53		Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм		шт		прайс-лист		1022.96				1067.46						1.0435

		мат257		54		Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76,1х5,0 мм		шт		23.8.04.12-0116		877.78				915.96						1.0435

		мат258		55		Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5 мм		шт		23.8.04.12-0118		619.58				646.53						1.0435

		мат259		56		Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм		шт		прайс-лист		3140.40				3277.01						1.0435

		мат260		57		Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х8,0 мм		шт		23.8.04.12-0122		3136.08				3272.50						1.0435

		мат261		58		Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х6,0 мм		шт		23.8.04.12-0126		1646.22				1717.83						1.0435

		мат262		59		Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 40х20 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 45х2.5-25х1.6 мм		шт		прайс-лист		183.33				191.30						1.0435

		мат263		60		Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 40х20 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 45х4-25х3 мм		шт		прайс-лист		309.71				323.18						1.0435

		мат264		61		Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 40х30 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 45х2.5-32х2 мм		шт		прайс-лист		179.23				187.03						1.0435

		мат265		62		Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 40х30 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 45х4-32х4 мм		шт		прайс-лист		311.72				325.28						1.0435

		мат266		63		Переход "полиэтилен-сталь": ПЭ80, SDR 11 Дн= 32/32 мм		шт		прайс-лист		845.87				882.67						1.0435

		мат267		64		Переход "полиэтилен-сталь": ПЭ80, SDR 11 Дн= 63/57 мм		шт		прайс-лист		1401.70				1462.67						1.0435

		мат268		65		Переход "полиэтилен-сталь": ПЭ100, SDR 11 Дн= 90/89 мм		шт		прайс-лист		3685.25				3845.56						1.0435

		мат269		66		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х4-45х2,5 мм		шт		23.8.04.08-0051		185.94				194.03						1.0435

		мат270		67		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х5-45х4 мм		шт		23.8.04.08-0052		216.61				226.03						1.0435

		мат271		68		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-57х3 мм		шт		23.8.04.08-0057		115.18				120.19						1.0435

		мат272		69		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-57х5 мм		шт		23.8.04.08-0058		321.64				335.63						1.0435

		мат273		70		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-45х2,5 мм		шт		23.8.04.08-0055		120.28				125.51						1.0435

		мат274		71		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-45х4,0 мм		шт		23.8.04.08-0056		327.70				341.95						1.0435

		мат275		72		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-38х2,5 мм		шт		23.8.04.08-0053		119.99				125.21						1.0435

		мат276		73		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-38х3 мм		шт		23.8.04.08-0054		469.80				490.24						1.0435

		мат277		74		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-76х3,5 мм		шт		23.8.04.08-0064		148.03				154.47						1.0435

		мат278		75		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-76х5 мм		шт		23.8.04.08-0065		411.46				429.36						1.0435

		мат279		76		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм		шт		23.8.04.08-0061		161.64				168.67						1.0435

		мат280		77		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-57х4 мм		шт		23.8.04.08-0062		749.81				782.43						1.0435

		мат281		78		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х8-57х5 мм		шт		23.8.04.08-0063		840.12				876.67						1.0435

		мат282		79		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-45х2,5 мм		шт		23.8.04.08-0059		155.66				162.43						1.0435

		мат283		80		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-45х4 мм		шт		23.8.04.08-0060		660.08				688.79						1.0435

		мат284		81		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-89х3,5 мм		шт		23.8.04.08-0071		198.25				206.87						1.0435

		мат285		82		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-89х6 мм		шт		23.8.04.08-0072		496.14				517.72						1.0435

		мат286		83		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм		шт		23.8.04.08-0069		214.51				223.84						1.0435

		мат287		84		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-76х5 мм		шт		23.8.04.08-0070		477.56				498.33						1.0435

		мат288		85		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-57х3 мм		шт		23.8.04.08-0067		231.69				241.77						1.0435

		мат289		86		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-57х4 мм		шт		23.8.04.08-0068		654.97				683.46						1.0435

		мат290		87		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х5-108х4 мм		шт		23.8.04.08-0080		357.97				373.54						1.0435

		мат291		88		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-108х6 мм		шт		23.8.04.08-0081		926.71				967.02						1.0435

		мат292		89		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х4-89х3,5 мм		шт		23.8.04.08-0077		365.44				381.34						1.0435

		мат293		90		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х6-89х5 мм		шт		23.8.04.08-0078		826.39				862.34						1.0435

		мат294		91		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-89х6 мм		шт		23.8.04.08-0079		1051.23				1096.96						1.0435

		мат295		92		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х5-76х3,5 мм		шт		23.8.04.08-0075		403.77				421.33						1.0435

		мат296		93		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-76х5 мм		шт		23.8.04.08-0076		1193.45				1245.37						1.0435

		мат297		94		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-57х4 мм		шт		23.8.04.08-0074		1084.68				1131.86						1.0435

		мат298		95		Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм		шт		прайс-лист		1144.18				1193.95						1.0435

		мат299		96		Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х8 мм		шт		прайс-лист		2263.60				2362.07						1.0435

		мат300		97		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-108х4 мм		шт		23.8.04.08-0088		538.92				562.36						1.0435

		мат301		98		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-108х6 мм		шт		23.8.04.08-0089		1140.03				1189.62						1.0435

		мат302		99		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-89х3,5 мм		шт		23.8.04.08-0086		542.02				565.60						1.0435

		мат303		100		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-89х6 мм		шт		23.8.04.08-0087		1380.38				1440.43						1.0435

		мат304		101		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-76х3,5 мм		шт		23.8.04.08-0084		409.77				427.59						1.0435

		мат305		102		Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-76х4 мм		шт		прайс-лист		2445.47				2551.85						1.0435

		мат306		103		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-57х3 мм		шт		23.8.04.08-0082		413.01				430.98						1.0435

		мат307		104		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-57х4 мм		шт		23.8.04.08-0083		2039.23				2127.94						1.0435

		мат308		105		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-159х4,5 мм		шт		23.8.04.08-0106		1301.01				1357.60						1.0435

		мат309		106		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-159х8 мм		шт		23.8.04.08-0107		3445.73				3595.62						1.0435

		мат310		107		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-133х4 мм		шт		23.8.04.08-0102		1177.46				1228.68						1.0435

		мат311		108		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-133х8 мм		шт		23.8.04.08-0103		3520.04				3673.16						1.0435

		мат312		109		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-108х4 мм		шт		23.8.04.08-0098		791.50				825.93						1.0435

		мат313		110		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-108х6 мм		шт		23.8.04.08-0099		3146.75				3283.63						1.0435

		мат314		111		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-89х3,5 мм		шт		23.8.04.08-0096		823.45				859.27						1.0435

		мат315		112		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-89х5 мм		шт		23.8.04.08-0097		3649.59				3808.35						1.0435

		мат316		113		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-76х3,5 мм		шт		23.8.04.08-0094		776.64				810.42						1.0435

		мат317		114		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-76х5 мм		шт		23.8.04.08-0095		3481.64				3633.09						1.0435

		мат318		115		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-57х3 мм		шт		23.8.04.08-0092		822.15				857.91						1.0435

		мат319		116		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-57х4 мм		шт		23.8.04.08-0093		3481.64				3633.09						1.0435

		мат320		117		Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х7-219х6 мм		шт		23.8.04.08-0111		2008.73				2096.11						1.0435

		мат321		118		Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 25 мм		шт		прайс-лист		123.13				128.49						1.0435

		мат322		119		Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 32 мм		шт		прайс-лист		157.07				163.90						1.0435

		мат323		120		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50х40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57х3-45х2,5 мм		шт		23.8.04.12-0044		284.61				296.99						1.0435

		мат324		121		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50х40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57х5-45х4 мм		шт		23.8.04.12-0045		523.87				546.66						1.0435

		мат325		122		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-57х3 мм		шт		23.8.04.12-0048		528.76				551.76						1.0435

		мат326		123		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-57х5 мм		шт		23.8.04.12-0049		998.37				1041.80						1.0435

		мат327		124		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65х40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-45х2,5 мм		шт		23.8.04.12-0046		528.69				551.69						1.0435

		мат328		125		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм		шт		23.8.04.12-0050		665.77				694.73						1.0435

		мат329		126		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-57х4 мм		шт		23.8.04.12-0051		1464.74				1528.46						1.0435

		мат330		127		Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-76х5 мм		шт		прайс-лист		4551.11				4749.08						1.0435

		мат331		128		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-89х4 мм		шт		23.8.04.12-0055		911.58				951.23						1.0435

		мат332		129		Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-76х5 мм		шт		прайс-лист		4239.90				4424.34						1.0435

		мат333		130		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-89х6 мм		шт		23.8.04.12-0056		2163.57				2257.69						1.0435

		мат334		131		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х8-89х8 мм		шт		23.8.04.12-0057		2457.03				2563.91						1.0435

		мат335		132		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм		шт		23.8.04.12-0052		938.64				979.47						1.0435

		мат336		133		Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-76х8 мм		шт		прайс-лист		5025.39				5243.99						1.0435

		мат337		134		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х4-108х4 мм		шт		23.8.04.12-0058		1600.86				1670.50						1.0435

		мат338		135		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х6-108х5 мм		шт		23.8.04.12-0059		2852.38				2976.46						1.0435

		мат339		136		Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм		шт		23.8.04.12-0041		1600.68				1670.31						1.0435

		мат340		137		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х6-89х5 мм		шт		23.8.04.12-0042		2456.80				2563.67						1.0435

		мат341		138		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-89х6 мм		шт		23.8.04.12-0043		3715.30				3876.92						1.0435

		мат342		139		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-133х4 мм		шт		23.8.04.12-0064		2097.28				2188.51						1.0435

		мат343		140		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х6-133х5 мм		шт		23.8.04.12-0065		4095.55				4273.71						1.0435

		мат344		141		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-133х6 мм		шт		23.8.04.12-0066		5400.96				5635.90						1.0435

		мат345		142		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-108х4 мм		шт		23.8.04.12-0061		2015.51				2103.18						1.0435

		мат346		143		Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-108х4 мм		шт		прайс-лист		7535.26				7863.04						1.0435

		мат347		144		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальный диаметр 150х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х8,0-108х5,0 мм		шт		23.8.04.12-0208		3794.52				3959.58						1.0435

		мат348		145		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х8-159х6 мм		шт		23.8.04.12-0071		9067.78				9462.23						1.0435

		мат349		146		Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм		шт		прайс-лист		6019.73				6281.59						1.0435

		мат350		147		Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-159х6 мм		шт		прайс-лист		18171.01				18961.45						1.0435

		мат351		148		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-159х8 мм		шт		23.8.04.12-0072		11237.03				11725.84						1.0435

		мат352		149		Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм		шт		прайс-лист		6434.05				6713.93						1.0435

		мат353		150		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-133х8 мм		шт		23.8.04.12-0069		11239.08				11727.98						1.0435

		мат354		151		Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-219х6 мм		шт		прайс-лист		26650.80				27810.11						1.0435

		мат355		152		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10-219х8 мм		шт		23.8.04.12-0077		16844.22				17576.94						1.0435

		мат356		153		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х12-219х10 мм		шт		23.8.04.12-0078		19975.11				20844.03						1.0435

		мат357		154		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10-159х6 мм		шт		23.8.04.12-0074		16841.58				17574.19						1.0435

		мат358		155		Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-159х4,5		шт		прайс-лист		30277.78				31594.86						1.0435

		мат359		156		Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6		шт		прайс-лист		32505.91				33919.92						1.0435

		мат360		157		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х12-159х8 мм		шт		23.8.04.12-0075		19976.01				20844.97						1.0435

		мат361		158		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-273х7 мм		шт		23.8.04.12-0082		12877.19				13437.35						1.0435

		мат362		159		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х10-273х10 мм		шт		23.8.04.12-0083		23361.06				24377.27						1.0435

		мат363		160		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-219х6 мм		шт		23.8.04.12-0079		13447.55				14032.52						1.0435

		мат364		161		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х10-219х8 мм		шт		23.8.04.12-0080		29095.88				30361.55						1.0435

		мат365		162		Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х10-325х8 мм		шт		23.8.04.12-0089		29972.89				31276.71						1.0435

		Трубы металлополимерные и соединительные детали к ним (импорт)																				1.0435

		мат366		1		Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, температура до 30 °C, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 16 мм		м		24.2.02.02-0001		92.01				96.01						1.0435

		мат367		2		Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, температура до 30 °C, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20 мм		м		24.2.02.02-0002		147.44				153.85						1.0435

		мат368		3		Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, температура до 30 °C, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 26 мм		м		24.2.02.02-0003		217.64				227.11						1.0435

		мат369		4		Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, температура до 30 °C, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 32 мм		м		24.2.02.02-0004		290.19				302.81						1.0435

		мат370		5		Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 16 мм		шт		24.2.06.01-0004		278.66				290.78						1.0435

		мат371		6		Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 20 мм		шт		24.2.06.01-0005		323.64				337.72						1.0435

		мат372		7		Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 25 мм		шт		24.2.06.01-0006		549.21				573.10						1.0435

		мат373		8		Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 32 мм		шт		24.2.06.01-0007		758.38				791.37						1.0435

		мат374		9		Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 16 мм		шт		24.2.06.06-0001		518.87				541.44						1.0435

		мат375		10		Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 16х20х16 мм		шт		24.2.06.06-0002		963.95				1005.88						1.0435

		мат376		11		Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20 мм		шт		24.2.06.06-0003		942.93				983.95						1.0435

		мат377		12		Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х16х16 мм		шт		24.2.06.06-0004		1076.72				1123.56						1.0435

		мат378		13		Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х16х20 мм		шт		24.2.06.06-0005		1052.68				1098.47						1.0435

		мат379		14		Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х20х16 мм		шт		24.2.06.06-0006		1144.42				1194.20						1.0435

		мат380		15		Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х26х20 мм		шт		24.2.06.06-0007		1595.56				1664.97						1.0435

		мат381		16		Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26 мм		шт		24.2.06.06-0008		1583.57				1652.46						1.0435

		мат382		17		Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х16х20 мм		шт		24.2.06.06-0009		1442.20				1504.94						1.0435

		мат383		18		Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х16х26 мм		шт		24.2.06.06-0010		1475.27				1539.44						1.0435

		мат384		19		Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х16 мм		шт		24.2.06.06-0011		1203.12				1255.46						1.0435

		мат385		20		Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х20 мм		шт		24.2.06.06-0012		1601.58				1671.25						1.0435

		мат386		21		Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х26 мм		шт		24.2.06.06-0013		1517.38				1583.39						1.0435

		мат387		22		Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х26х20 мм		шт		24.2.06.06-0014		1603.08				1672.81						1.0435

		мат388		23		Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х32х26 мм		шт		24.2.06.06-0015		2651.18				2766.51						1.0435

		мат389		24		Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32 мм		шт		24.2.06.06-0016		3956.44				4128.55						1.0435

		мат390		25		Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х16х32 мм		шт		24.2.06.06-0017		2869.21				2994.02						1.0435

		мат391		26		Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х20х32 мм		шт		24.2.06.06-0018		3133.88				3270.20						1.0435

		мат392		27		Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х26х26 мм		шт		24.2.06.06-0019		2824.12				2946.97						1.0435

		мат393		28		Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х26х32 мм		шт		24.2.06.06-0020		3221.12				3361.24						1.0435

		мат394		29		Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х32х26 мм		шт		24.2.06.06-0021		3100.83				3235.72						1.0435

		мат395		30		Тройник равнопроходной для металлополимерных труб, диаметр 16 мм		шт		24.2.06.06-0031		517.10				539.59						1.0435

		мат396		31		Тройник равнопроходной для металлополимерных труб, диаметр 20 мм		шт		24.2.06.06-0032		646.71				674.84						1.0435

		мат397		32		Тройник равнопроходной для металлополимерных труб, диаметр 25 мм		шт		24.2.06.06-0033		1152.45				1202.58						1.0435

		мат398		33		Тройник равнопроходной для металлополимерных труб, диаметр 32 мм		шт		24.2.06.06-0034		1869.02				1950.32						1.0435

		мат399		34		Тройник обжимной с креплением для металлополимерных труб, диаметр 16 мм х1/2"		шт		24.2.06.06-0041		718.60				749.86						1.0435

		мат400		35		Тройник обжимной с креплением для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х1/2"		шт		24.2.06.06-0042		871.75				909.67						1.0435

		мат401		36		Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 16 мм х1/2"		шт		24.2.06.06-0051		424.79				443.27						1.0435

		мат402		37		Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х1/2"		шт		24.2.06.06-0052		763.02				796.21						1.0435

		мат403		38		Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х3/4"		шт		24.2.06.06-0053		789.21				823.54						1.0435

		мат404		39		Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 26 мм х1"		шт		24.2.06.06-0054		1216.38				1269.29						1.0435

		мат405		40		Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 26 мм х3/4"		шт		24.2.06.06-0055		1082.48				1129.57						1.0435

		мат406		41		Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 32 мм х1"		шт		24.2.06.06-0056		2323.49				2424.56						1.0435

		мат407		42		Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 16 мм х1/2"		шт		24.2.06.06-0061		439.19				458.29						1.0435

		мат408		43		Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х1/2"		шт		24.2.06.06-0062		678.66				708.18						1.0435

		мат409		44		Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х3/4"		шт		24.2.06.06-0063		708.31				739.12						1.0435

		мат410		45		Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 26 мм х1"		шт		24.2.06.06-0064		959.66				1001.41						1.0435

		мат411		46		Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 26 мм х3/4"		шт		24.2.06.06-0065		889.77				928.47						1.0435

		мат412		47		Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 32 мм х1"		шт		24.2.06.06-0066		2007.39				2094.71						1.0435

		мат413		48		Уголки 90° соединительные для металлополимерных труб диаметром 16 мм		шт		24.2.06.07-0001		304.21				317.44						1.0435

		мат414		49		Уголки 90° соединительные для металлополимерных труб диаметром 20 мм		шт		24.2.06.07-0002		369.53				385.60						1.0435

		мат415		50		Уголки 90° соединительные для металлополимерных труб диаметром 25 мм		шт		24.2.06.07-0003		655.46				683.97						1.0435

		мат416		51		Уголки 90° соединительные для металлополимерных труб диаметром 32 мм		шт		24.2.06.07-0004		1095.66				1143.32						1.0435

		Трубы поливинилхлоридные раструбные с уплотнительными кольцами для внутренней канализации																				1.0435

		мат417		1		Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 32 мм, толщина 3,0 мм, длина 1000 мм		шт		прайс-лист		158.00				164.87						1.0435

		мат418		2		Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 50 мм, толщина 3,0 мм, длина 1000 мм		шт		прайс-лист		296.00				308.88						1.0435

		мат419		3		Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,2 мм, длина 1000 мм		шт		24.3.01.04-0025		361.17				376.88						1.0435

		мат420		4		Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 160 мм, толщина 3,2 мм, длина 2000 мм		шт		24.3.01.04-0030		1290.21				1346.33						1.0435

		мат421		5		Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 200 мм, толщина 4.9 мм, длина 1200 мм		шт		24.3.01.04-0033		1230.31				1283.83						1.0435

		мат422		6		Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000), размером 32х1,6 мм		м		прайс-лист		108.60				113.32						1.0435

		мат423		7		Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000), размером 50х2,4 мм		м		прайс-лист		182.06				189.98						1.0435

		мат424		8		Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005): PN8, размером 225х 6,9 мм		м		прайс-лист		3439.98				3589.62						1.0435

		мат425		9		Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005): PN12,5, размером 225х10,8 мм		м		прайс-лист		5244.37				5472.50						1.0435

		мат426		10		Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005): PN8, размером 315х 9,7 мм		м		прайс-лист		6743.53				7036.87						1.0435

		мат427		11		Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005): PN12,5, размером 110х5,3 мм		м		прайс-лист		1233.34				1286.99						1.0435

		мат428		12		Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005): PN10, размером 160х 6,2 мм		м		прайс-лист		666.34				695.33						1.0435

		мат429		13		Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005): PN12,5, размером 315х15,0 мм		м		прайс-лист		10169.63				10612.01						1.0435

		мат430		14		Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером: 50х3,2 мм		м		прайс-лист		268.40				280.08						1.0435

		мат431		15		Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером: 110х2,2 мм		м		прайс-лист		401.94				419.42						1.0435

		мат432		16		Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 2,2 мм, длина 1000 мм		м		24.3.01.04-0012		197.76				206.36						1.0435

		Соединитель для канализационных труб внутренних																				1.0435

		мат433		1		Отвод 90° раструбный НПВХ 32мм		шт		прайс-лист		36.00				37.57						1.0435

		мат434		2		Отвод 90° раструбный НПВХ 50мм		шт		прайс-лист		68.00				70.96						1.0435

		мат435		3		Отвод 90° раструбный НПВХ 110мм		шт		прайс-лист		287.00				299.48						1.0435

		мат436		4		Отвод 90° раструбный НПВХ 160мм		шт		прайс-лист		826.00				861.93						1.0435

		мат437		5		Муфта строительная канализационная НПВХ 32 мм		шт		прайс-лист		109.00				113.74						1.0435

		мат438		6		Муфта строительная канализационная НПВХ  50мм		шт		прайс-лист		166.00				173.22						1.0435

		мат439		7		Муфта строительная канализационная НПВХ 110мм		шт		прайс-лист		399.00				416.36						1.0435

		мат440		8		Муфта строительная канализационная НПВХ  160мм		шт		прайс-лист		335.00				349.57						1.0435

		мат441		9		Тройник 90° раструбный НПВХ 32мм		шт		прайс-лист		151.00				157.57						1.0435

		мат442		10		Тройник 90° раструбный НПВХ 50мм		шт		прайс-лист		199.00				207.66						1.0435

		мат443		11		Тройник 90° раструбный НПВХ 110мм		шт		прайс-лист		658.00				686.62						1.0435

		мат444		12		Тройник 90° раструбный НПВХ 160мм		шт		прайс-лист		886.00				924.54						1.0435

		Трубы полиэтиленовые																				1.0435

		мат445		1		Труба раструбная с двухслойной структурированной стенкой НПВХ, наружный диаметр 110 мм		м		прайс-лист		238.00				248.35						1.0435

		мат446		2		Труба раструбная с двухслойной структурированной стенкой НПВХ, наружный диаметр 160 мм		м		прайс-лист		732.00				763.84						1.0435

		мат447		3		Труба раструбная с двухслойной структурированной стенкой НПВХ, наружный диаметр 200 мм		м		прайс-лист		940.00				980.89						1.0435

		мат448		4		Труба раструбная с двухслойной структурированной стенкой НПВХ, наружный диаметр 250 мм		м		прайс-лист		1566.00				1634.12						1.0435

		мат449		5		Муфта полиэтиленовая раструбная, номинальный наружный диаметр 110 мм		шт		24.3.05.07-0161		135.92				141.83						1.0435

		мат450		6		Муфта полиэтиленовая для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 160 мм		шт		24.3.05.07-0163		289.80				302.41						1.0435

		мат451		7		Муфта полиэтиленовая для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 200 мм		шт		24.3.05.07-0164		507.46				529.53						1.0435

		мат452		8		Муфта полиэтиленовая для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 250 мм		шт		24.3.05.07-0165		606.23				632.60						1.0435

		мат453		9		Муфта полиэтиленовая для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 315 мм		шт		24.3.05.07-0166		1079.46				1126.42						1.0435

		мат454		10		Муфта полиэтиленовая канализационная диаметром: 50 мм		шт		прайс-лист		114.14				119.11						1.0435

		мат455		11		Муфта полиэтиленовая соединительная для дренажных труб, диаметр 110 мм		шт		24.3.05.07-0180		105.92				110.53						1.0435

		мат456		12		Муфта полиэтиленовая соединительная для дренажных труб, диаметр 160 мм		шт		24.3.05.07-0181		211.96				221.18						1.0435

		мат457		13		Муфта полиэтиленовая соединительная для дренажных труб, диаметр 200 мм		шт		24.3.05.07-0182		294.11				306.90						1.0435

		мат458		14		Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром: 250 мм		шт		прайс-лист		809.99				845.22						1.0435

		мат459		15		Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром: 315 мм		шт		прайс-лист		1442.90				1505.67						1.0435

		мат460		16		Отвод 90° полиэтиленовый для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 110 мм 		шт		прайс-лист		287.00				299.48						1.0435

		мат461		17		Отвод 90° полиэтиленовый для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 160 мм 		шт		прайс-лист		826.00				861.93						1.0435

		мат462		18		Отвод 90° полиэтиленовый для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 200 мм 		шт		прайс-лист		1234.00				1287.68						1.0435

		мат463		19		Муфта полиэтиленовая для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 250 мм		шт		прайс-лист		1886.00				1968.04						1.0435

		мат464		20		Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 110/63 мм		шт		прайс-лист		2452.59				2559.28						1.0435

		мат465		21		Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 110/75 мм		шт		прайс-лист		3443.85				3593.66						1.0435

		мат466		22		Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 110/90 мм		шт		прайс-лист		3573.73				3729.19						1.0435

		мат467		23		Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 90 мм		шт		прайс-лист		1963.41				2048.82						1.0435

		мат468		24		Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм		шт		24.3.05.15-0262		1196.42				1248.46						1.0435

		мат469		25		Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм		шт		24.3.05.15-0263		1524.76				1591.09						1.0435

		мат470		26		Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 140 мм		шт		24.3.05.15-0264		1831.94				1911.63						1.0435

		мат471		27		Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 160/63 мм		шт		прайс-лист		6849.76				7147.72						1.0435

		мат472		28		Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 160/110 мм		шт		прайс-лист		6395.63				6673.84						1.0435

		мат473		29		Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм		шт		24.3.05.15-0265		2255.74				2353.86						1.0435

		мат474		30		Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 180/160 мм		шт		прайс-лист		9797.41				10223.60						1.0435

		мат475		31		Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 180 мм		шт		24.3.05.15-0266		2817.16				2939.71						1.0435

		мат476		32		Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 200 мм		шт		24.3.05.15-0267		3389.27				3536.70						1.0435

		мат477		33		Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 225/110 мм		шт		прайс-лист		14005.21				14614.44						1.0435

		мат478		34		Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 225/160 мм		шт		прайс-лист		15212.99				15874.76						1.0435

		мат479		35		Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 225 мм		шт		24.3.05.15-0268		4088.61				4266.46						1.0435

		мат480		36		Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 250 мм		шт		24.3.05.15-0269		5021.00				5239.41						1.0435

		мат481		37		Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 280 мм		шт		24.3.05.15-0270		6926.94				7228.26						1.0435

		мат482		38		Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 315 мм		шт		24.3.05.15-0271		9096.36				9492.05						1.0435

		мат483		39		Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 20 мм		шт		прайс-лист		447.03				466.48						1.0435

		мат484		40		Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 32 мм		шт		прайс-лист		1037.37				1082.50						1.0435

		мат485		41		Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 50 мм		шт		прайс-лист		1100.24				1148.10						1.0435

		мат486		42		Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 63 мм		шт		прайс-лист		792.25				826.71						1.0435

		мат487		43		Тройник полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 75 мм		шт		прайс-лист		2256.55				2354.71						1.0435

		мат488		44		Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 90 мм		шт		24.3.05.15-0261		868.12				905.88						1.0435

		мат489		45		Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 50 мм		шт		24.3.05.07-0602		197.86				206.47						1.0435

		мат490		46		Муфта полиэтиленовая канализационная диаметром: 100 мм		шт		прайс-лист		179.37				187.17						1.0435

		мат491		47		Тройник полиэтиленовый канализационный диаметром: 50х100 мм		шт		прайс-лист		183.44				191.42						1.0435

		мат492		48		Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 мм		м		24.3.03.13-0042		116.21				121.27						1.0435

		мат493		49		Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм		м		24.3.03.13-0046		514.51				536.89						1.0435

		мат494		50		Труба ПЭ 80: SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)		м		прайс-лист		503.69				525.60						1.0435

		мат495		51		Труба ПЭ 80: SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)		м		прайс-лист		18328.34				19125.62						1.0435

		мат496		52		Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм		м		24.3.03.13-0001		63.72				66.49						1.0435

		мат497		53		Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,7 мм		м		24.3.03.13-0002		112.46				117.35						1.0435

		мат498		54		Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм		м		24.3.03.13-0003		148.29				154.74						1.0435

		мат499		55		Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм		м		24.3.03.13-0004		276.48				288.51						1.0435

		мат500		56		Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 6,8 мм		м		24.3.03.13-0005		321.92				335.92						1.0435

		мат501		57		Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 8,2 мм		м		24.3.03.13-0006		527.26				550.20						1.0435

		мат502		58		Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм		м		24.3.03.13-0007		723.46				754.93						1.0435

		мат503		59		Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 11,4 мм		м		24.3.03.13-0008		1018.48				1062.78						1.0435

		мат504		60		Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 12,7 мм		м		24.3.03.13-0009		1071.78				1118.40						1.0435

		мат505		61		Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм		м		24.3.03.13-0010		1455.89				1519.22						1.0435

		мат506		62		Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 16,4 мм		м		24.3.03.13-0011		1986.86				2073.29						1.0435

		мат507		63		Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм		м		24.3.03.13-0012		1839.87				1919.90						1.0435

		мат508		64		Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм		м		24.3.03.13-0013		2784.94				2906.08						1.0435

		мат509		65		Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм		м		24.3.03.13-0014		4063.14				4239.89						1.0435

		мат510		66		Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 25,4 мм		м		24.3.03.13-0015		4010.52				4184.98						1.0435

		мат511		67		Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм		м		24.3.03.13-0016		5422.20				5658.07						1.0435

		мат512		68		Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)		м		прайс-лист		216.67				226.10						1.0435

		мат513		69		Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)		м		прайс-лист		332.21				346.66						1.0435

		мат514		70		Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)		м		прайс-лист		513.47				535.81						1.0435

		мат515		71		Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)		м		прайс-лист		812.90				848.26						1.0435

		мат516		72		Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 75х6,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)		м		прайс-лист		1101.61				1149.53						1.0435

		мат517		73		Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)		м		прайс-лист		1583.99				1652.89						1.0435

		мат518		74		Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)		м		прайс-лист		2371.38				2474.54						1.0435

		мат519		75		Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 125х11,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)		м		прайс-лист		3081.48				3215.52						1.0435

		мат520		76		Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 140х12,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)		м		прайс-лист		3837.00				4003.91						1.0435

		мат521		77		Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 160х14,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)		м		прайс-лист		5026.33				5244.98						1.0435

		мат522		78		Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 180х16,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)		м		прайс-лист		7349.63				7669.34						1.0435

		мат523		79		Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 200х18,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)		м		прайс-лист		9067.59				9462.03						1.0435

		мат524		80		Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 225х20,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)		м		прайс-лист		11498.24				11998.41						1.0435

		мат525		81		Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 250х22,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)		м		прайс-лист		14140.38				14755.49						1.0435

		мат526		82		Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 280х25,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)		м		прайс-лист		17700.64				18470.62						1.0435

		мат527		83		Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 315х28,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)		м		прайс-лист		22426.51				23402.06						1.0435

		мат528		84		Тройник полиэтиленовый канализационный диаметром: 50 мм		шт		прайс-лист		165.45				172.65						1.0435

		мат529		85		Тройник полиэтиленовый канализационный диаметром: 100 мм		шт		прайс-лист		246.62				257.35						1.0435

		мат530		86		Переход полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 63/32 мм		шт		прайс-лист		291.39				304.07						1.0435

		мат531		87		Переход полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 90/63 мм		шт		прайс-лист		843.45				880.14						1.0435

		мат532		88		Переход полиэтиленовый: ПЭ 100 PN16 д. 110/63 мм		шт		прайс-лист		1157.40				1207.75						1.0435

		Трубы ПВХ для наружных систем канализации																				1.0435

		мат533		1		Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,2 мм, длина 1000 мм		шт		24.3.01.04-0025		361.17				376.88						1.0435

		мат534		2		Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,2 мм, длина 2000 мм		шт		24.3.01.04-0026		680.92				710.54						1.0435

		мат535		3		Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 2000 мм		шт		24.3.01.04-0030		1290.21				1346.33						1.0435

		мат536		4		Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 200 мм, толщина стенки 4,9 мм, длина 2000 мм		шт		24.3.01.04-0034		1997.18				2084.06						1.0435

		мат537		5		Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 200 мм, толщина стенки 4,9 мм, длина 2000 мм, применительно к трубам диаметром 250 мм, толщина стенки 6,1 мм аналогичной длины		шт		24.3.01.04-0034		1997.18				2084.06						1.0435

		мат538		6		Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 315 мм, толщина стенки 7,7 мм, длина 1200 мм		шт		24.3.01.04-0055		2685.57				2802.39						1.0435

		мат539		7		Муфта раструбная 160х3,6 мм		шт		прайс-лист		548.00				571.84						1.0435

		мат540		8		Муфта раструбная 200х4,5 мм		шт		прайс-лист		1370.00				1429.60						1.0435

		мат541		9		Муфта раструбная 250х4,5 мм 		шт		прайс-лист		2987.00				3116.93						1.0435

		мат542		10		Тройник 90° раструбный 110х3,2 мм		шт		прайс-лист		658.00				686.62						1.0435

		мат543		11		Тройник 90° раструбный 160х3,6 мм		шт		прайс-лист		886.00				924.54						1.0435

		мат544		12		Тройник 90° раструбный 200х4,5 мм		шт		прайс-лист		2109.00				2200.74						1.0435

		мат545		13		Тройник 90° раструбный 250х4,5 мм		шт		прайс-лист		3480.00				3631.38						1.0435

		мат546		14		Отвод 90° раструбный 110х3,2 мм		шт		прайс-лист		287.00				299.48						1.0435

		мат547		15		Отвод 90° раструбный 160х3,6 мм		шт		прайс-лист		826.00				861.93						1.0435

		мат548		16		Отвод 90° раструбный 200х4,5 мм		шт		прайс-лист		1893.00				1975.35						1.0435

		мат549		17		Отвод 90° раструбный 250х4,5 мм		шт		прайс-лист		4241.00				4425.48						1.0435

		Трубы ПНД для системы дренажной канализации																				1.0435

		мат550		1		Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм		м		24.3.03.06-0021		382,41				399.04						1.0435

		мат551		2		Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 160 мм		м		24.3.03.06-0022		622,49				649.57						1.0435

		мат552		3		Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 200 мм, применительно к трубам класса кольцевой жесткости SN4		м		24.3.03.06-0025		1273,01				1328.39						1.0435

		мат553		4		Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные в фильтрующей оболочке, диаметр 110 мм		м		24.3.03.06-0005		86.29				90.04						1.0435

		мат554		5		Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные в фильтрующей оболочке, диаметр 160 мм		м		24.3.03.06-0007		202.25				211.05						1.0435

		мат555		6		Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные в фильтрующей оболочке, диаметр 200 мм		м		24.3.03.06-0009		185.85				193.93						1.0435

		мат556		7		Переходы для дренажных труб ДГТ, диаметр 160/110 мм		шт		прайс-лист		376.88				393.27						1.0435

		мат557		8		Переходы для дренажных труб ДГТ, диаметр 200/160 мм		шт		прайс-лист		722.99				754.44						1.0435

		мат558		9		Отвод для дренажных труб d110 на 900		шт		прайс-лист		622,72				649.81						1.0435

		мат559		10		Отвод для дренажных труб d160 на 900		шт		прайс-лист		1002,19				1045.79						1.0435

		мат560		11		Отвод для дренажных труб d200 на 900		шт		прайс-лист		1886,23				1968.28						1.0435

		мат561		12		Тройники для дренажных труб ДГТ, диаметр: 110 мм		шт		прайс-лист		317.27				331.07						1.0435

		мат562		13		Тройники для дренажных труб ДГТ, диаметр: 160 мм		шт		прайс-лист		624.93				652.11						1.0435

		мат563		14		Тройники для дренажных труб ДГТ, диаметр: 200 мм		шт		прайс-лист		797.99				832.70						1.0435

		мат564		15		Муфта полиэтиленовая соединительная для дренажных труб, диаметр 110 мм		шт		24.3.05.07-0180		105.92				110.53						1.0435

		мат565		16		Муфта полиэтиленовая соединительная для дренажных труб, диаметр 160 мм		шт		24.3.05.07-0181		211.96				221.18						1.0435

		мат566		17		Муфта полиэтиленовая соединительная для дренажных труб, диаметр 200 мм		шт		24.3.05.07-0182		294.11				306.90						1.0435

		мат567		18		Заглушки для дренажных труб ДГТ, диаметр: 110 мм		шт		прайс-лист		161.52				168.55						1.0435

		мат568		19		Заглушки для дренажных труб ДГТ, диаметр: 160 мм		шт		прайс-лист		274.97				286.93						1.0435

		мат569		20		Заглушка для дренажных d труб 200 мм 		шт		прайс-лист		770,06				803.56						1.0435

		Трубы полипропиленовые																				1.0435

		мат570		1		Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 20х3,4 мм		м		24.3.02.05-0090		73.97				77.19						1.0435

		мат571		2		Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 25х4,2 мм		м		24.3.02.05-0091		109.02				113.76						1.0435

		мат572		3		Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 32х5,4 мм		м		24.3.02.05-0092		181.94				189.85						1.0435

		мат573		4		Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 40х6,7 мм		м		24.3.02.05-0093		312.53				326.13						1.0435

		мат574		5		Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 50х8,3 мм		м		24.3.02.05-0094		476.82				497.56						1.0435

		мат575		6		Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 63х10,5 мм		м		24.3.02.05-0095		739.71				771.89						1.0435

		мат576		7		Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 75х12,5 мм		м		24.3.02.05-0096		1052.26				1098.03						1.0435

		мат577		8		Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 90х15 мм		м		24.3.02.05-0097		1533.06				1599.75						1.0435

		мат578		9		Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 110х18,3 мм		м		24.3.02.05-0098		2571.97				2683.85						1.0435

		мат579		10		Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 125х20,8 мм		м		24.3.02.05-0099		3837.10				4004.01						1.0435

		мат580		11		Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм		м		24.3.02.05-0051		183.18				191.15						1.0435

		мат581		12		Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм		м		24.3.02.05-0052		288.36				300.90						1.0435

		мат582		13		Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 32х4,4 мм		м		24.3.02.05-0105		156.14				162.93						1.0435

		мат583		14		Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 40х5,5 мм		м		24.3.02.05-0106		242.06				252.59						1.0435

		мат584		15		Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 50х6,9 мм		м		24.3.02.05-0107		418.31				436.51						1.0435

		мат585		16		Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 63х8,6 мм		м		24.3.02.05-0108		707.51				738.29						1.0435

		мат586		17		Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 75х10,3 мм		м		24.3.02.05-0109		868.80				906.59						1.0435

		мат587		18		Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 90х12,3 мм		м		24.3.02.05-0110		1476.66				1540.89						1.0435

		мат588		19		Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 110х15,1 мм		м		24.3.02.05-0111		1963.41				2048.82						1.0435

		мат589		20		Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 125х17,1 мм		м		24.3.02.05-0112		3204.35				3343.74						1.0435

		мат590		26		Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 25х20 мм		шт		24.3.05.07-0131		7.69				8.02						1.0435

		мат591		27		Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х25 мм		шт		24.3.05.07-0133		12.37				12.91						1.0435

		мат592		28		Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х32 мм		шт		24.3.05.07-0139		37.48				39.11						1.0435

		мат593				Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х50 мм		шт		24.3.05.07-0145												1.0435

		мат594		29		Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"		шт		24.3.05.07-0036		92.46				96.48						1.0435

		мат595		30		Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"		шт		24.3.05.07-0086		140.06				146.15						1.0435

		мат596		31		Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1"		шт		24.3.05.07-0064		201.48				210.24						1.0435

		мат597		32		Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1"		шт		24.3.05.07-0115		287.52				300.03						1.0435

		мат598		33		Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4"		шт		24.3.05.07-0039		96.06				100.24						1.0435

		мат599		34		Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4"		шт		24.3.05.07-0089		197.70				206.30						1.0435

		мат600		35		Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 5/4"		шт		24.3.05.07-0069		284.38				296.75						1.0435

		мат601		36		Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1 1/4"		шт		24.3.05.07-0121		284.38				296.75						1.0435

		мат602		37		Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4"		шт		24.3.05.07-0040		282.83				295.13						1.0435

		мат603		38		Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4"		шт		24.3.05.07-0090		569.79				594.58						1.0435

		мат604		39		Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2"		шт		24.3.05.07-0072		666.30				695.28						1.0435

		мат605		40		Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2"		шт		24.3.05.07-0124		841.92				878.54						1.0435

		мат606		41		Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2"		шт		24.3.05.07-0042		576.74				601.83						1.0435

		мат607		42		Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2"		шт		24.3.05.07-0093		1372.11				1431.80						1.0435

		мат608		43		Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, применительно к угольнику полипропиленовому аналогичного диаметра		шт		24.3.05.16-0131		6.16				6.43						1.0435

		мат609		44		Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм, применительно к угольнику полипропиленовому аналогичного диаметра		шт		24.3.05.16-0132		10.69				11.16						1.0435

		мат610		45		Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 32 мм, применительно к угольнику полипропиленовому аналогичного диаметра		шт		24.3.05.16-0139		19.91				20.78						1.0435

		мат611		46		Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 40 мм, применительно к угольнику полипропиленовому аналогичного диаметра		шт		24.3.05.16-0133		38.78				40.47						1.0435

		мат612		47		Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 50 мм, применительно к угольнику полипропиленовому аналогичного диаметра		шт		24.3.05.16-0134		62.92				65.66						1.0435

		мат613		48		Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 63 мм, применительно к угольнику полипропиленовому аналогичного диаметра		шт		24.3.05.16-0135		129.08				134.69						1.0435

		мат614		49		Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 75 мм, применительно к угольнику полипропиленовому аналогичного диаметра		шт		24.3.05.16-0136		255.99				267.13						1.0435

		мат615		50		Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 90 мм, применительно к угольнику полипропиленовому аналогичного диаметра		шт		24.3.05.16-0137		385.08				401.83						1.0435

		мат616		51		Угольник 45° из сополимера полипропилена PP-R, диаметр 110 мм, применительно к угольнику полипропиленовому 90° аналогичного диаметра		шт		24.3.05.16-0119		460.81				480.86						1.0435

		мат617		52		Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм		шт		24.3.05.16-0111		6.84				7.14						1.0435

		мат618		53		Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 25 мм		шт		24.3.05.16-0112		9.65				10.07						1.0435

		мат619		54		Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 32 мм		шт		24.3.05.16-0113		18.72				19.53						1.0435

		мат620		55		Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 40 мм		шт		24.3.05.16-0114		32.88				34.31						1.0435

		мат621		56		Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 50 мм		шт		24.3.05.16-0115		61.27				63.94						1.0435

		мат622		57		Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 63 мм		шт		24.3.05.16-0116		106.66				111.30						1.0435

		мат623		58		Угольник 45° из сополимера полипропилена PP-R, диаметр 75 мм, применительно к угольнику полипропиленовому аналогичного диаметра		шт		24.3.05.16-0117		244.55				255.19						1.0435

		мат624				Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 110 мм, применительно к угольнику пропиленовому 90° аналогичного диаметра		шт		24.3.05.16-0138		755.22				788.07						1.0435

		мат625		59		Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм		шт		24.3.05.15-0191		7.73				8.07						1.0435

		мат626		60		Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм		шт		24.3.05.15-0192		12.75				13.30						1.0435

		мат627		61		Тройник полипропиленовый, диаметр 32 мм		шт		24.3.05.15-0193		24.58				25.65						1.0435

		мат628		62		Тройник полипропиленовый, диаметр 40 мм		шт		24.3.05.15-0194		44.97				46.93						1.0435

		мат629		63		Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм		шт		24.3.05.15-0195		86.97				90.75						1.0435

		мат630		64		Тройник полипропиленовый, диаметр 63 мм		шт		24.3.05.15-0196		153.00				159.66						1.0435

		мат631		65		Тройник полипропиленовый, диаметр 75 мм		шт		24.3.05.15-0197		260.43				271.76						1.0435

		мат632		66		Тройник полипропиленовый, диаметр 90 мм		шт		24.3.05.15-0198		546.07				569.82						1.0435

		мат633		67		Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм		шт		24.3.05.15-0199		869.45				907.27						1.0435

		мат634		68		Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм		шт		24.3.05.07-0151		7.10				7.41						1.0435

		мат635		69		Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм		шт		24.3.05.07-0152		10.44				10.89						1.0435

		мат636		70		Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 32 мм		шт		24.3.05.07-0153		18.28				19.08						1.0435

		мат637		71		Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 40 мм		шт		24.3.05.07-0154		33.25				34.70						1.0435

		мат638		72		Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 50 мм		шт		24.3.05.07-0155		52.96				55.26						1.0435

		мат639		73		Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 63 мм		шт		24.3.05.07-0156		103.33				107.82						1.0435

		мат640		74		Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 75 мм		шт		24.3.05.07-0157		190.04				198.31						1.0435

		мат641		75		Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 90 мм		шт		24.3.05.07-0158		445.79				465.18						1.0435

		мат642		76		Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 110 мм		шт		24.3.05.07-0159		564.47				589.02						1.0435

		мат643		85		Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром: 32х3/4"		шт		прайс-лист		241.16				251.65						1.0435

		мат644		86		Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром: 32х3/4"		шт		прайс-лист		309.47				322.93						1.0435

		мат645		87		Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром: 25х3/4"		шт		24.3.05.16-0222		209.25				218.35						1.0435

		мат646		88		Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром: 25х3/4"		шт		24.3.05.16-0225		281.60				293.85						1.0435

		Задвижки																				1.0435

		мат647		1		Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 50/63 мм		шт		прайс-лист		85595.53				89318.94						1.0435

		мат648		2		Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 65/75 мм		шт		прайс-лист		104125.92				108655.40						1.0435

		мат649		3		Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 80/90 мм		шт		прайс-лист		104125.92				108655.40						1.0435

		мат650		4		Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 100/125 мм		шт		прайс-лист		134237.50				140076.83						1.0435

		мат651		5		Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 100/110 мм		шт		прайс-лист		115060.83				120065.98						1.0435

		мат652		6		Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 125/140 мм		шт		прайс-лист		187637.84				195800.09						1.0435

		мат653		7		Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 125/125 мм		шт		прайс-лист		185241.29				193299.29						1.0435

		мат654		8		Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 150/160 мм		шт		прайс-лист		200418.12				209136.31						1.0435

		мат655		9		Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 150/180 мм		шт		прайс-лист		233955.74				244132.81						1.0435

		мат656		10		Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 200/225 мм		шт		прайс-лист		353161.57				368524.10						1.0435

		мат657		11		Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 200/200 мм		шт		прайс-лист		332963.49				347447.40						1.0435

		мат658		12		Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 250/280 мм		шт		прайс-лист		639591.97				667414.22						1.0435

		мат659		13		Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 250/250 мм		шт		прайс-лист		574179.09				599155.88						1.0435

		мат660		14		Задвижки чугунные упруго-запирающиеся клиновые с раструбами для ПЭ и ПВХ труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 300/315 мм		шт		прайс-лист		769157.92				802616.29						1.0435

		Материалы для теплоизоляционных работ																				1.0435

		мат661		1		Герметик однокомпонентный полиуретановый эластичный, химически стойкий, влагостойкий, для температурных швов, объем 600 мл		шт		14.5.01.06-0103		636.38				664.06						1.0435

		мат662		2		Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200, внутренний диаметр 18-57 мм		м3		12.2.08.03-0023		22111.28				23073.12						1.0435

		мат663		3		Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 76-108 мм		м3		прайс-лист		43913.44				45823.67						1.0435

		мат664		4		Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 114-219 мм		м3		прайс-лист		38326.13				39993.32						1.0435

		мат665		5		Материал рулонный двухслойный на основе вспененного полиэтилена и металлизированной лавсановой пленки, тепло-гидроизоляционный, паронепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 90/75 Н/50 мм, толщина 2 мм		м2		12.1.02.11-0009		113.20				118.12						1.0435

		мат666		6		Материал рулонный двухслойный на основе вспененного полиэтилена и металлизированной лавсановой пленки, тепло-гидроизоляционный, паронепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 90/75 Н/50 мм, толщина 3 мм		м2		12.1.02.11-0010		127.81				133.37						1.0435

		мат667		7		Материал рулонный двухслойный на основе вспененного полиэтилена и металлизированной лавсановой пленки, тепло-гидроизоляционный, паронепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 90/75 Н/50 мм, толщина 4 мм		м2		12.1.02.11-0011		139.54				145.61						1.0435

		мат668		8		Материал рулонный двухслойный на основе вспененного полиэтилена и металлизированной лавсановой пленки, тепло-гидроизоляционный, паронепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 90/75 Н/50 мм, толщина 5 мм		м2		12.1.02.11-0012		151.33				157.91						1.0435

		мат669		9		Лист из вспененного полиэтилена, толщина 6 мм		м2		прайс-лист		75.95				79.25						1.0435

		мат670		10		Лист из вспененного полиэтилена, толщина 7 мм		м2		прайс-лист		87.43				91.23						1.0435

		мат671		11		Лист из вспененного полиэтилена, толщина 8 мм		м2		прайс-лист		131.22				136.93						1.0435

		мат672		12		Лист из вспененного полиэтилена, толщина 10 мм		м2		прайс-лист		107.18				111.84						1.0435

		Компенсаторы																				1.0435

		мат673		1		Компенсатор температурный П-образный, диаметр 50 мм		шт		23.1.01.02-0001		19966.32				20834.85						1.0435

		мат674		2		Компенсатор температурный П-образный, диаметр 65 мм		шт		23.1.01.02-0002		24348.71				25407.88						1.0435

		мат675		3		Компенсатор температурный П-образный, диаметр 80 мм		шт		23.1.01.02-0003		27964.52				29180.98						1.0435

		мат676		4		Компенсатор температурный П-образный, диаметр 100 мм		шт		23.1.01.02-0004		33813.96				35284.87						1.0435

		мат677		5		Компенсаторы П-образные диаметром труб: 125 мм		шт		прайс-лист		37296.29				38918.68						1.0435

		мат678		6		Компенсатор температурный П-образный, диаметр 150 мм		шт		23.1.01.02-0006		65184.72				68020.26						1.0435

		мат679		7		Компенсаторы П-образные диаметром труб: 200 мм		шт		прайс-лист		89805.64				93712.19						1.0435

		мат680		8		Компенсаторы П-образные диаметром труб: 250 мм		шт		прайс-лист		146029.99				152382.29						1.0435

		мат681		9		Компенсаторы П-образные диаметром труб: 300 мм		шт		прайс-лист		190851.79				199153.84						1.0435

		мат682		10		Компенсаторы П-образные диаметром труб: 350 мм		шт		прайс-лист		327069.96				341297.50						1.0435

		Хомуты для крепления																				1.0435

		мат683		1		Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 15 мм		шт		23.1.02.06-0001		29.05				30.31						1.0435

		мат684		2		Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 16 до 20 мм		шт		23.1.02.06-0002		28.93				30.19						1.0435

		мат685		3		Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 22 до 24 мм		шт		23.1.02.06-0003		31.18				32.54						1.0435

		мат686		4		Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм		шт		23.1.02.06-0004		32.34				33.75						1.0435

		мат687		5		Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 38 мм		шт		23.1.02.06-0005		34.61				36.12						1.0435

		мат688		6		Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм		шт		23.1.02.06-0006		37.94				39.59						1.0435

		мат689		7		Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм		шт		24.1.02.01-0012		83.75				87.39						1.0435

		мат690		8		Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм		шт		24.1.02.01-0013		88.79				92.65						1.0435

		мат691		9		Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм		шт		24.1.02.01-0014		93.34				97.40						1.0435

		мат692		10		Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм		шт		24.1.02.01-0015		93.83				97.91						1.0435

		мат693		11		Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм		шт		24.1.02.01-0016		100.81				105.20						1.0435

		мат694		12		Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 54 мм		шт		24.1.02.01-0017		113.24				118.17						1.0435

		мат695		13		Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 55 до 61 мм		шт		24.1.02.01-0018		126.16				131.65						1.0435

		мат696		14		Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 68 до 73 мм		шт		24.1.02.01-0020		196.29				204.83						1.0435

		мат697		15		Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 80 до 86 мм		шт		24.1.02.01-0022		212.50				221.74						1.0435

		мат698		16		Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 95 до 103 мм		шт		24.1.02.01-0023		235.36				245.60						1.0435

		мат699		17		Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм		шт		24.1.02.01-0024		248.50				259.31						1.0435

		мат700		18		Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 121 до 127 мм		шт		24.1.02.01-0025		366.95				382.91						1.0435

		мат701		19		Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 133 до 141 мм		шт		24.1.02.01-0026		400.65				418.08						1.0435

		мат702		20		Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 159 до 162 мм, применительно к хомуту от 150 до 158 мм		шт		24.1.02.01-0027		443.74				463.04						1.0435

		мат703		21		Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 159 до 162 мм		шт		24.1.02.01-0027		443.74				463.04						1.0435

		Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем																				1.0435

		мат704		1		Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм		шт		18.1.02.02-0005		4649.19				4851.43						1.0435

		мат705		2		Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм		шт		18.1.02.02-1190		3194.81				3333.78						1.0435

		мат706		3		Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм		шт		18.1.02.02-1192		5667.29				5913.82						1.0435

		мат707		4		Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм		шт		18.1.02.02-1187		13203.47				13777.82						1.0435

		мат708		5		Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм		шт		18.1.02.02-1188		23484.80				24506.39						1.0435

		мат709		6		Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм		шт		18.1.02.02-0046		39876.03				41610.64						1.0435

		мат710		7		Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм		шт		18.1.02.02-1189		48342.84				50445.75						1.0435

		мат711		8		Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем: МЗВГ T=150°C, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Ду 50 мм		шт		прайс-лист		12745.69				13300.13						1.0435

		мат712		9		Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем: МЗВГ T=150°C, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Ду 80 мм		шт		прайс-лист		16279.62				16987.78						1.0435

		мат713		10		Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем: МЗВГ T=150°C, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Ду 100 мм		шт		прайс-лист		19445.41				20291.29						1.0435

		Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2)																				1.0435

		мат714		1		Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм		шт		18.1.02.01-0201		3517.77				3670.79						1.0435

		мат715		2		Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм		шт		18.1.02.01-0202		5646.55				5892.17						1.0435

		мат716		3		Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм		шт		18.1.02.01-0203		8080.99				8432.51						1.0435

		мат717		4		Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм		шт		18.1.02.01-0204		16600.70				17322.83						1.0435

		мат718		5		Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм		шт		18.1.02.01-0205		19524.39				20373.70						1.0435

		мат719		6		Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм		шт		18.1.02.01-0206		33593.97				35055.31						1.0435

		мат720		7		Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм		шт		18.1.02.01-0208		69338.92				72355.16						1.0435

		мат721		8		Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм		шт		18.1.02.01-0210		138947.13				144991.33						1.0435

		мат722		9		Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм		шт		18.1.02.01-0207		47014.55				49059.68						1.0435

		мат723		10		Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм		шт		18.1.02.01-0209		106891.00				111540.76						1.0435

		Краны шаровые латунные 																				1.0435

		мат724		1		Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм		шт		18.1.09.08-1040		1024.86				1069.44						1.0435

		мат725		2		Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм		шт		18.1.09.08-1042		1523.15				1589.41						1.0435

		мат726		3		Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 25 мм		шт		18.1.09.08-1044		2195.04				2290.52						1.0435

		мат727		4		Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 32 мм		шт		18.1.09.08-1046		3535.74				3689.54						1.0435

		мат728		5		Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 40 мм		шт		18.1.09.08-1048		5017.51				5235.77						1.0435

		мат729		6		Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 50 мм		шт		18.1.09.08-1050		7903.70				8247.51						1.0435

		мат730		7		Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 65 мм		шт		18.1.09.08-1052		19348.49				20190.15						1.0435

		мат731		8		Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 80 мм		шт		18.1.09.08-1054		28488.02				29727.25						1.0435

		Краны шаровые стальные под приварку																				1.0435

		мат732		1		Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм		шт		18.1.09.07-0181		3456.78				3607.15						1.0435

		мат733		2		Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм		шт		18.1.09.07-0182		3801.19				3966.54						1.0435

		мат734		3		Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм		шт		18.1.09.07-0183		4819.84				5029.50						1.0435

		мат735		4		Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм		шт		18.1.09.07-0184		5480.59				5719.00						1.0435

		мат736		5		Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм		шт		18.1.09.07-0185		8872.25				9258.19						1.0435

		мат737		6		Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм		шт		18.1.09.07-0186		11636.67				12142.87						1.0435

		мат738		7		Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм		шт		18.1.09.07-0187		15620.32				16299.80						1.0435

		мат739		8		Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм, применительно к крану номинальным диаметром 108 мм		шт		18.1.09.07-0187		15620.32				16299.80						1.0435

		Фитинги из нержавеющей стали																				1.0435

		мат740		1		Муфта прямая из нержавеющей стали разборная с внутренним конусным резьбовым соединением, внутренняя/наружная резьба, диаметр условного прохода 25 мм		шт		23.8.03.04-0254		668.93				698.03						1.0435

		мат741		2		Муфта прямая из нержавеющей стали разборная с внутренним конусным резьбовым соединением, внутренняя/наружная резьба, диаметр условного прохода 32 мм		шт		23.8.03.04-0255		744.68				777.07						1.0435

		Краны шаровые полипропиленовые PPRC PN20																				1.0435

		мат742		1		Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм		шт		18.1.09.07-0021		125.68				131.15						1.0435

		мат743		2		Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм		шт		18.1.09.07-0022		186.67				194.79						1.0435

		мат744		3		Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм		шт		18.1.09.07-0023		279.17				291.31						1.0435

		мат745		4		Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм		шт		18.1.09.07-0024		709.33				740.19						1.0435

		мат746		5		Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм		шт		18.1.09.07-0025		1187.12				1238.76						1.0435

		мат747		6		Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 63 мм		шт		18.1.09.07-0026		1912.63				1995.83						1.0435

		Гидранты пожарные																				1.0435

		мат748		1		Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм		шт		18.1.10.04-0001		8429.74				8796.43						1.0435

		мат749		2		Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 1000 мм		шт		18.1.10.04-0002		8772.41				9154.01						1.0435

		мат750		3		Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 1250 мм		шт		18.1.10.04-0003		9128.99				9526.10						1.0435

		мат751		4		Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 1500 мм		шт		18.1.10.04-0004		9562.12				9978.07						1.0435

		мат752		5		Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 1750 мм		шт		18.1.10.04-0005		9918.71				10350.17						1.0435

		мат753		6		Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 2000 мм		шт		18.1.10.04-0006		10859.65				11332.04						1.0435

		мат754		7		Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 2250 мм		шт		18.1.10.04-0007		11237.12				11725.93						1.0435

		мат755		8		Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 2500 мм		шт		18.1.10.04-0011		11614.57				12119.80						1.0435

		мат756		9		Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 2750 мм		шт		18.1.10.04-1002		11978.12				12499.17						1.0435

		мат757		10		Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 500 мм		шт		18.1.10.04-1003		8087.05				8438.84						1.0435

		мат758		11		Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 110 мм, высотой: 750 мм, чугунные		шт		прайс-лист		16401.00				17114.44						1.0435

		Фланцы из стали																				1.0435

		мат759		1		Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм		шт		23.8.03.11-0147		211.21				220.40						1.0435

		мат760		2		Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм		шт		23.8.03.11-0148		248.88				259.71						1.0435

		мат761		3		Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм		шт		23.8.03.11-0149		299.46				312.49						1.0435

		мат762		4		Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм		шт		23.8.03.11-0150		455.38				475.19						1.0435

		мат763		5		Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм		шт		23.8.03.11-0151		504.97				526.94						1.0435

		мат764		6		Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм		шт		23.8.03.11-0152		461.16				481.22						1.0435

		мат765		7		Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм		шт		23.8.03.11-0153		732.00				763.84						1.0435

		мат766		8		Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм		шт		23.8.03.11-0154		875.72				913.81						1.0435

		мат767		9		Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм		шт		23.8.03.11-0155		1044.71				1090.15						1.0435

		мат768		10		Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм		шт		23.8.03.11-0156		1606.62				1676.51						1.0435

		мат769		11		Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм		шт		23.8.03.11-0157		1911.19				1994.33						1.0435

		мат770		12		Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм		шт		23.8.03.11-0158		2787.20				2908.44						1.0435

		мат771		13		Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм		шт		23.8.03.11-0159		4239.67				4424.10						1.0435

		мат772		14		Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм		шт		23.8.03.11-0160		5361.61				5594.84						1.0435

		Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт)																				1.0435

		мат773		1		Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 50/63 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)		шт		прайс-лист		20031.19				20902.55						1.0435

		мат774		2		Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 60/63 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)		шт		прайс-лист		22945.25				23943.37						1.0435

		мат775		3		Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 60/75 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)		шт		прайс-лист		23673.36				24703.15						1.0435

		мат776		4		Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 65/63 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)		шт		прайс-лист		24402.11				25463.60						1.0435

		мат777		5		Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 80/90 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)		шт		прайс-лист		25494.75				26603.77						1.0435

		мат778		6		Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 80/75 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)		шт		прайс-лист		25494.75				26603.77						1.0435

		мат779		7		Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 100/125 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)		шт		прайс-лист		32050.31				33444.50						1.0435

		мат780		8		Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 100/90 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)		шт		прайс-лист		28408.14				29643.89						1.0435

		мат781		9		Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 100/110 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)		шт		прайс-лист		28408.14				29643.89						1.0435

		мат782		10		Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 125/140 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)		шт		прайс-лист		36785.12				38385.27						1.0435

		мат783		11		Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 125/110 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)		шт		прайс-лист		34964.01				36484.94						1.0435

		мат784		12		Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 125/125 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)		шт		прайс-лист		36785.12				38385.27						1.0435

		мат785		13		Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 150/160 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)		шт		прайс-лист		44797.51				46746.20						1.0435

		мат786		14		Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 150/140 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)		шт		прайс-лист		44797.51				46746.20						1.0435

		мат787		15		Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 150/180 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)		шт		прайс-лист		56088.19				58528.03						1.0435

		мат788		16		Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 200/225 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)		шт		прайс-лист		75755.18				79050.53						1.0435

		мат789		17		Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 200/200 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)		шт		прайс-лист		75755.18				79050.53						1.0435

		мат790		18		Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 250/280 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)		шт		прайс-лист		164414.82				171566.86						1.0435

		мат791		19		Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 250/250 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)		шт		прайс-лист		156536.21				163345.54						1.0435

		мат792		20		Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 300/315 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)		шт		прайс-лист		209410.78				218520.15						1.0435

		мат793		21		Фланцы из ковкого чугуна фиксирующие для ПЭ и ПВХ труб (импорт), диаметром: 300/355 мм, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)		шт		прайс-лист		482850.55				503854.55						1.0435

		Материалы для благоустройства																				1.0435

		мат794		1		Камни бортовые вибропрессованные дорожные, размеры 1000х300х150 мм, цветные на сером цементе		шт		05.2.03.04-0004		1323.52				1381.09						1.0435

		мат795		2		Камни бортовые бетонные БК, бетон В30 (М400)		м3		05.2.03.03-0023		15348.14				16015.78						1.0435

		мат796		3		Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)		м3		05.2.03.03-0012		15213.95				15875.76						1.0435

		мат797		4		Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400), 0,16 м3		м3		05.2.03.03-0012		15213.95				15875.76						1.0435

		мат798		5		Плиты бетонные тротуарные, цвет серый, толщина 70 мм		м2		05.2.04.04-0014		1766.84				1843.70						1.0435

		мат799		6		Плиты бетонные тротуарные, разного цвета, толщина 70 мм		м2		05.2.04.04-0011		2326.52				2427.72						1.0435

		мат800		7		Плиты бетонные тротуарные, цвет серый, толщина 100 мм		м2		05.2.04.04-0018		2381.50				2485.10						1.0435

		мат801		8		Плиты бетонные тротуарные, разного цвета, толщина 100 мм		м2		05.2.04.04-0015		2655.70				2771.22						1.0435

		мат802		9		Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 40 мм		м2		05.2.04.04-0005		1408.45				1469.72						1.0435

		мат803		10		Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 50 мм		м2		05.2.04.04-0006		1617.74				1688.11						1.0435

		мат804		11		Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 400, толщина 50 мм, прим. к толщине 60 мм		м2		05.2.04.04-0007		1699.45				1773.38						1.0435

		мат805		12		Камни булыжные		м2		13.2.03.01-0011		4334.79				4523.35						1.0435

		мат806		13		Плиты бетонные тротуарные тактильные, толщина 80 мм		м2		05.2.04.04-1002		4061.44				4238.11						1.0435

		мат807		14		Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт		маш.-час		91.17.04-544		980.44				1023.09						1.0435

		ИТОГО расценок										3207843.84		3135722.65		3347385.05		3272126.26

		ИТОГО материалов										11264140.25				11760683.02

		Среднее значение для расценок										6428.54		6284.01		6708.19		6557.37

		Среднее значение для материалов										13958.04				14573.34

		Среднее значение для 2025 и 2026 г соответственно										10193.29				10640.77

		Среднее значение для проведения конкурсных процедур										10417.03
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