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1. [bookmark: _Toc235194320]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc235194321] Обозначения и сокращения

	Услуга
	Комплекс действий, произведённый исполнителем услуги по заказу потребителя услуги. 

	Утилизация отходов
	Комплексный процесс обработки отходов, целью которого является их безопасное уничтожение или повторное использование для получения новых продуктов.

	ТТ
	Технические требования

	ТС
	Транспортное средство

	ВЭТС
	Вышедшие из эксплуатации транспортные средства

	ПТС
	Паспорт транспортного средства

	СТС
	Свидетельство о регистрации транспортного средства

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ГОСТ
	Межгосударственный стандарт

	ЗЭС
	Западные электрические сети (филиал ПАО «Якутскэнерго»)



1.2. [bookmark: _Toc235194322] Наименование закупаемой продукции 

ОКПД2  38.21.10.000 Услуги по переработке неопасных отходов для окончательной утилизации для нужд Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
[bookmark: _Toc196383082]
Таблица 1. Перечень имущества заказчика, подлежащего утилизации:
	№
п/п
	Расположение объекта 
(место производства работ, оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	1. 
	г. Мирный, Ленинградский п-т, 5/2
	Автопогрузчик 40810, г/н РТ 4697 14
	VIN отс.

	2. 
	г. Мирный, Ленинградский п-т, 5/2
	YAMAHA YXR700F RHINO Sport Edition, г/н РА 4129 14
	VIN YЗМ642290Y0016967

	3. 
	г. Мирный, Ленинградский п-т, 5/2
	Автогидроподъемник 481260-К (ПСС-131.18Э на шасси КАМАЗ-4326-15), г/н С 779 КЕ 14
	VIN
Х89481260СКАС8004

	4. 
	г. Мирный, Ленинградский п-т, 5/2
	Седельный тягач МАЗ-64229-039, г/н С 421 ЕВ 14
	VIN
 YЗМ642290Y0016967

	5. 
	г. Мирный, Ленинградский п-т, 5/2
	Электролаборатория ГАЗ-66-11 ЛВИ-3, Х 321 АУ 14
	VIN YЗМ642290Y0016967

	6. 
	 г. Мирный, Ленинградский п-т, 5/2
	Грузопассажирский УАЗ-390995, г/н А 437 АС 14
	VIN ХТТ390990W0033884

	7. 
	г. Мирный, Ленинградский п-т, 5/2
	Гусеничный транспортер ГАЗ-71, г/н 2463 РМ 14
	VIN 10233

	8. 
	г. Мирный, Ленинградский п-т, 5/2
	Гусеничный транспортер МТЛБ, г/н 2464 РМ 14
	VIN 6708020

	9. 
	г. Мирный, Ленинградский п-т, 5/2
	Трактор ТТ 4М-04, г/н 2468 РМ 14
	VIN 4593

	10. 
	г. Ленск, ул. Объездная, 8
	Автомобиль специальный НЕФАЗ-4208-08, г/н В 201 ВМ 14
	VIN
X1F4208H030007712

	11. 
	г. Ленск, ул. Объездная, 8
	Автобус ПАЗ-32050Р, г/н Е 601 ВА 14
	VIN Х1М32050Р10005871

	12. 
	г. Ленск, ул. Объездная, 8
	Легковой УАЗ-315195, г/н А 268 ЕМ 14
	VIN ХТТ31519570544767

	13. 
	г. Ленск, ул. Объездная, 8
	Грузовой фургон УАЗ-390995, г/н Х 287 КМ 14
	VIN ХТТ390995С0477300

	14. 
	п. Пеледуй, ул. Калинина, д. 64
	Бульдозер Т-170, г/н 3656 РС 14
	VIN 202

	15. 
	г. Ленск, ул. Объездная, 8
	Трактор Б10М1111-1Е, г/н 9155 РТ 14
	VIN 34596 (152873)

	16. 
	г. Ленск, ул. Объездная, 8
	Трал прицеп ЧМЗАП 5523, без г/н
	нет данных

	17. 
	с. Верхневилюйск, ул. Д. Спирдонова, д. 23
	Трактор Т-150 К, г/н 6936 РМ 14
	VIN 476150

	18. 
	с. Верхневилюйск, ул. Д. Спирдонова, д. 23
	Грузовой УАЗ-390945, г/н М 579 КЕ 14
	VIN ХТТ390945С0437874

	19. 
	с. Верхневилюйск, ул. Д. Спирдонова, д. 24
	Снегоболотоход ЗВМ- 2410 "Ухтыш", г/н 9982 РМ 14
	VIN отс.

	20. 
	с. Верхневилюйск, ул. Д. Спирдонова, д. 25
	Грузовой ЗИЛ-131, г/н С 168 ВС 14
	VIN 037501

	21. 
	с. Верхневилюйск, ул. Д. Спирдонова, д. 26
	Грузопассажирский УАЗ-390992, г/н Р 558 ВН 14
	VIN ХТТ39099230041183

	22. 
	с. Мукучи СУ Мукучи
	ТРЭКОЛ-39041,г/н 4690 РА 14
	VIN отс.

	23. 
	с. Хампа СУ Хампа
	Грузопассажирский автобус НЕФАЗ на базе КАМАЗ-4310, г/н В 203 ВМ 14
	VIN Х1F4208НО30007701

	24. 
	г. Вилюйск, Аммосова 3
	Прицеп-роспуск ОЗТП-8802, г/н 7863 ЯК
	VIN отс.

	25. 
	г. Нюрба
	Автобус ПАЗ-3205, г/н Н 199 АВ 14
	VIN ХТМ32059408658

	26. 
	г. Нюрба
	Прицеп тракторный ОЗТП-9554, г/н 6094 РА 14
	VIN отс.

	27. 
	г. Нюрба
	Седельный тягач УРАЛ-44202, г/н Х 149 ВН 14
	VIN отс.

	28. 
	г. Нюрба
	Буровая ЗИЛ-131, г/н М 930 ВН 14
	VIN отс.

	29. 
	г. Олекминск
	Грузовой фургон УАЗ-390995, г/н В 990 КУ 14
	VIN ХТТ390995F1226993

	30. 
	г. Олекминск
	Легковой УАЗ-31512, г/н Т 955 КВ 14
	VIN ХТТ315120305456165

	31. 
	г. Олекминск
	Бульдозер гусеничный МТП-44Б-170БО, г/н 6093 РА 14
	VIN отс.

	32. 
	г. Олекминск
	Бульдозер гусеничный ДТ-75Т-РС2, г/н 7554 РМ 14
	VIN 773973

	33. 
	с. Сунтар ул. Межколхозная 9
	Автобус ПАЗ-3206, г/н К 941 АО 14
	VIN ХТМ32060096004200

	34. 
	с. Сунтар ул. Межколхозная 9
	Снегоход BRP SKI-DOO SCANDIC WT 550, г/н 7404 РС 14
	VIN отс.

	35. 
	с. Сунтар ул. Межколхозная 9
	Грузопассажирский УАЗ-31512, г/н К 754 ВА 14
	VIN
ХТТ31512010019148

	36. 
	с. Эльгяй, Сунтарского улуса
	Специальный АПТ-14(3308) П-51Б, г/н У 205 ВН 14
	VIN Х67294614300002141

	37. 
	с. Сунтар ул. Межколхозная 9
	Полуприцеп КЗАП-9370, г/н 1554 АВ 14
	VIN ХТJ9370282044

	38. 
	с. Сунтар ул. Межколхозная 9
	Прицеп-роспуск ГКБ 9851, г/н 3094 ЯА
	VIN 97127

	39. 
	с. Сунтар ул. Межколхозная 9
	Грузопассажирский УАЗ-390945, г/н А 584 МЕ 14
	VIN ХТТ390945D0478349

	40. 
	с. Сунтар ул. Межколхозная 9
	Бульдозер Б-170, г/н 9468 РК 14
	VIN отс.




1.3. [bookmark: _Toc235194323] Цель использования закупаемой продукции

Целью предоставления услуг по утилизации списанных автотранспортных средств является соблюдение требований Российского законодательства в области охраны окружающей среды, а также безопасное завершение жизненного цикла отходов, образовавшихся в результате эксплуатации транспорта. 






2. [bookmark: _Toc235194324]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc235194325]Требования к объемам и срокам поставки продукции
2.1.1. [bookmark: _Toc235194326]Требования к видам и объемам закупаемой продукции



Таблица 2. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во
	ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	
	

	1
	Услуги по переработке неопасных отходов для окончательной утилизации (автотранспорт)
	шт.
	40
	38.21.10.000
	Установлен режим запрета закупок иностранных товаров



2.1.2. [bookmark: _Toc235194327]Требования к срокам поставки продукции


Таблица 3. Требования по срокам поставки продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока к поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Услуги по переработке неопасных отходов для окончательной утилизации для нужд Западных электрических сетей 
	С даты подписания договора
	Не позднее 60 дней с даты подписания договора




Вывоз транспортных средств, подлежащих утилизации, осуществляется Исполнителем с места их фактического нахождения. Утилизация производится по адресу осуществления лицензируемых видов деятельности.
2.2. [bookmark: _Toc235194328]Требования к качеству продукции


Таблица 4. Требования к продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение действующего законодательства, регламентирующего вопросы утилизации ТС

	Для оказания услуг Исполнитель должен иметь действующую лицензию на обращение с отходами I – IV классов (сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение). 
В приложении к лицензии должны быть указаны следующие виды отходов:
- тормозные колодки с остатками накладок, не содержащих асбест, отработанные, (код по ФККО 9 20 311 03 52 4);
- шины пневматические автомобильные отработанные (код по ФККО 9 21 110 01 50 4);
- тормозная жидкость на основе минеральных масел отработанная (код по ФККО 9 21 221 11 31 3);
- отходы синтетических и полусинтетических масел моторных (код по ФККО 4 13 100 01 31 3);
- сиденья при демонтаже автотранспортных средств (код по ФККО 9 21 521 11 52 4);
- бамперы автомобильные, утратившие потребительские свойства (код по ФККО 9 21 522 11 52 4);
- аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом (код по ФККО 9 20 110 01 53 2);
- отходы антифризов на основе этиленгликоля (код по ФККО 9 21 210 01 31 3);
- фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные (код по ФККО 9 21 301 01 52 4);
- фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные, (код по ФККО 9 21 302 01 52 3);
- фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные (код по ФККО 9 21 303 01 52 3);
- лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков с преимущественным содержанием алюминия и меди (код по ФККО 4 62 011 11 20 3);
- лом и отходы стальных изделий, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%), (код по ФККО 4 67 101 41 51 4);
- лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), (код по ФККО 4 67 101 02 20 4);
- бой автомобильного многослойного стекла (триплекса), (код по ФККО 3 41 211 11 20 4);
- детали автомобильные из разнородных пластмасс в смеси, в том числе галогенсодержащих, утратившие потребительские свойства (код по ФККО 9 21 524 11 70 4);
- кабель медно-жильный, утративший потребительские свойства (код по ФККО 4 82 305 11 52 3)
Перечень услуг – сбор, транспортирование, обработка, утилизация отходов.

При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
1. Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
2. Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
3. Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-гигиеническом благополучии населения»;
4. Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
5. Постановлением Правительства РФ от 02.06.2026 № 675 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности»;
6. Постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 № 980 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, а также обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения»;
7. Приказом Минпромторга РФ от 14.01.2010 № 10 «Об утверждении формы и требований к Свидетельству об утилизации вышедшего из эксплуатации транспортного средства»;
8. Приказом МВД России от 21 декабря 2019 г. № 950 «Об утверждении административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставления государственной услуги по регистрации транспортных средств»;
9. ГОСТ 2787-75 «Металлы черные вторичные. Общие технические условия»
10. ГОСТ Р 54564-2011 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия», иными, не противоречащими законодательству, стандартами, нормами и правилами.
	Согласие с требованием
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом РГ-00-032.06-24 «Допуск подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «Якутскэнерго» (утв. приказом ПАО «Якутскэнерго» №1353 от 11.06.2024 г) (Приложение № 2 к ТТ).
Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика.
	Согласие с требованием
	

	1.2.2. 
	Общие требования, порядок контроля работ
	Услуги по утилизации включают в себя: вывоз ВЭТС с территории Заказчика на территорию Исполнителя, складирование, демонтаж и извлечение лома черных, цветных и драгоценных металлов из оборудования, сортировку, разделку, упаковку и подготовку к дальнейшей утилизации отходов I-V класса опасности, образовавшихся от списанных ТС.
Исполнитель выполняет своими силами и за свой счет погрузку и вывоз имущества, подлежащего утилизации, с территории Заказчика. Осуществляет приемку, погрузку, транспортировку, выгрузку, складирование ВЭТС (далее - вышедших из эксплуатации транспортных средств) для последующей утилизации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе с соблюдением санитарно-эпидемиологических, экологических и иных норм.
Вывоз и передача ТС производится по предварительному согласованию Исполнителя с Заказчиком.
Заказчик передает Исполнителю данные на каждое списанное ТС (паспорт собственника, марка и модель автотранспорта, VIN номер, ПТС, СТС, а также номера двигателя, кузова, рамы или шасси).
Передача автотранспорта от Заказчика Исполнителю оформляется Актом приема-передачи на утилизацию в 2 (двух) экземплярах и подписывается уполномоченными лицами Заказчика и Исполнителя в момент передачи.
При передаче транспортного средства в акте приема-передачи указывается масса без нагрузки транспортного средства, которая определяется путем взвешивания с использованием измерительных средств Исполнителя, а в случае невозможности взвешивания – определяется согласно ПТС на транспортное средство.
После подписания Акта приема-передачи ответственность за сохранность ТС, соблюдение правил безопасности при транспортировке, а также за обращение с отходами возлагается на Исполнителя.
Исполнитель в процессе утилизации производит все необходимые операции:
- осушение утилизируемых транспортных средств, то есть слив всех жидких компонентов: топлива, масел, технических жидкостей (охлаждающая и тормозная жидкости, жидкость для омывателей, стекол и фар) и других при наличии;
- демонтаж шин, аккумуляторов, масляных и воздушных фильтров, бамперов, панелей приборов, стекол, подушек безопасности, баллоны для сжатого или сжиженного газа и других частей, которые не подлежат переработке на предприятиях по работе с металлоломом;
- сортировку отходов по видам, их накопление и передачу специализированным предприятиям по переработке или захоронению (уничтожению) отходов (в случае отсутствия действующей лицензии на обращение с некоторыми видами отходов);
- образовавшийся лом черных и цветных металлов взвешивается на весах, поверенных в установленном законом порядке; 
- реквизиты действующего свидетельства о поверке весов указываются в Паспорте-расчете извлеченного лома черных и цветных металлов; 
- количество, качество, вид лома металлов оценивается и определяется с учетом процента засоренности неметаллическими примесями Исполнителем; 
- Исполнитель заносит данные о количестве образовавшегося лома от всех ТС по видам в Паспорт-расчет извлеченного лома черных и цветных металлов, который предоставляется Заказчику; 
- транспортные средства, подлежащие утилизации, как и их основные узлы и агрегаты, составные части не могут быть отремонтированы либо использованы.
Обязанность по оплате платежей за негативное воздействие на окружающую среду, в части платы за размещение отходов производства и потребления, переходит и возлагается на Исполнителя.

Для снятия утилизированных автомобилей с регистрационного учета в государственных органах Исполнитель передает Заказчику надлежащим образом оформленные Свидетельства  об утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств по форме, утвержденной Приказом Минпромторга РФ от 14.01.2010 № 10 «Об утверждении формы и требований к Свидетельству об утилизации вышедшего из эксплуатации транспортного средства». На каждый утилизированный автомобиль выдается указанное Свидетельство в 2-х экземплярах.
Для проведения работ по утилизации списанных автотранспортных средств Исполнитель может привлечь Субподрядчиков по согласованию с Заказчиком.
	Согласие с требованием
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к используемым материалам

	-
	Согласие с требованием
	


	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов
	-
	Согласие с требованием
	


	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Оказывать Услуги силами только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное оказание Услуг.
	Согласие с требованием
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью, представлять угрозу возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций. При оказании услуг Исполнитель обеспечивает соблюдение своими работниками правил действующего внутреннего распорядка, требований контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций объекта Заказчика.

Исполнитель обязан:
1. Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в том числе законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
2. Направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
3. Не эксплуатировать фонари, приборы, инструменты и другие устройства со встроенными аккумуляторами, зарядные устройства, а также съемные аккумуляторы и т.п. не имеющие маркировок, позволяющих однозначно определить тип/марку приборов.
	Согласие с требованием
	

	2.
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1.1
	Результат работ
	Результатом оказания услуг являются полученные Свидетельства об утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств по форме, утвержденной Приказом Минпромторга РФ от 14.01.2010 № 10 «Об утверждении формы и требований к Свидетельству об утилизации вышедшего из эксплуатации транспортного средства» на каждое транспортное средство в 2-х экз. 
	Согласие с требованием
	


	2.2
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели
	-//-
	-//-

	2.2.1
	-
	-
	
	

	2.3
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-
	-//-

	2.3.1
	Порядок приемки работ
	-
	Согласие с требованием
	

	2.4
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-

	2.4.1
	Документы предоставляемые до начала работ
	Документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников Исполнителя на проведение соответствующих видов работ
	Согласие с требованием
	

	2.4.2
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	1.1 Свидетельства об утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств на каждое транспортное средство в 2-х экз. (1-ый экз. для ГИБДД, 2-ой экз. Заказчику);
1.2 Акт выполненных работ/оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах;
1.3 Счет и (или) счет-фактура для оплаты оказанных услуг;
1.4 Отчетные документы в соответствии с Постановление Правительства РФ от 28 мая 2022 года N 980 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, а также обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения» (Приемо-сдаточный акт, акт отбора (извлечения) лома и отходов цветных металлов из лома и отходов черных металлов);
1.5 Паспорта-расчеты в 2 экз. на каждое утилизированное транспортное средство с занесением в них сведений о наличии или отсутствии в них драгоценных металлов и камней.
	Согласие с требованием
	

	3.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-

	3.1.1
	[bookmark: _Toc196383092][bookmark: _Toc183004698]Требования к допуску
	Квалификационные требования к работникам подрядных организаций, привлекаемых к работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Якутскэнерго» Приложение к ТТ №1
	Согласие с требованием
	

	2. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Срок гарантии на результаты работ
	-

	Согласие с требованием
	

	3. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	Весь комплекс работ по утилизации должен выполняться силами Исполнителя, привлечение субподрядных организаций возможно с письменного разрешения заказчика, на основании письменной заявки.
	Согласие с требованием
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3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Участник в составе заявки для подтверждения установленных требований предоставляет технико-коммерческое предложение (с приложениями при необходимости), подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, приведенной в Документации о закупке.

Контакты работника, ответственного за организацию представления ответов на вопросы по ТТ: инженер по охране окружающей среды (эколог) Новрузова Александра Евгеньевна, тел. 7 (41136) 74-543, e-mail: novruzovaae@rushydro.ru
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4. [bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Приложения

Приложение №1. Квалификационные требования к работникам подрядных организаций, привлекаемых к работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Якутскэнерго»


Приложение №2. Регламент ИСМ РГ-00-032.06-24 «Допуск подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «Якутскэнерго» - (отдельным файлом)

Приложение №1 к ТТ

Квалификационные требования к работникам подрядных организаций, привлекаемых к работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Якутскэнерго»
 После подписания договора к Подрядчику предъявляются следующие требования:
1. Подрядчик должен иметь необходимое для оказания услуг количество персонала (оформленного в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по договорам гражданско-правового характера, либо планируемого к привлечению) согласно Типовому проекту производства выполняемого вида работ.
Соответствие требованию подтверждается путем представления Подрядчиком после подписания договора сведений о кадровых ресурсах по форме «Справки о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке, а также нижеприведенных документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии).

2. Наличие у Подрядчика свидетельства о признании РКО, Часть 1. Общие требования.: «К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, согласно законодательству, допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда».

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком после подписания договора:
-	Списка работников с указанием ФИО, должности, профессии, квалификации, разряда, требуемых для выполнения работ и прошедших обучение безопасным методам и приемам работ, проверку знаний требований охраны труда.  
-	Копий протоколов и/или удостоверений о проверке знаний по охране труда руководителей, членов экзаменационных комиссий организации, работников, выполняющих работы, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».  

3. Для подрядных организаций, участвующих в закупочных процедурах на право проведения работ с применением подъемных сооружений, дополнительно:
3.1. Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.6 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. Приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н: «К выполнению погрузочно-разгрузочных работ и размещению грузов с применением грузоподъемных машин допускаются работники, имеющие удостоверение на право производства работ».
3.2. Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего  п.151 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461: «Для управления подъемными сооружениями и их обслуживания эксплуатирующая организация обязана назначить распорядительным актом машинистов подъемников, крановщиков (операторов), их помощников, стропальщиков, слесарей, электромонтеров, рабочих люльки и наладчиков (кроме наладчиков привлекаемых специализированных организаций)». 
3.3. Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.2 «Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком после подписания договора:
-	Списка работников, ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями (кранами, кранами-манипуляторами, вышками), машинистов, стропальщиков, с приложением копий соответствующих удостоверений. 
-	Копий квалификационных удостоверений машинистов спецтехники, стропальщиков.
-	Копий протоколов аттестации в Федеральной службе экологического, технологического и атомного надзора (Ростехнадзора) ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями (кранами, кранами-манипуляторами, вышками).

4. Для подрядных организаций, участвующих в закупочных процедурах на право проведения работ на высоте, дополнительно:
5.1. Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.4.13 СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.: «К самостоятельным верхолазным работам допускаются лица (рабочие и инженерно - технические работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже третьего».
5.2. Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего Правилам по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н: 
п.12. «К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет».
п.13. «Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.».

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком после подписания договора:
-	Списка работников с указанием должности, года рождения, тарифного разряда, группы по безопасности работ на высоте, с указанием предоставленным им руководителем организации прав выдачи наряда, прав быть ответственным руководителем, производителем работ на высоте; 
-	Копий протоколов и удостоверений о проверке знаний и допуске к работам на высоте;
-	Копий документов, подтверждающих прохождение прошедшие медицинских осмотров о признании годными к выполнению работ на высоте.

5. Для подрядных организаций, участвующих в закупочных процедурах на право проведения работ с выполнением газоэлектросварочных и огневых работ, дополнительно:
6.1. Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.3.1.15. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6: «К выполнению электросварочных работ допускаются работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения».
6.2. Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.23 Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 884н: «Электросварочные и газосварочные работы повышенной опасности выполняются в соответствии с письменным распоряжением - нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности (далее - наряд-допуск), оформляемым уполномоченными работодателем должностными лицами.
В наряде-допуске определяются содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лица, ответственные за организацию и безопасное производство работ.
При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается оформление единого наряда-допуска с включением в него требований по безопасному выполнению каждого из вида работ.
Порядок производства работ повышенной опасности, оформления наряда-допуска и обязанности должностных лиц, ответственных за организацию и безопасное производство работ, устанавливаются локальным нормативным актом работодателя.».
Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.9.1.2 СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.: «Электросварщики должны иметь группу по электробезопасности не менее II».
[bookmark: P321]6.3. Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего Приказу МЧС России от 18.11.2021 № 806 “О Порядке обучения мерам пожарной безопасности”

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком после подписания договора:
-	Копии квалификационного удостоверения газоэлектросварщиков;
-	Копий протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках электросварщиков (должны иметь группу по электробезопасности не менее II).
[bookmark: _GoBack]-	Копий удостоверений Пожарно-технического минимума для ответственного руководителя работ и рабочих, осуществляющих сварочные и другие огневые работы.
