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Утверждаю:    
Заместитель директора филиала-
Главный инженер Воткинского филиала
АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В. Сальников
«____»_______________2026 г.
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ОКПД2: 29.20.21.120 Поставка контейнеров для хранения ЛВЖ для нужд Воткинского филиала 
(0036-ТПИР ОНМ-2026-ГРВКК-ВотФ)



1. [bookmark: _Toc124846884]Общие сведения
0.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД2: 29.20.21.120 Поставка контейнеров для хранения ЛВЖ для нужд Воткинского филиала 
0.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение годовой комплексной программы закупок на 2026 год для нужд Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК». 

1. [bookmark: _Toc124846885][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
1.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
1.1.1. [bookmark: _Toc124846886][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc124591881][bookmark: _Toc124591777][bookmark: _Toc124846887][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукция
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Контейнер для хранения закупаемых ЛКМ
	1
	компл




2.1.2 [bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc124591883][bookmark: _Toc124591779][bookmark: _Toc124846889][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2: 29.20.21.120 Поставка контейнеров для хранения ЛВЖ для нужд Воткинского филиала
	С даты подписания договора
	Не позднее 60 календарных дней c даты подписания договора
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1.2. [bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc50125126_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc50125131_Копия_1][bookmark: _Toc50125126_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc50125131_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_1]Требования к качеству продукции.
[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc124591884]Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): 
Контейнер для хранения ЛКМ

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Контейнер для хранения краски/ЛВЖ
	
	
	

	1.1
	Класс конструктивной пожарной опасности здания
	С0
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.
	Степень огнестойкости конструкции
	Не ниже III
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.
	Тип конструкции
	Цельносварной каркас из горячекатанного швеллера и профильных труб.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.
	Пол

	 Предусмотрен желоб для слива пролитой жидкости. На желобе — решетка из оцинкованной стали.
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Утепление пола, стен и крыши
	Минеральная вата толщиной не менее 100 мм
	Указание характеристик
	
	

	1.6
	Крыша
	Односкатная, скат в сторону, противоположную входу.
	Согласие с требованием
	
	

	1.7
	Цвет
	Светло-серый
	Согласие с требованием
	
	

	1.8
	Дверь сертифицированная утеплённая, противопожарная
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	1.9
	Замок «антипаника»
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	1.10
	Температура эксплуатации
	Диапазоне не уже от -50 до +45 градусов Цельсия
	Согласие с требованием
	
	

	1.11
	Электрооборудование
	Электропроводка выполняется общепринятыми способами кабелем и проводами, не поддерживающими горение.
	Указание характеристик
	
	

	1.12
	Система освещения
	Рабочее. Выполнено из материалов не поддерживающих горение.
	Согласие с требованием
	
	

	1.13
	Вентиляция
	 Приточно-вытяжная
	Согласие с требованием
	
	

	1.14
	Система отопления
	Электрические ТЭНы стандартного исполнения, должны быть защищены от попадания на них горючих материалов.
	Согласие с требованием
	
	

	1.15
	Система пожарная сигнализация
	Автоматическая
	Согласие с требованием
	
	

	1.16
	Система заземления
	 Главная заземляющая шина
	Согласие с требованием
	
	

	1.17
	Первичные средства пожаротушения
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	1.18
	Внешние габариты ДхШхВ, мм
	Не менее 6000×2460×2600
	Указание характеристик
	
	

	2. 
	Требования к доставке, транспортировке, приемке
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Российская Федерация, 614030, Пермский край, г. Пермь, территория ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС», Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Чайковский/ ПУ в г. Пермь
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Приемка
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени.
Проверяется соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям.
Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Гарантия, не менее
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя(производителя) продукции.
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	
	
	

	4.1
	Выполнение пуско-наладочных работ
	Поставщик обязан обеспечить выполнение пуско-наладочных работ (далее по тексту - ПНР) оборудования, которым оснащен контейнер, после его установки. Объем пуско-наладочных работ должен быть достаточным для соблюдения гарантийных обязательств завода-изготовителя и обеспечивать работу оборудования в соответствии с паспортными характеристиками.
Стоимость ПНР входит в стоимость оборудования.
Вызов представителя поставщика на ПНР оформляется официальным письмом-вызовом от Заказчика не менее чем за 7 дней до начала пуско-наладочных работ.
	
	
	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Документ о качестве продукции
	При поставке продукция должна быть укомплектована документами на русском языке, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
Предоставляется при поставке продукции:
 1. Паспорт изделия;
2. Проект на пожарную сигнализацию;
3. Электрическая схема;
5. Паспорта и сертификаты на установленное электрооборудование;
6. Сертификаты на использованные материалы.
- Гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
	Согласие с требованием
	
	

	5.2
	Комплектация (на один комплект)
	1. Контейнер для хранения ЛКМ -1 комплект в составе:
-Пандус к двери — 1 шт;
- Стеллажная система: вдоль продольной стены — 1 комплект;
-Щит собственных нужд — 1 шт;
- Система освещения — 1 комплект;
-Система вентиляции— 1 комплект;
-Комплект кабелей, выключателей, розеток — 1 комплект;
-Система отопления  - 1 комплект;
- Первичные средства пожаротушения— 1 комплект;
-Автоматическая пожарная сигнализация — 1 комплект.
	Согласие с требованием
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[bookmark: _Hlk131604312_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Hlk131604312_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Hlk131604312_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Hlk131604312_Копия_1_Копия_1]
2. [bookmark: _Hlk131604312_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Hlk131604312_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc124846890][bookmark: _Hlk131604312_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Hlk131604312_Копия_1_Копия_1_Копия_1]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

