Техническое задание
на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию тепловых узлов с внедрением автоматического регулирования температуры теплоносителя в зданиях управления филиала АО «ДРСК» «ХЭС». 
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Наименование и адрес объекта
	Здание управление филиала ХЭС г. Хабаровск, ул.Промышленная д.13

	2
	Заказчик
	АО «ДРСК»

	3
	Основание для проектирования
	Основанием для выполнения работ по разработке документации является исполнение требований:
- Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.09 «Об Энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федерального закона "О теплоснабжении" от 27.07.2010 № 190-ФЗ

	4
	Вид строительства
	Реконструкция

	5
	Стадия проектирования
	Рабочий проект, сметная документация

	6
	Наименование выполняемых работ
	Разработка проектной документации на разработку проектной документации на реконструкцию тепловых узлов с внедрением автоматического регулирования температуры теплоносителя

	7
	Срок выполнения работ
	В течение 30 календарных дней с момента подписания договора

	8
	Состав исходно-разрешительной документации, предоставляемой Заказчиком
	1. Техническое задание.

2. Планы здания.

	9
	Общие сведения и основные показатели объекта
	Назначение – АБК.
Год постройки - 1983 год; 4 этажа.
Общая площадь – 4147,2 м2.
Система теплоснабжения – закрытая, зависимая.
Существующий тепловой узел элеваторный, узел горячего водоснабжения подключен к системе теплоснабжения.
Система отопления однотрубная, с верхней разводкой.

	10
	Состав работ и основные требования
	1. Обследование объекта проектирования.
- определить совместно с Заказчиком требуемое месторасположение, а также их конструктивное решение;
- выполнить необходимые обмерные работы
2. Разработка проектной документации.
- разработать проект на ремонт теплового пункта
- используемое оборудование и материалы для реконструкции теплового узла   согласовать с Заказчиком;
- согласовать проект в теплоснабжающей организации.
3. Разработка сметной документации;
- В состав проектно-сметной документации включить раздел по демонтажу оборудования, выводимого из эксплуатации (при наличии).

	11
	Особые условия
	В части технических решений:
1. В проекте предусмотреть ремонт теплового пункта в один этап.
В части общих требований:
1. Проектная организация должна иметь все допуски и
разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения без изменения архитектурно-планировочной и конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования, Проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя).
4. Отступления от нормативов должны быть обоснованы и отражены в пояснительной записке к проекту.
5. Применяемые оборудование, материалы должны иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ.
6. Принятые решения в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории РФ.

	12
	Объем рабочей документации
	Содержание документации:
1. Проектная документация:
- пояснительная записка;
- рабочие чертежи;
- спецификация.

	13
	Требования к нормативной документации при проектировании
	Разработка рабочей документации осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов:
- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
- ГОСТ 3262-75 * «Трубы стальные водогазопроводные»;
- ГОСТ 10706-76 «Трубы стальные электросварные прямошовные»;
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок. 7-е издание»;

	14
	Прочие требования к выполнению работ.
	Проектные решения и проектная документация должны быть согласованы с Заказчиком.
Проект должен соответствовать действующей на период выдачи проекта нормативной документации.
Все проектируемые к применению материалы и оборудование должны иметь сертификаты качества и соответствия Российским стандартам.
Все возможные и необходимые дополнения, не противоречащие  заданию, образующиеся в ходе проектирования согласовывать с Заказчиком.
Работы считаются выполненными после подписания актов приёмки работ.



При отмене или изменении нормативных документов следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
Подрядчик обязан выполнять работы должного качества с соблюдением требований обязательных к применению национальных стандартов и сводов правил, нормативных правовых актов, нормативно-технической и методической документации и иными нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, в том числе: Подрядчик при выполнении работ обязан применять актуальные нормативные правовые акты в области проектирования и строительства в Российской Федерации.
Работы должны соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством. 
Подрядчик обязан не передавать третьим лицам информацию, используемую для выполнения работ и сведения о характере выполняемых работ.
Подрядчик должен предусмотреть использование в  приоритетном порядке оборудования отечественных производителей.
Приложение : Схема теплового потребления по ул. Промышленная 13.

