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2. Требования к продукции.
3. 
[bookmark: _Toc75446574]   2.1 Требования к объемам и срокам поставки
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Противоподкопная решетка 150х150х10 мм, высота 500х3000 мм
	шт
	420



2.1.2. [bookmark: _Toc125476059]Требования к срокам поставки продукции
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[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка материалов КСБ (Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции)
	с даты подписания договора
	не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора



[bookmark: _Toc125473255][bookmark: _Toc125476061][bookmark: _Toc160194741][bookmark: _Toc125473256]            2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1«Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиямрасчет веса арматуры калькулятор

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен предоставить технико- коммерческое предложение в соответствии с настоящими техническими требованиями"


	

	1.1.
	Противоподкопная решетка 150х150х10 мм, высота 500х3000 мм
	
	

	Тип изделия
	Противоподкопная решетка 
	
	

	Диаметр арматуры
	10 мм
	
	

	Размер ячейки
	150 мм
	
	

	Высота
	500 мм
	
	

	Длина 
	3000мм
	
	

	Защитное покрытие 
	Грунт ГФ-21
	
	

	Материал арматуры
	Сталь 
ГОСТ 34028-2016
	
	

	2
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1.
	Гарантия
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести)  месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме Торг-12 или  Универсального передаточного документа (УПД).
	
	

	2.2.
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1.
	Паспорт качества
	1 экземпляр
	
	

	3.2.
	Сертификат соответствия  (декларация соответствия)
	1 экземпляр
	
	

	3.3.
	Сертификат страны происхождения
	1 экземпляр
	
	

	3.4.
	Упаковочный лист
	1 экземпляр
	
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1.
	Место поставки
	На склад Покупателя по адресу:
КБР, Черекский район, в 4,8
км от пгт. Кашхатау по
направлению на юго-запад
в рабочие дни:
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00
 (по местному времени).
по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	4.2.
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика
	
	

	4.3.
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной
	
	



 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение. 
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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