


 
             
















ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 25.11.23.119 Поставка комплекта защиты окон машзала для нужд филиала ПАО "РусГидро" –"Саратовская ГЭС" 
 


Лот №  
1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции
 ОКПД2 25.11.23.119 Поставка комплекта защиты окон машзала для нужд филиала ПАО "РусГидро" –"Саратовская ГЭС" 
1.2. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
1.2.1.  Поставка комплекта защиты окон машзала для нужд филиала ПАО "РусГидро"–"Саратовская ГЭС" необходима для выполнения защиты остекления здания ГЭС со стороны верхнего и нижнего бьефов.
2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	 примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Канат ф 8мм
	м.п.
	20566
	

	2. 
	Талреп под 8мм
	шт
	452
	

	3. 
	Коуш ф 8мм
	шт
	452
	

	4. 
	Зажим для троса ф 8мм
	шт
	14916
	

	5. 
	Шпилька М30 L-500мм
	шт
	1356
	

	6. 
	Рым гайка М30 8.8
	шт
	1356
	

	7. 
	Гайка М30 8.8
	шт
	1356
	

	8. 
	Хим.анкер
	литр
	174
	


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования к срокам поставки продукции 
	
	
	
	

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	 Комплект продукции в объемах указанных в таблице № 1

	С даты подписания договора сторонами
	 В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора сторонами

	[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc547856221]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция № 1- 5 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): 
Поставка комплекта защиты окон машзала для нужд Саратовского филиала. 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	ГОСТ
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.

	
Канат стальной
	Диаметр
	 8 мм.
	
 ГОСТ 3241-91
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленного в
документации о закупке

	

	
	
	Марка
	В
	
	
	

	
	
	Сердечник
	металлический

	
	
	

	1.2.
	Талреп
	Исполнение
	ГГ (гак-гак)
	ГОСТ 9690-71
	
	


	
	
	 Резьба
	М8
	
	
	

	1.3.
	Коуш 30
	Диаметр

	30

	ГОСТ 2224-93
	
	

	1.4.
	Зажим 10
	 Обозначение
	10

	ГОСТ 13186-67
	
	

	1.5.
	Шпилька
	Длина
	500 мм.
	
ГОСТ 22042-76
	
	

	
	
	Диаметр резьбы
	М30
	
	
	

	1.6.
	Рым гайка М30 8.8
	Диаметр резьбы
	М30
	DIN582
	
	

	
	
	Класс прочности
	8.8
	
	
	

	1.7.
	Гайка М30 8.8
	Диаметр резьбы
	М30
	ГОСТ 5915-70
	
	

	
	
	Класс прочности
	8.8
	
	
	

	1.8.
	 Хим.анкер
	Климатическое исполнение поставляемой продукции
	Климатическое исполнение – У 4/1 (постоянное воздействие пресной воды и воздуха).
	 ГОСТ 58387-2019
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, приемке
	
	-//-
	
	
	

	2.1.
	Место поставки
	РФ, 413865, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Заовражная д.48.
	
	
	
	

	2.2.
	Поставка
	Обеспечение сохранности упаковки (тары).
Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами.
Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени)
	
	
	
	

	2.3.
	Маркировка
	На каждой упаковке должно быть полное наименование продукции
	
	
	
	

	2.4.
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям
 Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
	
	
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-
	
	
	

	3.1.
	Гарантия, не менее
	12 (двенадцати) месяцев исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1.
	Документ о качестве продукции
	При поставке предоставляются документы:
- о количестве продукции;
- о соответствия нормативным требованиям;
- о дате изготовления;
- отметки о проверке ОТК;
- сертификат качества.
	
	



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]3.1.В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
