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Потенциальным поставщикам    продукции




        








Запрос заявок

Уважаемые господа!

         Филиал ПАО «Якутскэнерго» - КВГЭС им. Е.Н. Батенчука (далее – Заказчик), 678185, РС (Якутия), Мирнинский р-он, п.Чернышевский, проводит планирование закупок продукции на 2027 год с длительным сроком изготовления или  длительным сроком поставки (сложной логистики) и в этой связи приглашает юридических лиц (далее – Поставщики) подавать свои предложения  поставки по лоту «ОКПД2 27.40.15.150 Поставка осветительной продукции  в рамках эксплуатационных расходов»:

	№ п/п
	Наименование 
продукции
	ГОСТ
	Тех.описание
	Ед. изм.
	Кол-во
	Код по ОКПД2/ Расшифровка
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	Индикатор Chint ND16-22D/2 белый светодиодный 230В
	 ГОСТ IEC 60947-1-2014  ГОСТ IEC 60947-5-1 ГОСТ 30011.5.1-
2012 
	Цвет линзы Белый Род тока Переменный ток(AC)/Постоянный ток(DC) Диаметр отверстия, мм 22.5 Номинальное рабочее напряжение U 230 В
	шт
	20
	27.40.24.110 - Указатели светящиеся
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции  по Приложению № 2

	2
	Индикатор Chint ND16-22D/2 желтый светодиодный 230В
	 ГОСТ IEC 60947-1-2014  ГОСТ IEC 60947-5-1 ГОСТ 30011.5.1-
2012 
	Цвет линзы Жёлтый Род тока Переменный ток(AC)/Постоянный ток(DC) Диаметр отверстия, мм 22.5 Номинальное рабочее напряжение U 230 В
	шт
	10
	27.40.24.110 - Указатели светящиеся
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции  по Приложению № 2

	3
	Индикатор Chint ND16-22D/2 зеленый светодиодный 230В
	 ГОСТ IEC 60947-1-2014  ГОСТ IEC 60947-5-1 ГОСТ 30011.5.1-
2012 
	Цвет линзы Зелёный Род тока Переменный ток(AC)/Постоянный ток(DC) Диаметр отверстия, мм 22.5 Номинальное рабочее напряжение U 230 В
	шт
	20
	27.40.24.110 - Указатели светящиеся
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции  по Приложению № 2

	4
	Индикатор Chint ND16-22D/2 синий светодиодный 230В
	 ГОСТ IEC 60947-1-2014  ГОСТ IEC 60947-5-1 ГОСТ 30011.5.1-
2012 
	Цвет линзы Синий Род тока Переменный ток(AC)/Постоянный ток(DC) Диаметр отверстия, мм 22.5 Номинальное рабочее напряжение U 230 В
	шт
	20
	27.40.24.110 - Указатели светящиеся
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции  по Приложению № 2

	5
	Индикатор Каскад-Электро КИПД 51В2-Б-П-3 белый светодиодный
	ГОСТ 6940-74
	Рабочий ток-70мА  Исполнение по длине 47 мм. Цвет свечения-белый. Тип колбы-прозрачная
	шт
	50
	27.40.24.110 - Указатели светящиеся
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции  по Приложению № 2

	6
	Индикатор Каскад-Электро КИПД 51В2-К-П-3 красный светодиодный
	ГОСТ 6940-74
	Рабочий ток-70мА  Исполнение по длине 47 мм. Цвет свечения-красный. Тип колбы-прозрачная
	шт
	50
	27.40.24.110 - Указатели светящиеся
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции  по Приложению № 2

	7
	Индикатор Каскад-Электро КИПД 51В2-Л-П-3 зеленый светодиодный
	ГОСТ 6940-74
	Рабочий ток-70мА  Исполнение по длине 47 мм. Цвет свечения-зелёный. Тип колбы-прозрачная
	шт
	50
	27.40.24.110 - Указатели светящиеся
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции  по Приложению № 2

	8
	Индикатор светосигнальный Chint ND16-22D/2 красный светодиодный 230В
	 ГОСТ IEC 60947-1-2014  ГОСТ IEC 60947-5-1 ГОСТ 30011.5.1-
2012 
	Цвет линзы Красный Род тока Переменный ток(AC)/Постоянный ток(DC) Диаметр отверстия, мм 22.5 Номинальное рабочее напряжение U 230 В
	шт
	20
	27.40.24.110 - Указатели светящиеся
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции  по Приложению № 2

	9
	Лампа накаливания МО 12-60 60Вт E27 шарообразная 12В 60х108мм 1000лм
	ГОСТ 2239-79
	Лампы накаливания                    Марка: КЭЛЗ   
Тип: МО 12В
Мощность: 60 Вт
Цоколь: Е27 
	шт
	100
	27.40.14.000 - Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции  по Приложению № 2

	10
	Лампа накаливания Ц-220-230-10 10Вт B15d/18 цилиндрическая 220В
	ГОСТ 5011-83
	номинальная мощность: 10 Вт;
тип цоколя: B15d/18;
световой поток: 52 лм;
номинальное напряжение: 235-245 В;
длина: 79 мм;
диаметр: 25 мм.
	шт
	100
	27.40.14.000 - Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции  по Приложению № 2

	11
	Лампа светодиодная In Home LED-A60-VC 15Вт E27 230В 1350лм 6500К
	ГОСТ Р 54815-2011
	Лампы LED                                Марка: IN HOME
Тип: LED-A60
Мощность: 15 Вт
Цоколь: Е27 
	шт
	500
	27.40.15.150 - Лампы светодиодные
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции  по Приложению № 2

	12
	Лампа светодиодная In Home LED-A60-VC 20Вт E27 230В 1900лм 6500К
	ГОСТ Р 54815-2011
	Лампы LED                                Марка: IN HOME 
Тип: LED-A60
Мощность: 20 Вт
Цоколь: Е27 
	шт
	500
	27.40.15.150 - Лампы светодиодные
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции  по Приложению № 2

	13
	Лампа светодиодная LED A60 30Вт E27 230В 3000К
	 
	Тип A60 (груша)
Мощность 30 Вт
Цоколь E27
Напряжение питания 220–240 В (230 В)
Цветовая температура 3000 К (холодный белый свет)
Световой поток 2400–2850 лм
Индекс цветопередачи (CRI) ≥80
Материал корпуса Пластик
	шт
	20
	27.40.15.150 - Лампы светодиодные
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции  по Приложению № 2

	14
	Лампа светодиодная Osram ST8V 36Вт G13 трубчатая 230В 1500лм 6500К 1200мм
	ГОСТ Р 54815-2011
	Лампы LED                                Марка: Osram 
Тип: ST8V
Мощность: 36 Вт
Цоколь: G13 
	шт
	300
	27.40.15.150 - Лампы светодиодные
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции  по Приложению № 2

	15
	Лампа светодиодная Osram SubstiTUBE Basic 4058075377561 18Вт G13 трубчатая 1600лм 6500
	 
	Тип Линейная (трубчатая) T8
Мощность 18 Вт
Цоколь G13
Напряжение питания 220–240 В
Световой поток 1600 лм
Цветовая температура 6500 К (холодный белый свет)
Индекс цветопередачи (CRI) >80
Материал колбы Матовое стекло
Длина 1200 мм
	шт
	100
	27.40.15.150 - Лампы светодиодные
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции  по Приложению № 2

	16
	Лампа светодиодная КЛЛ 105 105Вт E40
	ГОСТ Р 54993-2012
	Лампы энергосберегающая        Марка: TDM 
Тип: КЛЛ-FS-105
Мощность: 105 Вт
Цоколь: Е40 
	шт
	200
	27.40.15.150 - Лампы светодиодные
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции  по Приложению № 2

	17
	Лампа светосигнальная AD16DS(LED)матрица зеленая
	ГОСТ IEC 60947-1-2017  ГОСТ IEC 60947-5-1-2014
	Диаметр корпуса D,мм 16 
Функциональное назначение лампа светодиодная 
Напряжение, В 220 
Цвет свечения Зеленый 
Цоколь на панель
	шт
	50
	27.40.15.150 - Лампы светодиодные
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции  по Приложению № 2

	18
	Лампа светосигнальная AD16DS(LED)матрица красная
	ГОСТ IEC 60947-1-2017  ГОСТ IEC 60947-5-1-2014
	Диаметр корпуса D,мм 16 
Функциональное назначение лампа светодиодная 
Напряжение, В 220 
Цвет свечения Красный 
Цоколь на панель
	шт
	50
	27.40.15.150 - Лампы светодиодные
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции  по Приложению № 2

	19
	Прожектор светодиодный Foton Lighting FL-LED Light-PAD 600Вт 195-240В 4200К 510000лм 595х333х42мм
	ГОСТ Р 54815-2011
	Прожектор LED                         Марка: FOTON    
Тип: FL-LED Ligiht-PAD 600W
Мощность: 600 Вт
Световой поток: 51000 Лм        Степень защиты: IP65
	шт
	100
	27.40.33.110 - Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, предназначенные для использования с лампами накаливания
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции  по Приложению № 2

	20
	Светильник люминесцентный подвесной Центрстройсвет ЛПП 2х36 Slim-CSVT/SAN 36Вт G13 IP65
	ТУ 3461-002-6282821202011
	Тип: люминесцентный светильник                         Марка: CSVT ЛПП 2x36            Мощность: 36Вт                         Напряжение: 220В                      Цоколь: G13                                                                          
	шт
	50
	27.40.39.119 - Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования с лампами прочих типов
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции

	21
	Светильник НСП 41-200-001 200Вт 220В E27 сталь/стекло IP56 (без решетки)
	ГОСТ Р 54350-2015
	Тип: Светильник                         Марка: НСП 02-200-001(б/р)     Напряжение: 220В                                                                         
	шт
	30
	27.40.25.120 - Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, не имеющие встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от нее
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции  по Приложению № 2

	22
	Светильник светодиодный PLS WH 4000К 36Вт LED универсальный
	ГОСТ Р 54350-2015
	Тип: Светильник светодиодный Марка: PRE LED PLS WH 36W 4000K                        Мощность: 36 Вт                        Напряжение: 230 В
	шт
	50
	27.40.39.110 - Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции

	23
	Фонарь налобный Skilhunt H300 1шт Cree 2500лм АБ Li-Ion 18650
	 
	Фонарь налобный                       Марка: Skilhunt   
Тип: H300 
Мощность: 2200 Лм
Метод установки: Налобный
	шт
	25
	27.40.39.113 - Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции

	24
	Фонарь ручной EagleTac G3V светодиодный IPX8
	 
	Фонарь ручной                           Марка: Eagle Tac  
Тип: G3V Osram KP CSLPM1.F1 
Мощность: 960 Лм
Водонепроницаемость: IPx8      Зарядное устройство: Да            Элемент питания: В комплекте
	шт
	2
	27.40.39.113 - Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции



1. Срок поставки: с 30.03.2027 г. до 30.07.2027 года
1. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке: в течение 7 (семи) рабочих дней (для МСП) /45 (сорока пяти) рабочих дней (прочие юр.лица) с даты подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12), акта освидетельствования, акта сдачи-приемки предлагаемой к поставке продукции на основании счета, выставленного Поставщиком.
2. Поставщик имеет право подать только одно ценовую заявку. В случае подачи Поставщиком нескольких заявок все они будут отклонены без рассмотрения, по существу.
3. Заявка должно быть оформлена по форме, приложенной к настоящему запросу, и быть действительной до «30» _декабря_ 2026 года (не менее 30 дней).   В случае, если Поставщик указывает более короткий срок действия своей ценовой заявки, она отклоняется как не отвечающая основным требованиям Заказчика.
4. Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика.                           Заявка также должна быть скреплена печатью Поставщика.
Предлагаемая цена продукции должна быть указана с учетом НДС в текущих ценах, а также должна включать другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы по адресу: 678185 РФ, Республика Саха (Якутия), Мирнинский улус пос. Чернышевский,  грузополучатель КВГЭС им.Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» или до склада Грузоперевозчика в г.Мирный Республики Саха Якутия для КВГЭС им.Е.Н. Батенчука ПАО "Якутскэнерго"
 В предлагаемой заявке должна быть указана информация о стране происхождения и производителе предлагаемой к поставке продукции. Обращаем Ваше внимание, что в отношении данных товаров, происходящих из иностранных государств, установлен режим преимущества закупки российской продукции по поз.№ 20, № 22-№24, по остальным позициям режим ограничения закупки иностранной продукции, по постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875. 
Заявка должна быть подана на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.
6.   Предложение должно быть подано до 12.00 часов местного времени 24.08.2026 года в следующем порядке: на e-mail: petrukhinaga@rushydro.ru  или на площадке ЭТП РАД - Электронная (торговая) площадка: https://tender.lot-online.ru. 
5. Настоящий запрос не является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная процедура запроса не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных заявок по любой причине, не неся при этом никакой ответственности перед Поставщиком.
По техническим вопросам обращаться непосредственно в КВГЭС им.Е.Н.Батенчука ПАО «Якутскэнерго» по следующим телефонам/электронной почте: 8 (41136) 72-2-35,78-378/ электронной почте: petrukhinaga@rushydro.ru   (ответственный – инженер Петрухина Г.А.).

Приложение:
1. Форма заявки 


 С уважением,         
                                             
[bookmark: _GoBack]И.о.директора                                                                                                           М.В.Гончарова     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              






















исп. вед.инженер ОМТС КВГЭС
Петрухина Г.А.
тел: 8 (41136) 72-2-35,78-378
е-mail petrukhinaga@rushydro.ru
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