Технические требования на оказание услуг
«Оказание информационно-консультационных услуг по вопросам регистрации электроизмерительной лаборатории 35 кВ для нужд филиала АО «Институт Гидропроект» – «НИИЭС»
1.1 Наименование оказываемых услуг:
Оказание информационно-консультационных услуг по вопросам регистрации электроизмерительной лаборатории 35 кВ для нужд филиала АО «Институт Гидропроект» – «НИИЭС».
1.2 Цель оказания услуг:
Целями аттестации являются:
[bookmark: _GoBack]-осуществление информационно-консультационных услуг по вопросам регистрации электроизмерительной лаборатории 750 кВ; 
- изучение и анализ предоставленных Заказчиком документов для подготовки по ним необходимого комплекта документов; 
- подача и сопровождение пакета документов на получение свидетельства о регистрации электроизмерительной лаборатории в выдающем органе.
[bookmark: _Toc54643130]2.1. Требования к объемам и срокам оказываемых услуг
Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг
	№ п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативно - технической документации (визуальный осмотр).
	услуга
	1

	2. 
	Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
	
	

	3. 
	Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей, электропроводок напряжением до 1 кВ.
	
	

	4. 
	Измерение сопротивления заземляющих устройств.
	
	

	5. 
	Измерение удельного сопротивления грунта.
	
	

	6. 
	Проверка устройств молниезащиты.
	
	

	7. 
	Проверка цепи фаза – нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.
	
	

	8. 
	Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземлённой нейтралью.
	
	

	9. 
	Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
	
	

	10. 
	Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
	
	

	11. 
	Испытание устройств АВР.
	
	

	12. 
	Проверка релейной аппаратуры напряжением до 750 кВ.
	
	

	13. 
	Проверка фазировки РУ и их присоединений.
	
	

	14. 
	Испытание повышенным напряжением промышленной частоты электрооборудования и вторичных цепей напряжением до 1 кВ.
	
	

	15. 
	Испытание машин постоянного тока напряжением до 1 кВ.
	
	

	16. 
	Испытание синхронных генераторов и компенсаторов.
	
	

	17. 
	Испытание электродвигателей переменного тока напряжением до 20 кВ.
	
	

	18. 
	Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасительных реакторов напряжением до 750 кВ.
	
	

	19. 
	Испытание измерительных трансформаторов тока.
	
	

	20. 
	Испытание измерительных трансформаторов напряжения.
	
	

	21. 
	Испытание масляных выключателей.
	
	

	22. 
	Испытание воздушных выключателей.
	
	

	23. 
	Испытание вакуумных выключателей.
	
	

	24. 
	Испытание элегазовых выключателей.
	
	

	25. 
	Испытание выключателей нагрузки.
	
	

	26. 
	Испытание разъединителей, короткозамыкателей и отделителей.
	
	

	27. 
	Испытание КРУ и КРУН.
	
	

	28. 
	Испытание комплектных токопроводов (шинопроводов).
	
	

	29. 
	Испытание сборных и соединительных шин.
	
	

	30. 
	Испытание сухих токоограничивающих реакторов.
	
	

	31. 
	Испытание вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений.
	
	

	32. 
	Испытание трубчатых разрядников.
	
	

	33. 
	Испытание предохранителей, предохранителей-разъединителей напряжением выше 1 кВ.
	
	

	34. 
	Испытание вводов и проходных изоляторов.
	
	

	35. 
	Испытание подвесных и опорных изоляторов.
	
	

	36. 
	Испытание трансформаторного масла.
	
	

	37. 
	Тепловизионный контроль состояния электрооборудования.
	
	

	38. 
	Испытание силовых кабельных линий напряжением до 20 кВ.
	
	

	39. 
	Испытание силовых кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 20 кВ.
	
	

	40. 
	Отыскание кабельных трасс, определение мест повреждения и «прожиг» кабельной линии.
	
	

	41. 
	Испытания воздушных ЛЭП напряжением выше 1 кВ.
	
	

	42. 
	Измерение температуры и влажности воздуха.
	
	

	43. 
	Измерение атмосферного давления.
	
	


[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Оказание информационно-консультационных услуг по вопросам регистрации электроизмерительной лаборатории 35 кВ для нужд филиала АО «Институт Гидропроект» – «НИИЭС»
	с даты заключения договора
	Не позднее 24.11.2026 г.





2
Таблица 3. Требования к качеству оказываемых услуг
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ISO/IEC 17025-2029 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903Н.
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6. 
	Согласие с требованием

	1.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-

	1.2.1. 
	Результат оказания услуг
	Результатом услуг по аккредитации электролаборатории является свидетельство о аккредитации электролаборатории
	Согласие с требованием

	1.3. 
	Требования к Участнику
	-//-

	1.3.1. 
	Общие требования
	Исполнитель должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или привлекаемых кадровых ресурсов
	

	1.3.2. 
	
	Исполнитель должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, видов услуг, требуемые для выполнения договора, право на заключение которого является предметом настоящей закупки.
	Согласие с требованием



