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1. [bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc160194733][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125473241][bookmark: _Toc160194734]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 19.20.29.160. Поставка масла турбинного для нужд Северо-Кавказского филиала (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc160194735][bookmark: _Toc125473242]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение обязательств по договору подряда заключенному между АО «Гидроремонт-ВКК»- Филиалом ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»:
· №1170-179-2023 от 24.10.2023 г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал».

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc160194736][bookmark: _Toc125473249]Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc160194737]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc160194738][bookmark: _Toc125473251]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Масло турбинное ТП-30, ГОСТ 9972-2020 
	кг
	6300



2.1.2 [bookmark: _Toc160194739]Требования к срокам поставки продукции                                       
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc160194740][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции  
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции*

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 19.20.29.160. Поставка масла турбинного для нужд Северо-Кавказского филиала
	с даты подписания договора
	Не позднее 01.09.2027 г. 
(по заявкам заказчика**)


*Согласно Приказа Министерства Энергетики РФ N 1013  от 25.10.2017г. п. 45. Субъектам электроэнергетики на объектах электроэнергетики необходимо: обеспечивать за 20 дней до начала планового ремонта поставку оборудования, запасных частей и материалов и проведение их входного контроля до начала ремонта.
В соответствии с календарным графиком выполнения работ (Договор подряда № 1170-179-2023 от 24.10.2023 г.) срок начала капитального ремонта ГТ-3 Аушигерской ГЭС, РЗ 10376 - 15.01.2027 года; ГТ-2 Зарагижской ГЭС, РЗ 10364 – 01.02.2027г.; ГТ-3 Кашхатау ГЭС, РЗ №10363 – 21.09.2027г.

** Ориентировочное количество заявок – 3 (декабрь 2026 года, январь 2027 года, август 2027 года).
2.2. [bookmark: _Toc125473255] Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125473256][bookmark: _Toc160194741]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	

Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.

	

	1.1.
	Масло турбинное
	
	

	1.1.1.
	Марка
	ТП-30
	
	

	1.1.2.
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 9972-2020
	
	

	1.1.3.
	Класс промышленной чистоты в соответствии с ГОСТ 17216-2001, не более
	11
	
	

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1. 
	Гарантия
	не менее 12 (двенадцати)  месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)
	
	

	2.2. 
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1. 
	Паспорт качества
	2 экземпляр
	
	

	3.2. 
	Сертификат страны происхождения
	1 экземпляр
	
	

	3.3. 
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)

	1 экземпляр
	
	

	3.4. 
	Упаковочный лист
	1 экземпляр
	
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям, дате изготовления продукции.
	
	

	4.1. 
	Место поставки
	-на склад Покупателя по адресу:
Кабардино-Балкарская Респ., Баксанский м.р-н, Заюково с.п., Заюково с., Кирова ул., д. 546, литера А,
[bookmark: _GoBack]Поставку осуществлять в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	4.2. 
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика
	
	

	4.3. 
	Фасовка: металлическая бочка в соответствии с объемом производителя.
	
	

	4.4. 
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	
	

	4.5. 
	Дата изготовления продукции должна быть не ранее 01.01.2026 года
	
	


[bookmark: _Toc160194742]
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
 
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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