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[bookmark: _Hlk125636476]Технические требования 
ОКПД  25.93.11.120 и 25.94.11.190 Поставка материалов для 
установки сетчатого ограждения между опорами ОП-1 воздушных переходов ВП-1Т...ВП-5Т
для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
лот 




[bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _GoBack]ОКПД 25.93.11.120 и 25.94.11.190 Стальной канат, круг, металл крепежа для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск (далее – продукция).
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение договора подряда № 1-Рем-2023-ЧебГЭС «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений», заключенный между филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.  
[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.3. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ» марка АМ Цвет "светло-серый", RAL 9002
	кг
	8,00000

	2. 
	Канат 15-Г-В-Ж-Н-Р-1570 ГОСТ 3067-88 L = 11 м
	шт./кг
	8/83,68

	3. 
	Канат 15-Г-В-Ж-Н-Р-1570 ГОСТ 3067-88 L = 93 м
	шт./кг
	12/1051,2

	4. 
	Круг 40-В ГОСТ 2590-88 / 35-3ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-88 ; L общ. = 3 м
	кг
	29,60000

	5. 
	Круг В-II-НД-24 ГОСТ 2590-88 / 45-2ГП-М1-ТВ1-УЗ-65 ГОСТ 1050-88; L общ. = 7,44 м
	кг
	26,40000

	6. 
	Круг 30-h11 ГОСТ 7417-75 / 35-Б-Т ГОСТ 1051-73; L общ. = 52,8 м
	кг
	293,00000

	7. 
	Круг 48-В ГОСТ 2590-88 / 20-б ГОСТ 1050-88; L общ. = 0,8 м
	кг
	11,36000

	8. 
	Уголок В-100 x 100 x 8 ГОСТ 8509-93 / Ст3сп ГОСТ 535-2005; L общ. = 32,48 м
	кг
	397,88000

	9. 
	Полоса В-ВТ1-ВШ1-10х70 ГОСТ 103-2006 / Ст3сп3-3ГП-св ГОСТ 535-2005; Lобщ. = 8,4 м
	кг
	46,16000

	10. 
	Полоса В-ВТ1-ВШ1-6х70 ГОСТ 103-2006 / Ст3сп3-3ГП-св ГОСТ 535-2005; Lобщ. = 0,92 м
	кг
	3,04000

	11. 
	Полоса В-ВТ1-ВШ1-14х85 ГОСТ 103-2006 / Ст3сп3-3ГП-св ГОСТ 535-2005; L общ. = 1,18 м
	кг
	11,04000

	12. 
	Полоса В-ВТ1-ВШ1-28х85 ГОСТ 103-2006 / Ст3сп3-3ГП-св ГОСТ 535-2005; Lобщ. = 1,1 м
	кг
	20,56000

	13. 
	Гайка М30-6H.8.35.0112 ГОСТ 5915-70
	шт./кг
	96/23,04

	14. 
	Гайка М20-6H.8.35.0115 ГОСТ 5927-70
	шт./кг
	8/0,48

	15. 
	Гайка М20-6H.8.35.0115 ГОСТ 5931-70
	шт./кг
	8/0,96

	16. 
	Зажим 16 ГОСТ 13186-67
	шт./кг
	120/18

	17. 
	Коуш 45 ГОСТ 2224-93
	шт./кг
	40/8

	18. 
	Талреп 5,0 ВВ-ОС ГОСТ 9690-71
	шт./кг
	12/153,6

	19. 
	Шайба 2 30 65Г 0112 ГОСТ 6402-70
	шт./кг
	96/3,84

	20. 
	Шайба 32.04.0112 ГОСТ 9649-78
	шт./кг
	36/2,16

	21. 
	Шайба A.20.04.0112 ГОСТ 11371-78
	шт./кг
	16/0,32

	22. 
	Шайба A.30.04.0112 ГОСТ 11371-78
	шт./кг
	96/4,8

	23. 
	Шплинт 8 х 56.0.0112 ГОСТ 397-79
	шт.
	36,00000

	24. 
	OILRIGHT пушечное сало, смазка консервационная, 2000 мл
	шт.
	4,00000


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1
	Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований
	С даты подписания договора
	
1 месяц с даты подписания договора
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1.4. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции ОКПД                         Поставка Поставка материалов для установки сетчатого ограждения между опорами ОП-1 воздушных переходов ВП-1Т...ВП-5Т для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	№ п/п
	Наименование продукции
	
Наименование параметра

	
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	1.1
	Место поставки
	Доставка производится на склад покупателя по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34.
	
	
	

	1.2
	Условия приемки
	Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 7-00 до 11-00 и с 12-00 до 16-00.
	
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	

	2.1
	Срок гарантии
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	
	

	3
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	3.1
	Паспорт на русском языке
	1 шт. 
	
	
	

	3.2
	Сертификат соответствия
	1 шт.
	
	
	

	3.3
	Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
	
	
	

	    4.
	Прочие (дополнительные требования к продукции)
	
	
	

	4.1
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2026 года выпуска.
	
	
	

	4.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем.
	
	
	





[bookmark: _Hlk125101648]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.




