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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 28.99 Поставка винтового насоса с клапаном для выполнения работ на Нижегородской ГЭС
(Лот №__________)





    1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]	ОКПД2 28.99 Поставка винтового насоса с клапаном для выполнения работ на Нижегородской ГЭС (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
	Исполнение доходных договоров:
- №1240-129-2021 от 12.07.2021 «Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по замене гидроагрегата ст.№1,4,7» для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС», заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.1. 
	Винтовой насос WOF 055 6 072
	шт
	1

	1.2. 
	Клапан AGAM-32/10/210-LX 24DC
	шт
	1



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 28.99 Поставка винтового насоса с клапаном для выполнения работ на Нижегородской ГЭС
	С даты подписания договора
	В течение 120 календарных дней с даты подписания договора с правом досрочной поставки
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[bookmark: _Toc75446582]          Таблица 2.3. Требования к продукции

	Наименование продукции (позиции № 1.1. Таблицы 2.1): ОКПД2 28.99 Поставка винтового насоса с клапаном для выполнения работ на Нижегородской ГЭС.

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1.
	Винтовой насос
	Маркировка
	WOF 055 6 072

	
	
	Производитель
	Seim

	
	
	Давление подачи
	100 бар

	
	
	Частота вращения
	2900 об/мин

	1.2
	Клапан
	Маркировка
	AGAM-32/10/210-LX 24 DC

	
	
	Производитель
	Atos

	
	
	Артикул
	С066

	
	
	Максимальное давление
	До 350 бар

	
	
	Производительность
	200-600 л/мин

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1.
	Место поставки
	606520, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д. 14

	2.2.
	Приемка продукции
	Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1.
	Сроки гарантии
	не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную.
При поставке продукция должна быть укомплектована документами на русском языке, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
Предоставляется при поставке продукции:
 - Паспорт и руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке;
- Сертификат или декларация соответствия согласно ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования»;
- Сертификат или декларация соответствия согласно ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.

	6.
	Требования к рабочей документации и чертежам

	6.1
	Рабочая документация и чертежи предоставляются по официальному запросу через секретаря закупочной комиссии.
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