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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc207876877]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc126832431][bookmark: _Toc126846396][bookmark: _Toc207876878]Обозначения и сокращения

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТШП
	Марка трансформаторов тока, которые предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам в установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц с номинальным напряжением до 0,66 кВ включительно

	ТТ
	Технические требования






1.2. [bookmark: _Toc126832432][bookmark: _Toc126846397][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc207876879]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc126832437][bookmark: _Toc126846398]ОКПД2 27.90.40.190 Поставка трансформаторов тока для технологического присоединения объектов Западного энергорайона в рамках выполнения инвестиционного проекта Г2.
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc207876880]Цель использования закупаемой продукции
В целях выполнения мероприятий по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc207876881]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc126832439][bookmark: _Toc126846401][bookmark: _Toc207876882]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc126832440][bookmark: _Toc126846402][bookmark: _Toc207876883]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc207876884]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции*
	Единица измерения
	Количество
	Код по ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Трансформатор тока ТШП-0.66 0.5 150/5 5ВА
	шт.
	15
	27.90.40.190
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	2. 
	Трансформатор тока ТШП-0.66 0.5 200/5 5ВА
	шт.
	15
	27.90.40.190
	

	3. 
	Трансформатор тока ТШП-0.66 0.5 300/5 5ВА
	шт.
	15
	27.90.40.190
	

	4. 
	Трансформатор тока ТШП-0.66 0.5S 400/5 5ВА
	шт.
	15
	27.90.40.190
	

	5. 
	Трансформатор ТШП-0,66-5-0,5S-600/5 У3
	шт.
	15
	27.90.40.190
	

	6. 
	Трансформатор тока ТШП-0.66 0.5S 800/5 10ВА
	шт.
	15
	27.90.40.190
	


           * Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание предлагаемого к поставке эквивалента.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, техническое предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям.

2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc179551922][bookmark: _Toc126832443][bookmark: _Toc126846404][bookmark: _Toc207876885]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc207876886][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	[bookmark: _Toc179552828][bookmark: _Toc179551924][bookmark: _Toc126846406][bookmark: _Toc207876887]В соответствии с таблицей 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	С даты подписания договора
	[bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc46743510]Не позднее 90 календарных дней с даты подписания договора



0

4

2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc179551925][bookmark: _Toc126832447][bookmark: _Toc126846407][bookmark: _Toc207876888][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc207876889]Таблица 3 Требования к продукции 

Наименование продукции (позиция №1): Трансформатор тока ТШП-0.66 0.5 150/5 5ВА
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Серия
	ТШП-0,66
	Указание характеристик 
	
	

	1.2
	Класс точности
	0,5
	Указание характеристик 
	
	

	1.3
	Номинальный первичный ток, А
	150
	Указание характеристик 
	
	

	1.4
	Номинальный ток вторичной обмотки, А
	5
	Указание характеристик 
	
	

	1.5
	Номинальное напряжение, В
	660
	Указание характеристик 
	 
	

	1.6
	Монтажное исполнение трансформатора тока
	С окном
	Указание характеристик 
	
	

	1.7
	Диаметр
	30 мм
	Указание характеристик 
	
	

	1.8
	Размеры шины
	30х10 мм
	Указание характеристик 
	
	

	1.9 
	Климатическое исполнение
	УХЛ3
	Указание характеристик 
	
	



Наименование продукции (позиция №2): Трансформатор тока ТШП-0.66 0.5 200/5 5ВА
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Серия
	ТШП-0,66
	Указание характеристик 
	
	

	1.2
	Класс точности
	0,5
	Указание характеристик 
	
	

	1.3
	Номинальный первичный ток, А
	200
	Указание характеристик 
	
	

	1.4
	Номинальный ток вторичной обмотки, А
	5
	Указание характеристик 
	
	

	1.5
	Номинальное напряжение, В
	660
	Указание характеристик 
	 
	

	1.6
	Монтажное исполнение трансформатора тока
	С окном
	Указание характеристик 
	
	

	1.7
	Диаметр
	30 мм
	Указание характеристик 
	
	

	1.8
	Размеры шины
	30х10 мм
	Указание характеристик 
	
	

	1.9 
	Климатическое исполнение
	УХЛ3
	Указание характеристик 
	
	



Наименование продукции (позиция №3): Трансформатор тока ТШП-0.66 0.5 300/5 5ВА
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Серия
	ТШП-0,66
	Указание характеристик 
	
	

	1.2
	Класс точности
	0,5
	Указание характеристик 
	
	

	1.3
	Номинальный первичный ток, А
	300
	Указание характеристик 
	
	

	1.4
	Номинальный ток вторичной обмотки, А
	5
	Указание характеристик 
	
	

	1.5
	Номинальное напряжение, В
	660
	Указание характеристик 
	 
	

	1.6
	Монтажное исполнение трансформатора тока
	С окном
	Указание характеристик 
	
	

	1.7
	Диаметр
	40 мм
	Указание характеристик 
	
	

	1.8
	Размеры шины
	40х10 мм
	Указание характеристик 
	
	

	1.9 
	Климатическое исполнение
	УХЛ3
	Указание характеристик 
	
	



Наименование продукции (позиция №4): Трансформатор тока ТШП-0.66 0.5S 400/5 5ВА
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Серия
	ТШП-0,66
	Указание характеристик 
	
	

	1.2
	Класс точности
	0,5S
	Указание характеристик 
	
	

	1.3
	Номинальный первичный ток, А
	400
	Указание характеристик 
	
	

	1.4
	Номинальный ток вторичной обмотки, А
	5
	Указание характеристик 
	
	

	1.5
	Номинальное напряжение, В
	660
	Указание характеристик 
	 
	

	1.6
	Монтажное исполнение трансформатора тока
	С окном
	Указание характеристик 
	
	

	1.7
	Диаметр
	40 мм
	Указание характеристик 
	
	

	1.8
	Размеры шины
	40х10 мм
	Указание характеристик 
	
	

	1.9 
	Климатическое исполнение
	УХЛ3
	Указание характеристик 
	
	



Наименование продукции (позиция №5): Трансформатор ТШП-0,66-5-0,5S-600/5 У3
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Серия
	ТШП-0,66
	Указание характеристик 
	
	

	1.2
	Класс точности
	0,5S
	Указание характеристик 
	
	

	1.3
	Номинальный первичный ток, А
	600
	Указание характеристик 
	
	

	1.4
	Номинальный ток вторичной обмотки, А
	5
	Указание характеристик 
	
	

	1.5
	Номинальное напряжение, В
	660
	Указание характеристик 
	 
	

	1.6
	Монтажное исполнение трансформатора тока
	С окном
	Указание характеристик 
	
	

	1.7
	Диаметр
	60 мм
	Указание характеристик 
	
	

	1.8
	Размеры шины
	60х20 мм
	Указание характеристик 
	
	

	1.9 
	Климатическое исполнение
	УХЛ3
	Указание характеристик 
	
	




Наименование продукции (позиция №6): Трансформатор тока ТШП-0.66 0.5S 800/5 10ВА
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Серия
	ТШП-0,66
	Указание характеристик 
	
	

	1.2
	Класс точности
	0,5S
	Указание характеристик 
	
	

	1.3
	Номинальный первичный ток, А
	800
	Указание характеристик 
	
	

	1.4
	Номинальный ток вторичной обмотки, А
	5
	Указание характеристик 
	
	

	1.5
	Номинальное напряжение, В
	660
	Указание характеристик 
	 
	

	1.6
	Монтажное исполнение трансформатора тока
	С окном
	Указание характеристик 
	
	

	1.7
	Диаметр
	60 мм
	Указание характеристик 
	
	

	1.8
	Размеры шины
	60х20 мм
	Указание характеристик 
	
	

	1.9 
	Климатическое исполнение
	УХЛ3
	Указание характеристик 
	
	



[bookmark: _Toc168564354][bookmark: _Toc207876890]Таблица 3.1 Требования к продукции (общие требования)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	В соответствии с ГОСТ 7746-2015
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Год выпуска продукции (ТТ)

	продукция, является новой, неиспользованной, со сроком изготовления не ранее 2026 г.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатическое исполнение
	УХЛ
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	Трансформаторы тока должны быть доставлены Поставщиком по адресу:
филиал Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго», 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., 5/2
	
	
	

	4.2. 
	Требования маркировки, транспортировки, хранения
	В соответствии с ГОСТ 7746-2015
	Согласие с требованием
	
	

	4.3. 
	Условия транспортирования
	Условия транспортирования ГОСТ 15846-2002
Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению 
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Температура эксплуатации
	от -60 °С до +50 °С
	Согласие с требованием
	
	

	5.2. 
	Монтаж при температуре
	Не ниже -20 °С
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Гарантийный срок
	[bookmark: _GoBack]Гарантийный срок эксплуатации трансформатора тока составляет не менее 3-х лет с момента получения продукции на складе Покупателя
	Согласие с требованием 
	
	

	7. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:


	Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. 
	 Предоставление указанных документов в составе заявки Участника
	Предоставление указанных документов в составе заявки Участника
	

	7.2. 
	
	- сертификат качества на русском языке;
- технический паспорт на русском языке;
- инструкция по эксплуатации на русском языке;
-упаковочный лист;
- иные документы (сертификат соответствия, безопасности, пожаробезопасности, радиологической безопасности, санитарный сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого товара
	 Предоставление указанных документов в составе заявки Участника
	Предоставление указанных документов в составе заявки Участника
	

	7.3. 
	
	При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.
	 Предоставление указанных документов в составе заявки Участника
	Предоставление указанных документов в составе заявки Участника
	

	7.4. 
	Одновременно с продукцией предоставляются:









	Cопроводительные документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям Покупателя (т.е. сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические сертификаты в случае, если продукция подлежит сертификации, паспорта качества).
	 Предоставление указанных документов в составе заявки Участника
	Предоставление указанных документов в составе заявки Участника
	

	7.5. 
	Продукция должна быть новой (ранее не использованной), упакована соответственно данному виду продукции, с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем. А также должна быть рассортирована и доставлена в объеме и номенклатуре в соответствии с Таблицей № 1.1 настоящего технического задания.
	 Предоставление указанных документов в составе заявки Участника
	Предоставление указанных документов в составе заявки Участника
	



8. В составе заявки необходимо предоставить:
8.1. Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствии с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме).


Начальник СТП										Д. В. Михайлова
