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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc207880006]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc126832431][bookmark: _Toc126846396][bookmark: _Toc207880007]Обозначения и сокращения

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ВА
	Выключатель автоматический

	ТТ
	Технические требования






1.2. [bookmark: _Toc126832432][bookmark: _Toc126846397][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc207880008]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc126832437][bookmark: _Toc126846398]ОКПД2 27.12.22 Поставка автоматических выключателей на напряжение не более 1 кВ для технологического присоединения объектов Западного энергорайона в рамках выполнения инвестиционного проекта Г1, Г2.
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc207880009]Цель использования закупаемой продукции
В целях выполнения мероприятий по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc207880010]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc126832439][bookmark: _Toc126846401][bookmark: _Toc207880011]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc126832440][bookmark: _Toc126846402][bookmark: _Toc207880012]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc207880013]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции*
	Единица измерения
	Количество
	Код по ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Выключатель ВА 47-29 3Р 16А автоматический
	шт.
	20
	27.12.22.000
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	2. 
	Выключатель ВА 47-29 2Р 25А автоматический
	шт.
	100
	27.12.22.000
	

	3. 
	Выключатель ВА 47-29 3Р 25А автоматический
	шт.
	110
	27.12.22.000
	

	4. 
	Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 40А
	шт.
	84
	27.12.22.000
	

	5. 
	Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 50А
	шт.
	60
	27.12.22.000
	

	6. 
	Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 63А (С) 4,5 кА
	шт.
	96
	27.12.22.000
	

	7. 
	Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 80А (С) 4,5 кА
	шт.
	36
	27.12.22.000
	

	8. 
	Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 100А (С) 4,5 кА
	шт.
	50
	27.12.22.000
	


           * Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание предлагаемого к поставке эквивалента.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, техническое предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям.

2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc179551922][bookmark: _Toc126832443][bookmark: _Toc126846404][bookmark: _Toc207880014]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc207880015][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	[bookmark: _Toc179552828][bookmark: _Toc179551924][bookmark: _Toc126846406][bookmark: _Toc207880016]В соответствии с таблицей 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	С даты подписания договора
	[bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc46743510]Не позднее 90 календарных дней с даты подписания договора



0

5

2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc179551925][bookmark: _Toc126832447][bookmark: _Toc126846407][bookmark: _Toc207880017][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc207880018]Таблица 3.1 Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1): Выключатель ВА 47-29 3Р 16А автоматический
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Тип изделия
	Выключатель автоматический модульный
	Указание характеристик 
	
	

	1.2. 
	Количество полюсов
	3
	Указание характеристик 
	
	

	1.3. 
	Характеристика срабатывания
	С
	Указание характеристик 
	
	

	1.4. 
	Климатическое исполнение
	УХЛ4
	Указание характеристик 
	
	

	1.5. 
	Номинальный ток, (А)
	16
	Указание характеристик 
	
	

	1.6. 
	Частота тока, (Гц)
	50
	Указание характеристик 
	
	

	1.7. 
	Номинальная отключающая способность, кА
	4,5
	Указание характеристик 
	
	

	1.8. 
	Номинальное рабочее напряжение, В
	400
	Указание характеристик 
	
	

	1.9. 
	Степень защиты, не менее
	IP20
	Указание характеристик 
	
	

	1.10. 
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	Указание характеристик
	
	



Наименование продукции (позиция №2): Выключатель ВА 47-29 2Р 25А автоматический
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	2.1. 
	Тип изделия
	Выключатель автоматический модульный
	Указание характеристик 
	
	

	2.2. 
	Количество полюсов
	2
	Указание характеристик 
	
	

	2.3. 
	Характеристика срабатывания
	С
	Указание характеристик 
	
	

	2.4. 
	Климатическое исполнение
	УХЛ4
	Указание характеристик 
	
	

	2.5. 
	Номинальный ток, (А)
	25
	Указание характеристик 
	
	

	2.6. 
	Частота тока, (Гц)
	50
	Указание характеристик 
	
	

	2.7. 
	Номинальная отключающая способность, кА
	4,5
	Указание характеристик 
	
	

	2.8. 
	Номинальное рабочее напряжение, В
	400
	Указание характеристик 
	
	

	2.9. 
	Степень защиты, не менее
	IP20
	Указание характеристик 
	
	

	2.10. 
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	Указание характеристик
	
	



Наименование продукции (позиция №3): Выключатель ВА 47-29 3Р 25А автоматический
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	3.1. 
	Тип изделия
	Выключатель автоматический модульный
	Указание характеристик 
	
	

	3.2. 
	Количество полюсов
	3
	Указание характеристик 
	
	

	3.3. 
	Характеристика срабатывания
	С
	Указание характеристик 
	
	

	3.4. 
	Климатическое исполнение
	УХЛ4
	Указание характеристик 
	
	

	3.5. 
	Номинальный ток, (А)
	25
	Указание характеристик 
	
	

	3.6. 
	Частота тока, (Гц)
	50
	Указание характеристик 
	
	

	3.7. 
	Номинальная отключающая способность, кА
	4,5
	Указание характеристик 
	
	

	3.8. 
	Номинальное рабочее напряжение, В
	400
	Указание характеристик 
	
	

	3.9. 
	Степень защиты, не менее
	IP20
	Указание характеристик 
	
	

	3.10. 
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	Указание характеристик
	
	



Наименование продукции (позиция №4): Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 40А
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	4.1. 
	Тип изделия
	Выключатель автоматический модульный
	Указание характеристик 
	
	

	4.2. 
	Количество полюсов
	2
	Указание характеристик 
	
	

	4.3. 
	Характеристика срабатывания
	С
	Указание характеристик 
	
	

	4.4. 
	Климатическое исполнение
	УХЛ4
	Указание характеристик 
	
	

	4.5. 
	Номинальный ток, (А)
	40
	Указание характеристик 
	
	

	4.6. 
	Частота тока, (Гц)
	50
	Указание характеристик 
	
	

	4.7. 
	Номинальная отключающая способность, кА
	4,5
	Указание характеристик 
	
	

	4.8. 
	Номинальное рабочее напряжение, В
	400
	Указание характеристик 
	
	

	4.9. 
	Степень защиты, не менее
	IP20
	Указание характеристик 
	
	

	4.10. 
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	Указание характеристик
	
	



Наименование продукции (позиция №5): Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 50А
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	5.1. 
	Тип изделия
	Выключатель автоматический модульный
	Указание характеристик 
	
	

	5.2. 
	Количество полюсов
	2
	Указание характеристик 
	
	

	5.3. 
	Характеристика срабатывания
	С
	Указание характеристик 
	
	

	5.4. 
	Климатическое исполнение
	УХЛ4
	Указание характеристик 
	
	

	5.5. 
	Номинальный ток, (А)
	50
	Указание характеристик 
	
	

	5.6. 
	Частота тока, (Гц)
	50
	Указание характеристик 
	
	

	5.7. 
	Номинальная отключающая способность, кА
	4,5
	Указание характеристик 
	
	

	5.8. 
	Номинальное рабочее напряжение, В
	400
	Указание характеристик 
	
	

	5.9. 
	Степень защиты, не менее
	IP20
	Указание характеристик 
	
	

	5.10. 
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	Указание характеристик
	
	



Наименование продукции (позиция №6): Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 63А (С) 4,5 кА
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	6.1. 
	Тип изделия
	Выключатель автоматический модульный
	Указание характеристик 
	
	

	6.2. 
	Количество полюсов
	2
	Указание характеристик 
	
	

	6.3. 
	Характеристика срабатывания
	С
	Указание характеристик 
	
	

	6.4. 
	Климатическое исполнение
	УХЛ4
	Указание характеристик 
	
	

	6.5. 
	Номинальный ток, (А)
	63
	Указание характеристик 
	
	

	6.6. 
	Частота тока, (Гц)
	50
	Указание характеристик 
	
	

	6.7. 
	Номинальная отключающая способность, кА
	4,5
	Указание характеристик 
	
	

	6.8. 
	Номинальное рабочее напряжение, В
	400
	Указание характеристик 
	
	

	6.9. 
	Степень защиты, не менее
	IP20
	Указание характеристик 
	
	

	6.10. 
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	Указание характеристик
	
	



Наименование продукции (позиция №7): Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 80А (С) 4,5 кА
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	7.1. 
	Тип изделия
	Выключатель автоматический модульный
	Указание характеристик 
	
	

	7.2. 
	Количество полюсов
	3
	Указание характеристик 
	
	

	7.3. 
	Характеристика срабатывания
	С
	Указание характеристик 
	
	

	7.4. 
	Климатическое исполнение
	УХЛ4
	Указание характеристик 
	
	

	7.5. 
	Номинальный ток, (А)
	80
	Указание характеристик 
	
	

	7.6. 
	Частота тока, (Гц)
	50
	Указание характеристик 
	
	

	7.7. 
	Номинальная отключающая способность, кА
	4,5
	Указание характеристик 
	
	

	7.8. 
	Номинальное рабочее напряжение, В
	400
	Указание характеристик 
	
	

	7.9. 
	Степень защиты, не менее
	IP20
	Указание характеристик 
	
	

	7.10. 
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	Указание характеристик
	
	



Наименование продукции (позиция №8): Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 100А (С) 4,5 кА
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	8.1. 
	Тип изделия
	Выключатель автоматический модульный
	Указание характеристик 
	
	

	8.2. 
	Количество полюсов
	3
	Указание характеристик 
	
	

	8.3. 
	Характеристика срабатывания
	С
	Указание характеристик 
	
	

	8.4. 
	Климатическое исполнение
	УХЛ4
	Указание характеристик 
	
	

	8.5. 
	Номинальный ток, (А)
	100
	Указание характеристик 
	
	

	8.6. 
	Частота тока, (Гц)
	50
	Указание характеристик 
	
	

	8.7. 
	Номинальная отключающая способность, кА
	4,5
	Указание характеристик 
	
	

	8.8. 
	Номинальное рабочее напряжение, В
	400
	Указание характеристик 
	
	

	8.9. 
	Степень защиты, не менее
	IP20
	Указание характеристик 
	
	

	8.10. 
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	Указание характеристик
	
	



[bookmark: _Toc168564354][bookmark: _Toc207880019]Таблица 3.1 Требования к продукции (общие требования)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	В соответствии с ГОСТ IEC 60947-2-2021
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Год выпуска продукции 

	продукция, является новой, неиспользованной, со сроком изготовления не ранее 2026 г.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатическое исполнение 
	УХЛ4
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	Автоматические выключатели должны быть доставлены Поставщиком по адресу:
филиал Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго», 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., 5/2
	
	
	

	4.2. 
	Требования маркировки, транспортировки, хранения
	В соответствии с ГОСТ IEC 60947-2-2021
	Согласие с требованием
	
	

	4.3. 
	Условия транспортирования
	Условия транспортирования ГОСТ 15846-2002
Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Температура эксплуатации
	от -60 °С до +50 °С
	Согласие с требованием
	
	

	5.2.
	Монтаж при температуре
	Не ниже -20 °С
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок эксплуатации автоматических выключателей составляет не менее 5-ти лет с момента получения продукции на складе Покупателя
	[bookmark: _GoBack]Согласие с требованием 
	
	

	7. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:


	Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. 
	 Предоставление указанных документов в составе заявки Участника
	Предоставление указанных документов в составе заявки Участника
	

	7.2. 
	
	- сертификат качества на русском языке;
- технический паспорт на русском языке;
- инструкция по эксплуатации на русском языке;
-упаковочный лист;
- иные документы (сертификат соответствия, безопасности, пожаробезопасности, радиологической безопасности, санитарный сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого товара
	 Предоставление указанных документов в составе заявки Участника
	Предоставление указанных документов в составе заявки Участника
	

	7.3. 
	
	При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.
	 Предоставление указанных документов в составе заявки Участника
	Предоставление указанных документов в составе заявки Участника
	

	7.4. 
	Одновременно с продукцией предоставляются:









	Cопроводительные документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям Покупателя (т.е. сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические сертификаты в случае, если продукция подлежит сертификации, паспорта качества).
	 Предоставление указанных документов в составе заявки Участника
	Предоставление указанных документов в составе заявки Участника
	

	7.5. 
	Продукция должна быть новой (ранее не использованной), упакована соответственно данному виду продукции, с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем. А также должна быть рассортирована и доставлена в объеме и номенклатуре в соответствии с Таблицей № 1.1 настоящего технического задания.
	 Предоставление указанных документов в составе заявки Участника
	Предоставление указанных документов в составе заявки Участника
	



7. В составе заявки необходимо предоставить:
7.1. Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствии с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме).



Начальник СТП											Д. В. Михайлова
