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1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]ОКПД2 26.20.14.100 Поставка серверного оборудования для Рыбинской и Угличской ГЭС.
1.2. Цель использования закупаемой продукции 
Исполнение доходного договора от 25.12.2025 г № 1200-250-2025 «Монтаж и наладка технических средств охраны комплексной системы безопасности Рыбинской и Угличской ГЭС», заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».
В описании характеристик предмета закупки Заказчиком использованы указания на товарный знак без указания слов «(или эквивалент)» на основании п. 6.5.1.3 в) ЕПоЗ в связи наличием обязательств Заказчика перед третьими лицами, в связи с чем использование иной продукции невозможно.

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc75446578]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции 
	№
п/п
	Наименование продукции*
	Ед. измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	
	Партия №1 (Рыбинская ГЭС)
	
	

	1
	Специализированный сервер  
	шт.
	3

	2
	Специализированная рабочая станция для отображения камер высокого разрешения, до 2-х мониторов 
	шт.
	9

	3
	Специализированная рабочая станция для отображения камер высокого разрешения, до 8-и мониторов
	шт.
	2

	
	Партия №2 (ВСП №2 Рыбинской ГЭС)
	
	

	4
	Специализированный сервер  
	шт.
	1

	5
	Специализированная рабочая станция для отображения камер высокого разрешения, до 4-х мониторов
	шт.
	1

	
	Партия №3 (Угличская ГЭС)
	
	

	6
	Специализированный сервер  
	шт.
	3

	7
	Специализированная рабочая станция для отображения камер высокого разрешения, до 2-х мониторов
	шт.
	5

	8
	Специализированная рабочая станция для отображения камер высокого разрешения, до 6-и мониторов
	шт.
	1


*В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.


2.1.2. [bookmark: _Toc141728501]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 26.20.14.100 Поставка серверного оборудования для Рыбинской и Угличской ГЭС Партия №1
	С даты подписания договора
	В течение 50 календарных дней с даты подписания договора

	2
	ОКПД2 26.20.14.100 Поставка серверного оборудования для Рыбинской и Угличской ГЭС Партия №2
	С даты подписания договора
	В течение 50 календарных дней с даты подписания договора

	3
	ОКПД2 26.20.14.100 Поставка серверного оборудования для Рыбинской и Угличской ГЭС Партия №3
	С даты подписания договора
	В течение 50 календарных дней с даты подписания договора
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2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc141728503]Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиции № 1-8 Таблицы 1.1): ОКПД2 26.20.14.100 Поставка серверного оборудования для Рыбинской и Угличской ГЭС

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	 Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1 
	Специализированный сервер
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.1
	Количество видеоканалов:
	не менее 100 с функцией видеозаписи
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2
	Количество видеопотоков:
	не менее 25
	Указание характеристик
	
	

	[bookmark: _GoBack]1.1.3
	Входящий суммарный видеопоток:
	не менее 650 Мбит/с /MJPEG, H.264, H.265, LAN 2x1Gbit Ethernet
	Указание характеристик
	
	

	1.1.4
	Дополнительная сетевая карта:
	не хуже 2x1Gbit Ethernet
	Указание характеристик
	
	

	1.1.5
	Сетевая карта:
	не хуже 10 Гбит/с 2xSFP+
	Указание характеристик
	
	

	1.1.6
	Накопители под ОС:
	не хуже SSD*2 960Gb (RAID1)
	Указание характеристик
	
	

	1.1.7
	Хранение видеоданных:
	не менее 30 суток
	Указание характеристик
	
	

	1.1.8
	Поток на камеру:
	не менее 6 Мбит/с
	Указание характеристик
	
	

	1.1.9
	Запись: 
	постоянная
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.10
	Кол-во отказоустойчивых дисковых массивов:
	не менее 2
	Указание характеристик
	
	

	1.1.11
	Объем памяти дисковых массивов (1 массив):
	не менее 80Тб HDD RAID6 + HotSpare
	Указание характеристик
	
	

	1.1.12
	Суммарный дисковый массив:
	не менее 160Тб HDD RAID6 + HotSpare в комплекте поставки
	Указание характеристик
	
	

	1.1.13
	Аппаратный RAID контроллер:
	SAS/SATA
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.14
	Горячая замена вентиляторов и резервирование блоков питания:
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.15
	Система самодиагностики:
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.16
	Установка в 19" стойку (рельсы/ручки в комплекте, высота 3U):
	220В, 50Гц
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.17
	Размещение в телекоммуникационных шкафах (стойках) глубиной не менее 1000мм:
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.18
	Максимальная потребляемая мощность:
	не более 800Вт
	Указание характеристик
	
	

	1.1.19
	USB-Ключ аппаратной защиты Guardant:
	1шт
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.20
	Предустановленная операционная система:
	Astra Linux Special Edition 1.8
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.21
	Уровень защищенности
	«Воронеж», Embedded, для специализированных устройств (УРМ)
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.22
	Комплект поставки:
	клавиатура + оптический манипулятор ("мышь")
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.23
	Сервер должен быть включен в Реестр российской промышленной продукции (постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719) или в Единый реестр радиоэлектронной продукции (постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878) к моменту поставки
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	1.2 
	Специализированная рабочая станция для отображения камер высокого разрешения, до 2-х мониторов
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.1
	Подключение мониторов (DP+HDMI):
	не менее 2-х шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.2.2
	Исполнение:
	Настольное
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.3
	Потребляемая мощность:
	не более 300Вт
	Указание характеристик
	
	

	1.2.4
	Комплект поставки:
	клавиатура + оптический манипулятор ("мышь")
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.5
	Предустановленная операционная система:
	Astra Linux Special Edition 1.8
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.6
	Уровень защищенности
	«Воронеж», Embedded, для специализированных устройств (УРМ)
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.7
	Рабочая станция должна быть включена в Реестр российской промышленной продукции (постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719) или в Единый реестр радиоэлектронной продукции (постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878) к моменту поставки
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.3 
	Специализированная рабочая станция для отображения камер высокого разрешения, до 4-х мониторов
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.1
	Подключение мониторов (2xDP+2xHDMI):
	не менее 4-х шт
	Указание характеристик
	
	

	1.3.2
	Исполнение:
	Настольное
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.3
	Потребляемая мощность:
	не более 300Вт
	Указание характеристик
	
	

	1.3.4
	Комплект поставки:
	клавиатура + оптический манипулятор ("мышь")
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.5
	Предустановленная операционная система:
	Astra Linux Special Edition 1.8
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.6
	Уровень защищенности
	«Воронеж», Embedded, для специализированных устройств (УРМ)
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.7
	Рабочая станция должна быть включена в Реестр российской промышленной продукции (постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719) или в Единый реестр радиоэлектронной продукции (постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878) к моменту поставки
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	1.4 
	Специализированная рабочая станция для отображения камер высокого разрешения, до 6-и мониторов
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.1
	Подключение мониторов (4хHDMI+2xDP):
	не менее 6-и шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.4.2
	Исполнение:
	Настольное
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.3
	Потребляемая мощность:
	не более 350Вт
	Указание характеристик
	
	

	1.4.4
	Комплект поставки:
	клавиатура + оптический манипулятор ("мышь")
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.5
	Предустановленная операционная система:
	Astra Linux Special Edition 1.8
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.6
	Уровень защищенности
	«Воронеж», Embedded, для специализированных устройств (УРМ)
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.7
	Рабочая станция должна быть включена в Реестр российской промышленной продукции (постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719) или в Единый реестр радиоэлектронной продукции (постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878) к моменту поставки
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	1.5 
	Специализированная рабочая станция для отображения камер высокого разрешения, до 8-и мониторов
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.1
	Подключение мониторов (4хHDMI+4xDP):
	не менее 8-и шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.2
	Исполнение:
	Настольное
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.3
	Потребляемая мощность:
	не более 350Вт
	Указание характеристик
	
	

	1.5.4
	Комплект поставки:
	клавиатура + оптический манипулятор ("мышь")
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.5
	Предустановленная операционная система:
	Astra Linux Special Edition 1.8
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.6
	Уровень защищенности
	«Воронеж», Embedded, для специализированных устройств (УРМ)
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.7
	Рабочая станция должна быть включена в Реестр российской промышленной продукции (постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719) или в Единый реестр радиоэлектронной продукции (постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878) к моменту поставки
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	Партия №1 в соответствии с табл.1.1 - Рыбинская ГЭС – 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Партия №2 в соответствии с табл.1.1 - ВСП №2 Рыбинской ГЭС – 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Партия №3 в соответствии с табл.1.1 - Угличская ГЭС – 152615, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Спасская д. 33.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и не менее Гарантийного срока производителя. Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	5.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:
· Паспорта качества в 2 экз.;
· Сертификат соответствия (декларация соответствия) в 2 экз.;
· Технический паспорт на русском языке в 1 экз.;
· Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.;
· Упаковочный лист на Продукцию в 1 экз.;
· Сертификат о происхождении товара в 2 экз.;
· иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
· Обязательные первичные документы:
· Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.;
· Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз.
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Год производства оборудования, а также все компоненты должны быть произведены не ранее 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора поставки. 
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным приказом ПАО «РусГидро» от 28.02.2025 №173 «Об утверждении перечней, применяемых в Группе РусГидро типовых технических решений информационно-технологической инфраструктуры и рабочих мест Группы РусГидро, а также запрещенных к использованию типов программного обеспечения» с учетом изменений по приказу от 11.03.2026 №179 «О внесении изменения в приказ ПАО «РусГидро» от 28.02.2025 № 173».
Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
Программное обеспечение, установленное на оборудование, поставляемое в рамках данной закупки, должно иметь ключи и лицензии без ограничения срока их действия, что подтверждается письмом производителя программного обеспечения.
	Согласие с требованием
	
	

	6.2.
	В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
	Согласие с требованием
	
	




2.2.1. [bookmark: _Hlk140572020]В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке.



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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