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1. [bookmark: _Toc124846884]Общие сведения
0.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД 2 27.32.13 Поставка кабельной продукции для нужд Воткинского филиала
0.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение доходного договора 1180-199-2025 от 30.07.2025г. «Демонтаж, монтаж, наладка систем возбуждения гидрогенераторов 1,2,6,7,8,10,13,15,22 Камской ГЭС», заключенного между Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковском и филиалом ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС».
 
1. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc124846885][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
1.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
1.1.1. [bookmark: _Toc124846886][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc124591777][bookmark: _Toc124591881][bookmark: _Toc124846887][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	[bookmark: _Toc75446578]№ п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во 

	1. 
	ОКПД 2 27.32.13 Поставка кабельной продукции для нужд Воткинского филиала
	КВВГЭнг(A)-LS 7х1,5 мм2
	м
	40

	
	
	КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 мм2
	м
	462

	
	
	КВВГЭнг(A)-LS 4х4 мм2
	м
	60

	
	
	КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм2
	м
	100

	
	
	КВВГЭнг(A)-LS 14х1 мм2
	м
	40

	
	
	КВВГЭнг(A)-LS 10х1,5 мм2
	м
	25

	
	
	КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5 мм2
	м
	30

	
	
	КВВГнг-LS 7х4 мм2
	м
	195

	
	
	ВВГнг-LS 2х16 мм2-660В
	м
	100

	
	
	ВВГнг-LS 2х6 мм2-1 кВ
	м
	115

	
	
	ПвВнг(A)-LS 3х120/16 мм2-10000В
	м
	60

	
	
	ПвВнг-LS (1 кВ) 1х95 мм2
	м
	60

	
	
	ППСРВМ 3000 1х185 мм2
	м
	100

	
	
	КВПЭфнг(А)-LS-5e 4х2х0,52 мм2
	м
	135

	
	
	ПуГВ 1х6-450
	м
	100


1.1.2. [bookmark: _Toc124846888][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc124846889][bookmark: _Toc124591883][bookmark: _Toc124591779][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2 27.32.13 Поставка кабельной продукции для нужд Воткинского филиала
	С даты подписания договора
	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора
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2.2.	Требования к качеству продукции.
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3 Требования к продукции.
Наименование продукции: ОКПД 2 27.32.13 Поставка кабельной продукции для нужд Воткинского филиала
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-
	

	1.1. 
	Наименование продукции
	Производитель 
	Соответствие стандартам
	Примечание
	
	-
	

	
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х1,5 мм2
	
	ГОСТ 26411-1985
	строительная длина не менее 40 м.
	
	
	

	
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 мм2
	
	ГОСТ 26411-1985
	строительная длина не менее 462 м.
	
	
	

	
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х4 мм2
	
	ГОСТ 26411-1985
	строительная длина не менее 60 м.
	
	
	

	
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм2
	
	ГОСТ 26411-1985
	строительная длина не менее 100 м.
	
	
	

	
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 14х1 мм2
	
	ГОСТ 26411-1985
	строительная длина не менее 40 м.
	
	
	

	
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х1,5 мм2
	
	ГОСТ 26411-1985
	строительная длина не менее 25 м.
	
	
	

	
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5 мм2
	
	ГОСТ 26411-1985
	строительная длина не менее 30 м.
	
	
	

	
	Кабель контрольный КВВГнг-LS 7х4 мм2
	
	ГОСТ 26411-1985
	строительная длина не менее 195 м.
	
	
	

	
	Кабель силовой ВВГнг-LS 2х16 мм2 -660В
	
	ГОСТ 31996-2012
	строительная длина не менее 100 м.
	
	
	

	
	Кабель силовой ВВГнг-LS 2х6 мм2-1 кВ
	
	ГОСТ 31996-2012
	строительная длина не менее 115 м.
	
	
	

	
	Кабель силовой ПвВнг(A)-LS 3х120мм2/16-10000
	
	соответствие технической документации завода-изготовителя
	строительная длина не менее 60 м.
	
	
	

	
	Кабель силовой ПвВнг-LS (1кВ) 1х95 мм2
	
	соответствие технической документации завода-изготовителя
	строительная длина не менее 60 м.
	
	
	

	
	Провод силовой ППСРВМ 3000 1х185 мм2
	
	соответствие технической документации завода-изготовителя
	строительная длина не менее 100 м.
	
	
	

	
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6 мм2 -450
	
	соответствие технической документации завода-изготовителя
	строительная длина не менее 100 м.
	
	
	

	
	Кабель симметричный для структурированных кабельных систем КВПЭфнг(А)-LS-5e 4х2х0,52 мм2
	
	соответствие технической документации завода-изготовителя
	строительная длина не менее 135 м.
	
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-
	

	2.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» ПУ в г. Пермь 614030, Пермский край, г. Пермь, территория филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС».
Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 15-30, пятница с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 14-30 по местному времени.
	
	-
	

	2.2. 
	Требования к таре и упаковке
	1. Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.
2. На каждой упаковке полное наименование продукции.
Маркировка тары и упаковки должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012.
Ярлык, прикрепляемый к барабану, бухте, катушке должен содержать следующую информацию:
- наименование предприятия-изготовителя
- товарный знак предприятия-изготовителя
- юридический адрес предприятия-изготовителя
- контактный телефон, адрес электронной почты предприятия-изготовителя
- номер барабана/катушки/бухты (в зависимости от типа тары)
- типоразмер барабана
- ТУ/ГОСТ на изделие
- наименование кабельного изделия в соответствии со спецификацией
- номинальное рабочее напряжение (В)
- длину кабельного изделия в метрах
- массу нетто в килограммах
- массу брутто в килограммах
- штамп ОТК предприятия-изготовителя
- дату изготовления в формате ММ.ГГГГ
- сведения о сертификации (отметки о наличии сертификатов ГОСТ Р, ТР ТС, ПБ)
- страну изготовления.
На наружной стороне щеки барабана должна быть нанесена стрелка, указывающая направление вращения барабана при его перекатывании
	
	-
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-
	

	3.1. 
	Срок гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.
	
	-
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-
	

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификаты соответствия;
· паспорта качества;
· заводские протоколы испытаний с указанием:
· марка кабеля;
· завод-изготовитель;
· длина кабеля на барабане;
· № барабана;
· масса кабеля;
· измерение сопротивления изоляции жил;
· измерение сопротивления медной жилы постоянному току;
· испытания переменным напряжением 2500В в течении 5 минут;
· печать ОТК завода
· сертификаты соответствия пожарной безопасности;
· товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
	
	-
	

	5. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	
	-//-
	

	5.1. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления пропуска на территорию предоставляется не позднее 10-00  рабочего дня, предшествующего дню поставки.
	
	-
	

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-
	

	6.1. 
	Общие требования
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Кабели для цепей управления и сигнализации обязательно поставлять единой длинной (одним куском), указанной в Таблице 1.1 Технических требований.
Объем продукции каждой номенклатурной позиции, должен соответствовать (принадлежать) одной производимой партии продукции.
Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
	
	-
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3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
