ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 26.30.30, ОКПД2. 26.20.40.  Поставка коммуникационного оборудования и материалов системы сбора и обработки информации (ССОИ) для нужд Саратовского филиала

Содержание
31.
Общие сведения


31.1.
Обозначения и сокращения


41.2. Наименование закупаемой продукции


41.3. Цель использования закупаемой продукции


42. Требования к продукции


42.1. Требования к объёмам и срокам поставки


42.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции


4Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции


62.1.2 Требования к срокам поставки продукции


6Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции


72.2. Требования к качеству продукции


7Таблица 3. Требования к продукции


153. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки




1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	Заказчик
	ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Покупатель
	АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер Мотальный, д. 8, помещ. ВП 31, офис С1А.,

Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Поставщик
	Поставщик. 

	ТТ
	Технические требования 

	ССОИ
	Системы сбора и обработки информации

	ПО
	Программное обеспечение


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.30.30, ОКПД2. 26.20.40.  Поставка коммуникационного оборудования и материалов системы сбора и обработки информации (ССОИ) для нужд Саратовского филиала.
1.3. Цель использования закупаемой продукции
Поставка коммуникационного оборудования и материалов системы сбора и обработки информации (ССОИ) для модернизации комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС, в целях исполнения работ по договору №1300-265-2022 от 16.09.2022 г. «Модернизация комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».
1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1. Перечень ресурсов и услуг, предоставляемых Покупателем Поставщику: 

-    складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Поставщика.

1.4.2. Услуги предоставляются без дополнительной платы со стороны Поставщика.

                                        2. Требования к продукции
2.1. Требования к объёмам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№

п/п
	Наименование продукции
	Марка, артикул
	Единица 

измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, до 24 SC портов или 48 LC портов, выдвижной, с полкой,  черный, в комплекте: сплайс-кассета и КДЗС
	NMF-RP24SC-TS-P-1U-BK
	шт.
	26

	2. 
	Сплайс-кассета NIKOMAX, до 32 КДЗС, с органайзером, АБС-пластик, черная
	NMF-SPL32-WO
	шт.
	78

	3. 
	Крышка для сплайс кассеты NIKOMAX, для NMF-SPL32-WO, черная
	NMF-CVR-SPL32-BK
	шт.
	78

	4. 
	Оптический адаптер, SM 9/125, LC/UPC-LC/UPC, двойной, 2 шт. синий 
	NMF-OA2SM-LCU-LCU-2
	шт.
	372

	5. 
	Оптический адаптер, SM 9/125, SC/UPC-SC/UPC, одинарный, 2 шт. синий
	NMF-OA1SM-SCU-SCU-2
	шт.
	204

	6. 
	Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, LC/APC-LC/APC, двойной, LSZH нг(A)-HFLTx, 2мм, желтый, 3м
	NMF-PC2S2C2-LCA-LCA-003-R
	шт.
	258

	7. 
	Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, SC/APC-SC/APC, двойной, LSZH нг(A)-HFLTx, 2мм, желтый, 1м
	NMF-PC2S2C2-SCA-SCA-001-R
	шт.
	23

	8. 
	Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, монтажный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, LC/APC, LSZH нг(A)-HFLTx, 0.9мм, желтый, 1м, уп-ка 2шт.
	NMF-PT1S2C0-LCA-XXX-001-2
	упаковка
	508

	9. 
	Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, монтажный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, SC/APC, LSZH нг(A)-HFLTx, 0.9мм, желтый, 1м, уп-ка 2шт.
	NMF-PT1S2C0-SCA-XXX-001-2
	упаковка
	46

	10. 
	Патч-корд для модулей QSFP+,MPO CABLE patch cord 2м, «ЭЛТЕКС»
	FH-SX-MMF-MPO-UPC-OM3-02
	шт.
	6

	11. 
	Термоусаживаемая гильза (КДЗС) NIKOMAX, 60мм, уп-ка 10шт.
	NMF-KDZS60-10
	упаковка
	202

	12. 
	Коммутационная панель NIKOMAX 19", 1U, 24 порта, Кат.6 (Класс E), 250МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, полный экран, с органайзером, металлик - гарантия: 5 лет расширенная / 25 лет системная
	NMC-RP24SE2-1U-MT
	шт.
	9

	13. 
	Коммутационная панель NIKOMAX 19", 1U, 48 портов, Кат.6, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, полный экран, с органайзером, металлик, гарантия: 5 лет расширенная / 25 лет системная
	NMC-RP48SE2-HR-1U-MT
	шт.
	2

	14. 
	Коммутационный шнур NIKOMAX S/FTP 4 пары, Кат.6 (Класс E), 250МГц, 2хRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, BC (чистая медь), 26AWG (7х0,165мм), LSZH нг(А)-HFLTx, серый, 2м
	NMC-PC4SE55B-020-C-GY
	шт.
	200

	15. 
	Коммутационный шнур NIKOMAX S/FTP 4 пары, Кат.6 (Класс E), 250МГц, 2хRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, BC (чистая медь), 26AWG (7х0,165мм), LSZH нг(А)-HFLTx, серый,3м
	NMC-PC4SE55B-030-C-GY
	шт.
	15

	16. 
	Настенный разборный шкаф TLK 19", 6U, металлическая дверь, Ш600хВ370хГ450мм, 2 пары монтажных направляющих, серый
	TWC-066045-R-M-GY
	шт.
	8

	17. 
	Настенный разборный шкаф TLK 19", 12U, металлическая дверь, Ш600хВ636хГ600мм, 2 пары монтажных направляющих, черный
	TWC-126060-R-M-BK
	шт.
	1

	18. 
	Настенный разборный шкаф TLK 19", 18U, металлическая дверь, Ш600хВ904хГ600мм, 2 пары монтажных направляющих, черный
	TWC-186060-R-M-BK
	шт.
	3

	19. 
	Напольный шкаф 19", 42U, перфорированные стенки и двери, Ш600хВ2060хГ1000мм, в разобранном виде, черный
	TFA-426010-PPPP-BK
	шт.
	6

	20. 
	Вентиляторный блок для настенного шкафа 6 U
	TLK-FAN2-TERM-I-GY
	шт.
	8

	21. 
	Вентиляторный блок для настенного шкафа 12 и 18 U
	TLK-FAN2-TERM-BK
	шт.
	4

	22. 
	Вентиляторный блок для напольного шкафа 42 U
	TLK-FAN4-TERM-BK
	шт.
	6

	23. 
	Кабель питания, 5 м
	TLK-PCC10-050
	
	68

	24. 
	Кабель питания, 3 м
	TLK-PCC10-030
	шт.
	74

	25. 
	Кабель питания, 1,8 м
	TLK-PCC10-018
	шт.
	59

	26. 
	Блок электрических розеток
	TLK-RSC09-MF-01-BK
	шт.
	28

	27. 
	Блок электрических розеток
	TLK-RSC08-MTF-01-BK
	шт.
	26

	28. 
	Щеточные заслонки для шкафов серий TFA, TWC-R
	TLK-BRSH-GY
	шт.
	8

	29. 
	Щеточные заслонки для шкафов серий TFA, TWC-R
	TLK-BRSH-BK
	шт.
	10

	30. 
	Опоры регулируемые для настенных шкафов серии TWC-R, 4 шт.
	TLK-WT4-M6-GY
	комплект
	8

	31. 
	Опоры регулируемые для настенных шкафов серии TWC-R, 4 шт.
	TLK-WT4-M6-BK
	комплект
	4

	32. 
	Опоры регулируемые без поворотной основы для шкафов серий TFA, 4 шт.
	TLK-LT4-NT
	комплект
	6

	33. 
	Комплект для соединения шкафов TFA, 4 шт
	TLK-JC
	комплект
	4

	34. 
	Крепежный комплект, М6, 50 шт
	TLK-FPFP-50
	упаковка
	58

	35. 
	Вертикальные органайзеры, 42U 
	TLK-OV75-2-42U-I-BK
	шт.
	24

	36. 
	Вертикальные органайзеры, 18U 
	TLK-OV75-2-18U-I-BK
	шт.
	12

	37. 
	Кабельный органайзер 19", 1U, металлические кольца, глубина колец 60мм
	TLK-OK-600 NIKOMAX
	шт.
	65

	38. 
	Шина заземления медная горизонтальная 19"
	TLK-ERH-CU 
	шт.
	24

	39. 
	Оптический кросс 19", 2U, до 48 SC портов или 96 LC портов, серый, неукомплектованный
	NMF-RP48SC-WS-ES-2U-GY
	шт.
	3

	40. 
	Сплайс-кассета емкостью до 32 КДЗС, c органайзером
	NMF-SPL32-WO
	шт.
	7

	41. 
	Крышка для сплайс-кассеты 
	NMF-CVR-SPL32-BK
	шт.
	7

	42. 
	Коннектор под витую пару, самозажимной, экранированный, категории 6, 100 шт.
	NMC-RJ88RZ50SE3-T-100
	упаковка
	1

	43. 
	Настенная розетка экранированная, кат.6, 1 порт
	NMC-WO1SE2-WT
	шт.
	15

	44. 
	In-liner Aero Миниколонна распределительная алюминиевая, 0.5м, цвет черный, RAL 7021
	19553
	шт.
	8


2.1.2 Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	С даты подписания договора
	Не позднее 45 (сорок пять)

календарных дней 
с даты подписания договора



2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1-44 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): 
Поставка коммуникационного оборудования и материалов системы сбора и обработки информации (ССОИ) для нужд Саратовского филиала.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Покупателя
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	-//-

	1.1 
	Наименование
	Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, до 24 SC портов или 48 LC портов, выдвижной, с полкой,  черный, в комплекте: сплайс-кассета и КДЗС
	
	-



	a. 
	Марка, артикул
	NMF-RP24SC-TS-P-1U-BK
	
	

	1.2 
	Наименование
	Сплайс-кассета NIKOMAX, до 32 КДЗС, с органайзером, АБС-пластик, черная
	
	-



	a. 
	Марка, артикул
	NMF-SPL32-WO
	
	

	1.3 
	Наименование
	Крышка для сплайс кассеты NIKOMAX, для NMF-SPL32-WO, черная
	
	-


	a. 
	Марка, артикул
	NMF-CVR-SPL32-BK
	
	

	1.4 
	Наименование
	Оптический адаптер, SM 9/125, LC/UPC-LC/UPC, двойной, 2 шт. синий
	
	-



	a. 
	Марка, артикул
	NMF-OA2SM-LCU-LCU-2
	
	

	1.5 
	Наименование
	Оптический адаптер, SM 9/125, SC/UPC-SC/UPC, одинарный, 2 шт. синий
	
	_

	a. 
	Марка, артикул
	NMF-OA1SM-SCU-SCU-2
	
	

	1.6 
	Наименование
	Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, LC/APC-LC/APC, двойной, LSZH нг(A)-HFLTx, 2мм, желтый, 3м
	
	-


	a. 
	Марка, артикул
	NMF-PC2S2C2-LCA-LCA-003-R
	
	

	1.7 
	Наименование
	Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, SC/APC-SC/APC, двойной, LSZH нг(A)-HFLTx, 2мм, желтый, 1м
	
	-


	a. 
	Марка, артикул
	NMF-PC2S2C2-SCA-SCA-001-R
	
	

	1.8 
	Наименование
	Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, монтажный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, LC/APC, LSZH нг(A)-HFLTx, 0.9мм, желтый, 1м, уп-ка 2шт.
	
	-


	a. 
	Марка, артикул
	NMF-PT1S2C0-LCA-XXX-001-2
	
	

	1.9 
	Наименование
	Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, монтажный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, SC/APC, LSZH нг(A)-HFLTx, 0.9мм, желтый, 1м, уп-ка 2шт.
	
	-


	a. 
	Марка, артикул
	NMF-PT1S2C0-SCA-XXX-001-2
	
	

	1.10 
	Наименование
	Патч-корд для модулей QSFP+,MPO CABLE patch cord 2м, «ЭЛТЕКС»
	
	

	1.11 
	Марка, артикул
	FH-SX-MMF-MPO-UPC-OM3-02
	
	

	1.12 
	Наименование
	Термоусаживаемая гильза (КДЗС) NIKOMAX, 60мм, уп-ка 10шт.
	
	-



	a. 
	Марка, артикул
	NMF-KDZS60-10
	
	

	1.13 
	Наименование
	Коммутационная панель NIKOMAX 19", 1U, 24 порта, Кат.6 (Класс E), 250МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, полный экран, с органайзером, металлик
	
	

	1.14 
	Марка, артикул
	NMC-RP24SE2-1U-MT
	
	

	1.15 
	Наименование
	Коммутационная панель NIKOMAX 19", 1U, 48 портов, Кат.6, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, полный экран, с органайзером, металлик
	
	-



	a. 
	Марка, артикул
	NMC-RP48SE2-HR-1U-MT
	
	

	1.16 
	Наименование
	Коммутационный шнур NIKOMAX S/FTP 4 пары, Кат.6 (Класс E), 250МГц, 2хRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, BC (чистая медь), 26AWG (7х0,165мм), LSZH нг(А)-HFLTx, серый, 2м
	
	-

	a. 
	Марка, артикул
	NMC-PC4SE55B-020-C-GY
	
	

	1.17 
	Наименование
	Коммутационный шнур NIKOMAX S/FTP 4 пары, Кат.6 (Класс E), 250МГц, 2хRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, BC (чистая медь), 26AWG (7х0,165мм), LSZH нг(А)-HFLTx, серый,3м
	
	-

	a. 
	Марка, артикул
	NMC-PC4SE55B-030-C-GY
	
	

	1.18 
	Наименование
	Настенный разборный шкаф TLK 19", 6U, металлическая дверь, Ш600хВ370хГ450мм, 2 пары монтажных направляющих, серый
	
	-

	a. 
	Марка, артикул
	TWC-066045-R-M-GY
	
	

	1.19 
	Наименование
	Настенный разборный шкаф TLK 19", 12U, металлическая дверь, Ш600хВ636хГ600мм, 2 пары монтажных направляющих, черный
	
	-


	a. 
	Марка, артикул
	TWC-126060-R-M-BK
	
	

	1.20 
	Наименование
	Настенный разборный шкаф TLK 19", 18U, металлическая дверь, Ш600хВ904хГ600мм, 2 пары монтажных направляющих, черный
	
	-


	a. 
	Марка, артикул
	TWC-186060-R-M-BK
	
	

	
	Наименование
	Напольный шкаф 19", 42U, перфорированные стенки и двери, Ш600хВ2060хГ1000мм, в разобранном виде, черный
	
	-



	1.21 
	Марка, артикул
	TFA-426010-PPPP-BK
	
	

	1.22 
	Наименование
	Вентиляторный блок для настенного шкафа 6 U
	
	-

	1.23 
	Марка, артикул
	TLK-FAN2-TERM-I-GY
	
	

	1.24 
	Наименование
	Вентиляторный блок для настенного шкафа 12 и 18 U
	
	-

	1.25 
	Марка, артикул
	TLK-FAN2-TERM-BK
	
	

	1.26 
	Наименование
	Вентиляторный блок для напольного шкафа 42 U
	
	-

	1.27 
	Марка, артикул
	TLK-FAN4-TERM-BK
	
	

	1.28 
	Наименование
	Кабель питания, 5 м
	
	

	1.29 
	Марка, артикул
	TLK-PCC10-050
	
	

	1.30 
	Наименование
	Кабель питания, 3 м
	
	-


	1.31 
	Марка, артикул
	TLK-PCC10-030
	
	

	1.32 
	Наименование
	Кабель питания, 1,8 м
	
	-



	1.33 
	Марка, артикул
	TLK-PCC10-018
	
	

	1.34 
	Наименование
	Блок электрических розеток
	
	-

	1.35 
	Марка, артикул
	TLK-RSC09-MF-01-BK
	
	

	1.36 
	Наименование
	Блок электрических розеток
	
	

	1.37 
	Марка, артикул
	TLK-RSC08-MTF-01-BK
	
	

	1.38 
	Наименование
	Щеточные заслонки для шкафов серий TFA, TWC-R
	
	-

	1.39 
	Марка, артикул
	TLK-BRSH-GY
	
	

	1.40 
	Наименование
	Щеточные заслонки для шкафов серий TFA, TWC-R
	
	-

	1.41 
	Марка, артикул
	TLK-BRSH-BK
	
	

	1.42 
	Наименование
	Опоры регулируемые для настенных шкафов серии TWC-R, 4 шт.
	
	-


	1.43 
	Марка, артикул
	TLK-WT4-M6-GY
	
	

	1.44 
	Наименование
	Опоры регулируемые для настенных шкафов серии TWC-R, 4 шт.
	
	-



	1.45 
	Марка, артикул
	TLK-WT4-M6-BK
	
	

	1.46 
	Наименование
	Опоры регулируемые без поворотной основы для шкафов серий TFA, 4 шт.
	
	-

	1.47 
	Марка, артикул
	TLK-LT4-NT
	
	

	1.48 
	Наименование
	Комплект для соединения шкафов TFA, 4 шт
	
	-

	1.49 
	Марка, артикул
	TLK-JC
	
	

	1.50 
	Наименование
	Крепежный комплект, М6, 50 шт
	
	-

	1.51 
	Марка, артикул
	TLK-FPFP-50
	
	

	1.52 
	Наименование
	Вертикальные органайзеры, 42U
	
	-


	1.53 
	Марка, артикул
	TLK-OV75-2-42U-I-BK
	
	

	1.54 
	Наименование
	Вертикальные органайзеры, 18U
	
	-



	1.55 
	Марка, артикул
	TLK-OV75-2-18U-I-BK
	
	

	1.56 
	Наименование
	Кабельный органайзер 19", 1U, металлические кольца, глубина колец 60мм
	
	-

	1.57 
	Марка, артикул
	TLK-OK-600 NIKOMAX
	
	

	1.58 
	Наименование
	Шина заземления медная горизонтальная 19"
	
	-

	1.59 
	Марка, артикул
	TLK-ERH-CU
	
	

	1.60 
	Наименование
	Оптический кросс 19", 2U, до 48 SC портов или 96 LC портов, серый, неукомплектованный
	
	-

	1.61 
	Марка, артикул
	NMF-RP48SC-WS-ES-2U-GY
	
	

	1.62 
	Наименование
	Сплайс-кассета емкостью до 32 КДЗС, c органайзером
	
	-


	1.63 
	Марка, артикул
	NMF-SPL32-WO
	
	

	1.64 
	Наименование
	Крышка для сплайс-кассеты
	
	-



	1.65 
	Марка, артикул
	NMF-CVR-SPL32-BK
	
	

	1.66 
	Наименование
	Коннектор под витую пару, самозажимной, экранированный, категории 6, 100 шт.
	
	-

	1.67 
	Марка, артикул
	NMC-RJ88RZ50SE3-T-100
	
	

	1.68 
	Наименование
	Настенная розетка экранированная, кат.6, 1 порт
	
	-



	1.69 
	Марка, артикул
	NMC-WO1SE2-WT
	
	

	1.70 
	Наименование
	In-liner Aero Миниколонна распределительная алюминиевая, 0.5м, цвет черный, RAL 7021
	
	-

	1.71 
	Марка, артикул
	19553
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2.1
	Место поставки
	Саратовский филиал АО «Гидроремонт – ВКК», РФ, 413865, Саратовская обл., г.  Балаково, Заовражная 48.
	
	-

	2.2
	Поставка
	
1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что   продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. 

2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.

3. Поставщик должен обеспечить поставку, разгрузку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами

4. Поставка производится в город Балаково в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени).

5. Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка: не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки

4. Автотранспорт: с обязательной верхней разгрузкой.
	
	-

	
	Маркировка
	На каждой упаковке полное наименование и количество продукции, транспортировочная маркировка. Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.
	
	-

	2.3
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочными образцами, свободная от прав третьих лиц.
	
	-

	3
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3.1.
	Условия гарантийных обязательств
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	-

	3.2.
	Гарантийный срок
	На продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).

Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	-

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с Продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:

· накладная по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) в 2 (двух) экз.;

· - товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.;

· технические паспорта на русском языке в 1 экз.;

· руководства(инструкция) по эксплуатации на русском языке в 1 экз.;

· сертификат соответствия для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (Постановление Правительства от 22.12.2021 №2425) в 1 экз.; 

· сертификат происхождения;

· гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика в 1 экз.;
	
	-

	4.2.
	Комплектация единицы продукции
	Поставка продукции выполняется в таком объеме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных комплектующих, расходных материалов и изделий.
	
	-

	5
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	5.1.
	Дополнительные требования к продукции
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, год выпуска — не ранее 2025 года. Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования.

Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. 

В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
	
	-


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.

3.2
Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
2

