
8
                           

















[bookmark: _Hlk125636476]Технические требования 
ОКПД  22.23.14.110 Поставка дверных блоков
для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
лот 




[bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 22.23.14.110 Поставка дверных блоков для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск (далее – продукция).
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение договора подряда № 1-Рем-2023-ЧебГЭС «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений», заключенный между филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.  
[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.3. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Дверное полотно ДГ/2250*900/Дуб санремо 
	шт
	2

	2. 
	Дверное полотно /ДГ/2000*900/Дуб санремо 
	шт
	4

	3. 
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]Дверное полотно /ДГ/2200*900/Дуб санремо 
	шт
	2

	4. 
	Дверное полотно Гладкая /ДГ/1990*700/Дуб беловежский 
	шт
	1

	5. 
	Дверное полотно Гладкая /ДГ/2000*600/Дуб беловежский 
	шт
	3

	6. 
	Дверное полотно Гладкая /ДГ/1960*600/Дуб беловежский 
	шт
	5

	7. 
	Дверное полотно Гладкая /ДГ/2000*900/Дуб беловежский 
	шт
	4

	8. 
	Дверное полотно Гладкая /ДГ/1980*600/Дуб беловежский 
	шт
	1

	9. 
	Дверное полотно Гладкая /ДГ/1910*600/Дуб беловежский 
	шт
	1

	10. 
	Дверное полотно Гладкая /ДГ/1930*600/Дуб беловежский 
	шт
	1

	11. 
	Дверное полотно Гладкая /ДГ/1970*600/Дуб беловежский 
	шт
	2

	12. 
	Дверное полотно Гладкая /ДГ/1950*600/Дуб беловежский 
	шт
	1

	13. 
	ДО/2000*700/Дуб беловежский /Стекло
прозрачное Армированное/Усиление под доводчик
	шт
	2

	14. 
	Коробка телескоп/2440*75*32 мм/МДФ/Дуб санремо 
	шт
	8

	15. 
	Коробка телескоп/2100*75*32 мм/МДФ/Дуб санремо 
	шт
	12

	16. 
	Наличник телескоп/2440*70*10 мм/Дуб санремо 
	шт
	8

	17. 
	Наличник телескоп/2200*70*10 мм/Дуб санремо 
	шт
	12

	18. 
	Наличник телескоп/2200*70*10 мм/Дуб беловежский 
	шт
	73

	19. 
	Коробка телескоп/2100*75*32 мм/МДФ/Дуб беловежский 
	шт
	53

	20. 
	Добор телескоп/100 мм/Дуб беловежский 
	шт
	5

	21. 
	Ручка дверная 
	шт
	28

	22. 
	Замок магнитный  мат.хром
	шт
	2

	23. 
	Замок магнитный под цилиндр мат.хром
	шт
	26

	24. 
	Петля  универсальная  100х75х3
мм
	шт
	62

	25. 
	Накладка на ключевой цилиндр 
мат.хром
	шт
	26

	26. 
	Ключевой цилиндр с вертушком  мат.хром
	шт
	14

	27. 
	Цилиндровый механизм  хром
	шт
	12

	28. 
	Доводчик 

	шт
	2


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1
	Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований
	С даты подписания договора
	





0
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1.4. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции  ОКПД  22.23.14.110  Поставка дверных блоков для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	№ п/п
	Наименование продукции
	
Наименование параметра


	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1. 
	[bookmark: _GoBack]Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	

	1.1

	Межкомнатные дверные блоки ДГ/2250*900-2шт,  ДГ/2200*900-2шт
	Дверное полотно
	глухое
	
Участник должен представить в заявке согласие поставить
продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке



	-
	

	
	
	Тип поверхности
	ПВХ пленка
	
	
	

	
	
	Коробка
	телескоп
	
	
	

	
	
	Наличники
	телескоп
	
	
	

	
	
	Размер, мм
	Указаны в таблице №1
	
	
	

	
	
	Цвет
	Дуб санремо
	
	
	

	
	
	Тип замка
	Магнитный с ключевым цилиндром
	
	
	

	
	
	Ручка дверная
	нажимная
	
	
	

	
	
	Петля
	универсальная
	
	
	

	1.2
	Межкомнатные дверные блоки ДГ/2000*900-4шт
	Дверное полотно
	глухое
	
	
	

	
	
	Тип поверхности
	ПВХ пленка
	
	
	

	
	
	Коробка
	телескоп
	
	
	

	
	
	Наличники
	телескоп
	
	
	

	
	
	Размер, мм
	Указаны в таблице №1
	
	
	

	
	
	Цвет
	Дуб санремо
	
	
	

	
	
	Тип замка
	Магнитный с ключевым цилиндром
	
	
	

	
	
	Ручка дверная
	нажимная
	
	
	

	
	
	Петля
	универсальная
	
	
	

	

1.3
	


Межкомнатные дверные блоки ДГ/1990*700-1шт
ДГ/2000*600-3шт
ДГ/1960*600/-5шт
ДГ/2000*900-4шт
ДГ/1980*600-1шт
ДГ/1910*600-1шт
ДГ/1930*600-1шт
ДГ/1970*600-2шт
ДГ/1950*600-1шт




	Дверное полотно
	глухое
	
	
	

	
	
	Тип поверхности
	ПВХ пленка
	
	
	

	
	
	Коробка
	телескоп
	
	
	

	
	
	Наличники
	телескоп
	
	
	

	
	
	Размер, мм
	Указаны в таблице №1
	
	
	

	
	
	Цвет
	Дуб беловежский
	
	
	

	
	
	Тип замка
	Магнитный с ключевым цилиндром(5шт) и ключевым цилиндром с вертушком (14шт)
	
	
	

	
	
	Ручка дверная
	нажимная
	
	
	

	
	
	Петля
	универсальная
	
	
	

	1.4
	Межкомнатные дверные блоки
ДО/2000*700- 2 шт
	Дверное полотно
	с остеклением (стекло прозрачное, армированное)
	
	
	

	
	
	Тип поверхности
	ПВХ пленка
	
	
	

	
	
	Коробка
	телескоп
	
	
	

	
	
	Наличники
	телескоп
	
	
	

	
	
	Размер, мм
	Указаны в таблице №1
	
	
	

	
	
	Цвет
	Дуб беловежский
	
	
	

	
	
	Тип замка
	Магнитный с ключевым цилиндром
	
	
	

	
	
	Ручка дверная
	нажимная
	
	
	

	
	
	Петля
	универсальная
	
	
	

	
	
	Усиление под доводчик
	Применить
	
	
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	2.1
	Место поставки
	Доставка производится на склад покупателя по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34.
	
	
	

	2.2
	Условия приемки
	Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 7-00 до 11-00 и с 12-00 до 16-00.
	
	
	

	2.3
	Требования к упаковке
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	

	3.1
	Срок гарантии
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	
	

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	4.1
	Паспорт на русском языке
	 На каждое изделие.
	
	
	

	4.2
	Сертификат соответствия
	На всю продукцию.
	
	
	

	4.3
	Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
	
	
	

	    5.
	Прочие (дополнительные требования к продукции)
	
	
	

	5.1
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2026 года выпуска.
	
	
	

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем.
	
	
	



[bookmark: _Hlk125101648]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.




