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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ГЭС
	гидроэлектрическая станция

	ОРУ
	открытое распределительное устройство

	ТТ
	технические требования

	Филиал (Покупатель)
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»









1.2. Наименование поставляемого Товара
Контейнеры сухогрузные 20 футов (144 шт.), контейнеры сухогрузные 40 футов (9 шт.), для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» (далее – Товар).

1.3. Цель использования поставляемого Товара
Стандартизированные сухогрузные контейнеры, бывшие в эксплуатации, поставляются для собственных нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» с целью организации защитных сооружений.

1.4. Существующее положение
В настоящий момент на Филиале ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» существующие защитные сооружения не достаточно эффективны.

1.5. Информация в отношении исполнения договора (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Покупателем на этапе исполнения договора)
1.5.1.	Допуск на объект Покупателя осуществляется согласно Регламенту допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (Приложение 1 к настоящим ТТ).
1.5.2.	В целях своевременного выявления лиц, представляющих потенциальную угрозу функционированию объектов энергетики ПАО «РусГидро», для допуска на территорию Филиала Поставщик обязан дополнительно предоставить за 30 рабочих дней до начала проведения входного контроля Товара следующие документы на своих работников, направляемых для осуществления входного контроля поставляемого Товара в Филиал:
· сведения, подтверждающие принадлежность направляемых лиц к организации (копии трудового договора или копии трудовых книжек, или копии приказов о приёме на работу);
· копию страниц паспорта;
· справку об отсутствии судимости;
· заполненную анкету и согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к настоящим ТТ).
1.5.3.	В дополнение к пунктам 1.5.1 и 1.5.2 настоящего раздела допуск на территорию Филиала осуществляется с учетом местной эпидемиологической обстановки, рекомендаций территориального органа Роспотребнадзора и регионального органа государственного управления, о чем Покупатель заблаговременно уведомляет Поставщика до начала проведения входного контроля поставляемого Товара (в случае изменения эпидемиологической обстановки).

2. [bookmark: _Toc119312497]Требования к Товару
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем поставляемого Товара должен соответствовать таблице 1 настоящих ТТ.

Таблица 1. Перечень и объем закупаемого Товара
	№
п/п
	Наименование Товара
	Единица измерения
	Коли-чество
	Код классифи-катора ОФ

	1
	2
	3
	4
	

	1
	Партия № 1:
	

	1.1
	Контейнер сухогрузный (типа Dry Cube), 20-ти футовый
	шт.
	102
	8170104

	2
	Партия №2:
	

	2.1
	Контейнер сухогрузный (типа Dry Cube), 20-ти футовый
	шт.
	42
	8170104

	2.2
	Контейнер сухогрузный (типа Dry Cube), 40-ка футовый
	шт.
	9
	8170104



2.1.2. Требования к срокам поставки Товара должны соответствовать таблице 2 настоящих ТТ.

Таблица 2. Требования по срокам поставки Товара











	№
п/п
	Наименование Товара 
	Требования к началу срока поставки Товара
	Требования к окончанию срока поставки Товара

	1
	2
	3
	4

	1
	Партия №1 
в составе:
· контейнер сухогрузный (типа Dry Cube), 20-ти футовый – 102 шт.
	с даты, следующей за датой заключения Договора
	в течение 30 рабочих дней после даты заключения договора

	2
	Партия №2
в составе:
· контейнер сухогрузный (типа Dry Cube), 20-ти футовый – 42 шт.;
· контейнер сухогрузный (типа Dry Cube), 40-ка футовый – 9 шт.
	с даты, следующей за датой заключения Договора
	в течение 30 рабочих дней после даты заключения договора




















2.2. Требования к качеству Товара
2.2.1. Требования к качеству Товара должны соответствовать таблице 3 настоящих ТТ.
2.2.2. Участник должен подтвердить объемы и сроки поставки Товара, указанные в таблицах 1 и 2, а также представить техническое предложение в формате таблицы 3 настоящих ТТ. В техническом предложении Участник должен заполнить столбцы 4, 5, 6 таблицы 3 на соответствие требованиям Покупателя, указанными в столбце 3 вышеуказанной таблицы. Неисполнение данных требований будет служить основанием для отклонения заявки Участника.

Таблица 3. Требования к качеству Товара
	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование Покупателя
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим, конструктивным и функциональным характеристикам

	1.1
	Контейнер сухогрузный (типа Dry Cube), 20-ти футовый, б/у
	1.1.1. Тип контейнера по ГОСТ Р 53350-2009 (ISO 668:1995): 1CC (Dry Cube);
1.1.2. Назначение контейнера по ГОСТ Р 51876-2008 (ISO 1496-1:1990): общего назначения (GP);
1.1.3. Вид контейнера по ГОСТ Р 51876-2008 (ISO 1496-1:1990): закрытый с открывающимся одним или обоими торцами;
1.1.4. Внешние размеры контейнера (д×ш×в) по ГОСТ Р 53350-2009 (ISO 668:1995): 6058×2438×2591 мм;
1.1.5. Масса брутто по ГОСТ Р 53350-2009 (ISO 668:1995): не менее 30000 кг;
1.1.6. Масса нетто (пустого контейнера): не более 2500 кг;
1.1.7. Размещение угловых фитингов: в соответствии с ГОСТ 51891-2008 (ISO 1161:1984);
1.1.8. Возможность штабелирования по ГОСТ Р 51876-2008 (ISO 1496-1:1990): не менее 3-х ярусов (с полезной нагрузкой), с установкой на фитинги;
1.1.9. Материал пола: фанера (или аналог плоского покрытия).
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2
	Контейнер сухогрузный (типа Dry Cube), 40-ка футовый, б/у
	1.2.1. Тип контейнера по ГОСТ Р 53350-2009 (ISO 668:1995): 1АА (Dry Cube);
1.2.2. Назначение контейнера по ГОСТ Р 51876-2008 (ISO 1496-1:1990): общего назначения (GP);
1.2.3. Вид контейнера по ГОСТ Р 51876-2008 (ISO 1496-1:1990): закрытый с открывающимся одним или обоими торцами;
1.2.4. Внешние размеры контейнера (д×ш×в) по ГОСТ Р 53350-2009 (ISO 668:1995): 12192×2438×2591 мм;
1.2.5. Масса брутто по ГОСТ Р 53350-2009 (ISO 668:1995): не менее 30000 кг;
1.2.6. Масса нетто (пустого контейнера): не более 4000 кг;
1.2.7. Размещение угловых фитингов: в соответствии с ГОСТ 51891-2008 (ISO 1161:1984);
1.2.8. Возможность штабелирования по ГОСТ Р 51876-2008 (ISO 1496-1:1990): не менее 3-х ярусов (с полезной нагрузкой), с установкой на фитинги;
1.2.9. Материал пола: фанера (или аналог плоского покрытия).
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3
	Требования к защитно-декоративному покрытию Товара
	1.3.1. Товар должен иметь защитно-декоративное покрытие с учетом требований п. 2 таблицы 3 настоящих ТТ.
1.3.2. Цвет покрытия - не регламентируется (предпочтительно одинаковый цвет контейнеров в одной партии поставки согласно таблице 1 настоящих ТТ).
	Согласие с требованием
	-
	

	2
	Требования к экономическим параметрам поставляемого Товара:

	2.1
	[bookmark: _Toc18488155][bookmark: _Toc18488290]Год изготовления
	2.1.1. Допускается поставка Товара бывшего в эксплуатации, ранее использованного, соответствующего требованиям настоящих ТТ.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2
	Внешний вид
	2.2.1. Допускается поставка Товара, имеющего следы внешней коррозии на металлических элементах, не превышающей 10% от общей площади наружной поверхности, сквозная коррозия не допускается.
2.2.2. Допускается поставка Товара с поврежденным (деформированным, имеющим отслоения) напольным покрытием, не превышающем 10% от общей площади покрытия.
2.2.3. Не допускается поставка Товара с нарушенной геометрией (деформацией) каркаса контейнера в соответствии с ГОСТ Р 51876-2008 (ISO 1496-1:1990).
2.2.4. Не допускается поставка Товара после восстановительного ремонта грузонесущего каркаса вследствие нарушенной геометрии или иных повреждений, влияющих на грузоподъемные свойства и (или) возможность штабелирования.
2.2.5. Не допускается поставка Товара с неисправными запорными механизмами (дверями).
	Согласие с требованием
	-
	

	3
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.1
	Маркировка, упаковка и консервация
	3.1.1. Маркировка Товара должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 52524-2019 (ISO 6346:1995) «Контейнеры грузовые. Кодирование, идентификация и маркировка».
3.1.2. Табличка КБК (CSC-табличка) о соответствии контейнера Конвенции по безопасности контейнеров (CSC) и допуске к международным перевозкам должна быть в наличии (на внутренней стороне двери), действующей, читаемой, без следов перебивки.
3.1.3. Упаковка Товара не требуется.
3.1.4. Консервация Товара не требуется.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2
	Условия транспорти-рования
	3.2.1. Товар должен перевозиться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. Поставщик должен обеспечить установку и крепление Товара на транспорте, исключающие возможность механических повреждений. При этом должна обеспечиваться возможность выгрузки Товара на складе Покупателя с помощью кранов мостового типа и/или с помощью автокрана.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.3
	Условия поставки (доставки)
	3.3.1. Погрузка и транспортировка Товара до склада Покупателя осуществляется собственными силами и средствами Поставщика.
3.3.2. Выгрузка Товара на территории Покупателя осуществляется собственными силами и средствами Покупателя.
3.3.3. Поставщик при организации доставки Товара должен учитывать, что выгрузка Товара на территории Покупателя производится Покупателем в будние дни с 08:00 до 17:00 часов (по московскому времени) в течение 2 часов с момента пропуска каждого транспортного средства Поставщика на территорию Покупателя. При прибытии одновременно 2-х и более транспортных средств Поставщика пропуск на территорию Покупателя осуществляется поочередно по каждому адресу, указанному в п. 3.4 таблицы 3 настоящих ТТ.
3.3.4. [bookmark: _GoBack]Поставщик должен обеспечить поставку первого контейнера каждой из 2-х партий, указанных в таблице 1 настоящих ТТ, в течение 5 рабочих дней после заключения договора, что будет свидетельствовать о начале поставки Товара каждой партии.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.4
	Место поставки
	3.4.1. Партия №1 (согласно таблице 1 настоящих ТТ):
· Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС», Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34, территория Филиала.
3.4.2. Партия №2 (согласно таблице 1 настоящих ТТ):
· Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС», Российская Федерация, Чувашская Республика, г Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 44.	
	Согласие с требованием
	-
	

	3.5
	Условия приемки
(входной контроль)
	3.5.1. Производитель (Поставщик) должен обеспечить входной контроль поставляемого Товара на территории Покупателя.
3.5.2. Входной контроль Товара, проводимый Покупателем в присутствии уполномоченного представителя производителя (Поставщика), должен включать: 
· визуальный осмотр и инструментальный контроль (при необходимости) на соответствие требованиям настоящих ТТ, в том числе, но не ограничиваясь, по п. 2.2 и 3.1 таблицы 3 настоящих ТТ.
3.5.3. Допускается по согласованию Сторон (Покупателя и Поставщика) проводить входной контроль без участия уполномоченного представителя Производителя (Поставщика).
	Согласие с требованием
	-
	

	4
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	4.1
	Срок гарантии
	4.1.1. Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, должен составлять не менее 3 календарных месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД.
	Указание характе-ристик
	-
	

	5
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с Товаром

	5.1
	[bookmark: _Toc18488164][bookmark: _Toc18488299]Объем комплектации
	5.1.1. Товар поставляется в номенклатуре и количестве в соответствии с таблицей 1 настоящих ТТ.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.2
	Документы, подтверждающие качество Товара и передаваемые вместе с ним Покупателю
	Производитель (Поставщик) вместе с Товаром должен предоставить Покупателю следующую сопроводительную документацию на бумажном носителе, оформленные надлежащим образом (оригиналы):
· товарно-транспортные накладные по форме № 1-Т (ТТН);
· накладные ТОРГ-12 или универсальные передаточные акты (УПД);
· счет-фактуры;
· акт приема-передачи (в свободной форме, если конкретная форма не определена условиями Договора поставки, с указанием уникальных идентификационных номеров (кодов) контейнеров).
	Согласие с требованием
	-
	











3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. Стоимость Товара должна включать затраты на погрузку, транспортировку, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.

4. Приложения
4.1. Приложение №1. Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты группы РусГидро.
4.2.  Приложение №2. Анкета и согласие на обработку персональных данных.



