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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 29.10.22 Поставка грузового электротрицикла для нужд Саратовского филиала 





1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569] ОКПД2 29.10.22 Поставка грузового электротрицикла для нужд Саратовского филиала 
1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
- Грузовой электротрицикл  для доставки инструмента и материалов при ремонте основного и вспомогательного оборудования филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».
- Продукция закупается для исполнения инвестиционной программы Саратовского филиала
 АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Балаково;
2. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Грузовой электротрицикл
	шт
	1



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Грузовой электротрицикл.
	С даты подписания договора сторонами

	В течение 160 календарных дней с даты подписания
договора сторонами.




0

2

2.2. [bookmark: _GoBack1][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
 Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):
 Люлька (кабина) для подъема и перемещения персонала с применением подъемных сооружений
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника
(заполняется
Участником)

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4

	5
	6
	7

	1.1. 
	Грузовой электротрицикл
	Мощность двигателя Вт
	
Ни менее 1200
	
указание характеристик
	-//-
	

	
	
	Напряжение В
	60
	указание характеристик
	
	

	
	
	Габариты (мм) Д x Ш x В
	Не более 2880×1130×1325
	указание характеристик
	
	

	
	
	Аккумуляторные батареи
	Тяговые: AGM VRLA, LiFePo4, Li-On
	указание характеристик
	
	

	
	
	Грузоподъемность (кг)
	Ни менее 600


	указание характеристик
	
	

	
	
	Скорость км/ч

	до 25

	указание характеристик
	
	

	
	
	Защита каркаса и грузвого отсека
	Антикорозийное покрытие
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Материал каркаса и кузова
	стальной
	
	
	

	
	
	Зарядное устройство
	есть
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Привод
	задний

	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Задняя подвеска
	 Рессоры
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Время заряда батареи
	
Не более 8 часов
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	
Размер грузового отсека (мм) Д x Ш x В
	Не более 1500×1050×330
	[bookmark: _GoBack]указание характеристик
	
	

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, приемке
	
	-//-
	

	2.1. 
	Место поставки
	РФ, 413865, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Заовражная д. 48.
	
	-
	

	2.2. 
	Поставка
	Обеспечение сохранности упаковки (тары).
Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами.
Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени)
Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» предоставляется покупателю не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки.
	
	-
	

	2.3. 
	Маркировка
	Наличие на раме  надежно
закрепленной таблички с указанием наименования.
	
	-
	

	2.4. 
	Приемка
	Оборудование должно соответствовать требованиям:
- ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" (утв. решением
- Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823) 
- Оборудование должно быть новым (не восстановленным), не ранее I кв. 2027 года изготовления, и ранее не использовавшимся.
	
	-
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-
	

	3.1. 
	Гарантия, не менее
	не менее 12 (двенадцати) месяцев исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	-
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-
	

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	- Паспорт ;
- Руководство по эксплуатации ;
[bookmark: P02A1][bookmark: P02A1_Копия_1][bookmark: P0005][bookmark: P0006]- Декларирования соответствия  ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования.
	
	-
	




3.     Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

     3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
       3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
   

