ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 28.99.39.190.  Поставка вышки наблюдательной бронированной БР4 (ДАБР.1202.00.00) для нужд Саратовского филиала.
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93. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки




1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	Заказчик
	ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Покупатель
	АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер Мотальный, д. 8, помещ. ВП 31, офис С1А.,

Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Поставщик
	Поставщик. 

	ТТ
	Технические требования 


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 28.99.39.190.  Поставка вышки наблюдательной бронированной БР4 (ДАБР.1202.00.00) для нужд Саратовского филиала.
1.3. Цель использования закупаемой продукции
Поставка вышки наблюдательной бронированной БР4 (ДАБР.1202.00.00) для модернизации комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС, в целях исполнения работ по договору №1300-265-2022 от 16.09.2022 г. «Модернизация комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».
1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1. Перечень ресурсов и услуг, предоставляемых Покупателем Поставщику: 

-    складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Поставщика.

1.4.2. Услуги предоставляются без дополнительной платы со стороны Поставщика.

                                        2. Требования к продукции
2.1. Требования к объёмам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№

п/п
	Наименование продукции
	Марка, артикул
	Производитель
	Единица 

измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Вышка наблюдательная бронированная БР4 (ДАБР.1202.00.00)
	ДАБР.1202.00.00
	АО "ЦеСИС"
	комплект
	1


2.1.2 Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	С даты подписания договора
	Не позднее 60 (шестидесяти)

календарных дней 
с даты подписания договора



2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): 
Поставка вышки наблюдательной бронированной БР4 (ДАБР.1202.00.00) для нужд Саратовского филиала.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Покупателя
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	-//-

	1.1 
	Наименование
	Вышка наблюдательная бронированная БР4 (ДАБР.1202.00.00)
	
	-



	a. 
	Марка, артикул
	ДАБР.1202.00.00
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2.1 
	Место поставки
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.
	
	-

	2.2 
	Поставка
	1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что   продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. 

2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.

3. Поставщик должен обеспечить поставку, разгрузку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами

4. Поставка производится в город Балаково в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени).

5. Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка: не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки

4. Автотранспорт: с обязательной верхней разгрузкой.
	
	-

	2.3 
	Маркировка
	На каждой упаковке полное наименование и количество продукции, транспортировочная маркировка. Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.
	
	-

	2.4 
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочными образцами, свободная от прав третьих лиц.
	
	-

	3
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3.1.
	Условия гарантийных обязательств
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	-

	3.2.
	Гарантийный срок
	На продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 (двенадцать), исчисляемый с даты ввода продукции в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцать) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).

Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	-

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с Продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:

· накладная по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) в 2 (двух) экз.;

· - товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.;

· паспорт на русском языке в 1 экз.;

· руководства(инструкция) по эксплуатации на русском языке в 1 экз.;
· инструкция по монтажу, регулированию и обкатке изделия на русском языке в 1 экз.;
· сертификат соответствия для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (Постановление Правительства от 22.12.2021 №2425) в 1 экз.; 

· сертификат происхождения;

· гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика в 1 экз.;
При некомплектности, недопоставке, отсутствии необходимых принадлежностей или документов, относящихся к оборудованию, Покупатель вправе с одновременным направлением письменного уведомления Поставщику прекратить приемку оборудования до устранения нарушений. Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с указанной даты представить необходимые комплектующие, документы или принадлежности, что не освобождает Поставщика от ответственности за убытки, причиненные нарушением срока поставки.
	
	-

	4.2.
	Комплектация единицы продукции
	Постамент нижний (ДАБР.1202.10.000, RAL 7040) - 1шт.;

Постамент средний (ДАБР.1202.20.000, RAL 7040 ) - 1шт.;

Кабина наблюдательная  (ДАБР.1202.30.000, RAL 7040)  - 1шт.; 

Молниеприемник (ДАБР.1201.55.000) - 1шт.;
Подставка с прожектором (ДАБР.1202.30.700) - 1шт.

Отвод (ДАБР.1201.50.000) – 1шт.;
Табличка (ДАБР.754312.004-20) – 1 шт.
Комплект заземления (РЗ.1117.02.000)  - 1шт.;
Комплект электрооборудования (ДАБР.1202.40.000) -1шт.;
Комплект инструментов и принадлежностей (ДАБР.1202.60.000) – 1шт.
Кондиционер мобильный напольный (мощность охлаждения 12 BTU, напряжение питания 220В) – 1шт.;
Системой отопления (конвектор электрический, напольный; мощность 2000Вт;  напряжение питания 220В; термостат механический) – 1шт.;
Огнетушитель ОП-4 с подставкой – 1шт.
Поставка продукции выполняется в таком объеме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных комплектующих, расходных материалов и изделий.
	
	-

	5
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	5.1.
	Дополнительные требования к продукции
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, год выпуска — не ранее 2025 года. Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования.

Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. 

В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
	
	-


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.

3.2
Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
2

