2

Утверждаю:    

Заместитель директора филиала-

Главный инженер Воткинского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В. Сальников

«____»_______________2026 г.

Технические требования 

ОКПД2: 29.20.21.190 Поставка контейнера судового 5-ти футового для нужд Воткинского филиала
0020-ТПИР ОНМ-2027-ГРВКК-ВотФ

1. Общие сведения.
1.1. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2: 29.20.21.190 Поставка контейнера судового 5-ти футового для нужд Воткинского филиала (далее – продукция).

1.2. Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение программы развития (инвестиционной программы) на 2027 год для нужд Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК». Продукция предназначена для хранения оборудования.

2. Требования к продукции.

2.1.
Требования к объемам и срокам поставки.

2.1.1.
Перечень и объем закупаемой продукции.

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Контейнер судовой 5-ти футовый
	шт
	1


2.1.2.
Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2: 29.20.21.190 Поставка контейнера судового 5-ти футового для нужд Воткинского филиала
	С даты заключения договора
	Не позднее 45 календарных дней с даты заключения договора


2.2.
Требования к качеству продукции.

Таблица 2 Требования к продукции.

Наименование продукции: ОКПД2: 29.20.21.190 Поставка контейнера судового 5-ти футового для нужд Воткинского филиала

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Длина, мм
	Не менее 1460

	1.2. 
	Ширина, мм
	Не менее 2483

	1.3. 
	Высота, мм
	Не менее 2438

	1.4. 
	Размер дверного проема (ДхШ),мм
	Не менее 2286 х 2132

	1.5. 
	Объем контейнера, м3
	Не менее 6.5 

	1.6. 
	Грузоподъемность, т
	Не менее 0.98

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1. 
	Место поставки
	Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Чайковский/ ПУ в г. Пермь; 614030, Пермский край, г. Пермь, территория ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС».

Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени.

	2.2. 
	Требования к таре и упаковке
	Упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. 

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:

· сертификат качества;

· паспорт;

· товарно-транспортную накладную формы №1-Т;

· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.

	5. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	5.1. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1. 
	Общие требования
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.


